中华人民共和国船舶技术法规

MSA 20**年 第**号 公告

船用产品规则

20**

（**稿）

目 录

第1章 总 则	1

第2章 检验与发证	3

第3章 工厂认可	5

第4章 型式认可	9

第5章 设计认可	11

第6章 单件（批）检验	13

第7章 认可证书的保持、失效、暂停、撤销	15

第8章 图纸或技术文件审查	17

附录1 证书格式	18

附录2 证书填写说明	26

第1章 总 则

1 目的

1.1 为贯彻中华人民共和国相关法律和行政法规，保障水上生命财产安全、防止水域环境污染，确保船用产品符合安全和环保技术要求，制定《船用产品检验规则》（以下简称本规则）。

2 适用范围

2.1 除另有规定外，本规则适用于中国籍船舶、在中华人民共和国管辖水域设置的海上设施、船运集装箱所使用的船用产品。

2.2 军用船舶和体育运动船舶船用产品的检验不适用本规则。

3 施行与应用

3.1 本规则自202X年X月X日起施行。

3.2 船用产品应符合本局有关船舶技术法规要求，按照本规则规定检验合格，取得相应的证书、文书。船用产品的持证类型、检验方式和技术要求见有关船舶技术法规。

3.3 对船用产品的检验，一般应根据船用产品特性、种类、用途和生产方式的不同，按照本规则和本局有关船舶技术法规的规定进行工厂认可、型式认可或设计认可，认可后再对船用产品进行单件（批）检验。如本局有关船舶技术法规规定无需认可或制造厂不申请可选认可的船用产品（船舶技术法规规定应当申请认可的除外），应按本规则第6章规定执行。

3.4 对入船级社船级的船舶、海上设施，其结构和机电部分船用产品执行相应船级社的要求，视同符合本规则和本局有关船舶技术法规的规定。

3.5 按照本规则完成认可的船用产品和制造厂，可由船舶检验机构向社会公布。

3.6 本国无法生产且未持有本局有关船舶技术法规要求的船用产品证书、文书的进口船用产品，如持有外国政府主管机关或船舶检验机构出具的船用产品证件，可由船舶检验机构对该船用产品在装船前进行检验，经检验确认符合本局的相关技术要求和船舶适用条件后，方可装船使用。

4 解释

本规则由中华人民共和国海事局负责解释，本规则所述“本局”系指中华人民共和国海事局。

5 责任

5.1 船舶检验机构负责实施船用产品检验工作。船舶检验机构应依据本规则要求，在受理申请后开展检验。船舶检验机构应充分保证检验的全面性和有效性，并对检验质量负责。

5.2 船用产品设计、制造单位应遵守和执行本规则，对其设计和制造的产品质量负责。

5.3 船舶检验机构应当对申请方提交的图纸或技术文件予以保密，非经申请方书面授权，不应向任何其他与该船用产品设计、制造、维护无关的个人或实体泄露。但下列信息除外：

（1） 船舶检验机构所出具的证书、文书和在其出版物和/或官方网站、本局网站已发布的；

（2） 制造厂、申请方、受检方已向公众公开的；

（3） 根据法律规定，司法程序中所必需提供的；

（4） 根据船用产品订购者要求，为使其确认订购的船用产品是否符合质量要求而向其出示或提供的仅与该船用产品检验、试验结果有关的。

5.4 申请方应具有法人资格，承担本规则规定的责任，履行本规则规定的义务。船用产品制造厂应具备相应生产、检测资源及完善的质量管理体系条件。图纸或文件资料提交者应承诺提交的图纸/文件资料为其合法拥有，并对其真实性、完整性负责。船舶检验机构不承担由于所提交图纸/文件资料的真实性、完整性以及权利归属问题而可能导致的任何损失、损害和其他法律责任。

6 术语与含义

6.1 本规则有关术语与含义如下：

（1）船舶检验机构：系指经国家海事管理机构许可的船舶检验机构。

（2）船舶：是指各类排水或者非排水的船、艇、筏、水上飞行器、潜水器、移动式平台以及其他移动式装置。

（3）海上设施：系指水上、水下各种固定或者浮动建筑、装置和固定平台。

（4）船用产品：系指在船舶、海上设施、船运集装箱上使用的关系水上交通安全和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料。

（5）部件：系指构成设备和/或系统的零件或组成部分。

（6）工厂认可：系指船舶检验机构通过文件或图纸资料审查、现场审核和型式试验，以验证船用产品符合有关船舶技术法规要求，并确认制造厂具备持续生产该船用产品的能力和条件的评价过程。

（7）型式认可：系指船舶检验机构通过图纸资料审查、现场审核和型式试验，以验证船用产品符合有关船舶技术法规要求，并确认制造厂具备持续生产该船用产品的能力和条件的评价过程。

（8）设计认可：系指船舶检验机构通过对船用产品图纸审查和原型试验，确认船用产品符合有关船舶技术法规要求的评价过程。

（9）单件（批）检验：系指对船用产品逐件或逐批进行的检验。

（10）型式试验：系指按规定的试验方法对船用产品样品包括其材料和部件所进行的试验。

（11）原型试验：系指为评价船用产品的设计，对原型产品包括其材料和部件所进行的试验。

（12）原型：系指为评价设计的符合性而按设计制造的模型产品。

（13）样品：系指用于试验或检验的代表性的产品。样品的选取能在特性、特征、制造质量上代表或覆盖申请船用产品检验的产品或系列产品。

（14）申请方：系指向船舶检验机构申请船用产品检验的组织，可以是船用产品设计单位、制造厂或代理商等。

（15）制造厂：系指生产和/或装配最终产品，并对最终产品负有全部责任的组织。

（16）审核：系指确定质量活动及其相关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效实施，并适合于达到预定目标的系统和独立的检查。

（17）定期审核：系指为确认工厂认可证书或型式认可证书保持持续有效而进行的审核。

（18）文件：系指描述设计、过程、产品或服务的所有必需的书面信息。

（19）认可证书：船舶检验机构签发的用于证明对船用产品或其制造厂给予认可的证书，包括工厂认可证书、型式认可证书、设计认可证书。

（20）船用产品证书：船舶检验机构签发和船舶检验人员签署的用于证明某件或某批船用产品经检验合格的证书。

（21）文书：系指等效证明文件和制造厂证明。等效证明文件系指本身不以船舶检验机构名义出具的，但经船舶检验机构盖章和船舶检验人员签署的用于证明船用产品按照有关技术要求经过检验并合格的证明、报告等文件。制造厂证明系指由制造厂独立行使职责所签发，对船用产品符合相应要求的声明或证明。

第2章 检验与发证

2.1 检验申请

2.1.1 船用产品一般由申请方向船舶检验机构申请检验，对于适用本规则第1章3.6的船用产品，申请方可以是船舶所有人或经营人。

2.1.2 申请方应通过填写船舶检验机构制定的书面和/或电子申请书向船舶检验机构申请检验，并按规定的检验要求提交相关资料。

2.1.3 申请检验前，为保证船舶检验机构所见证、确认的检测、试验或利用制造厂设备进行的检查有效、可靠，申请方应确保满足下述检验安全技术条件：

（1） 申请方和/或受检方对受检处所的安全进入负全部责任。对拟进行的检验工作安排、人员配备要求、劳动保护措施、安全条件确认、检验过程安全控制应采取切实有效措施，以保证检验工作安全有效进行。

（2） 制造厂应建立和落实有关检测、试验设备的控制、检定（校准）和维修制度，并确保这些设备使用时，其测量不确定度已知及与要求的测量能力一致。

（3） 制造厂从事检验、试验的人员应能胜任其承担的工作。特别是从事理化试验、无损探伤或其他特殊试验和检查者，应经过专门培训和具备适任资格或经历。

（4） 与认可和/或单件（批）检验有关的试验和船用产品实物检查均应在船用产品制造厂或船舶检验机构指定或同意的场所进行。

（5）如产品图纸或技术文件须经审查，其相应的审批应已完成。

2.2 检验受理与实施

2.2.1 船舶检验机构接到申请方的申请应予以评估受理，受理后的申请应按其规定程序和时限要求进行办理。

2.2.2 有下列情形之一的，船舶检验机构可不予受理并及时告知申请方：

（1） 申请事项不属于本规则规定范围；

（2） 申请方不满足本规则总则5.4的要求；

（3） 申请方无法向船舶检验机构提交受理申请所需的资料或证据；

（4） 申请方在向船舶检验机构提供有关文件和信息时，有弄虚作假行为。

2.2.3 受理检验申请后，船舶检验机构应按照本规则第3章至第6章规定对受检船用产品实施工厂认可、型式认可、设计认可和/或单件（批）检验。

2.2.4 已获得工厂认可或型式认可的制造厂，船舶检验机构认为其质量管理体系运行满足允许条件时，经船舶检验机构授权和确定范围，可由制造厂部分或全部替代船舶检验机构对认可范围所覆盖的船用产品进行检查和试验，但不能免除船舶检验机构自身应承担的责任。

2.3 证书、文书

2.3.1 船用产品经检验合格后，应当：

（1）由船舶检验机构按照本规则和本局有关船舶技术法规规定签发或签署下述证书或文书：

①船用产品证书；

②等效证明文件。

（2）对本局有关船舶技术法规规定可持制造厂证明的船用产品，由已取得认可的制造厂签发制造厂证明。

2.3.2 船用产品通过认可后，由船舶检验机构按照本规则和本局有关船舶技术法规规定签发下述证书：

③工厂认可证书；

④型式认可证书；

⑤设计认可证书。

2.3.3 船用产品证书、工厂认可证书、型式认可证书、设计认可证书的格式见本规则附录1，填写说明见本规则附录2。

2.3.4 有下列情形之一的，船舶检验机构不得签发或签署相关证书或文书：

（1） 经船舶检验机构审查或检验后判定，船用产品存在缺陷或不适合预定用途；

（2） 船舶检验机构通过有关检查和评价，认为申请认可的船用产品或制造厂不满足认可条件；

（3） 船用产品获得认可后在质量上明显下降，且未能在商定或规定的期限内采取满足船舶检验机构要求的纠正措施。

2.4 检验标志和认可标志

2.4.1 船舶检验机构应对其检验合格的船用产品标注检验标志和/或认可标志，标志样式及使用办法由船舶检验机构制定并向社会公布。

2.4.2 检验标志是船舶检验机构制定的检验特定符号。经船舶检验机构检验合格的船用产品，应在产品本体和/或铭牌上标示检验标志。

2.4.3 检验标志应尽可能采用钢印，以不损伤船用产品为原则标识在易查看的船用产品非工作面和/或船用产品铭牌上。如难以实施，可采用船舶检验机构的防伪标志或船舶检验机构同意的其它办法予以标识。用于检验标志的钢印或其它标志的发放，船舶检验机构应予以控制。

2.4.4 船舶检验机构授权制造厂使用的检验标志的式样和规格，应在使用前经船舶检验机构确认并备案。

2.4.5 标志在船用产品上的检验标志的式样，应与船用产品证书或等效证明文件上反映的一致。

2.4.6 对已标识检验标志的船用产品，船舶检验机构或授权制造厂在随后检验中发现不合格，应采取措施予以消除检验标志。

2.4.7 认可标志是船舶检验机构制定的认可特定符号。经船舶检验机构同意，制造厂可使用其认可标志，认可标志的使用应符合船舶检验机构的相关规定。

第3章 工厂认可

3.1 一般要求

3.1.1 工厂认可是对制造厂的生产条件、船用产品标准和质量保证系统的认可，适用于通过连续型工艺批量生产或完全根据生产工艺、生产过程控制来保证质量的船用产品。

3.1.2 申请工厂认可的制造厂应建立完善的质量管理体系。应当进行工厂认可的船用产品，见本局有关船舶技术法规。

3.1.3 船舶检验机构给予工厂认可的方式是签发工厂认可证书，该证书表明的认可仅是对特定企业（即名称和地址在该证书上注明的企业）生产特定船用产品（即该证书所限定的产品）的条件和能力所给予的认可。

3.1.4 获得工厂认可证书，仅意味制造厂被船舶检验机构视为有资格生产该证书注明的船用产品。制造厂应当在工厂认可保持有效的期间内，按本局有关船舶技术法规要求对需要进行单件（批）检验的船用产品向船舶检验机构申请单件（批）检验。

3.1.5 工厂认可的初次认可程序由以下三部分组成：

文件审查；

现场审核，包括：

① 质量管理体系核查；

② 制造过程审核；

型式试验。

3.2 文件审查

3.2.1 根据船用产品的预定用途，申请方向船舶检验机构提交工厂认可申请书，载明工厂认可所涉及的船用产品和生产场所范围，并提交如下文件资料以供审查：

工厂概况；

企业资质文件，包括注册登记证明、营业执照和/或许可证、已有的证书等能表明申请方具有拟认可范围的船用产品生产能力和质量水平的其它有效文件、报告和证明等；

主要部门（包括采购、生产车间、储备场所、试验室、计量室）职责及各部门的关系和从事检验、试验、特殊工艺操作及主要技术、质量管理人员的数量和所具备的资格或资历；

船用产品的技术特性，包含产品用途、型式、型号和主要特性参数；

船用产品图纸及相关产品和制造工艺的技术文件，包括工艺流程；

型式试验大纲；

质量管理体系文件，可包括质量手册，以及与质量控制和检验及其方法、频率和发证有关的程序、主要生产设备和检验及试验设备。

3.2.2 船舶检验机构将对申请方提交的文件资料进行审查，以决定是否：

要求申请方补充资料；

需要到工厂进行初步核查；

批准船用产品技术图纸、相关产品和生产技术文件以及型式试验大纲；

可以接受以前对船用产品某些项目进行验证或鉴定的结果。

3.2.3 送审的文件资料，包括图纸/技术文件、质量控制文件、型式试验大纲等在给予批准的情况下将退回给申请方，同时船舶检验机构应留有备查。

3.2.4 船用产品图纸或技术文件如需单独提交审查，应符合本规则第8章规定。

3.3 现场审核

3.3.1 船舶检验人员按工厂认可计划和工厂拟认可的船用产品范围，并视审核需要，到有关的部门、车间、储备场所、试验室等有关场所进行审核，并跟踪见证典型产品（即认可时型式试验用的船用产品或须通过型式试验的样品）的主要制造过程，包括见证为过程监控或验证质量而进行的取样（制样）、检验和试验。

3.3.2 为便于现场核查，工厂应指定适任人员在核查时陪同船舶检验人员和提供必要的协助。有关场所的负责人和有关人员应对船舶检验人员的工作予以配合。

3.3.3 船舶检验人员在审核中如果发现不合格，应书面通知申请方。

3.3.4 质量管理体系核查应包括：

人员：制造厂应具备数量充足且适任的检验人员和重要工序操作人员；

设备：制造厂应保证制造过程所用的生产设备、工艺装备和测试装置及仪表具备和保持使船用产品满足规定要求，和/或进行过程监控所需要的特性和状态；对检验、测量、试验设备（包括计量器具和试验软件），应建立有效的控制、检定（校准）和维修制度，并保持有效检定及适用状态；

环境：制造厂应确定和管理为达到船用产品符合要求所需的工作环境。

文件管理：制造厂质量管理体系应对生产过程策划和运行所需的文件、采购文件、检验文件和外来文件建立评审和控制要求；

采购环节：制造厂应建立符合质量管理体系要求的原材料和零部件供方评价准则和管理要求，按照管理要求进行有效质量控制，并制定和维护原材料和主要零部件的供方清单；

生产环节：制造厂应建立适当的船用产品生产工艺流程、工艺规程和质量控制点，并对影响船用产品符合要求的任何外包过程进行控制；

检验环节：制造厂应建立符合船用产品制造适用标准的检验规程并有效运转；

标识：制造厂应建立完善的识别和标记系统，抽样检测的样品应能够追溯到对应的成品，成品应能追溯到所用的主要材料和主要零部件的来源；

不合格品控制：制造厂应确保不符合要求的船用产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。

3.3.5 制造过程审核应包括：

船舶检验人员将根据申请认可的范围，到有关的部门、车间、储备场所、试验室等场所进行审核，确认其生产装备、制造工艺以及试验能力满足船舶检验机构相关要求；

制造厂应向船舶检验人员提供认可范围内具有代表性的船用产品，以验证其按设计文件的要求制造。船舶检验人员应跟踪见证典型产品（即型式试验用的船用产品或须通过试验考核的样本）的主要制造过程，包括见证为过程监控或验证质量而进行的取样（制样）和试验。

对涉及采购的材料和部件，根据其对船用产品的重要程度，船舶检验机构可以要求：

① 在供方的车间进行检查；

② 进行相关的试验；

③ 审核过程中如发现不合格，应书面通知申请方。

3.4 型式试验

3.4.1 型式试验应按船舶检验机构批准的试验大纲进行。

3.4.2 型式试验的样品，应按照批准的图纸和/或生产工艺制造，并对原型或从生产线随机抽样的相同规格和制造的船用产品进行确认。对于后者，样品应在船舶检验人员在场下选取并予以专门标识，必要时，应采取封样。

如需要制备试样，试样的制备和标识以及标识转移，应在船舶检验人员在场下进行。其取样方法、制备工艺和数量，应满足认可依据的要求。试验之前，船舶检验人员应检查试样的符合性，并验证标识情况。

3.4.3 型式试验应安排在中国国家认证认可监督管理委员会认可的试验室，或船舶检验机构接受或认可的其它试验室进行。在上述试验室进行的型式试验船舶检验人员可直接接受其试验报告而无须现场见证。

3.4.4 如制造厂的试验条件经船舶检验机构确认具有相应的试验能力，型式试验部分或所有项目可以在制造厂提供的试验条件下进行。

3.4.5 除3.4.3的情况，型式试验一般应在船舶检验人员在场见证下进行。

3.4.6 型式试验结束后，试验机构应编制试验报告，试验报告至少应包括如下信息：

（1） 船用产品的型号、规格和标识；

（2） 试验依据、试验方法和验收条件；

（3） 试验设备和测量仪器的规格；

（4） 各项试验的环境条件（如适用）；

（5） 试验日期和地点；

（6） 试验结果。

3.4.7 试验报告应由试验机构的责任人员和参加试验的船舶检验人员签署。当船舶检验人员未参加试验时，应对试验报告进行审核确认。

3.5 初次工厂认可证书的签发和有效期

3.5.1 按本章第3.2至3.4要求完成文件审查、现场审核和型式试验且结果符合认可要求的制造厂将由船舶检验机构签发有效期不超过5年的工厂认可证书。

3.6 定期审核

3.6.1 在认可证书有效期内，获得工厂认可的制造厂应每年度在工厂认可证书到期周年日前3个月内向船舶检验机构申请定期审核，以保持认可证书的有效性。船舶检验机构应在工厂认可证书到期周年日前后3个月内完成定期审核。

3.6.2 定期审核内容包括：

（1） 质量管理体系审核要求应满足本章3.3.4的要求；

（2） 如船舶检验机构认为必要，可进行对认可的船用产品进行抽样检验/试验；

（3） 如船舶检验机构通过船用产品认可后的单件（批）检验，已对工厂的情况有足够的了解并确认满足认可要求，则可不作专门的产品抽样检验/或试验。

3.6.3 经定期审核，如认为制造厂符合工厂认可证书保持条件，船舶检验机构将签发定期审核证书，以确认工厂认可证书保持有效。

3.7 认可证书换新

3.7.1 如工厂认可证书到期，需要换新，制造厂一般应在该证书到期日前3个月内向船舶检验机构提交正式申请，并通知船舶检验机构任何与船用产品设计和质量管理体系有关的变更情况。

3.7.2 文件审查、现场审核、型式试验分别按本章3.2、3.3、3.4的规定执行。

3.7.3 如船用产品的设计和认可依据未发生变化，经工厂书面申请和说明，同时提交相关试验报告，船舶检验机构审核评估后可以免除型式试验或部分试验项目。

3.7.4 经核查和完成必要的工作并确认满足认可要求后，船舶检验机构如认为制造厂仍符合工厂认可条件，将签发新的工厂认可证书。

3.7.5 新的工厂认可证书的有效期限为：

认可换新工作在认可证书到期前三个月之前完成：有效期为新证书颁发日期加不超过5年的有效期；

认可换新工作在认可证书到期前三个月之内完成：有效期为原证书到期日加不超过5年的有效期；

（3） 认可换新工作在认可证书到期后完成，且在原证书到期日前工厂已提交申请并开始工作：有效期为原证书到期日加不超过5年的有效期。

3.7.6 工厂的认可换新在原证书到期日后向船舶检验机构提交申请的，按照初次认可办理。

3.8 认可证书变更

3.8.1 认可变更适用于如下两种情况：

（1） 申请方名称变化、名义地址变化（地理位置不变）或申请减少认可船用产品，但生产装备、制造工艺等无变化。

（2） 申请方申请增加相同种类认可船用产品，或地理位置、主要生产装备、制造工艺发生变化。

3.8.2 认可变更如为3.8.1.(1) 情况时，船舶检验机构可以不进行型式试验及现场审核工作，并按其程序签发认可证书，变更后的证书到期日同原认可证书，在签发的证书中标注原认可证书号，并收回原认可证书。

3.8.3 认可变更如为3.8.1.(2) 情况时，船舶检验机构应对认可试验大纲进行批准并按此进行相关型式试验，同时应进行现场审核工作（仅增加同类认可船用产品时，可不再进行现场审核）。型式试验和现场审核合格后按其程序签发认可证书，变更后的证书到期日同原认可证书，在签发的证书中标注原认可证书号。如变更后的认可证书涵盖原认可证书的船用产品，原认可证书应予作废；如变更后的认可证书为新增加的相同种类认可船用产品，原认可证书则继续保持有效。

3.8.4 船用产品制造厂应监视船用产品或其生产过程的变化，对于重大的变动，应向船舶检验机构报告并接受评估。如船用产品图纸、技术文件、工艺规程或质量管理体系发生较大变更，涉及影响船用产品设计、主要制造材料、关键工艺或船用产品特性和特征的变更，原批准的相关图纸和技术文件应进行更新并提交船舶检验机构重新审批。船舶检验机构认为必要时，对变更所涉及的范围应在船舶检验人员在场的情况下进行检查和试验，并在确认满足认可要求后按3.8.3要求签发变更后的认可证书。

3.8.5申请方拟增加不同种类船用产品认可时，不属于认可变更，应按照初次认可要求办理。

第4章 型式认可

4.1 一般要求

4.1.1 型式认可是对船用产品的设计图纸、技术标准、型式试验和样品质量的认可，适用于定型设计的船用产品或系列船用产品。

4.1.2 申请型式认可的制造厂应建立完善的质量管理体系，其质量管理体系、图纸、规范和标准应覆盖其拟申请检验发证的船用产品。应当进行型式认可的船用产品，见本局有关船舶技术法规。

4.1.3 船舶检验机构给予型式认可的方式是签发型式认可证书，该证书表明的认可仅是对特定企业（即名称和地址在该证书上注明的企业）生产特定船用产品（即该证书所限定的船用产品）的条件和能力所给予的认可。

4.1.4 获得型式认可证书，仅意味被船舶检验机构视为有资格生产该证书注明的船用产品。制造厂应当在型式认可保持有效的期间内，按本局有关船舶技术法规要求对需要进行单件（批）检验的船用产品向船舶检验机构申请单件（批）检验。

4.1.5 型式认可的初次认可程序由以下三部分组成：

（1） 文件审查。

（2） 现场审核，包括：

①质量管理体系核查；

②制造过程审核。

（3） 原型试验或型式试验。

4.1.5 当申请方要求型式认可时，申请方应向船舶检验机构提交型式认可申请书，阐明制造厂及其生产场所和要求认可船用产品的所有必要的信息，如船用产品的用途、型式、型号（必要时包括商标）、有关主要特性的主要参数。

4.2 文件审查

4.2.1 文件审查按本规则第3章3.2规定执行。

4.3 现场审核

4.3.1 质量管理体系核查

船舶检验人员在制造厂的生产场所进行质量管理体系核查，应满足第3章3.3.4的要求。

4.3.2 制造过程审核

（1） 船舶检验人员根据申请认可的范围，到有关的部门、车间、储备场所、试验室等场所进行审核，确认其生产装备、制造工艺以及试验能力满足船舶检验机构相关要求；

（2） 制造厂应向船舶检验人员提供认可范围内具有代表性的船用产品，以验证其按设计文件的要求制造。船舶检验人员应审核制造厂的生产和检验记录与批准图纸、工艺文件的一致性。

4.3.3 对涉及采购的材料和部件，根据其对船用产品的重要程度，船舶检验机构可以要求：

（1） 在供方的车间进行检查；

（2） 进行相关的试验。

4.3.4 审核发现不合格，应书面通知申请方，其采取的纠正措施应满足船舶检验机构的认可要求。

4.4 型式试验

4.4.1 型式试验按第3章3.4规定执行。

4.4.2 业经船舶检验机构设计认可的船用产品申请型式认可时：

（1） 如设计认可原型试验的样品由该申请方生产，则可仅确认设计认可证书，不需按本章4.2要求进行文件审查，但船舶检验人员应在现场对船用产品样品进行最终检验。

（2） 如设计认可原型试验的样品非该申请方制造，则考虑原材料、生产设备和生产工艺的差异，除船舶检验机构同意外，申请方应重新进行型式试验。

4.5 初次型式认可证书的签发和有效期

4.5.1 按本章4.2至4.4要求完成文件审查、现场审核和型式试验的制造厂，将由船舶检验机构签发有效期不超过5年的型式认可证书。

4.6 定期审核

4.6.1 在证书有效期内，符合下述情况的制造厂应每年度在型式认可证书到期周年日前3个月内向船舶检验机构申请定期审核，以保持认可证书的有效性，即：船用产品获得型式认可证书，且无需签发船用产品证书或等效证明文件。船舶检验机构应在型式认可证书到期周年日前后3个月内进行定期审核。

4.6.2 定期审核包括：

（1） 质量管理体系核查：应满足第3章3.3.4的要求；

（2） 如船舶检验机构认为必要，可进行认可船用产品的抽样检验或试验，检验或试验的样品应由船舶检验人员现场选取。

4.6.3 经定期审核，如认为制造厂符合型式认可证书保持条件，船舶检验机构将签发定期审核证书，以确认型式认可证书保持有效。

4.7 认可证书换新

4.7.1 型式认可证书换新一般应在该证书到期日前3个月内进行。制造厂应向船舶检验机构提交正式申请，并向船舶检验机构报告任何与船用产品设计和质量管理体系有关的变更情况。船舶检验机构应核实：

（1） 确认船用产品图纸，核实其船用产品设计或规格对应适用的船舶技术法规的变化情况；

（2） 如有变化，重新审批型式试验大纲；

（3） 按本章4.3要求进行现场审核。

4.7.2 如船用产品的设计未发生变更，一般可以免除型式试验；必要时，船舶检验机构可要求重新试验。

4.7.3 经核查和完成必要的工作并确认满足认可要求后，船舶检验机构如认为制造厂仍符合型式认可条件，将签发新的型式认可证书。

4.7.4 新的型式认可证书的有效期同第3章3.7.5的要求。

4.7.5 认可证书换新在原证书到期日后向船舶检验机构提交申请的，按照初次认可办理。

4.8 认可证书变更

4.8.1 认可证书变更按第3章3.8要求执行。

第5章 设计认可

5.1 一般要求

5.1.1 设计认可一般适用于设备类和系统类船用产品的设计批准。

5.1.2 应当进行设计认可的船用产品见本局有关船舶技术法规。此外，适用本规则第4章所述型式认可的船用产品可按本章要求独立申请设计认可。

5.1.3 船舶检验机构给予设计认可的方式是签发设计认可证书，该证书表明的认可仅是对特定企业（即名称和地址在该证书上注明的企业）设计特定船用产品（即该证书所限定的船用产品）所给予的认可。

5.1.4 设计认可由以下程序组成：

（1）图纸审查；

（2）原型试验。

5.1.5 当申请方要求设计认可时，申请方应向船舶检验机构提交设计认可申请书，阐明船用产品的用途、型式、型号和主要特性参数。

5.2 图纸审查

图纸审查按本规则第8章规定执行。

5.3 原型试验

5.3.1 申请设计认可的船用产品原型应经船舶检验机构检验和标识，以确认其按批准图纸进行制造，并符合船舶检验机构确定的标准，适合于装船预定用途。

5.3.2 如适用并认为是设计认可的必需过程，申请方应在船舶检验人员在场进行原型试验。原型试验应包括船舶检验机构确定的标准所要求的船用产品性能、环境条件或其它试验要求，其试验大纲应提交船舶检验机构批准。

5.3.3 原型试验报告应符合第3章3.4.6要求。

5.3.4 通常原型试验应安排在中国国家认证认可监督管理委员会认可的试验室，或船舶检验机构接受或认可的其它试验室进行。在上述试验室进行的原型试验，船舶检验人员可直接接受其试验报告而无需现场见证。

5.3.5 如制造厂的试验条件经船舶检验机构确认具有相应的试验能力，原型试验的部分或所有项目可以在制造厂提供的试验条件下进行。

5.4 初次设计认可证书的签发和有效期

5.4.1 按本章5.2、5.3要求完成图纸审查和原型试验的申请方，经评价并认为符合船舶检验机构确定的标准要求，将由船舶检验机构签发有效期不超过5年的设计认可证书。

5.5 认可证书换新

5.5.1 认可换新一般应在该证书到期日前3个月内进行。申请方应向船舶检验机构提交正式申请，并向船舶检验机构报告任何有关船用产品设计的变更情况。船舶检验机构应：

（1） 重新审查船用产品图纸，核实船用产品设计或规格对应适用船舶技术法规的变化情况；

（2） 如有变化应重新审批认可试验大纲。

5.5.2 如船用产品的设计未发生变更，一般可以免除原型试验；必要时，船舶检验机构可要求抽查全部/部分项目进行重新试验。

5.5.3 申请方的船用产品设计经核查仍符合设计认可条件，船舶检验机构将签发新的设计认可证书。

5.5.4 新的设计认可证书的有效期同第3章3.7.5的要求。

5.5.5 申请方的认可换新在原证书到期日后向船舶检验机构提交申请的，按照初次认可办理。

5.6 认可证书变更

5.6.1 认可证书变更参照第3章3.8要求执行。

第6章 单件（批）检验

6.1 一般要求

6.1.1 单件（批）检验是指对船用产品逐件或逐批进行的检验，适用于应当持有船用产品证书或等效证明文件的船用产品。

6.1.2 应当进行单件（批）检验的船用产品，见本局有关船舶技术法规。

6.1.3 本局有关船舶技术法规规定应当认可的船用产品必须在认可后进行单件（批）检验，其单件（批）检验按本章6.2执行。

6.1.4 本局有关船舶技术法规规定无需认可的船用产品的单件（批）检验按本章6.3执行。

6.1.5 下列情形之一的船用产品的单件（批）检验按本章6.3执行。

（1）可申请认可但申请方未申请认可的；

（2）未完成认可的。

6.1.6 进行单件（批）检验的船用产品，申请方应向船舶检验机构提交船用产品检验申请书，阐明船用产品的名称、用途、型号和主要特性参数，以及所采用的检验形式。

6.2 认可后的单件（批）检验

6.2.1 对于经船舶检验机构一项或多项认可后的船用产品，船舶检验机构可按照下列原则制定检验计划并按计划进行检验：

（1） 获得设计认可后可不必进行重复原型试验，船舶检验人员应逐件进行现场检验，同时应核查制造厂的质量管理体系并确认有效运行；

（2） 获得型式认可后可不必进行重复原型试验或型式试验，根据对制造厂现场审核的结果，可减少船舶检验人员见证的试验项目和/或抽样比例；

（3） 获得工厂认可后可不必进行重复型式试验，根据对制造厂现场审核的结果，可减少船舶检验人员见证的试验项目和/或频次。

6.3 未经认可的单件（批）检验

6.3.1 对未经认可的船用产品，船舶检验机构应按如下要求进行单件（批）检验：

（1） 审查船用产品图纸或技术文件；

（2） 核查制造厂的质量管理体系并确认有效运行；

（3） 逐件或逐批进行检验，并对每件或每批船用产品抽样进行原型试验或型式试验；

（4） 如船用产品已经具有原型/型式试验或其等效的资料，船舶检验机构可通过对申请方提交的相关资料进行评估，以确定是否需要进行部分或全部的型式试验。

（5） 通过下列方式确认船用产品符合批准的图纸或技术文件要求：

①原型试验或型式试验；

②制造过程中的检验和试验；

③最终产品的检验和试验。

6.4 图纸或技术文件审查

6.4.1 申请单件（批）检验，如船用产品图纸或技术文件须经审查，申请方应于申请单件（批）检验前完成。图纸或技术文件的审查按本规则第8章要求执行。

6.5 原型试验、型式试验

6.5.1 对本章涉及的原型试验、型式试验要求分别按第5章5.3、第3章3.4的要求执行。

6.6 现场检验

6.6.1 在船用产品检验过程中，除满足第2章2.1.3要求外，制造厂应能提供船舶检验人员便利，以便进入与船用产品检验有关的场所，以确认：

（1） 生产工艺的执行有效性；

（2） 船用产品制造与批准图纸和技术要求的符合性；

（3） 材料和焊接材料使用的正确性；

（4） 取样和试验的正确性。

6.6.2 船用产品的最终检验和试验应在船舶检验人员参加下按船用产品批准的设计文件和船舶检验机构所确定的标准进行。

第7章 认可证书的保持、失效、暂停、撤销

7.1 认可证书的保持

7.1.1 工厂认可证书的保持条件

（1） 工厂认可后，认可证书获得者的法律地位、生产资质应持续符合国家的最新要求，且认可船用产品符合资质文件的规定范围。

（2） 工厂的质量管理体系应保持有效运行，船用产品的生产、制造过程应持续符合认可的标准要求。

（3） 认可证书获得者于获证期间，在认可船用产品范围内未发生重大事故，在国家或地方的其它相关检查中未发生不合格的事件。

（4） 认可证书获得者于获证期间，应正确使用认可证书和认可标志。对顾客或相关方的重大投诉和抱怨应及时有效地处理，并按要求及时通报船舶检验机构。

（5） 工厂认可证书获得者应接受船舶检验机构每年一次的定期审核。

（6） 在认可证书有效期内，船舶检验机构可在未经事先通知的情况下对工厂的船用产品制造过程进行审核，以验证船用产品的生产是否符合业经船舶检验机构批准的图纸和文件。对此，工厂应予以配合。

（7）认可证书有效期内，未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

7.1.2 型式认可证书的保持条件

（1） 型式认可后，认可证书获得者的法律地位、生产资质应持续符合国家的最新要求，且认可船用产品符合资质文件的规定范围。

（2） 工厂的质量管理体系应保持有效运行，船用产品的生产、制造过程应持续符合认可的标准要求。

（3） 认可证书获得者于获证期间，在认可船用产品范围内未发生重大事故，在国家或地方的其它相关检查中未发生不合格的事件。

（4） 认可证书获得者于获证期间，应正确使用认可证书和认可标志。对顾客或相关方的重大投诉和抱怨应及时有效地处理，并按要求及时通报船舶检验机构。

（5）如果属于获得型式认可证书，且无需签发船用产品证书或签署等效证明文件的情况，证书获得者应接受船舶检验机构每年一次的定期审核。

（6） 在认可证书有效期内，船舶检验机构可在未经事先通知的情况下对工厂的船用产品制造过程进行审核，以验证船用产品的生产是否符合业经船舶检验机构批准的图纸和文件。对此，工厂应予以配合。

（7）认可证书有效期内，未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

7.1.3 设计认可证书的保持条件

（1） 经设计认可的船用产品，如发生设计更改或适用标准的变化，原设计认可的申请方，应报告船舶检验机构并接受评估，船舶检验机构根据设计更改的性质和程度，确定是否需要重新设计认可。必要时，应经船舶检验人员见证有关试验和进行检查，其结果应仍符合认可条件。

（2）认可证书有效期内，未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

7.2 认可证书的失效、暂停、撤销

7.2.1 发生下列情况之一，船舶检验机构签发的认可证书将自动失效：

（1） 证书持有者擅自涂改该证书；

（2） 适用技术法规规定的技术要求发生变化；

（3） 发生未经船舶检验机构批准的船用产品设计和文件的重大变更；

（4） 船舶检验机构对船用产品图纸或技术文件的批准无效或不再有效；

（5） 生产方式变更未经船舶检验机构批准。

7.2.2 在认可证书有效期内，经船舶检验机构认定制造厂存在如下情况时，将暂停证书：

（1） 未按规定接受船舶检验机构的定期审核；

（2） 在定期审核中发现认可船用产品存在非偶然性不合格或严重不合格；

（3） 未按规定要求纠正定期审核中发现的不合格；

（4） 制造厂质量管理体系发生重大变更，且未通知船舶检验机构；

（5） 船用产品质量问题是由制造厂质量管理体系未有效运行所致；

（6） 认可的主要原材料和零部件发生改变，且未经船舶检验机构批准；

（7） 发生船用产品质量问题未及时采取纠正措施，或不配合船舶检验机构的调查；

（8） 未按规定使用船舶检验机构的船用产品认可标志。

7.2.3 在认可证书有效期内，经船舶检验机构认定制造厂存在如下情况时，将撤销认可证书：

（1） 导致证书暂停的情况未在规定时间内纠正，或证书暂停连续时间达6个月及以上；

（2） 装船使用的船用产品，未在认可证书载明的制造设施内生产（包括转包认可船用产品，和贴牌生产的船用产品），且未经船舶检验机构批准；

（3） 未按船舶检验机构的规定使用认可证书和/或船用产品证书，故意误导订货方致使装船的船用产品实质上未按规定经船舶检验机构检验；

（4） 未按船舶检验机构的规定使用船用产品检验标记；

（5） 伪造船舶检验机构船用产品证书或船用产品检验标记；

（6） 制造厂获得船舶检验机构认可的过程中存在欺诈、作假、故意隐瞒事实等手段或存在违法行为；

（7） 在定期审核中发现认可船用产品存在严重不合格，且未在要求时限内完成纠正。

7.2.4 船舶检验机构暂停、撤销认可的决定书面通知原认可证书获得者或认可证书自动失效后，将视船用产品为不符合认可条件。代表船舶检验机构对原认可证书获得者所做的有关认可后的船用产品检验的各种承诺或协议将自动失效。

7.2.5 认可证书撤销后，有关的船用产品和工厂将由本局和船舶检验机构对外公布。必要时，船舶检验机构可就认可的撤销通知除原认可证书获得者以外的其他有关方。

7.2.6 认可证书失效、暂停及被撤销的船用产品，如申请恢复认可或再次申请认可时，申请方须向船舶检验机构证明已采取有效措施消除了导致认可失效、暂停及认可撤销的原因。

第8章 图纸或技术文件审查

8.1 一般要求

8.1.1 船用产品图纸或技术文件审查是指船舶检验机构对船用产品的设计图纸和技术文件的审查。适用于船舶检验机构在检验发证过程中，包括认可过程中需要对船用产品图纸或技术文件进行审批。船舶检验机构完成图纸/技术文件审查后，应向申请方签发图纸或技术文件批准通知书。

8.1.2 进行船用产品图纸或技术文件审查主要为以下目的：

（1） 通过船用产品图纸或技术文件审查，确认船用产品设计满足适用的审查依据；或

（2） 通过船用产品图纸或技术文件审查，与申请方对船用产品进行约定，作为制造的船用产品与审批图纸符合性验证的依据。

8.1.3 申请工厂认可、型式认可、设计认可和单件（批）检验的船用产品应按本局有关船舶技术法规要求进行图纸或技术文件审查。

8.2 提交与审查

8.2.1 除另有规定外，下列与船用产品设计相关的图纸/技术文件应提交审查：

设计图纸，包括总图、主要部件图纸、主要零部件或材料清单等；

阐明船用产品规格的文件；

阐明船用产品性能、使用用途的文件；

必要的工程计算和分析报告；

船舶检验机构根据具体情况要求的其它文件。

8.2.2 申请方提交审查的船用产品图纸或技术文件应符合下述要求：

图纸或技术文件应以船舶检验机构可接受的文字提交，应能清楚地表达船用产品的设计、构造、材料、尺寸，及其功能、性能参数。若有必要，还应包括使用方面的限制或规定。

图纸或技术文件应是以适当方法印制、复制的正式设计图纸、资料，卷面应充分清晰，图纸的绘制、修改、标注等应符合通行的准则。

图纸或技术文件可采用书面版本和/或电子版本的形式，电子版本应采用PDF文件形式。

8.2.3 申请方应保证是图纸或技术文件的权利所有人；如提交的系专利图纸，应是该专利权人，否则应经专利权人书面同意。

8.2.4 船舶检验机构将根据本规则、审查依据和适用的要求，并结合船用产品的预定用途，对所收到的图纸或技术文件及时进行审查。审查中若需要申请方补充资料或作进一步说明，或因设计或技术文件的规定偏离审查依据或适用要求而不同意批准，则应及时书面通知申请方。

8.3 批准的有效性

8.3.1 批准的图纸或技术文件仅对船用产品图纸或技术文件审查批准通知书上所指定的申请方及其授权方有效。

8.3.2 图纸或技术文件在批准后如被修改，且修改涉及或影响到船用产品主要系统、船用产品及其主要零部件的重要结构及其强度、所用材料、规定特性、特征或使用限制条件，则应重新提交船舶检验机构批准。

8.3.3 如果出现下列任一情况，图纸或技术文件的批准将被视为无效：

（1） 船舶检验机构批准图纸或技术文件时所提出的附加条件和要求不能满足；

（2） 审查依据所涉及的本局技术规则、认可或接受的船舶检验机构的规范、适用的标准已被修改或废止；

（3） 批准后发现原提交者不符合8.2.3条的规定。

附录1 证书格式

本附录包含以下证书格式：

1.工厂认可证书；

2.型式认可证书；

3.设计认可证书；

4.船用产品证书。

船舶检验机构名称 证书编号：

工 厂 认 可 证 书

兹证明：

制造厂及其地址

产品名称

认可标准

用于

产品明细

证书有效期至

发证机构 签发日期

二维码

证书角注

防伪码

第1页共2页

证书编号：

批准的图纸

产品认可试验报告

认可后的产品检验方式

认可保持条件

备注

发证单位

本证书完

第2页共2页

船舶检验机构名称 证书编号：

型 式 认 可 证 书

兹证明：

制造厂及其地址

产品名称

认可标准

用于

产品明细

证书有效期至

发证机构	签发日期

二维码

证书角注

防伪码

第1页共2页

证书编号：

批准的图纸

产品认可试验报告

认可后的产品检验方式

认可保持条件

备注

发证单位

本证书完

第2页共2页

船舶检验机构名称 证书编号：

设 计 认 可 证 书

兹证明：

设计方及其地址

产品名称

认可标准

用于

产品明细

证书有效期至

发证机构	签发日期

二维码

证书角注

防伪码

第1页共2页

证书编号：

批准的图纸

产品认可试验报告

认可后的产品检验方式

认可保持条件

备注

发证单位

本证书完

第2页共2页

船舶检验机构名称

船用产品证书

证书编号：

产品名称：	产品编号：
申请方：	认可证书号：
制造厂：	适用于：

产 品 明 细

名称	属性（值）	单位
备注：（可另附页）

经检验，上述船用产品符合下列船舶技术法规要求：

1.

2.

……

检验标志：

标记于：	发证单位：
签发日期：

注：本证书依照中国海事局《船用产品检验规则》签发。当本证书包括多页纸张时，则所有证书页视为一个整体，每页证书均需由发证单位盖章，同时使用方为有效。

防伪码 二维码

附录2 证书填写说明

1 总体说明

1.1船用产品经船舶检验机构根据本局各技术规则列明的船用产品持证目录和技术要求检验合格后，将签发相应产品的认可证书和/或船用产品证书，其证书内容的原则要求按本附录执行。

1.2等效证明文件、制造厂证明文件的内容参照本附录执行。

1.3认可证书主要包括以下内容：

证书名称、证书编号、产品名称、制造厂（工厂认可或型式认可）或设计方（设计认可）、地址、图纸批准号（如适用）、认可试验报告、适用于、产品明细、认可标准、认可标志、证书有效期、发证单位（证书印章）、签发日期、二维码及防伪码、角注、页码。

1.4船用产品证书主要包括以下内容：

证书名称、证书编号、产品名称、申请方、制造厂、订货方、认可证书号（如适用）、图纸批准号（如适用）、产品编号、适用于、产品明细、检验标准、检验标志、标记位置、验船师签署、发证单位（证书印章）、证书签发日期、二维码及防伪码、角注、页码。

1.5如需要时，其内容可增加备注、证书附页。

2证书内容填写说明

2.1 认可证书填写说明

证书编号：根据船舶检验机构的编号规则在发证时填写，应当包括船舶检验机构代码、年份、认可类别、工作流水号、证书流水号等；每项工作一个编号，单项工作签发多份证书时加流水号。

产品名称：填写技术规则中的船用产品名称。

制造厂（或设计方）：工厂认可和型式认可的制造厂填写实际的产品制造企业；设计认可的设计方填写产品的设计单位，名称通常与营业执照一致。

地址：填写制造厂或设计方的地址，通常与营业执照一致。

图纸批准号：如被认可船用产品有审图要求时，填写图纸批准号。

认可试验报告：填写认可试验报告的编号。

适用于：填写船用产品用途和使用限定条件。产品用途的描述应清晰准确；使用限定条件的描述应注意包括图纸审查时因产品设计和采标等提出的限制要求。

产品明细：描述产品特征参数，如产品名称、型号、规格、产品系统组成等。

认可标准：填写认可依据的技术规则名称。

认可标志：填写船舶检验机构标志，可为字母、图形、图片等。

证书有效期：根据本规则第3、4、5章要求的有效期限填写证书有效期。

发证单位：填写签发证书的船舶检验机构名称，并盖章。

签发日期：填写船舶检验机构签发证书的日期。

防伪码及二维码：每份证书上打印不同的防伪码及二维码，便于追溯和查询。

备注（如需要时）：可填写认可证书换发信息、变更和替代情况及其他特别说明等；如产品明细无法完整描述，可在此补充描述。

附页（如需要时）：产品明细或其它信息采用附页描述更为清晰时，可采用附页。

页码：填写证书页码。

2.2 船用产品证书填写说明

证书编号：根据船舶检验机构的编号规则在发证时填写，应当包括船舶检验机构代码、年份、认可类别、工作流水号、证书流水号等；每项工作一个编号，单项工作签发多份证书时加流水号。

产品名称：填写技术规则中的船用产品名称。

申请方：填写申请书中的申请方。

制造厂：填写实际的产品制造企业，名称通常与营业执照一致，同时与申请书一致。

订货方：如申请方需要时，填写申请书中的订货方。

认可证书号：如船用产品经认可，填写认可证书的证书编号。

图纸批准号：如船用产品经图纸审查，填写图纸批准号。

产品编号：填写编号、批号、炉号等产品的唯一可追溯标识号。

适用于：填写船用产品用途、使用限定条件和船舶工程号。产品用途的描述应清晰准确，如某船舶或设施或集装箱类型；使用限定条件的描述应注意包括图纸审查或检验时因产品设计和采标等提出的限制要求；如产品设计和生产时确定用于某船，则写船舶工程号或船舶名称。

产品明细：描述产品特征参数，如产品名称、型号、规格、产品系统组成、主要技术参数、数量、制造日期等。

检验标准：填写产品检验依据的技术规则名称，一般包含在认可证书所列认可标准中。

检验标志：填写产品检验标志。

标记位置：填写产品检验标志的实际位置。如：产品本体上。

验船师：签发或签署证书的验船师签名。

发证单位：填写签发证书的船舶检验机构名称，并盖章。

签发日期：填写船舶检验机构签发证书的日期。

防伪码及二维码：每份证书上打印不同的防伪码及二维码，便于追溯和查询。

备注（如需要时）：填写需特别说明的情况或产品后续使用注意事项。如产品明细无法完整描述，可在此补充描述。

附页（如需要时）：产品明细或其它信息采用附页描述更为清晰时，可采用附页表述。

页码：填写证书页码。

3 证书签名及盖章

3.1 船舶检验机构签发书面证书，应注意：

（1）证书上需有船舶检验人员签名时，船舶检验人员应在证书相应位置签名；

（2）证书发证单位名称处应加盖船舶检验机构印章；

（3）证书有多页时，除正文首页盖章外，其它页（含附页）应在文本正文内容（不含页脚）结束的位置加盖船舶检验机构印章，整本证书加盖骑缝章，骑缝章在每页应均有能够清晰显示的部分。