沿海港作拖轮甲板部、轮机部最低安全配员表（征求意见稿）

甲 板 部
船舶种类、航区、吨位或总功率	一般规定	附加规定
拖轮	港

内	750千瓦及以上	二副1人，值班水手2人。	连续航行时间超过8小时，须增加二副1人。
未满750千瓦	三副1人，值班水手1人。	连续航行时间超过8小时，须增加三副1人。
轮 机 部
拖轮	航区和总功率	一般规定	附加规定
港 内	750千瓦及以上	二管轮1人，值班机工1人。	未满75千瓦，可减免三管轮1人；驾驶台可遥控主机的，可减免值班机工1人。
未满750千瓦	三管轮1人，值班机工1人。