《国内海洋渔船建造规范（二次征求意见稿）》

简要编写说明

为保障国内海洋渔船符合安全、环保要求，不断推动国内海洋渔船技术水平提升，促进造船业和渔业健康发展，交通运输部海事局（以下简称部海事局）组织制定了《国内海洋渔船建造规范（二次征求意见稿）》。有关情况说明如下：

一、主要内容

《国内海洋渔船建造规范（二次征求意见稿）》合并了《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m（2019）》《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m（2019）》《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》《内河、玻璃钢、海洋木质及小型钢质渔业船舶法定检验技术规则（2002）》，删除了原《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m（2019）》中涉及起重设备的内容，在船体篇中增加了“玻璃纤维增强塑料渔船船体结构”、“木质渔船船体结构”两章内容；材料篇中增加了“玻璃纤维增强塑料”、“木材”两章内容，共7篇49章及附录，主要内容如下：

1.总则：规定了国内海洋渔船建造规范的目的、适用范围、解释、生效与适用等。

2.船体：规定了船体一般要求、舱室密性试验、钢质渔船船体结构、玻璃纤维增强塑料渔船船体结构、木质渔船船体结构、舾装、带板型钢的剖面要素、填角焊缝的焊脚高度、GFRP船舶船体结构构造细则、钢质管形支柱许用负荷表。相较于《钢质海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019）》，在定义上统一各技术规范之间的名词术语。增加了“玻璃纤维增强塑料渔船船体结构”、“木质渔船船体结构”两章内容，另外在舾装章节中增加了“玻璃纤维增强塑料渔船锚泊及系泊设备”、“木质渔船锚泊及系泊设备”，增加了附录“GFRP船舶船体结构构造细则”，以上内容主要参照了《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》、《内河、玻璃钢、海洋木质及小型钢质渔业船舶法定检验技术规则（2002）》中的木质海洋渔船部分相关内容。

3.轮机：规定了适用范围、环境条件、泵和管系的一般规定、船舶管系和舱室通风系统、动力管系、柴油机、齿轮箱、轴系及螺旋桨、锅炉和受压容器、操舵装置和锚机、推进装置的遥控系统、轮机自动化、GFRP渔船的特殊规定、船用塑料管的生产与应用、挠性软管等内容。相较于《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m（2019））》将通则中的强制性条款与《国内海洋渔船技术规则》融合，按照《船舶技术法规体系框架（2020）》的要求，将泵和管系的一般规定、船舶管系和舱室通风系统、动力管系、柴油机、齿轮箱、轴系及螺旋桨、锅炉和受压容器、操舵装置和锚机、推进装置的遥控系统、轮及自动化中的强制性要求条款纳入《国内渔船技术法规（2020）》增加了《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m（2019））》、《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》的轮机相关内容。

4.电气装置：规定了电气设备的使用环境条件与工作条件、设计、制造与安装要求、电气系统与装置的设置要求。该篇框架与内容类似于《钢质海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m （2019）》，但考虑到规范与规则内容的侧重点不同，删除了电气设备的制造和试验章节，删除了在规则中已有详细说明的有关无线电、航行设备等的相关内容。由于规范不限定船体材质，因此在相应的章节内增加非金属结构船舶对于电气的特殊要求如接地要求、避雷要求等。

5.材料：规定了试验与检验、热处理、力学性能试验与工艺性能试验、钢板、扁钢和型钢、锻钢件、铸钢件、玻璃纤维增强塑料、木材、铸铁件、钢管、铝合金、其它有色金属、塑料管与配件、设备等内容。本篇在《钢质海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019）》的基础上，根据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》和《内河、玻璃钢、海洋木质及小型钢质渔业船舶法定检验技术规则（2002）》纳入了玻璃增强塑料和木材的要求，分别在第6章和第7章。

6.焊接：规定了焊接材料、设备和操作环境、焊接工艺认可试验、焊接材料、船体结构焊接、锅炉及受压容器的焊接、重要机件的焊接、压力管系的焊接等内容。本篇与《钢质海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019）》基本一致。

7.冷藏及速冻装置：规定了制冷装置中制冷机组、制冷压缩机、受压容器、管路及辅助设备的要求、冷藏鱼舱的结构及附属件以及绝热的要求和制冷系统的压力试验、效用试验。本篇与《钢质海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019）》中“冷藏及速冻装置”篇一致。

《国内海洋渔船建造规范（二次征求意见稿）》的主要对木质渔船舱壁板、舷侧厚材等结构的布置形式进行了补充完善，该内容来源于木质渔船结构规范技术要求专项研究的研究成果。

二、与此前发布的船舶技术法规之间的关系

《国内海洋渔船建造规范》为新制定规范，纳入了《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m（2019）》《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m（2019）》和《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》《内河、玻璃钢、海洋木质及小型钢质渔业船舶法定检验技术规则（2002）》的部分内容。