附件1

《污染危害性货物名录（2021版）（征求意见稿）》

（以中文名称拼音排序）

《污染危害性货物名录》编写的依据

（一）《中华人民共和国水污染防治法》；

（二）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（国务院令第561号，2017年3月1日第五次修订）；

（三）《中华人民共和国船舶及其作业活动污染海洋环境防治管理规定》（交通运输部令〔2010〕第7号）；

（四）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令〔2015〕第25号）。

二、《污染危害性货物名录》各栏目的含义

（一）“序号”是指名录中污染危害性货物的顺序号，以阿拉伯数字表示。本名录的序号按照中文名称的拼音字母排序确定。为了确定中文名称顺序，置于货物中文名称前面的数字、英文字母、字符（α-、β-、γ-）等，虽然是名称的组成部分，但不予考虑。

（二）“中文名称”和“英文名称”是指污染危害性货物中文名称和英文名称。

（三）“联合国编号”是指联合国危险货物运输专家委员会对每一包装运输的危险货物指定的编号。名录中标注多个联合国编号的货物，应根据该货物呈现的危险特性列入相应的联合国编号下。

（四）“运输方式”是指该货物可以采取的运输方式，其中“B”代表散装运输，“P”代表包装运输。

（五）“备注”是指该条目的货物要遵循的其他要求。对于该栏中只列出物质的，是指这些物质在运输时应参考该条目的要求。

污染危害性货物名录

（以中文名称拼音排序）

本名录包括：

《国际海运危险货物规则》（IMDG code）第3部分危险货物一栏表中列明的包装货物（除UN1910 氧化钙、UN2807 磁化材料、UN2812铝酸钠，固体的、UN3334 空运受管制的液体，未另列明的以及UN3335 空运受管制的固体，未另列明的货物外）、第2.4章列明的包装自反应物质以及第2.5章列明的包装有机过氧化物；

《国际海运固体散装货物规则》（IMSBC code）附录1中的B组固体散装货物；

《国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL公约）附则Ⅰ附录1中列明的散装油类；

《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》（IBC code）第17章中列明的散装液体及18章中Z类液体；国际海事组织通函MEPC.2/Circ.表1中无有效期的货物及表5中列明的货物;

《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》（IGC code）第19章列明的散装液化气体；

未在本名录中列明但经评估具有污染危害性的货物。

具体名录如下

序号	中文名称	英文名称	联合国编号	运输方式	备注
1	吖啶	ACRIDINE	2713	P
2	安全导火索	FUSE, SAFETY	0105	P
3	安全装置，电激发的	SAFETY DEVICES, electrically initiated	3268	P
4	安全装置，烟火的	SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC	0503	P
5	安装在货物运输组件中的锂电池组，锂离子电池组或锂金属电池组	LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries	3536	P
6	氨，无水的	AMMONIA, ANHYDROUS	1005	B,P
7	2-氨基-2-甲基-1-丙醇	2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL
B
8	2-氨基-4,6-二硝基苯酚，湿的，按质量计，含水不小于20%	2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water by mass	3317	P
9	2-氨基-4-氯苯酚	2-AMINO-4-CHLOROPHENOL	2673	P
10	2-氨基-5-二乙基氨基戊烷	2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE	2946	P
11	氨基苯酚类（邻-，间-，对-）	AMINOPHENOLS(o-, m-, p-)	2512	P
12	氨基苯胂酸钠	SODIUM ARSANILATE	2473	P
13	氨基吡啶类（邻-，间-，对-）	AMINOPYRIDINES(o-, m-, p-)	2671	P
14	氨基磺酸	SULPHAMIC ACID	2967	P
15	氨基甲酸酯农药，固体的，有毒的	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2757	P
16	氨基甲酸酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2758	P
17	氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的	CARBRMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2992	P
18	氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	2991	P
19	氨基碱金属	ALKALI METAL AMIDE	1390	P
20	N-氨基乙基哌嗪	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	2815	B,P
21	2-(2-氨基乙氧基)乙醇	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	3055	B,P
22	氨溶液，15℃时的相对密度为0.880至0.957，含氨大于10%，但不大于35%	AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957 at 15℃ in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia by mass	2672	P
23	氨溶液，15℃时相对密度小于0.880，含氨量大于35%，但不大于50%	AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15℃ in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia	2073	P
24	氨溶液，15℃时相对密度小于0.880，含氨量大于50%	AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15℃ in water , with more than 50% ammonia	3318	P
25	氨三乙酸，三钠盐溶液	NITRILOTRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION
B
26	氨水 （28%或以下）	AMMONIA AQUEOUS (28% or less)
B
27	氨乙基二乙醇胺/氨乙基乙醇胺溶液	AMINOETHYLDIETHANOLAMINE/AMINOETHYLETHANOLAMINE SOLUTION
B
28	氨乙基乙醇胺	AMINOETHYL ETHANOLAMINE
B
29	胺类，固体的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，固体的，腐蚀的，未另列明的	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3259	P
30	胺类，液体的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，液体的，腐蚀的，未另列明的	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	2735	P
31	胺类，液体的，腐蚀的，易燃的，未另列明的或聚胺类，液体的，腐蚀的，易燃的，未另列明的	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	2734	P
32	胺类，易燃的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，易燃的，腐蚀的，未另列明的	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2733	P
33	奥克托利特炸药（奥可托尔炸药），干的或湿的，按质量计，含水小于15%	COTOLITE(OCTOL)dry or wetted with less than 15% water, by mass	0266	P
34	奥克托钠炸药（奥梯铝炸药）	COTONAL	0496	P
35	八氟-2-丁烯（制冷气体，R1318）	OCTAFLUOROBUT-2-ENE(REFRIGERANT GAS R 1318)	2422	P
36	八氟丙烷（制冷气体，R218）	OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 218)	2424	P
37	八氟环丁烷（制冷气体，RC318）	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318)	1976	P
38	八甲基环四硅氧烷	OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE
B
39	巴豆醛或巴豆醛，稳定的	CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED	1143	B,P
40	巴豆炔	CROTONYLENE	1144	P
41	白磷，熔融的	PHOSPRUS, WHITE, MOLTEN	2447	P
42	白磷发烟弹药（白磷烟幕弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNTION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	0245
0246	P
43	白磷燃烧弹药，带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNTION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	0243
0244	P
44	爆破炸药	CHARGES, DEMOLITION	0048	P
45	爆破炸药，A型	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A	0081	P
46	爆破炸药，B型	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B（AGENT, BLASTING, TYPE B）	0082
0331	P
47	爆破炸药，C型	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C	0083	P
48	爆破炸药，D型	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D	0084	P
49	爆破炸药，E型	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E（AGENT, BLASTING, TYPE E）	0241
0332	P
50	爆药导火装置系列元件，未另列明的	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	0382
0383
0384
0461	P
51	爆炸式铆钉	RIVETS, EXPLOSIVE	0174	P
52	爆炸式脱离装置	RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE	0173	P
53	爆炸式压裂装置，油井用，不带雷管	FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE for oil wells, without detonator	0099	P
54	爆炸性电缆切割器	CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE	0070	P
55	爆炸性物品，极不敏感的（物品，EEI）	ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI)	0486	P
56	爆炸性物品，未另列明的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472	P
57	爆炸性物质，不敏感的，未另列明的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.	0482	P
58	爆炸性物质，未另列明的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE N.O.S.	0357
0358
0359
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0485	P
59	爆炸性物质样品，起爆药除外	SAMPLES, EXPLOSIVE other than initiating explosive	0190	P
60	钡	BARIUM	1400	P
61	钡合金，引火的	BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC	1854	P
62	钡化合物，未另列明的	BARIUM COMPOUND, N.O.S.	1564	P
63	苯	BENZENE	1114	P
64	苯胺	ANILINE	1547	B,P
65	苯丙酸，3,5-二(1,1-二甲基乙基)，4-羟基-C7-C9醇（支链和直链）	BENZENEPROPANOIC ACID, 3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL), 4-HYDROXY-C7-C9 ALCOHOLS BRANCHED AND LINEAR
B
66	苯二胺类（邻-、间-、对-）	PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-)	1673	P
67	苯酚，固体的	PHENOL, SOLID	1671	P
68	苯酚，熔融的	PHENOL, MOLTEN	2312	B,P
69	苯酚磺酸，液体的	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	1803	P
70	苯酚溶液	PHENOL SOLUTION	2821	P
71	苯汞化合物，未另列明的	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	2026	P
72	苯和含苯10%或以上的混合物	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE
B
73	苯磺酰肼（浓度100%）	BENZENESULPHONYL HYDRAZIDE	3226	P
74	苯磺酰氯	BENZENESULPHONYL CHILORIDE	2225	B,P
75	1-苯基-1-二甲苯基乙烷	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE
B
76	苯基二氯化磷	PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE	2798	P
77	苯基硫代磷酰二氯	PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE	2799	P
78	苯基三氯硅烷	PHENYLTRICHLOROSILANE	1804	P
79	苯基乙腈，液体的	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	2470	P
80	苯甲醛	BENZALDEHYDE	1990	P
81	苯甲酸汞	MERCURY BENZOATE	1631	P
82	苯甲酸钠	SODIUM BENZOATE
B
83	苯甲酰甲基溴	PHENACYL BROIMIDE	2645	P
84	苯甲酰氯	BENZOYL CHLORIDE	1736	P
85	苯肼	PHENYLHYDRAZINE	2572	P
86	苯胩化二氯	PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE	1672	P
87	苯醌	BENZOQUINONE	2587	P
88	苯硫酚	PHENYL MERCAPTAN	2337	P
89	苯三酸，三辛酯	BENZENETRICARBOXYLIC ACID, TRIOCTYL ESTER
B
90	苯氧基乙酸衍生物农药，固体的，有毒的	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	3345	P
91	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3348	P
92	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3347	P
93	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点小于23℃	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	3346	P
94	苯乙烯单体，稳定的	STYRENE MONOMER, STABILIZED	2055	B,P
95	苯乙酰氯	PHENYLACETYL CHLORIDE	2577	P
96	吡啶	PYRIDINE	1282	B,P
97	吡咯烷	PYRROLIDINE	1922	P
98	蓖麻油	CASTOR OIL
B
99	蓖麻籽、蓖麻片、蓖麻粉或蓖麻油渣	CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	2969	B,P
100	苄醇	BENZYL ALCOHOL
B
101	苄基碘	BENZYL IODIDE	2653	P
102	苄基二甲胺	BENZYLDIMETHYLAMINE	2619	P
103	苄基氯	BENZYL CHLORIDE	1738	B,P
104	苄基溴	BENZYL BROMIDE	1737	P
105	4-苄甲氨基-3-乙氧基重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
106	苄腈	BENZONITRILE	2224	P
107	4-(苄乙氨基)-3-乙氧基重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3226	P
108	变位钠溶液	METAM SODIUM SOLUTION
B
109	变压器油	TRANSFORMER OIL
B
110	表氯醇	EPICHLOROHYDRIN	2023	B,P
111	表溴醇	EPIBROMOHYDRIN	2558	P
112	冰醋酸或乙酸溶液，按质量计，含酸大于80%	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass	2789	P
113	丙胺（正丙胺）	PRORYLAMINE(n-PROPYLAMINE)	1277	B,P
114	丙苯（所有异构体）	PROPYLBENZENE (all isomers)
B
115	丙二醇	PROPYLENE GLYCOL
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
116	丙二醇苯基醚	PROPYLENE GLYCOL PHENYL ETHER
B
117	丙二醇单烷基醚	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER
B
118	丙二醇甲基醚乙酸酯	PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE
B
119	丙二腈	MALONITRILE	2647	P
120	丙二烯，稳定的	PROPADIENE, STABILIZED	2200	P
121	丙基三氯硅烷	PROPYLTRICHLOROSILANE	1816	P
122	丙腈	PROPIONITRILE	2404	B,P
123	丙硫醇类	PROPANETHIOLS	2402	P
124	丙氯醇	PROPYLENE CHLOROHYDRIN	2611	P
125	β-丙内脂	beta-PROPIOLACTONE
B
126	丙醛	PROPIONALDEHYDE	1275	B,P
127	丙酸	PROPIONIC ACID
B
128	丙酸，按质量计，含酸不小于10%，但小于90%	PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% water of crystallization	1848	P
129	丙酸，按质量计，含酸不小于90%	PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass	3463	P
130	丙酸丁酯类	BUTYL PROPIONATES	1914	P
131	丙酸酐	PROPIONIC ANHYDRIDE	2496	B,P
132	丙酸甲酯	METHYL PROPIONATE	1248	P
133	丙酸乙酯	ETHYL PROPIONATE	1195	B,P
134	丙酸异丙酯	ISOPROPYL PROPIONATE	2409	P
135	丙酸异丁酯	ISOBUTYL PROPIONATE	2394	P
136	丙酸正丁脂	n-BUTYL PROPIONATE	1914	B
137	丙酸正戊酯	n-PENTYL PROPIONATE
B
138	丙酮	ACETONE (ACETONE SOLUTIONS)	1090	B,P	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
139	丙酮合氰化氢，稳定的（丙酮氰醇）	ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED	1541	B,P
140	丙酮-连苯三酚共聚物 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸盐（浓度100%）	ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	3228	P
141	丙酮油	ACETONE OILS	1091	P
142	丙烷	PROPANE	1978	B,P
143	丙烯	PROPYLENE	1077	B,P
144	2-丙烯-1-氨，N,N-二甲基-N-2 -丙烯基-，氯化的，均聚物溶液	2-PROPENE-1-AMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-, CHLORIDE, HOMOPOLYMER SOLUTION
B
145	丙烯基氯（烯丙基氯）	ALLYL CHLORIDE	1100	B,P
146	丙烯腈，稳定的	ACRYLONITRILE, STABILIZED	1093	B,P
147	丙烯醛，稳定的	ACROLEIN, STABILIZED	1092	P
148	丙烯醛二聚物，稳定的	ACROLEIN DIMER, STABILIZED	2607	P
149	丙烯酸，稳定的	ACRYLIC ACID, STABILIZED	2218	B,P
150	丙烯酸/二甲基二烯丙基氯化铵共聚物，部分钠盐（MWt 1500-4000，水溶液）	ACRYLIC ACID / DIMETHYLDIALLYLAMMONIUM CHLORIDE COPOLYMER, PARTIAL SODIUM SALT (MWt 1500-4000, AQUEOUS SOLUTION)
B
151	丙烯酸-2-乙基己酯	2-ETHYLHEXYL ACRYLATE
B
152	丙烯酸丁酯类，稳定的（丙烯酸丁酯（所有异构体））	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (BUTYL ACRYLATE (all isomers))	2348	B,P
153	丙烯酸癸酯	DECYL ACRYLATE
B
154	丙烯酸甲酯	METHYL ACRYLATE
B
155	丙烯酸甲酯，稳定的	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	1919	B,P
156	丙烯酸乙酯，稳定的	ETHYL ACPYLATE, STABILIZED	1917	B,P
157	丙烯酸异丁酯，稳定的	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	2527	P
158	丙烯酰胺，固体的	ACRYLAMIDE, SOLID	2074	P
159	丙烯酰胺溶液	ACRYLAMIDE SOLUTION	3426	P
160	丙烯酰胺溶液（50%或以下）	ACRYLAMIDE SOLUTION (50% or less)
B
161	丙烯亚胺，稳定的	PROPYLENEIMINS, STABILIZED	1921	P
162	丙酰氯	PROPIONYL CHLORIDE	1815	P
163	丙氧化三羟甲基丙烷	TRIMETHYLOL PROPANE PROPOXYLATED
B
164	伯戊醇	AMYL ALCOHOL, PRIMARY
B
165	补助性爆炸装药	CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE	0060	P
166	菜籽油	RAPESEED OIL
B
167	菜籽油（低芥酸含4%以下的游离脂肪酸）	RAPESEED OIL (low erucic acid containing less than 4% free fatty acids)
B
168	菜籽油脂肪酸甲醚	RAPE SEED OIL FATTY ACID METHYL ESTERS
B
169	餐厨废油	USED COOKING OIL
B
170	餐厨废油（甘油三酯，C16-C18和C18非饱和的）	USED COOKING OIL (Triglycerides, C16-C18 and C18 unsaturated)
B
171	残油燃料油	RESIDUAL FUEL OIL
B
172	草甘膦溶液（不含表面活性剂）	GLYPHOSATE SOLUTION (not containing surfactant)
B
173	草泥	PEAT MOSS
A和B
174	草酸乙酯	ETHYL OXALATE	2525	P
175	测试用弹药（试验用弹药）	AMMUNITION, PROOF	0363	P
176	柴油	DIESEL OIL
B
177	柴油/汽油和脂肪酸甲酯的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）	BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL and FAME(>25% but <99% by volume)
B
178	柴油/汽油和植物油的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）	BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL and VEGETABLE OIL (>25% but <99% by volume)
B
179	超氧化钾	POTASSIUM SUPEROXIDE	2466	P
180	超氧化钠	SOUDIUM SUPEROXIDE	2547	P
181	车辆，易燃气体驱动的或车辆，易燃液体驱动的或燃料电池车辆，易燃气体驱动的或燃料电池车辆，易燃液体驱动的	VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	3166	P
182	车用汽油	AUTOMOTIVE
B
183	车用汽油或汽油	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	1203	P
184	澄清油	CLARIFIED
B
185	醇化物溶液，未另列明的，溶于乙醇中	ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.in alcohol	3274	P
186	醇类（C12+），伯，直链的	ALKYL (C12+) , PRIMARY, LINEAR
B
187	醇类（C12-C13），伯，直链和主要直链的	ALCOHOLS (C12-C13), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR
B
188	醇类（C13+）	ALCOHOLS (C13+)
B
189	醇类（C14-C18），伯，直链和主要直链的	ALCOHOLS (C14-C18), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR
B
190	醇类（C8-C11），伯，直链和主要直链的	ALCOHOLS (C8-C11), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR
B
191	醇类，未另列明的	ALCOHOLS, N.O.S.	1987	P
192	醇类，易燃的，有毒的，未另列明的	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1986	P
193	2-茨醇（冰片，龙脑）	BORNEOL	1312	P
194	次氯酸钡，含有效氯大于22%	BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine	2741	P
195	次氯酸钙，干的，腐蚀性的或次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性的，含有效氯大于39%（有效氧8.8%）	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	3485	P
196	次氯酸钙，干的或次氯酸钙混合物，干的，含有效氯大于39%（有效氧8.8%）	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	1748	P
197	次氯酸钙，水合的，腐蚀性的或次氯酸钙，水合混合物，腐蚀性的，含水不小于5.5%，但不大于16%	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	3487	P
198	次氯酸钙，水合的或次氯酸钙，水合混合物，含水不小于5.5%，但不大于16%	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water	2880	P
199	次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性的，含有效氯大于10%，但不大于39%	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine	3486	P
200	次氯酸钙混合物，干的，含有效氯大于10%，但不大于39%	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine	2208	P
201	次氯酸钙溶液（15%或以上）	CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (more than 15%)
B
202	次氯酸钙溶液（15%或以下）	CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% or less)
B
203	次氯酸锂，干的或次氯酸锂混合物	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE	1471	P
204	次氯酸钠溶液（15%或以下）	SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% or less)
B
205	次氯酸叔丁酯	tert-BUTYL HYPOCHLORITE	3255	P
206	次氯酸盐类，无机的，未另列明的	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	3212	P
207	次氯酸盐溶液	HYPOCHLORITE SOLUTION	1791	P
208	从大豆油、玉米油及葵花籽油精炼的酸性油混合物	ACID OIL MIXTURE FROM SOYABEAN, CORN (maize)AND SUNFLOWER OIL REFINING
B
209	从纸和塑料回收的固态燃料	SOLIDIFIED FUELS RECYCLED FROM PAPER AND PLASTICS
B
210	催泪弹药（催泪弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge	0018
0019
0301	P
211	催泪弹药，非爆炸性的，不带起爆装置或发射剂，无引信的	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	2017	P
212	催泪性毒气筒	TEAR GAS CANDLES	1700	P
213	催泪性毒气物质，液体的，未另列明的	TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	1693	P
214	催泪性物质，固体的，未另列明的	TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	3448	P
215	萃取调味品，液体的	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	1197	P
216	萃取香料，液体的	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID	1169	P
217	打火机或打火机充气筒，含有易燃气体	LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas	1057	P
218	大豆油	SOYABEAN OIL
B
219	大豆油脂肪酸甲酯	SOYBEAN OIL FATTY ACID METHYL ESTER
B
220	代森锰，稳定的或代森锰制品，稳定的，防自热的	MANEB, STABILZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating	2968	P
221	代森锰或代森锰制品，含代森锰不小于60%	MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb	2210	P
222	带有膦酸基团的马来酸/烯丙基磺酸共聚物，部分钠盐（水溶液）	MALEIC ACID/ALLYL SULPHONIC ACID COPOLYMER WITH PHOSPHONATE GROUPS,PARTIAL SODIUM SALT (AQUEOUS SOLUTION)
B
223	单过氧马来酸叔丁酯（浓度≤52%）	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	3103
3108	P
224	单过氧马来酸叔丁酯（浓度≤52%糊状）	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	3108	P
225	单过氧马来酸酸叔丁酯（浓度52%-100%）	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	3102	P
226	胆碱盐酸盐溶液	CHOLINE CHLORIDE SOLUTIONS
B
227	弹药筒，动力装置用	CARTRIDGES, POWER DEVICE	0275
0276
0323
0381	P
228	弹药筒，油井用	CARTRIDGES, OIL WELL	0277
0278	P
229	弹药曳光剂	TRACERS FOR AMMUNITION	0212
0306	P
230	弹药用雷管（军用雷管）	DETONATORS FOR AMMUNITION	0073
0364
0365
0366	P
231	氮	NITROGEN	2040	B
232	氮化锂	LITHIUM NITRIDE	2806	P
233	氮气，冷冻液体	NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	1977	P
234	氮气，压缩的	NITROGEN, COMPREDDED	1066	P
235	氘，压缩的	DEUTERIUM, COMPRESSED	1957	P
236	导爆索（引信），包金属的	CORD(FUSE), DETONATING metal-clad	0102
0290	P
237	导爆索（引信），弱效应，包金属的	CORD(FUSE), DETONATING, MILD EFFECT metal-clad	0104	P
238	导爆索，柔性	CORD, DETONATING flexible	0065
0289	P
239	导火索，非起爆的	FUSE, NON-DETONATING	0101	P
240	地（水）雷，带有爆炸装药	MINES with bursting charge	0136
0137
0138
0294	P
241	地面照明弹	FLARES, SURFACE	0092
0418
0419	P
242	碲化合物，未另列明的	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	3284	P
243	点火剂，固体的，含有易燃液体的	FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid	2623	P
244	点火器	IGNITERS	0121
0314
0315
0325
0454	P
245	点火器，导火索用	LIGHTERS, FUSE	0131	P
246	点火索	CORD, IGNITER	0066	P
247	点火索，管状，包金属的	FUSE, IGNITER tubular, metal-clad	0103	P
248	点火引信	FUZES, IGNITING	0316
0317
0368	P
249	碘	IODINE	3495	P
250	碘丙烷类	IODOPROPANES	2392	P
251	2-碘丁烷	2-IODOBUTANE	2390	P
252	碘化汞	MERCURY IODIDE	1638	P
253	碘化汞钾	MERCURY POTASSIUM IODIDE	1643	P
254	碘化钾	POTASSIUM IODIDE
B
255	碘化氢，无水的	HYDROGEN IODODE, ANHYDROUS	2197	P
256	碘甲基丙烷类	IODOMETHYLPROPANES	2391	P
257	电池驱动的车辆或电池驱动的设备	BATTERY-POWERED VEHICLE or BATTERY-POWERED EQUIPMENT	3171	P
258	电池液，碱性的	BATTERY FLUID, ALKALI	2797	P
259	电容器，不对称的（储存电能的能力大于0.3Wh）	CAPACITOR, ASYMMETRIC
(with an energy storage
capacity greater than 0.3Wh)	3508	P
260	电容器，双层带电（储存电能的能力大于0.3Wh）	CAPACITOR, electric double layer (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)	3499	P
261	电引爆雷管，爆破用	DETONATORS, ELECTRIC for blasting	0030
0255
0456	P
262	叠氮化钡，干的或湿的，按质量计，含水小于50%	BARIUM AZIDE dry or containing less than 50% water, by mass	0224	P
263	叠氮化钡，湿的，按质量计，含水不小于50%	BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass	1571	P
264	叠氮化钠	SODIUM AZIDE	1687	P
265	叠氮化铅，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	0129	P
266	丁胺（所有异构体）	BUTYLAMINE (all isomers)
B
267	丁醇类	BUTANOLS	1120	P
268	丁二醇	BUTYLENE GLYCOL
B
269	丁二酮	BUTANEDIONE	2346	P
270	丁二烯	BUTADIENE	1010	B
271	丁二烯类，稳定的或丁二烯与烃的混合物，稳定的，含丁二烯大于40%	BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED containing more than 40% butadienes	1010	P
272	N-丁基苯胺	N-BUTYLANILINE	2738	P
273	丁基苯类（丁苯（所有异构体））	BUTYLBENZENES (BUTYLBENZENE (all isomers))	2709	B,P
274	丁基甲苯类	BUTYLTOLUENES	2667	P
275	丁基三氯硅烷	BUTYLTRICHLOROSILANE	1747	P
276	丁基乙烯基醚，稳定的	BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED	2352	P
277	丁间醇醛（3-羟基丁醛）	ALDOL	2839	P
278	丁腈	BUTYRONITRILE	2411	P
279	丁硫醇类	BUTYL MERCAPTANS	2347	P
280	γ-丁内酯	gamma-BUTYROLACTONE
B
281	丁醛（所有异构体）	BUTYRALDEHYDE (all isomers)	1129	B,P
282	丁醛肟	BUTYRALDOXIME	2840	P
283	1,4-丁炔二醇	1,4-BUTYNEDIOL	2716	P
284	丁酸	BUTYRIC ACID	2820	B,P
285	丁酸丁酯（所有异构体）	BUTYL BUTYRATE (all isomers)
B
286	丁酸酐	BUTYRIC ANHYDRIDE	2739	P
287	丁酸甲酯	METHYL BUTYRATE	1237	B,P
288	丁酸戊酯类	AMYL BUTYRATES	2620	P
289	丁酸乙烯酯，稳定的	VINYL BUTYRATE, STABILIZED	2838	P
290	丁酸乙酯	ETHYL BUTYRATE	1180	B,P
291	丁酸异丙酯	ISOPROPYL BUTYRATE	2405	P
292	丁烷	BUTANE	1011	B,P
293	丁烷/丙烷混合物	BUTANE-PROPANE MIXTURES
B
294	丁烯	BUTYLENE	1012	B,P
295	丁烯低聚物	BUTENE OLIGOMER
B
296	丁烯酸，固体的	CROTONIC ACID	2823	P
297	丁烯酸，液体的	CROTONIC ACID, LIQUID	3472	P
298	丁烯酸乙酯	ETHYL CROTONAE	1862	P
299	丁酰氯	BUTYRYL CHLORIDE	2353	P
300	2-丁氧基乙醇(58%)/超支化聚酯酰胺(42%)（混合物）	2-BUTOXYETHANOL (58%)/HYPERBRANCHED POLYESTERAMIDE (42%) (MIXTURE)
B
301	酊剂，医药用	TINCTUES, MEDICINAL	1293	P
302	锭子油	SPINDLE OIL
B
303	动物或植物或合成的纤维或纤维制品，未另列明的，含油的	FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC N.O.S.with oil	1373	P
304	动物下脚肥料（或饲料）	TANKAGE
B	粗制含氨动物肥料
305	动物纤维或植物纤维，焦的、湿的或潮的	FIBRES ANIMAL or FIBRES VEGETABLE burnt, wet or damp	1372	P
306	动物脂	TALLOW
B
307	动物脂肪酸	TALLOW FATTY ACID
B
308	毒素，从生物源中提取的，固体的，未另列明的	TOXIC EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	3462	P
309	毒素，从生物源中提取的，液体的，未另列明的	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	3172	P
310	毒性弹药（毒性弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge	0020
0021	P
311	毒性弹药，非爆炸性的，不带起爆装置或发射剂，无引信的	AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	2016	P
312	对苯二甲酸二丁酯	DIBUTYL TEREPHTHALATE
B
313	对环境有害的物质，固体的，未另列明的	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	3077	P
314	对环境有害的物质，液体的，未另列明的	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	3082	P
315	对孟基过氧化氢（浓度≤72%）	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	3109	P
316	对伞花烃	p-CYMENE
B
317	对亚硝基二甲基苯胺	p-NITROSODIMETHYLANILINE	1369	P
318	多钒酸铵	AMMONIUM POLYVANADATE	2861	P
319	多硫化铵溶液	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	2818	P
320	多卤联苯类，固体的或卤代甲基苯烷类，固体的或多卤三联苯类，固体的	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or POLYFLkLOGENATED TERPHENYLS, SOLID	3152	P
321	多卤联苯类，液体的或卤代甲基苯烷类，液体的或多卤三联苯类，液体的	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	3151	P
322	多氯联苯类，固体的	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID	3432	P
323	多氯联苯类，液体的	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID	2315	P
324	二-(2-叔丁基过氧异丙基)苯（浓度42%-100%）	DI-(tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S)	3106	P
325	二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯（浓度≤52%）	DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)-BENZENE	3115	P
326	二（2-乙基己基）对苯二甲酸	BIS(2-ETHYLHEXYL) TEREPHTHALATE
B
327	二-(2-乙基己基)过氧重碳酸酯（浓度≤52%水中稳定分散体（冷冻））	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	3120	P
328	二-(2-乙基己基)过氧重碳酸酯（浓度≤62%水中稳定分散体）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	3119	P
329	二-(2-乙基己基)磷酸	DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID
B
330	二-(2-乙基己基)乙二酸酯	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE
B
331	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度＞38%-52%水中稳定分散体）	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	3119	P
332	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度≤38%）	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	3119	P
333	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度≤52%水中稳定分散体）	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	3119	P
334	2,2-二(4,4-二(叔丁基过氧)环己烷)丙烷（浓度≤22%）	2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL)-PROPANE	3107	P
335	二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯（浓度≤100%）	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONATE	3114	P
336	二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)PEROXYDICARBONATE	3119	P
337	1,2-二(二甲基氨基)乙烷	1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE	2372	P
338	1,6-二(过氧化叔丁基羰基氧)己烷（浓度≤72%）	1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-HEXANE	3103	P
339	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤32%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3107	P
340	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤57%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3107
3110	P
341	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤77%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3103	P
342	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤90%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3103	P
343	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度57%-90%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3103	P
344	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度90%–100%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	3101	P
345	2,2-二(叔丁基过氧)丙烷（浓度≤42%）	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	3106	P
346	2,2-二(叔丁基过氧)丙烷（浓度≤52%）	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	3105	P
347	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度≤52%）	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3106	P
348	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度≤77%）	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3105	P
349	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度77%-100%）	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3103	P
350	2,2-二(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤52%）	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	3103	P
351	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤13%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3109	P
352	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤27%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3107	P
353	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤42%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3106
3109	P
354	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤72%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3103	P
355	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度42%-52%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3105	P
356	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度52%-80%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3103	P
357	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度80%-100%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3101	P
358	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷+过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤43%+ ≤16%）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE + tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3105	P
359	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度≤42%）	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	3107	P
360	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度≤52%糊状）	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	3106	P
361	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度42%-52%）	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	3105	P
362	4,4-二(叔丁基过氧)戊酸正丁酯（浓度≤52%）	n-BUTYL 4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	3108	P
363	3,3-二(叔戊基过氧)丁酸乙酯（浓度≤67%）	ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE	3105	P
364	2,2-二(叔戊基过氧)丁烷（浓度≤57%）	2,2-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTANE	3105	P
365	1,1-二(叔戊基过氧)环己烷（浓度≤82%）	1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	3103	P
366	2,2-二[4,4-二(叔丁基过氧)环己基]丙烷（浓度≤42%）	2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL)-PROPANE	3106	P
367	1,2-二氨基丙烷	1,2-PROPYLENEDIAMINES	2258	P
368	4,4'-二氨基二苯基甲烷	4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE	2651	P
369	2,6-二氨基己酸膦酸酯混合盐溶液	2,6-DIAMINOHEXANOIC ACID PHOSPHONATE MIXED SALTS SOLUTION
B
370	二氨基镁	MAGNESIUM DIAMIDE	2004	P
371	二苯胺（熔融的）	DIPHENYLAMINE (molten)
B
372	二苯胺，与2,2,4-三甲基戊烯的反应物	DIPHENYLAMINE, REACTION PRODUCT WITH 2,2,4-TRIMETHYLPENTENE
B
373	二苯胺氯胂	DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE	1698	P
374	二苯丙烷-表氯醇树脂	DIPHENYLOL PROPANE-EPICHLOROHYDRIN RESINS
B
375	二苯基二氯硅烷	DIPHENYLDICHLOROSILANE	1769	P
376	二苯甲基溴	DIPHENYLMETHYL BROMIDE	1770	P
377	二苯甲酸二丙二醇酯	DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE
B
378	二苯甲烷二异氰酸酯	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	2489	B
379	二苯氯胂，固体的	DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID	3450	P
380	二苯氯胂，液体的	DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID	1699	P
381	二苯醚	DIPHENYL ETHER
B
382	二苯醚/二苯基二苯醚混合物	DIPHENYL ETHER/DIPHENYL PHENYL ETHER MIXTURE
B
383	二苯氧基-4,4’-二磺酰肼（浓度100%）	DIPHENYLOXIDE-4,4'-DISULPHONYL HYDRAZIDE	3226	P
384	二苄基二氯硅烷	DIBENZYLDICHLOROSILANE	2434	P
385	二丙胺（二正丙胺）	DIPROPYLAMINE(DI-N-PROPYLAMINE)	2383	B,P
386	二丙基（甲）酮	DIPROPYL KETONE	2710	P
387	二丙基二醇	DIPROPYLENE GLYCOL
B
388	二丁胺	DIBUTYLAMINE
B
389	二丁基磷酸氢酯	DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHONATE
B
390	二丁醚类	DIBUTYL ETHERS	1149	P
391	2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)重氮苯四氯锌酸盐(2:1)（浓度100%）	2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BENZENEDIAZONIUM TETRACHLOROZINCATE(2:1)	3228	P
392	二噁烷（1,4-二噁烷）	DIOXANE(1,4-DIOXANE )	1165	B,P
393	二氟化氢铵，固体的	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID	1727	P
394	二氟化氢铵溶液	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	2817	P
395	二氟化氢钾，固体的	POTASSIUM HYDROGENEIFLUORIDE, SOLID	1811	P
396	二氟化氢钾溶液	POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION	3421	P
397	二氟化氢钠	SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE	2439	P
398	二氟化氢溶液，未另列明的	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	3471	P
399	二氟化氧，压缩的	OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED	2190	P
400	二氟甲烷（制冷气体，R32）	DIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 32)	3252	P
401	二氟磷酸，无水的	DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	1768	P
402	二氟氢化物类，固体的，未另列明的	HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S.	1740	P
403	1,1-二氟乙烷（制冷气体，R152a）	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	1030	P
404	1,1-二氟乙烯（制冷气体，R1132a）	1,1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a)	1959	P
405	二甘醇	DIETHYLENE GLYCOL
B
406	二甘醇（碳酸烯丙酯）+过氧重氮酸二异丙酯（浓度≥88%+ 浓度≤12%）	DIETHYLENEGLYCOL BIS(ALLYLCARBONATE) + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3237	P
407	二甘醇二丁醚	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER
B
408	二甘醇二硝酸酯，减敏的，按质量计，含不挥发、不溶于水的减敏剂不小于25%	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	0075	P
409	二甘醇二乙醚	DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER
B
410	二过氧化氢二异丙苯（浓度≤82%）	DIISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	3106	P
411	二环[2,2,1]庚-2,5-二烯，稳定的(2,5-降冰片二烯，稳定的)	BICYCLO[2,2,1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)	2251	P
412	二环己胺	DICYCLOHXYLAMINE	2565	P
413	二环戊二烯，树脂级，81-89%	DICYCLOPENTADIENE, RESIN GRADE, 81-89%
B
414	1,3-二磺酰苯肼，糊状（浓度52%）	BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE as a paste	3226	P
415	4-二甲氨基-6-(2-二甲氨基乙氧基)-2-重氮甲苯氯化锌盐（浓度100%）	4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYLAMINO-ETHOXY)TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
416	2-二甲氨基丙烯酸乙酯	2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE	3302	P
417	2-二甲氨基乙腈	2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE	2378	P
418	4-二甲氨基重氮苯三氯酸锌盐（浓度100%）	4-(DIMETHYLAMINO)BENZENEDIAZONIUM TRICHLOROZINCATE(–1)	3228	P
419	二甲胺（二甲基氨），无水的	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	1032	B,P
420	二甲胺，水溶液	DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	1160	P
421	二甲胺溶液（45%或以下）	DIMETHYLAMINE SOLUTION (45% or less)	1160	B
422	二甲胺溶液（45%以上但不超过55%）	DIMETHYLAMINE SOLUTION (greater than 45% but not greater than 55%)	1160	B
423	二甲胺溶液（55%以上但不超过65%）	DIMETHYLAMINE SOLUTION (greater than 55% but not greater than 65%)	1160	B
424	二甲苯/乙苯（10% 或以上）混合物	XYLENES/ETHYLBENZENE (10% or more) MIXTURE
B
425	二甲苯酚	XYLENOL
B
426	二甲苯酚类，液体的	XYLENOLS, LIQUID	3430	P
427	二甲苯类	XYLENES	1307	B,P
428	二甲苯中聚烷（C18-C22）丙烯酸酯	POLYALKYL (C18-C22) ACRYLATE IN XYLENE
B
429	二甲二硫（二甲基二硫化物）	DIMETHYL DISULPHIDE	2381	B,P
430	2,5-二甲基-2,5-二(2-乙基己酰过氧)己烷（浓度≤100%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXANE	3113	P
431	2,5-二甲基-2,5-二(3,5,5-三甲基己酰过氧)己烷（浓度≤77%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYL-HEXANOYLPEROXY)HEXANE	3105	P
432	2,5-二甲基-2,5-二(苯甲酰过氧)己烷（浓度≤82%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI(BENZOYLPEROXY)HEXANE	3104
3106	P
433	2,5-二甲基-2,5-二(苯甲酰过氧)己烷（浓度82%–100%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	3102	P
434	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度≤52%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	3106	P
435	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度52%-86%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	3103	P
436	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度86%-100%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	3101	P
437	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤47%糊状）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	3108	P
438	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤52%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	3109	P
439	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤77%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	3108	P
440	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度52%–90%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	3105	P
441	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度90%-100%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	3103	P
442	2,5-二甲基-2,5-二氢过氧己烷（浓度≤82%）	2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE	3104	P
443	二甲基氨基甲酰氯	DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE	2262	P
444	2-二甲基氨基乙醇（二甲基乙醇胺）	2-DIMETHYLAMINOETHANOL(DIMETHYLETHANOLAMINE)	2051	B,P
445	N,N-二甲基苯胺	N,N-DIMETHYLANILINE	2253	P
446	二甲基苯胺类，固体的	XYLIDINES, SOLID	3452	P
447	二甲基苯胺类，液体的	XYLIDINES, LIQUID	1711	P
448	二甲基苯酚类，固体的	XYLENOLS, SOLID	2261	P
449	N,N-二甲基丙胺	N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE	2266	P
450	2,2-二甲基丙烷	2,2-DIMETHYLPROPANE	2044	P
451	2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇（熔融的或溶液）	2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL (molten or solution)
B
452	1,3-二甲基丁胺	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	2379	P
453	2,3-二甲基丁烷	2,3-DIMETHYLBUTANE	2457	P
454	二甲基二恶烷类	DIMETHYLDIOXANES	2707	P
455	二甲基二氯硅烷	DIMETHYLDICHLOROSILANE	1162	P
456	二甲基二乙氧基硅烷	DIMETHYLDIETHOXYSILANE	2380	P
457	二甲基琥珀酸酯	DIMETHYL SUCCINATE
B
458	N,N-二甲基环己胺	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	2264	B,P
459	二甲基环己烷类	DIMETHYLCOYCLOHEXANES	2263	P
460	二甲基己二酸酯	DIMETHYL ADIPATE
B
461	N,N-二甲基甲酰胺	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	2265	P
462	二甲基肼，对称的	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL	2382	P
463	二甲基聚硅氧烷	DIMETHYLPOLYSILOXANE
B
464	二甲基硫代磷酰氯	DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	2267	P
465	N,N-二甲基十二烷基胺	N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE
B
466	二甲基辛酸	DIMETHYL OCTANOIC ACID
B
467	N,N-二甲基乙酰胺	N,N-DIMETHYLACETAMIDE
B
468	N,N-二甲基乙酰胺溶液（40%或以下）	N,N-DIMETHYLACETAMIDE SOLUTION (40% or less)
B
469	二甲肼，不对称	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL	1163	P
470	二甲硫	DIMETHYL SULPHIDE	1164	P
471	二甲醚	DIMETHYL ETHER	1033	B,P
472	二甲胂酸钠（卡可酸钠）	SODIUM CACODYLATE	1688	P
473	2,5-二甲氧基-4-(4-甲苯磺酰)重氮苯氯化锌盐（浓度79%）	2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYLPHENYL-SULPHONYL)BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
474	1,2-二甲氧基乙烷	1,2-DIMETHOXYETHANE	2252	P
475	1,1-二甲氧基乙烷	1,1-DIMETHOXYETHANE	2377	P
476	二聚环戊二烯（双茂）	DICYCLOPENTADIENE	2048	P
477	二聚戊烯	DIPENTENE	2052	B,P
478	二枯基过氧化物（浓度52%-100%）	DICUMYL PEROXIDE	3110	P
479	二苦硫，干的或湿的，按质量计，含水小于10%	DIPICRYL SULPHIDE dry or wetted with less than 10% water, by mass	0401	P
480	二苦硫，湿的，按质量计，含水不小于10%	DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass	2852	P
481	二磷化三钙	CALCIUM PHOSPHIDE	1360	P
482	二硫代氨基甲酸酯（C7-C35）	DITHIOCARBAMATE ESTER (C7-C35)
B
483	二硫代焦磷酸四乙酯	TETRETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE	1704	P
484	二硫化钛	TITANIUM DISULPHIDE	3174	P
485	二硫化碳	CARBON DISULPHIDE	1131	B,P
486	二硫化硒	SELENIUM DISULPHIDE	2657	P
487	1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷（制冷气体，R114）	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114)	1958	P
488	3,4-二氯-1-丁烯	3,4-DICHLORO-1-BUTENE
B
489	1,1-二氯-1-硝基乙烷	1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE	2650	P
490	1,3-二氯-2-丙醇	1,3-DICHLOROPROPANOL-2	2750	P
491	二氯苯（所有异构体）	DICHLOROBENZENE (all isomers)
B
492	二氯苯胺类，固体的	DICHLOROANILINES, SOLID	3442	P
493	二氯苯胺类，液体的	DICHLOROANILINES, LIQUID	1590	P
494	2,4-二氯苯酚	2,4-DICHLOROPHENOL	2021	B
495	二氯苯基三氯硅烷	DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE	1766	P
496	2,4-二氯苯氧基乙酸，二甲基胺盐溶液（70%或以下）	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION (70% or less)
B
497	2,4-二氯苯氧基乙酸，二乙醇胺盐溶液	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIETHANOLAMINE SALT SOLUTION
B
498	2,4-二氯苯氧乙酸，三异丙醇胺盐水溶液	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT SOLUTION
B
499	2,2-二氯丙酸	2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID
B
500	1,3-二氯丙酮	1,3-DICHLOROACETONE	2649	P
501	1,2-二氯丙烷	1,2-DICHLOROPROPANE	1279	B,P
502	1,1-二氯丙烷	1,1-DICHLOROPROPANE
B
503	1,3-二氯丙烯	1,3-DICHLOROPROPENE	2047	B
504	二氯丙烯/二氯丙烷混合物	DICHLOROPROPENE/DICHLOROPROPANE MIXTURES
B
505	二氯丙烯类	DICHLOROPROPENES	2047	P
506	二氯二氟甲烷（制冷气体，R12）	DICHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R12)	1028	P
507	二氯二氟甲烷和二氟乙烷共沸混合物（制冷气体，R500），含二氯二氟甲烷约74%	DICHLORODIFLUORORMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethame (REFRIGERANT GAS R 500)	2602	P
508	二氯二甲醚，对称的	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL	2249	P
509	2,2'-二氯二乙醚（二氯乙醚）	2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER(DICHLOROETHYL ETHER)	1916	B,P
510	二氯硅烷	DICHLOROSILANE	2189	P
511	二氯化乙烯	ETHYLENE DICHLORIDE	1184	B,P
512	1,6-二氯己烷	1,6-DICHLOROHEXANE
B
513	二氯甲基苯	BENZYLIDENE CHLORIDE	1886	P
514	二氯甲烷	DICHLOROMETHANE	1593	B,P
515	二氯戊烷类	DICHLOROPENTANES	1152	P
516	二氯氧化硒	SELENIUM OXYCHLORIDE	2879	P
517	二氯一氟甲烷（制冷气体，R21）	DICHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R21)	1029	P
518	二氯乙酸	DICHLOROACETIC ACID	1764	P
519	二氯乙酸甲酯	METHYL DICHLOROACETATE	2299	P
520	1,1-二氯乙烷	1,1-DICHLOROETHANE	2362	B,P
521	1,2-二氯乙烯	1,2-DICHLOROETHYLENE	1150	P
522	二氯乙烯中的甲基甲烯酸树脂	METHACRYLIC RESIN IN ETHYLENE DICHLORIDE
B
523	二氯乙酰氯	DICHLOROACETYL CHLORIDE	1765	P
524	二氯异丙醚（2,2′-二氯异丙醚）	DICHLOROISOPROPYL ETHER(2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER )	2490	B,P
525	二氯异氰脲酸，干的或二异氰脲酸盐类	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID, SALTS	2465	P
526	2,3-二氢吡喃	2,3-DIHYDROPYRAN	2376	P
527	2,2-二氢过氧丙烷（浓度≤27%）	2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	3102	P
528	2,6-二叔丁基苯酚	2,6-DI-tert-BUTYLPHENOL
B
529	二-叔戊基过氧化物（浓度≤100%）	DI-tert-AMYL PEROXIDE	3107	P
530	二烃基（C7-C13）邻苯二甲酸酯	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES
B
531	二烃基（C9-C10）邻苯二甲酸酯	DIALKYL (C9-C10) PHTHALATES
B
532	二烷基（C8-C9）二苯胺	DIALKYL (C8-C9) DIPHENYLAMINES
B
533	二烷基硫代磷酸钠溶液	DIALKYL THIOPHOSPHATES SODIUM SALTS SOLUTION
B
534	二烯丙基胺	DIALLYLAMINE	2359	P
535	二烯丙基醚	DIALLYL ETHER	2360	P
536	二硝基苯胺类	DINITROANILINES	1596	P
537	二硝基苯二酚，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	DINITRORESORCINOL dry or wetted with less than 15% water, by mass	0078	P
538	二硝基苯酚，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	DINITROPHENOL dry or wetted with less than 15% water, by mass	0076	P
539	二硝基苯酚，湿的，按质量计，含水不小于15%	DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	1320	P
540	二硝基苯酚溶液	DINITROPHENOL SOLUTION	1599	P
541	二硝基苯酚盐类，碱金属，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	DINITROPHENOLATES alkali metals, dry or wetted with less than 15% eater, by mass	0077	P
542	二硝基苯酚盐类，湿的，按质量计，含水不小于15%	DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass	1321	P
543	二硝基苯类，固体的	DINITROBENZENES, SOLID	3443	P
544	二硝基苯类，液体的	DINITROBENAENES, LIQUID	1597	P
545	二硝基甘脲(DINGU)	DIMITROGLYCOLURIL(DINGU)	0489	P
546	二硝基甲苯类，固体的	DINITROTOLUENES, SOLID	3454	P
547	二硝基甲苯类，熔融的	DINITROTOLUENES, MOLTEN	1600	B,P
548	二硝基甲苯类，液体的	DINITROTOLUENES, LIQUID	2038	P
549	二硝基间苯二酚，湿的，按质量计，含水不小于15%	DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	1322	P
550	二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量计，含水不小于10%	SODIUM DINITRPO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	3369	P
551	二硝基邻甲酚	DINITRO-o-CRESOL(DNOC)	1598	P
552	二硝基-邻-甲酚铵，固体的	AMMONIUM DINITRO-ortho-CRESOLATE, SOLID	1843	P
553	二硝基邻甲酚铵溶液	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION	3424	P
554	二硝基邻甲酚钠，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	SODIUM DINITRO-ortho-CRESOL-ATE dry or wetted with less than 15% water, by mass	0234	P
555	二硝基邻甲酚钠，湿的，按质量计，含水不小于15%	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass	1348	P
556	二硝基氯苯类，固体的	CHLORODINITROBENZENES, SOLID	3441	P
557	二硝基重氮苯酚，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于40%	DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water or mixture of alcohol and water, by mass	0074	P
558	1,2-二溴-3-丁酮	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE	2648	P
559	二溴二氟甲烷	DIBROMODIFLUOROMETHANE	1941	P
560	二溴化乙烯	ETHYLENE DIBROMIDE	1605	B,P
561	二溴甲烷	DIBROMOMETHANE	2664	B,P
562	二溴氯丙烷类	DIBROMOCHLOROPROPANES	2872	P
563	N,N'-二亚硝基-N,N'-二甲基对苯二甲酰胺，糊状（浓度72%）	N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETHYL-TEREPHTHALAMIDE, as a paste	3224	P
564	二亚硝基苯	DINITROSOBENZENE	0406	P
565	N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺（浓度82%）	N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENETETRAMINE	3224	P
566	二亚乙基三胺	DIETHYLENETRIAMINE	2079	B,P
567	二乙烯三胺五甲叉膦酸，五钠盐溶液	DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION
B
568	二亚乙基三胺五乙酸， 五钠盐溶液	DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION
B
569	二乙烯三胺五醋酸，五钾盐（40%溶液）	DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETIC ACID, PENTAPOTASSIUM SALT (40% solution)
B
570	二氧化硫	SULPHUR DIOXIDE	1079	B,P
571	二氧化硫脲	THIOUREA DIOXIDE	3341	P
572	二氧化铅	LEAD DIOXIDE	1872	P
573	二氧化钛浆	TITANIUM DIOXIDE SLURRY
B
574	二氧化碳	CARBON DIOXIED	1013	B,P
575	二氧化碳（回收质量）	CARBON DIOXIDE (RECLAIMED QUALITY )
B
576	二氧化碳（回收质量）	CARBON DIOXIDE(Reclaimed quality)
B
577	二氧化碳，固体的（干冰）	CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE)	1845	P
578	二氧化碳，冷冻液体	CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID	2187	P
579	二氧化碳和环氧乙烷的混合物，含环氧乙烷不大于9%	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide	1952	P
580	二氧戊环	DIOXOLANE	1166	P
581	3-二乙氨基丙胺	3-DIETHYAMINOPROPYLAMINE	2684	P
582	2-二乙氨基乙醇（二乙胺基乙醇）	2-DIETHYLAMINOETHANOL(DIETHYLAMINOETHANOL)	2686	B,P
583	二乙胺	DIETHYLAMINE	1154	B,P
584	2,6-二乙胺	2,6-DIETHYLANILINE
B
585	二乙醇胺	DIETHANOLAMINE
B
586	N,N-二乙基苯胺	N,N-DIETHYLANLINE	2432	P
587	二乙基苯类	DIETHYLBENZENES	2049	B,P
588	二乙基二氯硅烷	DIETHYLDICHLOROSILANE	1767	P
589	二乙基硫代磷酰氯	DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE	2751	P
590	N,N-二乙基乙撑二胺	N,N-DIETHYLETHYLENDIAMINE	2685	P
591	二乙硫	DIETHYL SULPHIDE	2375	P
592	二乙醚（乙醚）	DIETHYL ETHER(ETHYL ETHER)	1155	B,P
593	二乙酮	DIETHYL KETONE	1156	P
594	二乙烯基醚，稳定的	DIVINYL ETHER, STABILIZED	1167	P
595	2,5-二乙氧基-4-(4-吗啉基) 重氮苯硫酸盐（浓度100%）	2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BENZENEDIAZONIUM SULPHATE	3226	P
596	2,5-二乙氧基-4-苯磺酰重氮苯氯化锌盐（浓度67%）	2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
597	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯氯化锌盐（浓度66%）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
598	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯氯化锌盐（浓度67-100%）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
599	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯四氟硼酸盐（浓度100%）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZENE-DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	3236	P
600	3,3-二乙氧基丙烯	3,3-DIETHOXYPROPENE	2374	P
601	二乙氧基甲烷	DIETHOXYMETHANE	2373	P
602	二异丙胺	DIISOPROPYLAMINE	1158	B,P
603	二异丙苯（所有异构体）	DIISOPROPYLBENZENE (all isomers)
B
604	二异丙醇胺	DIISOPROPANOLAMINE
B
605	二异丙基醚（异丙醚）	DIISOPROPYL ETHER(ISOPROPYL ETHER)	1159	B,P
606	二异丙基萘	DIISOPROPYLNAPHTHALENE
B
607	二异丁胺	DIISOBUTYLAMINE	2361	B,P
608	二异丁基（甲）酮	DIISOBUTYL KETONE	1157	B,P
609	二异丁烯类，异构化合物	DIISOBUTYLENES, ISOMERIC COMPOUNDS	2050	B,P
610	二异氰酸异佛尔酮酯（异佛尔酮二异氰酸酯）	ISOPHORONE DIISOCYANATE	2290	B,P
611	二正丙醚	DI-n-PROPYL ETHER	2384	P
612	二正丁氨基乙醇	N,N-DI-n-BUTYLAMINOETHANOL	2873	P
613	二正丁胺	DI-n-BUTYLAMINE	2248	P
614	二正己基己二酸酯	DI-n-HEXYL ADIPATE
B
615	二正戊胺	DL-n-AMYLAMINE	2841	P
616	发动机燃料抗爆混合物(内燃机燃料抗爆化合物（含烷基铅）)	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE	1649	B,P
617	发烟弹药（烟幕弹），带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNTION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge	0015
0016
0303	P
618	番木鳖碱（二甲氧基马钱子碱）	BRUCINE	1570	P
619	钒化合物，未另列明的	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.	3285	P
620	钒矿	VANADIUM ORE
B
621	钒酸铵钠	SODIUM AMMONIUM VANADATE	2863	P
622	反丁烯二酰氯	FUMARYL CHLORIDE	1780	P
623	芳基聚烯烃（C11-C50）	ARYL POLYOLEFINS (C11-C50)
B
624	芳烃溶剂中的烷基（C8-C9）苯胺	ALKYL (C8-C9) PHENYLAMINE IN AROMATIC SOLVENTS
B
625	芳烃油类（不包括植物油）	AROMATIC OIL (EXCLUDING VEGETABLE OIL)
B
626	芳香族溶剂中的聚烯烃胺	POLYOLEFINAMINE IN AROMATIC SOLVENT
B
627	芳香族硝基衍生物的爆燃金属盐类，未另列明的	DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, N.O.S.	0132	P
628	放射性材料，A型包件，非特殊形式	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE non-special form	3327	P
629	放射性材料，A型包件，特殊形式，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVEMATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM non fissile-excepted	3332	P
630	放射性材料，A型包件，特殊形式，可裂变的	RADIOACTIVEMATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE	3333	P
631	放射性材料，B(M)型包件，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE	3329	P
632	放射性材料，B(U)型包件，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE	3328	P
633	放射性材料，C型包件，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE non fissile or fissile-excepted	3323	P
634	放射性材料，C型包件，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE	3330	P
635	放射性材料，按照特殊安排运输的，可裂变的	RADIOACTIVEMATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE	3331	P
636	放射性材料，表面污染物（SCO-Ⅰ或SCO-Ⅱ），可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ or SCO-Ⅱ), FISSLE	3326	P
637	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅱ)，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅱ), non fissile or fissile-excepted	3321	P
638	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅱ)，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅱ), FISSILE	3324	P
639	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅲ)，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅲ), non fissile or fissile-excepted	3322	P
640	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅲ)，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅲ), FISSILE	3325	P
641	放射性物质，A型包件，非特殊形式，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non special form, non fissile or fissile excepted	2915	P
642	放射性物质，B(M)型包件，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE non fissile or fissile excepted	2917	P
643	放射性物质，B(U)型包件，非裂变或例外的可裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE non fissile or fissile excepted	2916	P
644	放射性物质，按特殊安排运输，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT non fissile or fissile-excepted	2919	P
645	放射性物质，表面被污染物体(SCO-Ⅰ)	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ)	2913	B
646	放射性物质，表面污染物体(SCO-Ⅰ或SCO-Ⅱ)，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE COTAMINATED OBJECT(SCO-Ⅰ or SCO-Ⅱ), non fissile or fissile-excepted	2913	P
647	放射性物质，低比活度(LSA-Ⅰ)，非裂变的或例外可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY(LSA-Ⅰ) non fissile or fissile-expected	2912	B,P
648	放射性物质，例外包件-空包件	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- EMPTY PACKAGING	2908	P
649	放射性物质，例外包件-限量物质	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- LIMTED QUANTITY OF MATERUAL	2910	P
650	放射性物质，例外包件-仪器或物品	RADIOACTIVE MATERIAL, EXPECTED PACKAGE-INSTRUMENTS or ARTICLES	2911	P
651	放射性物质，例外包件-由天然铀、贫化铀或天然钍制成的物品	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM	2909	P
652	放射性物质，六氟化铀，非裂变或例外裂变的	RADIOACTIVE MATERIVL, URANIUM HEXAFLUORIDE non fissile or fissile-excepted	2978	P
653	放射性物质，六氟化铀，可裂变的	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE	2977	P
654	飞行器液压动力装置燃料箱（装有无水肼和甲基肼的混合液）（M86燃料）	AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK(containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine)	3165	P
655	非电引爆雷管，爆破用	DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	0029
0267
0455	P
656	非电引爆雷管组件，爆破用	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting	0360
0361
0500	P
657	非晶硅酸钠	AMORPHOUS SODIUM SILICATE LUMPS
B
658	非食用工业级棕榈油	NON-EDIBLE INDUSTRIAL GRADE PALM OIL
B
659	废纺织品，湿的	TEXTILE WASTE, WET	1857	P
660	废棉，含油的	COTTON WASTE, OILY	1364	P
661	废弃包装，空的，未清洁的	PACKAGING DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED	3509	P
662	废橡胶，粉状或颗粒状，不大于840微米，橡胶含量大于45%，或劣质橡胶，粉状或颗粒状，不大于840毫微米，橡胶含量大于45%	RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45% or RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 860 microns and rubber content exceeding 45%	1345	P
663	废羊毛，湿的	WOOL WASTE, WET	1387	P
664	酚油	CARBOLIC OIL
B
665	呋喃	FURAN	2389	P
666	氟，压缩的	FLUORING, COMPRESSED	1045	P
667	氟苯	FLUOROBENZENE	2387	P
668	氟苯胺类	FLUOROANILINES	2941	P
669	氟代甲苯类	FLUOROTOLUENES	2388	P
670	氟硅酸	FLUOROSILICIC ACID	1778	P
671	氟硅酸铵	AMMONIUM FLUOROSILICATE	2854	P
672	氟硅酸钾	POTASSIUM FLUOROSILICATE	2655	P
673	氟硅酸镁	MAGNESIUM FLUOROSILICATE	2853	P
674	氟硅酸钠	SODIUM FLUOROSILICATE	2674	P
675	氟硅酸溶液（20%-30%）	FLUOROSILICIC ACID SOLUTION (20-30%)
B
676	氟硅酸水溶液（20%-30%）	FLUOROSILICIC ACID (20-30%) IN WATER SOLUTION
B
677	氟硅酸锌	ZINC FLUOROSILICATE	2855	P
678	氟硅酸盐（酯）类，未另列明的	FLUOROSILICATES, N.O.S.	2856	P
679	氟化铵	AMMONIUM FLUORIDE	2505	P
680	氟化高氯酰（高氯酰氟)	PERCHLORYL FLUORIDE	3083	P
681	氟化铬，固体的	CHROMIC FLUORIDE, SOLID	1756	P
682	氟化铬溶液	CHROMIC FLUORIDE, SOLUTION	1757	P
683	氟化钾，固体的	POTASSIUM FLUORIDE, SOLID	1812	P
684	氟化钾溶液	POTASSIUN FLUORIDE SOLUTION	3422	P
685	氟化钠，固体的	SODIUM FLUORIDE, SOLID	1690	P
686	氟化钠溶液	SODIUM FLUORIDE SOLUTION	3415	P
687	氟化氢，无水的	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	1052	P
688	氟磺酸	FLUOROSULPHONIC ACID	1777	P
689	氟磷酸，无水的	FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	1776	P
690	氟硼酸	FLUOROBORIC ACID	1775	P
691	氟石	FLUORSPAR
A和B	氟化钙
692	氟乙酸	FLUOROACETIC ACID	2642	P
693	氟乙酸钾	POTASSIUM FLUOROACETATE	2628	P
694	氟乙酸钠	SODIUM FLUOROACETATE	2629	P
695	腐蚀性固体，碱性的，无机的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	3262	P
696	腐蚀性固体，碱性的，有机的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	3263	P
697	腐蚀性固体，酸性的，无机的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	3260	P
698	腐蚀性固体，酸性的，有机的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	3261	P
699	腐蚀性固体，未另列明的	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	1759	P
700	腐蚀性固体，氧化性的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, OXIDZING, N.O.S.	3084	P
701	腐蚀性固体，易燃的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	2921	P
702	腐蚀性固体，有毒的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	2923	P
703	腐蚀性固体，遇水反应，未另列明的	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3096	P
704	腐蚀性固体，自热的，未另列明的	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	3095	P
705	腐蚀性液体，碱性的，无机的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	3266	P
706	腐蚀性液体，碱性的，有机的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	3267	P
707	腐蚀性液体，酸性的，无机的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	3264	P
708	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	3265	P
709	腐蚀性液体，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	1760	P
710	腐蚀性液体，氧化性，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, OXIDZING, N.O.S.	3093	P
711	腐蚀性液体，易燃的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	2920	P
712	腐蚀性液体，有毒的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	2922	P
713	腐蚀性液体，遇水反应，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3094	P
714	腐蚀性液体，自热的，未另列明的	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.	3301	P
715	钙	CALCIUM	1401	P
716	钙，引火的或钙合金，引火的	CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC	1855	P
717	钙锰硅合金	CALCIUM MANGANESE SILICON	2844	P
718	甘氨酸，钠盐溶液	GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION
B
719	甘露糖醇六硝酸酯（硝化甘露醇），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于40%	MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	0133	P
720	甘油	GLYCERINE
B
721	甘油/蔗糖混合丙氧基酯和乙氧基酯	GLYCEROL/SUCROSE BLEND PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED
B
722	甘油丙氧基酯	GLYCEROL PROPOXYLATED
B
723	甘油丙氧基酯和乙氧基酯	GLYCEROL, PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED
B
724	甘油单油酸酯	GLYCEROL MONOOLEATE
B
725	甘油三乙酸酯	GLYCERYL TRIACETATE
B
726	甘蔗生物质颗粒	SUGARCANE BIOMASS PELLETS
B
727	感染性物质，对人感染	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	2814	P
728	感染性物质，只对动物感染	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only	2900	P
729	橄榄油	OLIVE OIL
B
730	干草	HAY, STRAW or BHUSA	1327	P
731	干椰子肉	COPRA (dry)	1363	B,P
732	高硫原油，易燃的，有毒的	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	3494	P
733	高氯酸，按质量计，含酸不大于50%	PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass	1802	P
734	高氯酸，按质量计，含酸大于50%，但不大于72%	PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass	1873	P
735	高氯酸铵	AMMONIUM PERCHLORATE	0402
1442	P
736	高氯酸钡，固体的	BARIUM PERCHLORATE, SOLID	1447	P
737	高氯酸钡溶液	BARIUM PERCHLORATE SOLUTION	3406	P
738	高氯酸钙	CALCIUM PERCHLORATE	1455	P
739	高氯酸钾	POTASSIUM PERCHLORATE	1489	P
740	高氯酸镁	MAGNESIUM PERCHLORATE	1475	P
741	高氯酸钠	SODIUM PERCHLORATE	1502	P
742	高氯酸铅，固体的	LEAD PERCHLORATE, SOLID	1470	P
743	高氯酸铅溶液	LEAD PERCHLORATE SOLUTION	3408	P
744	高氯酸锶	STRONTIUM RERCHLORATE	1508	P
745	高氯酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3211	P
746	高氯酸盐类，无机的，未另列明的	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	1481	P
747	高锰酸钡	BARIUM PERMANGANATE	1448	P
748	高锰酸钙	CALCIUM PERMANGANATE	1456	P
749	高锰酸钾	POTASSIUM PERMANGANATE	1490	P
750	高锰酸钠	SODIUM PERMANGANATE	1503	P
751	高锰酸锌	ZINC PERMANGANATE	1515	P
752	高锰酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	PERMAGNATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3214	P
753	高锰酸盐类，无机的，未另列明的	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.	1482	P
754	锆，干的，精制的薄片、条或盘丝	ZIRCONIUM, DRY finished sheets, strip or coiled wire	2009	P
755	锆，碎屑	ZIRCONIUM, SCRAP	1932	P
756	锆粉，干的	ZIRCONIUM POWDER, DRY	2008	P
757	锆粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看得出来）：(a)机械方法生产的粒径小于53微米；或(b)化学方法生产的，粒径小于840微米	ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present)(a)mechanically produced, particle size less than 53 microns;(b)chemically produced, particle size less than 840 microns	1358	P
758	镉化合物	CADMIUM COMPOUND	2570	P
759	铬酸溶液	CHROMIC ACID, SOLUTION	1755	P
760	庚醇（所有异构体）	HEPTANOL (all isomers)
B
761	庚烷类（庚烷（所有异构体））	HEPTANES(HEPTANE (all isomers))	1206	B,P
762	庚烯（所有异构体）	HEPTENE (all isomers)
B
763	汞	MERCURY	2809	P
764	汞化合物，固体的，未另列明的	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	2025	P
765	汞化合物，液体的，未另列明的	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	2024	P
766	汞基农药，固体的，有毒的	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2777	P
767	汞基农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2778	P
768	汞基农药，液体的，有毒的	MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3012	P
769	汞基农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3011	P
770	光气	PHOSGENE	1076	P
771	硅粉，无定形的	SILICON POWDER, AMORPHOUS	1346	P
772	硅化钙	CALCIUM SILICIDE	1405	P
773	硅化镁	MAGNESIUM SILICIDE	2624	P
774	硅锂	LITHIUM SILICON	1417	P
775	硅铝粉，未经涂层的	ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	1398	B,P
776	硅锰合金（低碳的）	SILICOMANGANESE（low carbon）
B
777	硅酸钠溶液	SODIUM SILICATE SOLUTION
B
778	硅酸四乙酯	TETRAETHYL SILICATE	1292	P
779	硅铁，含硅不小于30%，但小于90%	FERRO SILICON with 30% or more but less than 90% silicon	1408	B,P
780	硅铁铝粉	ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	1395	B,P
781	硅烷	SILANE	2203	P
782	癸醇（所有异构体）	DECYL ALCOHOL (all isomers)
B
783	癸醇/十二烷基醇/十四烷基醇混合物	DECYL/DODECYL/TETRADECYL ALCOHOL MIXTURE
B
784	癸基氧化四氢噻吩二氧化物	DECYLOXYTETRAHYDROTHIOPHENE DIOXIDE
B
785	癸硼烷	DECABORANE	1868	P
786	癸酸	DECANOIC ACID
B
787	癸烯	DECENE
B
788	过硫酸铵	AMMONIUM PERSULPHATE	1444	P
789	过硫酸钾	POTASSIUM PERSULPHATE	1492	P
790	过硫酸钠	SODIUM PERSULPHATE	1505	P
791	过硫酸盐类,无机的，水溶液，未另列明的	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS, SOLUTION, N.O.S.	3216	P
792	过硫酸盐类，无机的，未另列明的	PERSULPHATES, INOGANIC, N.O.S.	3215	P
793	过硼酸钠一水合物	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	3377	P
794	过氧-2-甲基苯甲酸叔丁酯（浓度≤100%）	tert-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOATE	3103	P
795	过氧-2-乙基己基碳酸叔丁酯（浓度≤100%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	3105	P
796	过氧-2-乙基己基碳酸叔戊酯（浓度≤100%）	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE	3105	P
797	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤2%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3119	P
798	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤52%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3118	P
799	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度32%-52%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3117	P
800	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度52%-100%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3113	P
801	过氧-2-乙基己酸叔丁酯+2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤12% + ≤14%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	3106	P
802	过氧-2-乙基己酸叔丁酯+2,2-二(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤31% +≤36%）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	3115	P
803	过氧-2-乙基己酸叔戊酯（浓度≤100%）	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3115	P
804	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度≤32%）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	3109	P
805	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度≤37%）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	3109	P
806	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度32%-100%）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	3105	P
807	过氧-3,5,5-三甲基乙酸叔丁酯（浓度≤42%）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	3106	P
808	过氧-3,5,5-三甲基乙酸叔戊酯（浓度≤100%）	tert-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	3105	P
809	过氧-3-羟基-1,1-新癸酸二甲基丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
810	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度≤52%）	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	3106	P
811	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度52%-77%）	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	3105	P
812	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度77%-100%）	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	3103	P
813	过氧苯甲酸叔戊酯（浓度≤100%）	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	3103	P
814	过氧丁基延胡索酸叔丁酯（浓度≤52%）	tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	3105	P
815	过氧丁烯酸叔丁酯（浓度≤77%）	tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	3105	P
816	过氧二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤52%糊状）	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	3118	P
817	过氧二乙基乙酸叔丁酯（浓度≤100%）	tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	3113	P
818	过氧化钡	BARIUM PEROXIDE	1449	P
819	过氧化二-(1-羟基环己基)（浓度≤100%）	DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)PEROXIDE	3106	P
820	过氧化二-(2-甲基苯甲酰)（浓度≤87%）	DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	3112	P
821	过氧化二-(3,5,5-三甲基己酰)（浓度52%-82%）	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	3115	P
822	过氧化二-(3-甲基苯甲酰)+过氧化苯甲酰(3-甲基苯甲酰)+过氧化二苯甲酰（浓度≤20% + ≤18% + ≤4%）	DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE	3115	P
823	过氧化二-(4-甲基苯甲酰)（浓度≤52%糊状含硅油）	DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	3106	P
824	过氧化二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤52%糊状含硅油）	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	3106	P
825	过氧化二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤77%）	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	3102	P
826	过氧化二-4-氯苯甲酰（浓度≤52%糊状）	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	3106	P
827	过氧化二-4-氯苯甲酰（浓度≤77%）	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	3102	P
828	过氧化二苯甲酰（浓度≤42%水中稳定分散体）	DIBENZOYL PEROXIDE	3109	P
829	过氧化二苯甲酰（浓度≤52%糊状）	DIBENZOYL PEROXIDE	3108	P
830	过氧化二苯甲酰（浓度≤56.5%糊状）	DIBENZOYL PEROXIDE	3108	P
831	过氧化二苯甲酰（浓度≤62%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3106	P
832	过氧化二苯甲酰（浓度≤77%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3104	P
833	过氧化二苯甲酰（浓度35%-52%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3106	P
834	过氧化二苯甲酰（浓度36%-42%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3107	P
835	过氧化二苯甲酰（浓度51%-100%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3102	P
836	过氧化二苯甲酰（浓度52%-62%糊状）	DIBENZOYL PEROXIDE	3106	P
837	过氧化二苯甲酰（浓度57%-86%）	DIBENZOYL PEROXIDE	3102	P
838	过氧化二丙酮醇（浓度≤57%）	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	3115	P
839	过氧化二丙酰（浓度≤27%）	DIPROPIONYL PEROXIDE	3117	P
840	过氧化二癸酰（浓度≤100%）	DIDECANOYL PEROXIDE	3114	P
841	过氧化二琥珀酸（浓度≤72%）	DISUCCINIC ACID PEROXIDE	3116	P
842	过氧化二琥珀酸（浓度72%-100%）	DISUCCINIC ACID PEROXIDE	3102	P
843	过氧化二叔丁基（浓度≤52%）	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	3109	P
844	过氧化二叔丁基（浓度52%-100%）	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	3107	P
845	过氧化二碳酸二(2-苯氧基乙基)酯（浓度85%-100%）	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	3102	P
846	过氧化二乙酰（浓度≤27%）	DIACETYL PEROXIDE	3115	P
847	过氧化二异丁酰（浓度≤32%）	DIISOBUTYRYL PEROXIDE	3115	P
848	过氧化二异丁酰（浓度32%-52%）	DIISOBUTYRYL PEROXIDE	3111	P
849	过氧化二月桂酰（浓度≤100%）	DILAUROYL PEROXIDE	3106	P
850	过氧化二月桂酰（浓度≤42%水中稳定分散体）	DILAUROYL PEROXIDE	3109	P
851	过氧化二正壬酰（浓度≤100%）	DI-n-NONANOYL PEROXIDE	3116	P
852	过氧化二正辛酰（浓度≤100%）	DI-n-OCTANOYL PEROXIDE	3114	P
853	过氧化钙	CALCIUM PEROXIDE	1457	P
854	过氧化环己酮（浓度≤72%）	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	3105	P
855	过氧化环己酮（浓度≤72%糊状）	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	3106	P
856	过氧化环己酮（浓度≤91%）	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	3104	P
857	过氧化甲基环己酮（浓度≤67%）	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	3115	P
858	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量＞10%且≤10.7%）	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	3101	P
859	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量≤10%）	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	3105	P
860	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量≤8.2%）	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	3107	P
861	过氧化甲基异丙酮（有水或无水情况下有效含氧量≤8.2%）	METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S)	3109	P
862	过氧化甲基异丁基酮（浓度≤62%）	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	3105	P
863	过氧化钾	POTASSIUM PEROXIDE	1491	P
864	过氧化锂	LITHIUM PEROXIDE	1472	P
865	过氧化镁	MAGNESIUM PEROXIDE	1476	P
866	过氧化钠	SODIUM PEROXIDE	1504	P
867	过氧化氢，稳定的，或过氧化氢水溶液，稳定的，含过氧化氢大于60%	HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide	2015	P
868	过氧化氢和过氧乙酸混合物，稳定的，含酸类、水及不大于5%的过氧乙酸	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED	3149	P
869	过氧化氢脲	UREA HYDROGEN PEROXIDE	1511	P
870	过氧化氢蒎烷（浓度≤56%）	PINANYL HYDROPEROXIDE	3109	P
871	过氧化氢蒎烷（浓度56%-100%）	PINANYL HYDROPEROXIDE	3105	P
872	过氧化氢溶液（按质量计60%以上但不超过70%）	HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS (over 60% but not over 70% by mass)	2015	B
873	过氧化氢溶液（按质量计8%以上但不超过60%）	HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS (over 8% but not over 60% by mass)
B
874	过氧化氢水溶液，含过氧化氢不小于20%，但不大于60%（必要时加稳定剂）	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)	2014	P
875	过氧化氢水溶液，含过氧化氢不小于8%，但小于20%（必要时加稳定剂）	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)	2984	P
876	过氧化叔丁基（浓度≤79%）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	3107	P
877	过氧化叔丁枯基（浓度≤32%）	tert-BUTUL PEROXYBENZOATE	3109	P
878	过氧化叔丁枯基（浓度≤52%）	tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE	3108	P
879	过氧化锶	STRONTIUM PEROXIDE	1509	P
880	过氧化物，无机的，未另列明的	PEROXIDES INORGANIC, N.O.S.	1483	P
881	过氧化锌	ZINC PEROXIDE	1516	P
882	过氧化乙酰丙酮（浓度≤32%糊状）	ACETYL ACETONE PEROXIDE	3106	P
883	过氧化乙酰丙酮（浓度≤42%）	ACETYL ACETONE PEROXIDE	3105	P
884	过氧化乙酰磺酰环己烷（浓度≤32%）	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	3115	P
885	过氧化乙酰磺酰环己烷（浓度≤82%）	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	3112	P
886	过氧硼酸钠，无水的	SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS	3247	P
887	过氧壬二酸二叔丁基酯（浓度≤52%）	DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE	3105	P
888	过氧叔戊基碳酸异丙酯（浓度≤77%）	tert-AMYLPEROXY ISOPROPYL CARBONATE	3103	P
889	过氧碳酸钠水合物	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	3378	P
890	1,1,3,3-过氧新成酸癸丁酯（浓度≤77%）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	3115	P
891	过氧新庚酸-1,1-二甲基-3-羟基丁基酯（浓度≤52%）	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXY-NEOHEPTANOATE	3117	P
892	过氧新庚酸枯酯（浓度≤77%）	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	3115	P
893	过氧新庚酸叔丁酯（浓度≤77%）	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	3115	P
894	过氧新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁基酯（浓度≤52%）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXY-NEODECANOATE	3117	P
895	过氧新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁酯（浓度≤77%）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
896	过氧新癸酸枯酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
897	过氧新癸酸枯酯（浓度≤77%）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
898	过氧新癸酸枯酯（浓度≤87%）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
899	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤32%）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
900	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	3117
3118	P
901	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
902	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤77%）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
903	过氧新癸酸叔丁酯（浓度77%-100%）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
904	过氧新癸酸叔己酯（浓度≤71%）	tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
905	过氧新癸酸叔戊酯（浓度≤77%）	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	3115	P
906	过氧新癸酸新戊酯（浓度≤47%）	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
907	过氧新戊酸枯酯（浓度≤77%）	CUMYL PEROXYPIVALATE	3115	P
908	过氧新戊酸叔丁酯（浓度≤27%水中稳定分散体）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	3119	P
909	过氧新戊酸叔丁酯（浓度27%-67%）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	3115	P
910	过氧新戊酸叔丁酯（浓度67%-77%）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	3113	P
911	过氧新戊酸叔己酯（浓度≤72%）	tert-HEXYL PEROXYPIVALATE	3115	P
912	过氧新戊酸叔戊酯（浓度≤77%）	tert-AMYL PEROXYPIVALATE	3113	P
913	1-(2-过氧乙基己醇)-1,3-过氧新戊酸二甲基丁酯（浓度≤52%）	1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	3115	P
914	过氧乙酸，D型，稳定的（浓度≤43%）	PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	3105	P
915	过氧乙酸，E型，稳定的（浓度≤43%）	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	3107	P
916	过氧乙酸，F型，稳定的（浓度≤17%）	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	3109	P
917	过氧乙酸，F型，稳定的（浓度≤43%）	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	3109	P
918	过氧乙酸叔丁酯（浓度≤32%）	tert-BUTYL PEROXYACETATE	3109	P
919	过氧乙酸叔丁酯（浓度32%-52%）	tert-BUTYL PEROXYACETATE	3103	P
920	过氧乙酸叔丁酯（浓度52%-77%）	tert-BUTYL PEROXYACETATE	3101	P
921	过氧异丙基碳酸叔丁酯（浓度≤77%	tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE	3103	P
922	过氧异丁酸叔丁酯（浓度≤52%）	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	3115	P
923	过氧异丁酸叔丁酯（浓度52%-77%）	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	3111	P
924	过氧硬脂酰碳酸叔丁酯（浓度≤100%）	tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE	3106	P
925	过氧月桂酸（浓度≤100%）	PEROXYLAURIC ACID	3118	P
926	过氧重碳酸二(2-苯氧乙基)酯（浓度≤85%）	DI-(2-PHENOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE	3106	P
927	过氧重碳酸二-(2-乙基己基)酯（浓度≤77%）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	3115	P
928	过氧重碳酸二(2-乙基己基)酯（浓度77%-100%）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	3113	P
929	过氧重碳酸二(2-乙氧基乙基)酯（浓度≤52%）	DI-(2-ETHOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE	3115	P
930	过氧重碳酸二-(3-甲氧基丁基)酯（浓度≤52%）	DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	3115	P
931	过氧重碳酸二环己酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	3119	P
932	过氧重碳酸二环己酯（浓度≤91%）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	3114	P
933	过氧重碳酸二环己酯（浓度91%-100%）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	3112	P
934	过氧重碳酸二肉豆蔻酯（浓度≤100%）	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	3116	P
935	过氧重碳酸二肉豆蔻酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	3119	P
936	过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤32%）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3115	P
937	过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤52%）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3115	P
938	过氧重碳酸二异丙酯（浓度52%-100%）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3112	P
939	过氧重碳酸二正丙酯（浓度≤100%）	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	3113	P
940	过氧重碳酸二正丙酯（浓度≤77%）	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	3113	P
941	过氧重碳酸二正丁酯（浓度≤27%）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	3117	P
942	过氧重碳酸二正丁酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	3118	P
943	过氧重碳酸二正丁酯（浓度27%-52%）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	3115	P
944	过氧重碳酸二仲丁酯（浓度≤52%）	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	3115	P
945	过氧重碳酸二仲丁酯（浓度52%-100%）	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	3113	P
946	过氧重碳酸异丙基仲丁酯+ 过氧重碳酸二仲丁酯+ 过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤52%+ ≤28%+ ≤22%）	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3111	P
947	过氧重碳酸异丙仲丁酯+ 过氧重碳酸二仲丁酯+ 过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤32% + ≤15%-18% + ≤12%-15%）	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	3115	P
948	过乙酸叔戊酯（浓度≤62%）	tert-AMYL PEROXYACETATE	3105	P
949	铪粉，干的	HAFNIUM POWDER, DRY	2545	P
950	铪粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看的出来）(a)机械方式生产的，粒径小于53毫米；或(b)化学方式生产的，粒径小于840毫米	HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present) (a)mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b)chemically produced, particle size less than 840 microns	1326	P
951	海绵颗粒状钛或海绵粉末状钛	TITANIUM, SPONGE GRANULES or TITANIUM, SPONGE POWDERS	2878	P
952	海洋污染散装液体，安全危害	OFFSHORE CONTAMINATED BULK LIQUID S
B
953	海洋污染散装液体，污染危害	OFFSHORE CONTAMINATED BULK LIQUID P
B
954	氦，冷冻液体	HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	1963	P
955	氦，压缩的	HELIUM, COMPRESSED	1046	P
956	含（4-(1,1-二甲基乙基)苯酚，甲醛，2,5-呋喃二酮，2-甲基环氧乙烷和环氧乙烷）的2-丙烯酸聚合物（65%在石脑油/二甲苯中）	2-PROPENOIC ACID POLYMER WITH 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENOL, FORMALDEHYDE, 2,5-FURANDIONE, 2-METHYLOXIRANE AND OXIRANE (65% IN NAPHTHA/XYLENE)
B
957	含氨肥料溶液，含有游离氨	FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia	1043	P
958	含腐蚀性液体的固体，未另列明的	SOLIDS CONTAINING CORROSIVE SOLID, N.O.S.	3244	P
959	含三硝基苯和六硝基芪的三硝基甲苯(TNT)混合物	TRINITROTOLUENE(TNT)MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE	0389	P
960	含砷农药，固体的，有毒的	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2759	P
961	含砷农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2760	P
962	含砷农药，液体的，有毒的	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2994	P
963	含砷农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint between 23℃ and 61℃	2993	P
964	含水的硝化纤维素 按质量计，含水不小于25%	NITROCELLULOSE WITH WATER(not less than 25% water, by mass)	2555	P
965	含乙醇的硝化纤维素 按质量计，含乙醇不小于25%，且按干重计，含氮不大于12.6%	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL(not less than 25% alcohol, by mass, and not 12.6% nitrogen, by mass)	2556	P
966	含乙酸钠/草酸钠的木质素	WOOD LIGNIN WITH SODIUM ACETATE/OXALATE
B
967	含易燃液体的固体，未另列明的	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	3175	P
968	含有毒液体的固体，未另列明的	SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.	3243	P
969	含有非易燃、无毒气体的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GAS, N.O.S.	3538	P
970	含有腐蚀性物质的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING
CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.	3547	P
971	含有氧化性物质的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.	3544	P
972	含有易燃固体的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.	3541	P
973	含有易燃气体的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.	3537	P
974	含有易燃气体的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	3540	P
975	含有易自燃物质的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.	3542	P
976	含有有毒气体的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.	3539	P
977	含有有毒物质的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.	3546	P
978	含有有机过氧化物的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.	3545	P
979	含有遇水放出易燃气体的物质的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING A
SUBSTANCE WHICH EMITS
FLAMMABLE GAS IN
CONTACT WITH WATER, N.O.S.	3543	P
980	含有原油的混合物	MIXTURES CONTAINING CRUDE OIL
B
981	含有杂类危险货物的物品，未另列明的	ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.	3548	P
982	航空汽油	AVIATION
B
983	航空燃料，涡轮发动机用	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	1863	P
984	航空烷基化汽油（C8链烷烃和异构烷烃沸点95-120°C）	AVIATION ALKYLATES (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95 - 120°C)
B
985	2号燃料油	FUEL OIL NO.2
B
986	2-D燃料油	FUEL OIL NO.2-D
B
987	4号燃料油	FUEL OIL NO.4
B
988	5号燃料油	FUEL OIL NO.5
B
989	6号燃料油	FUEL OIL NO.6
B
990	1号燃料油（煤油）	FUEL OIL NO.1(KEROSENE)
B
991	核酸汞	MERCURY NUCLEATE	1639	P
992	褐煤砖	BROWN COAL BRIQUETTES
B	褐煤
993	黑火药（火药），颗粒状或粗粉状	BLACK POWDER(GUNPOWDER)granular, or as a meal	0027	P
994	黑火药（火药），压缩的或丸状黑火药（火药）	BLACK POWDER(GUNPOWDER)COMPRESSED or BLACK POWDER(GUNPOWDER)IN PELLETS	0028	P
995	黑克索利特炸药（黑梯炸药），干的或湿的，按质量计，含水小于15%	HEXOLITE(HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass	0118	P
996	黑沙托纳炸药	HEXOTONAL	0393	P
997	烘焙木材	WOOD TORREFIED
B
998	红花油	SAFFLOWER OIL
B
999	花生油	GROUNDNUT OIL
B
1000	化学品箱或急救箱	CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT	3316	P
1001	化学氧气发生器	OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL	3356	P
1002	化学样品，有毒的	CHEMICAL SAMPLE, TOXIC	3315	P
1003	环丙烷	CYCLOPROPANE	1027	P
1004	环丁砜	SULPHOLANE
B
1005	环丁烷	CYCLOBUTANE	2601	P
1006	环庚三烯	CYCLOHEPTATRIENE	2603	P
1007	环庚烷	CYCLOHEPTANE	2241	B,P
1008	环庚烯	CYCLOHEPTENE	2242	P
1009	环己胺	CYCLOHEXYLAMINE	2357	B,P
1010	环己醇	CYCLOHEXANOL
B
1011	环己基三氯硅烷	CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE	1763	P
1012	环己硫醇	CYCLOHEXANETHIOL(CYCLOHEXYL MERCAPTAN)	3054	P
1013	环己酮	CYCLOHEXANONE	1915	B,P
1014	环己酮，环己醇混合物	CYCLOHEXANONE, CYCLOHEXANOL MIXTURE
B
1015	环己烷	CYCLOHEXANE	1145	B,P
1016	环己烷-1,2-二羧酸，二异壬酯	CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ACID, DIISONONYL ESTER
B
1017	环己烷氧化产物，钠盐溶液	CYCLOHEXANE OXIDATION PRODUCTS, SODIUM SALTS SOLUTION
B
1018	环己烯	CYCLOHEXENE	2256	P
1019	环己烯基三氯硅烷	CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE	1762	P
1020	环六亚甲基四胺	HEXAMETHYLENETETRAMINE	1328	P
1021	环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)，湿的，按质量计，含水不小于15%	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE, (CYCLONITE), (ROX), (HEXOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass	0072	P
1022	环三亚甲基三硝胺（黑索金）(旋风炸药）(RDX)，退敏的	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED,	0483	P
1023	环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)和环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)的混合物，湿的，按质量计，含水不小于15%或环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)和环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)的混合物，退敏的，按质量计，含减敏剂不小于10%	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE;HEXOGEN;RDX), AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE(HMX; OCTOGEN)MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX)AND CYCLOTETRAMETHYLENETE	0391	P
1024	1,5,9-环十二碳三烯	1,5,9-CYLODODECATRIENE	2518	B,P
1025	环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)，退敏的	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(OCTOGEN;HMX), DEXENSITIXED	0484	P
1026	环四亚甲基四硝胺（奥克托金炸药）(HMX)，湿的，按质量计，含水不小于15%	CYCLOTETRAMETHYLENETETRA-NITRAMINE(HMX;OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass	0226	P
1027	环烷酸钴，粉状	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	2001	P
1028	环戊醇	CYCLOPENTANL	2244	P
1029	1,3-环戊二烯二聚物（熔融的）	1,3-CYCLOPENTADIENE DIMER (molten)
B
1030	环戊酮	CYCLOPENTANONE	2245	P
1031	环戊烷	CYCLOPENTANE	1146	B,P
1032	环戊烯	CYCLOPENTENE	2246	B,P
1033	环辛二烯类	CYLOOCTADIENES	2520	P
1034	环辛四烯	CYCLOOCTATETRAENE	2358	P
1035	1,2-环氧-3-乙氧基丙烷	1,2-EPOXY-3-ETHOXY-PROPANE	2752	P
1036	环氧丙烷（氧化丙烯）	PROPYLENE OXIDE	1280	B,P
1037	1,2-环氧丁烷，稳定的	1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED	3022	B,P
1038	环氧乙烷	ETHYLENE OXIDE	1040	B
1039	环氧乙烷（氧化乙烯）和二氯二氟甲烷混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）不大于12.5%	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORO-DIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide	3070	P
1040	环氧乙烷（氧化乙烯）和二氧化碳混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）大于87%	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more 87% ethylene oxide	3300	P
1041	环氧乙烷（氧化乙烯）和氯四氟乙烷混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）不大于8.8%	ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE, with not more 8.8% ethylene oxide	3297	P
1042	环氧乙烷（氧化乙烯）和四氟乙烷混合物，含环氧乙烷不大于5.6%	ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more 5.6% ethylene oxide	3299	P
1043	环氧乙烷（氧化乙烯）和五氟乙烷混合物，含环氧乙烷不大于7.9%	ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more 7.9% ethylene oxide	3298	P
1044	环氧乙烷（氧化乙烯）和氧化丙烯混合物，环氧乙烷（氧化乙烯）不大于30%	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE with not more than 30% ethylene oxide	2983	B,P
1045	环氧乙烷，或含有氮的环氧乙烷，在50℃时最高总压力为1MPa（10 bar）	ETHYLENE OXIDE or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50℃	1040	P
1046	环氧乙烷和二氧化碳的混合物，含有环氧乙烷大于9%，但不大于87%	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide	1041	P
1047	黄铁矿，煅烧的	PYRITES, CALCINED
B	煅烧黄铁矿；黄铁矿灰
1048	黄原酸盐类	XANTHATES	3342	P
1049	磺化聚丙烯酸酯溶液	SULPHONATED POLYACRYLATE SOLUTION
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1050	茴香胺类	ANISIDINE	2431	P
1051	茴香醚	ANISOLE	2222	P
1052	茴香酰氯	ANISOYL CHLORIDE, LIQUID	1729	P
1053	混合C4货物	MIXED C4 CARGOES
B
1054	混合C4货物	MIXED C4 CARGOES
B
1055	火柴，“随处划燃的”	MATCHES, "STRIKE ANYWHERE"	1331	P
1056	火柴，安全型的（纸板式，卡式或盒式的）	MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)	1944	P
1057	火柴，耐风的	MATCHES, FUSEE	2254	P
1058	火柴，涂蜡的	MATCHES, WAX'VESTA'	1945	P
1059	火箭，带惰性弹头	ROCKETS with inert head	0183
0502	P
1060	火箭，带发射剂	ROCKETS with expelling charge	0436
0437
0438	P
1061	火箭，带有爆炸装药	ROCKETS with bursting charge	0180
0181
0182
0295	P
1062	火箭，抛绳用	ROCKETS, LINE-THROWING	0238
0240
0453	P
1063	火箭，液体燃料，带有爆炸装药	ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge	0397
0398	P
1064	火箭弹头，带起爆装置或发射剂	WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge	0370
0371	P
1065	火箭弹头，带有爆炸装药	WARHEADS, ROCKET with bursting charge	0286
0287
0369	P
1066	火箭发动机	ROCKET MOTORS	0186
0280
0281
0510	P
1067	火箭发动机，带有双组分液体燃料，带或不带发射剂	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDES with or without an expelling charge	0250
0322	P
1068	火箭发动机，液体燃料	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	0395
0396	P
1069	火炮推进剂	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	0242
0279
0414	P
1070	火药，无烟的（无烟火药）	POWDER, SMOKELESS	0160
0161
0509	P
1071	机器中的危险货物或仪器中的危险货物	DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS	3363	P
1072	基因改变的微生物或基因改变的生物	GENETICALLY MODIFIED MICRO-ORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	3245	P
1073	己醇	HEXANOL	2282	B
1074	己醇类	HEXANOLS	2282	P
1075	己二醇	HEXAMETHYLENE GLYCOL
B
1076	己二醇（2-甲基-2,4-戊二醇）	HEXYLENE GLYCOL
B
1077	1,6-己二醇，蒸馏塔顶馏分	1,6-HEXANEDIOL, DISTILLATION OVERHEADS
B
1078	己二腈	ADIPONITRILE	2205	B,P
1079	己二酸二异壬酯	DIISONONYL ADIPATE
B
1080	己二酸辛基癸基酯	OCTYL DECYL ADIPATE
B
1081	己二烯类	HEXADIENES	2458	P
1082	1,6-己二异氰酸酯（六亚甲基二异氰酸酯）	HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	2281	B,P
1083	己基三氯硅烷	HEXYLTRICHLOROSILANE	1784	P
1084	є-己内酰胺（熔融的或水溶液）	epsilon-CAPROLACTAM (molten or aqueous solutions)
B
1085	己醛	HEXALDEHYDE	1207	P
1086	己酸	CAPROIC ACID(HEXANOIC ACID)	2829	B,P
1087	己烷类（己烷（所有异构体））	HEXANES(HEXANE (all isomers))	1208	B,P
1088	己烷三腈	TRICYANOHEXANE
B
1089	1-己烯	1-HEXENE	2370	P
1090	己烯（所有异构体）	HEXENE (all isomers)
B
1091	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药），按质量计，含蜡不小于7%	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE), (PETN)with not less than 7% wax, by mass	0411	P
1092	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药，PETN），湿的，按质量计，含水不小于25%，或季戊四醇四硝酸酯(泰安炸药，季戊炸药，PETN)退敏的，按质量计，含减敏剂不小于15%	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE(PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE;PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass or PENTAERYTHRITE TETRA NIRATE(PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE;PETN), DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	0150	P
1093	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药，PETN）混合物，退敏的，固体的，未另列明的，按质量计，含季戊四醇四硝酸酯大于10%，但不大于20%	PETAERYTHRITE TETRANITRATE (PETAERYTHRITOL TETRANITRATE ;PENT)MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	3344	P
1094	加温固体，未另列明的，等于或高于240℃	ELEVATDE TEMPERATURE SOLID, N.O.S. at or above 240℃	3258	P
1095	加温液体，未另列明的，等于或高于100℃并小于其闪点（包括熔融金属，熔融盐类等）	ELEVATDE TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100℃ and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)	3257	P
1096	加温液体，易燃的，未另列明的，闪点高于60℃，等于或高于其闪点	ELEVATDE TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flashpoint above 60℃, at or above its flashpoint	3256	P
1097	加压化学品，腐蚀性的，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.	3503	P
1098	加压化学品，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.	3500	P
1099	加压化学品，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3505	P
1100	加压化学品，易燃的，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.	3501	P
1101	加压化学品，易燃的，有毒的，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S	3504	P
1102	加压化学品，有毒的，未另列明的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.	3502	P
1103	镓	GALLIUM	2803	P
1104	N-甲氨基甲酸甲酯溶液（70%或以下）	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION(70% or less)
B
1105	2-(N,N-甲氨基乙羰基)-4-(3,4-二甲苯磺酰)重氮苯硫酸氢盐（浓度96%）	2-(N,N-METHYLAMINOETHYLCARBONYL)-4-(3,4-DIMETHYLPHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM HYDROGEN SULPHATE	3236	P
1106	甲胺，水溶液	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	1235	P
1107	甲胺，无水的	METHYLAMME, ANHYDROUS	1061	P
1108	甲胺溶液（42%或以下）	METHYLAMINE SOLUTIONS (42% or less)	1235	B
1109	甲苯	TOLUENE	1294	B,P
1110	甲苯胺类，固体的	TOLUIDINES, SOLID	3451	P
1111	甲苯胺类，液体的	TOLUIDINES, LIQUID	1708	P
1112	甲苯二胺	TOLUENEDIAMINE
B
1113	2,4-甲苯二胺，固体的	2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID	1709	P
1114	2,4-甲苯二胺溶液	2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION	3418	P
1115	甲苯二异氰酸酯	TOLUENE DIISOCYANAE	2078	B,P
1116	甲苯基酸	CRESYLIC ACID	2022	P
1117	甲苯中的烷基丙烯酸脂-乙烯基吡啶共聚物	ALKYL ACRYLATE-VINYLPYRIDINE COPOLYMER IN TOLUENE
B
1118	甲苄基溴，固体的	XYLYL BROMIDE, SOLID	3417	P
1119	甲苄基溴，液体的	XYLYL BROMIDE, LIQUID	1701	P
1120	甲草胺（90%或以上）	ALACHLOR TECHNICAL (90% or more)
B
1121	甲醇	METHANOL(METHYL ALCOHOL)	1230	B,P
1122	甲醇钠	SODIUM METHYLATE	1431	B,P
1123	甲醇钠的酒精溶液	SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol	1289	P
1124	甲醇中的甲醇钠（21-30%）	SODIUM METHYLATE 21-30% IN METHANOL
B
1125	甲代烯丙基醇	METHALLYL ALCOHOL	2614	P
1126	甲酚（所有异构体）	CRESOLS (all isomers)
B
1127	甲酚/苯酚/二甲苯酚混合物	CRESOL/PHENOL/XYLENOL MIXTURE
B
1128	甲酚类，固体的	CRESOLS, SOLID	3455	P
1129	甲酚类，液体的	CRESOLS, LIQUID	2076	P
1130	甲酚酸，己脱酚	CRESYLIC ACID, DEPHENOLIZED
B
1131	甲酚酸，钠盐溶液	CRESYLIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION
B
1132	甲磺酰氯	METHANESULPHONYL CHLORIDE	3246	P
1133	2-甲基-1,3-丙二醇	2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL
B
1134	2-甲基-1-丁烯	2-METHYL-1-BUTENE	2459	P
1135	3-甲基-1-丁烯	3-METHYL-1-BUTENE	2561	P
1136	N-甲基-2-吡咯烷酮	N-METHYL-2-PYRROLIDONE
B
1137	3-甲基-2-丁酮	3-METHYLBUTAN-2-ONE	2397	P
1138	2-甲基-2-丁烯	2-METHYL-2-BUTENE	2460	P
1139	2-甲基-2-庚硫醇	2-METHYL-2-HEPTANETHIOL	3023	P
1140	5-甲基-2-己酮	5-METHYLHEXAN-2-ONE	2302	P
1141	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
B
1142	2-甲基-2-戊醇	2-METHYLPENTAN-2-OL	2560	P
1143	3-甲基-3-甲氧基丁醇	3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL
B
1144	3-甲基-4-(1-吡咯烷基)重氮苯四氟硼酸盐（浓度95%）	3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	3234	P
1145	2-甲基-5-乙基吡啶	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE	2300	B,P
1146	2-甲基-6-乙基苯胺	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE
B
1147	N-甲基苯胺	N-METHYLANILINE	2294	B,P
1148	4-甲基苯磺酰肼（浓度100%）	4-METHYLBENZENESULPHONYLHYDRAZIDE	3226	P
1149	甲基苯基二氯硅烷	METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE	2437	P
1150	α-甲基苄基醇，固体的	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID	3438	P
1151	α-甲基苄基醇，含15%或以下的苯乙酮	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL WITH ACETOPHENONE (15% or less)
B
1152	α-甲基苄基醇，液体的	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID	2937	P
1153	甲基丙基醚	METHYL PROPYL ETHER	2612	P
1154	甲基丙酮	METHYL PROPYL KETONE	1249	B,P
1155	甲基丙烯腈，稳定的	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	3079	B,P
1156	甲基丙烯醛，稳定的	METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED	2396	P
1157	甲基丙烯酸，稳定的	METHACRYLIC ACID, STABILIZED	2531	B,P
1158	甲基丙烯酸丁基/癸基/十六烷基/二十烷基酯混合物	BUTYL/DECYL/CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE
B
1159	甲基丙烯酸丁酯	BUTYL METHACRYLATE
B
1160	2-甲基丙烯酸二甲氨基乙酯	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE	2522	P
1161	甲基丙烯酸甲酯	METHYL METHACRYLATE
B
1162	甲基丙烯酸甲酯，单体，稳定的	METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILIZED	1247	B,P
1163	甲基丙烯酸壬基酯单体	NONYL METHACRYLATE MONOMER
B
1164	甲基丙烯酸十二烷基酯	DODECYL METHACRYLATE
B
1165	甲基丙烯酸十二烷基酯/十八烷基酯混合物	DODECYL/OCTADECYL METHACRYLATE MIXTURE
B
1166	甲基丙烯酸十二烷基酯/十五烷基酯混合物	DODECYL/PENTADECYL METHACRYLATE MIXTURE
B
1167	甲基丙烯酸十六烷基/二十烷基酯混合物	CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE
B
1168	甲基丙烯酸-烷氧基聚（氧化烯）甲基丙烯酯共聚物，钠盐水溶液（45% 或以下）	METHACRYLIC ACID - ALKOXYPOLY (ALKYLENE OXIDE) METHACRYLATE COPOLYMER, SODIUM SALTAQUEOUS SOLUTION (45% or less)
B
1169	甲基丙烯酸乙酯，稳定的	ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	2277	B,P
1170	甲基丙烯酸异丁酯，稳定的	ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	2283	B,P
1171	甲基丙烯酸正丁酯，稳定的	n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	2227	P
1172	甲基碘	METHYL IODIDE	2644	P
1173	N-甲基丁胺	N-METHYLBUTYLAMINE	2945	P
1174	甲基丁基酮	METHYL BUTYL KETONE	1224	B
1175	2-甲基丁醛	2-METHYLBUTANAL	3371	P
1176	甲基丁炔醇	METHYLBUTYNOL
B
1177	甲基丁烯醇	METHYLBUTENOL
B
1178	甲基二氯硅烷	METHYLDICHLOROSILANE	1242	P
1179	甲基二乙醇胺	METHYL DIETHANOLAMINE
B
1180	2-甲基呋喃	2-METHYLFURAN	2301	P
1181	甲基氟（制冷气体，R41）	METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41)	2454	P
1182	甲基环己醇类，易燃的	METHYLCYCLOHEXANOLS flammable	2617	P
1183	甲基环己酮	METHYLCYCLOHEXANONES	2297	P
1184	甲基环己烷	METHYLCYCLOHEXANE	2296	B,P
1185	甲基环戊二烯二聚物	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER
B
1186	甲基环戊二烯基三羰基锰	METHYLCYCLOPENTADIENYL MANGANESE TRICARBONYL
B
1187	甲基环戊烷	METHYLCYCLOPENTANE	2298	P
1188	甲基肼	METHYLHYDRAZINE	1244	P
1189	甲基氯（制冷气体，R40）（氯甲烷）	METHYL CHLORIDE(REFRIGERANT GAS R 40)	1063	B,P
1190	甲基氯硅烷	METHYLCHLOROSILANE	2534	P
1191	甲基氯和二氯甲烷混合物	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	1912	P
1192	甲基氯甲基醚	METHYL CHLOROMETHYL ETHER	1239	P
1193	4-甲基吗啉（N-甲基吗啉）	4-METHYLMORPHOLINE(N-METHYLMORPHOLINE)	2535	P
1194	甲基萘（熔融的）	METHYL NAPHTHALENE(molten)
B
1195	1-甲基哌啶	1-METHYLPIPERIDINE	2399	P
1196	N-甲基葡萄糖胺溶液（70%或以下）	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70% or less)
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1197	甲基三氯硅烷	METHYLTRICHLOROSILANE	1250	P
1198	甲基叔丁基醚	METHYL tert-BUTYL ETHER	2398	B,P
1199	甲基四氢呋喃	METHYTETRAHYDROFURAN	2536	P
1200	2-甲基戊二睛，含2-乙基丁二睛（12%或以下）	2-METHYLGLUTARONITRILE WITH 2-ETHYLSUCCINONITRILE (12% or less)
B
1201	甲基戊二烯类	METHYLPENTADIENES	2461	P
1202	甲基戊基（甲）酮	n-AMYL METHYL KETONE(METHYL AMYL KETONE)	1110	B,P
1203	甲基戊基醇	METHYLAMYL ALCOHOL
B
1204	α-甲基戊醛	alpha-METHYLVALERALDEHYDE	2367	P
1205	甲基烯丙基氯	METHYLALLYL CHLORIDE	2554	P
1206	甲基溴（溴甲烷），含三氯硝基甲烷不大于2.0%	METHYL BROMIDE with not more than 2.0% chloropicrin	1062	B,P
1207	甲基乙基醚	ETHYL METHYL ETHER	1039	P
1208	甲基乙基酮	METHYL ETHYL KETONE
B
1209	甲基乙炔和丙二烯混合物，稳定的	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	1060	B,P
1210	甲基乙烯基甲酮，稳定的	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED	1251	P
1211	甲基异丙烯基（甲）酮，稳定的	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	1246	P
1212	甲基异丁基（甲）酮	METHYL ISOBUTYL KETONE	1245	B,P
1213	甲基异丁基甲醇	METHYLISOBUTYL CARBINOL	2053	P
1214	甲基正丁基醚	BUTYL METHYL ETHER	2350	P
1215	甲硫醇	METHYL MERCAPTAN	1064	P
1216	3-(甲硫基)丙醛	3-(METHYLTHIO)PROPIONALDEHYDE
B
1217	甲醛溶液（45%或以下）	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% or less)	1198
2209	B
1218	甲醛溶液，含甲醛不小于25%	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde	2209	P
1219	甲醛溶液，易燃的	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	1198	P
1220	甲醛缩二甲醇	METHYLAL	1234	P
1221	甲酸（85%及以下）	FORMIC ACID (85% or less acid)
B
1222	甲酸，按质量计，含酸不小于10%，但不大于85%	FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass	3412	B,P
1223	甲酸，按质量计，含酸大于85%（甲酸（85%以上））	FORMOC ACID with more than 85% acid by mass（FORMIC ACID (over 85%)）	1779	P
1224	甲酸丙酯类	PROPYL FORMATES	1281	P
1225	甲酸混合物（含不超过18% 的丙酸和不超过25%的甲酸钠）	FORMIC ACID MIXTURE(containing up to 18% propionic acid and up to 25% sodium formate)
B
1226	甲酸甲酯	METHYL FORMATE	1243	B,P
1227	甲酸钾溶液	POTASSIUM FORMATE SOLUTIONS
B
1228	甲酸铯溶液	CESIUM FORMATE SOLUTION
B
1229	甲酸戊酯类	AMYL FORMATES	1109	P
1230	甲酸烯丙酯	ALLYL FORMATE	2336	P
1231	甲酸乙酯	ETHYL FORMATE	1190	P
1232	甲酸异丁酯	ISOBUTYL FORMATE	2393	B,P
1233	甲酸正丁酯	n-BUTYL FORMATE	1128	P
1234	甲烷，冷冻液体或天然气，冷冻液体，甲烷含量高的	METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content	1972	B,P
1235	甲烷，压缩的或天然气，压缩的，甲烷含量高的	METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content	1971	P
1236	甲酰胺	FORMAMIDE
B
1237	N-甲酰基-2-(硝亚甲基)-1,3-氢化噻嗪（浓度100%）	N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE)-1,3-PERHYDROTHIAZINE	3236	P
1238	3-甲氧基-1-丁醇	3-METHOXY-1-BUTANOL
B
1239	N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺	N-(2-METHOXY-1-METHYL ETHYL)-2-ETHYL-6-METHYL CHLOROACETANILIDE
B
1240	1-甲氧基-2-丙醇	1-METHOXY-2-PROPANOL	3092	P
1241	4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE	2293	P
1242	钾	POTASSIUM	2257	P
1243	钾金属合金，液体的	POTASSIUM METAL ALLOYS	1420	P
1244	钾金属合金类，固体的	POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID	3403	P
1245	钾钠合金，固体的	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID	3404	P
1246	钾钠合金，液体的	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID	1422	P
1247	间苯二酚	RESORCINOL	2876	P
1248	碱金属醇化物，自热的，腐蚀性的，未另列明的	ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	3206	P
1249	碱金属分散体，易燃的或碱土金属分散体，易燃的	ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE	3482	P
1250	碱金属分散体或碱土金属分散体	ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	1391	P
1251	碱金属汞齐，固体的	ALKALI METAL AMALGAM, SOLID	3401	P
1252	碱金属汞齐，液体的	ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID	1389	P
1253	碱金属合金，液体的，未另列明的	ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.	1421	P
1254	碱石灰，含氢氧化钠大于4%	SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide	1907	P
1255	碱土金属醇化物，未另列明的	ALKALINE EARTH METAL ALGOHOLATES, N.O.S.	3205	P
1256	碱土金属汞齐，固体的	ALKALI EARTH METAL AMALGAM, SOLID	3402	P
1257	碱土金属汞齐，液体的	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID	1392	P
1258	碱土金属合金，未另列明的	ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.	1393	P
1259	胶片，以硝化纤维素为基料，涂有明胶的，碎胶片除外	FILMS, NITROCELLULOSE BASE gelatin coated, except scrap	1324	P
1260	胶粘剂，含有易燃液体	ADHESIVES containing flammable liquid	1133	P
1261	焦硫酰氯	PYROSULPHURYL CHLORIDE	1817	P
1262	焦油类，液体的，包括筑路柏油和稀释沥青	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens	1999	P
1263	金属催化剂，干的	METAL CATALYST, DRY	2881	P
1264	金属催化剂，湿的，含有可见的过量液体	METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid	1378	P
1265	金属粉，易燃的，未另列明的	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	3089	P
1266	金属粉，自热的，未另列明的	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	3189	P
1267	金属锆，干的，精制的薄片、条或盘丝（厚度小于254微米，但大于18微米）	ZIRCONIUM, DRY coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)	2858	P
1268	金属锆，悬浮在易燃液体中	ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	1308	P
1269	金属氢化物，易燃的，未另列明的	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	3182	P
1270	金属氢化物，遇水反应的，未另列明的	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	1409	P
1271	金属物质，遇水反应的，未另列明的	METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3208	P
1272	金属物质，遇水反应的，自热的，未另列明的	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.	3209	P
1273	金属贮氢系统中的氢或包含在设备中或安装在设备中的金属贮氢系统中的氢	HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM	3468	P
1274	腈类，固体的，有毒的，未另列明的	NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S.	3439	P
1275	腈类，液体的，有毒的，未另列明的	NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3276	P
1276	腈类，易燃的，有毒的，未另列明的	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3273	P
1277	腈类，有毒的，易燃的，未另列明的	NITRILES, TOXIC, FLMMABLE, N.O.S	3275	P
1278	肼，水溶液，按质量计，含肼不大于37%	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more 37% hydrazine, by mass	3293	P
1279	肼，水溶液，按质量计，含肼量大于37%	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass	2030	P
1280	肼，无水的	HYDRAZINE, ANHYDROUS	2029	P
1281	肼水合溶液，易燃的，按质量计，含肼大于37%	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass	3484	P
1282	酒精饮料，按体积计，含酒精大于70%	ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume	3065	P
1283	酒精饮料，未另列明的	ALCOHOLIC BEVERAGES, N.O.S.
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1284	酒石酸锑钾	ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	1551	P
1285	酒石酸烟碱	NICOTINE TARTRATE	1659	P
1286	救生设备，非自动膨胀式，装备中含有危险物品	LIFE-SAVING APPLIANCES, NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment	3072	P
1287	救生设备，自动膨胀式	LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING	2990	P
1288	具有膦酸基团的丙烯酸/乙烯磺酸共聚物，钠盐溶液	ACRYLIC ACID / ETHENESULFONIC ACID COPOLYMER WITH PHOSPHONATE GROUPS, SODIUM SALT SOLUTION
B
1289	锯屑	SAWDUST
B
1290	聚（1-6）乙氧化醇（C12-C16）	ALCOHOL (C12-C16) POLY(1-6)ETHOXYLATES
B
1291	聚（2.5-9）乙氧化醇（C9-C11）	ALCOHOL (C9-C11) POLY (2.5-9) ETHOXYLATE
B
1292	聚（2+）环芳香族化合物	POLY(2+)CYCLIC AROMATICS
B
1293	聚（20）氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯	POLY(20)OXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE
B
1294	聚（20+）乙氧化醇（C12-C16）	ALCOHOL (C12-C16) POLY(20+)ETHOXYLATES
B
1295	聚（2-8）亚烷基乙二醇单烷基醚（C1-C6）	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER
B
1296	聚（2-8）亚烷基乙二醇单烷基醚（C1-C6）乙酸酯	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE
B
1297	聚（3-6）乙氧化（仲）醇（C6-C17）	ALCOHOL (C6-C17) (SECONDARY) POLY(3-6)ETHOXYLATES
B
1298	聚（4+）丙烯酸钠溶液	SODIUM POLY(4+)ACRYLATE SOLUTIONS
B
1299	聚（4+）异丁烯	POLY(4+)ISOBUTYLENE
B
1300	聚（4+）异丁烯（分子量>224）	POLY(4+)ISOBUTYLENE (MW>224)
B
1301	聚（4-12）乙氧基化烷基（C10-C15，富含C12）苯酚	ALKYL (C10-C15, C12 RICH) PHENOL POLY (4-12) ETHOXYLATE
B
1302	聚（5+）丙烯	POLY(5+)PROPYLENE
B
1303	聚（7）乙氧化醇（C10-C18）	ALCOHOL (C10-C18) POLY (7) ETHOXYLATE
B
1304	聚（7-12）乙氧化（仲）醇（C6-C17）	ALCOHOL (C6-C17) (SECONDARY) POLY(7-12)ETHOXYLATES
B
1305	聚（7-19）乙氧化醇（C12-C16）	ALCOHOL (C12-C16) POLY(7-19)ETHOXYLATES
B
1306	聚（亚氨基乙烯）-接枝-N-聚（氧化乙烯）溶液（90%或以下）	POLY(IMINOETHYLENE)-GRAFT-N-POLY(ETHYLENEOXY) SOLUTION (90% or less)
B
1307	聚（氧代-1,2-亚乙基），α-（壬基苯基）-Ω-羟基-磷酸酯	POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-(NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXY-,PHOSPHATE
B
1308	聚（乙二醇）甲基丁烯基醚（分子量>1000）	POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYLBUTENYL ETHER (MW>1000)
B
1309	聚丙二醇	POLYPROPYLENE GLYCOL
B
1310	聚丙烯酸溶液（40%或以下）	POLYACRYLIC ACID SOLUTION (40% or less)
B
1311	聚丁烯	POLYBUTENE
B
1312	聚丁烯琥珀酰亚胺	POLYBUTENYL SUCCINIMIDE
B
1313	聚甘油，钠盐溶液（含低于3%的氢氧化钠）	POLYGLYCERIN, SODIUM SALT SOLUTION (containing less than 3% sodium hydroxide)
B
1314	聚硅氧烷	POLYSILOXANE
B
1315	聚合燃料	POLYMER-FUEL
B
1316	聚合物质，固体的，控温的，未另列明的	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	3533	P
1317	聚合物质，固体的，稳定的，未另列明的	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED N.O.S.	3531	P
1318	聚合物质，液体的，控温的，未另列明的	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	3534	P
1319	聚合物质，液体的，稳定的，未另列明的	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.	3532	P
1320	聚合物珠体，可发的，放出易燃蒸气	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE evolving flammable vapour	2211	P
1321	聚磷酸铵溶液	AMMONIUM POLYPHOSPHATE SOLUTION
B
1322	聚硫化钼长链烷基二硫代氨基甲酸酯复合物	MOLYBDENUM POLYSULFIDE LONG CHAIN ALKYL DITHIOCARBAMIDE COMPLEX
B
1323	聚硫酸铁溶液	POLYFERRIC SULPHATE SOLUTION
B
1324	聚氯化铝溶液	POLYALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION
B
1325	聚醚（分子量1350+）	POLYETHER (molecular weight 1350+)
B
1326	聚醚，硼酸化的	POLYETHER, BORATED
B
1327	聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物	ACRYLONITRILE-STYRENE COPOLYMER DISPERSION IN POLYETHER POLYOL
B
1328	聚醚-叔丁基过氧碳酸酯（浓度≤52%）	POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXY-CARBONATE	3107	P
1329	聚能装药，不带雷管	CHARGES, SHAPED without detonator	0059
0439
0440
0441	P
1330	聚能装药，柔性，线型	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	0237
0288	P
1331	聚烷（C10-C18）甲基丙烯酸酯/乙烯-丙烯共聚物混合物	POLYALKYL (C10-C18) METHACRYLATE/ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER MIXTURE
B
1332	聚烷（C10-C20）甲基丙烯酸酯	POLYALKYL (C10-C20) METHACRYLATE
B
1333	聚烷烯烃琥珀酰亚胺，硫氧化钼	POLYALKYLALKENAMINESUCCINIMIDE, MOLYBDENUM OXYSULPHIDE
B
1334	聚烯烃（分子量300+）	POLYOLEFIN (molecular weight 300+)
B
1335	聚烯烃氨基酯盐（分子量 2000+）	POLYOLEFIN AMINOESTER SALTS (molecular weight 2000+)
B
1336	聚烯烃胺（C28-C250）	POLYOLEFINAMINE (C28-C250)
B
1337	聚烯烃苯酚胺（C28-C250）	POLYOLEFIN PHENOLIC AMINE (C28-C250)
B
1338	聚烯烃酐	POLYOLEFIN ANHYDRIDE
B
1339	聚烯烃磺酸（C16-C18），钠盐溶液	POLYALKENE SULPHONIC ACID (C16-C18), SODIUM SALT SOLUTION
B
1340	聚烯烃磺酸，钠盐	POLYALKENE SULPHONIC ACID (C20-C28), SODIUM SALT
B
1341	聚烯烃硫化磷，钡衍生物（C28-C250）	POLYOLEFIN PHOSPHOROSULPHIDE, BARIUM DERIVATIVE (C28-C250)
B
1342	聚烯烃酰胺烯烃胺（C17+）	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE (C17+)
B
1343	聚烯烃酰胺烯烃胺多元醇	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE POLYOL
B
1344	聚烯烃酰胺烯烃胺硼酸酯（C28-C250）	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE BORATE (C28-C250)
B
1345	聚烯烃酯（C28-C250）	POLYOLEFIN ESTER (C28-C250)
B
1346	聚亚甲基聚苯基异氰酸酯	POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE
B
1347	聚乙二醇	POLYETHYLENE GLYCOL
B
1348	聚乙二醇二甲醚	POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER
B
1349	聚乙醛	METALDEHYDE	1332	P
1350	聚乙烯聚胺	POLYETHYLENE POLYAMINES
B
1351	聚乙烯聚胺（C5-C20石蜡50%以上）	POLYETHYLENE POLYAMINES (more than 50% C5 -C20 paraffin oil)
B
1352	聚异丁烯（分子量不超过224）	POLYISOBUTYLENE (MW≤224)
B
1353	（聚异丁烯）氨基产品，在脂肪烃中	(POLYISOBUTENE) AMINO PRODUCTS IN ALIPHATIC HYDROCARBONS
B
1354	聚异丁烯基酐加合物	POLYISOBUTENYL ANHYDRIDE ADDUCT
B
1355	聚酯树脂器材，液体基本材料	POLYESTER RESIN KIT, liquid base material	3269	P
1356	聚酯树脂箱，固体基本材料	POLYESTER RESIN KIT, solid base material	3527	P
1357	卡可基酸	CACODYLIC ACID	1572	P
1358	糠胺	FURFURYLAMINE	2526	P
1359	糠醇	FURFURYL ALCOHOL	2874	B,P
1360	糠醛	FURALDEHYDES(FURFURAL)	1199	B,P
1361	苛性碱液体，未另列明的	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	1719	P
1362	可可脂	COCOA BUTTER
B
1363	可燃空药筒，不带起爆器	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	0446
0447	P
1364	氪，冷冻液体	KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	1970	P
1365	氪，压缩的	KRYPTON, COMPRESSED	1056	P
1366	空弹药筒壳，带起爆器	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	0055
0379	P
1367	空气，冷冻液体	AIR REFRIGERATED LIQUID	1003	P
1368	空气，压缩的	AIR, COMPRESSED	1002	P
1369	空投照明弹	FLARES, AERIAL	0093
0403
0404
0420
0421	P
1370	枯基过氧化氢（浓度≤90%）	CUMYL HYDROPEROXIDE	3109	P
1371	枯基过氧化氢（浓度90%-98%）	CUMYL HYDROPEROXIDE	3107	P
1372	苦氨酸锆，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	ZIRCONIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass	0236	P
1373	苦氨酸锆，湿的，按质量计，含水不小于20%	ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	1517	P
1374	苦氨酸钠，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	SODIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass	0235	P
1375	苦氨酸钠，湿的，按质量计，含水不小于20%	SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	1349	P
1376	苦味酸铵，干的或湿的，按质量计，含水小于10%	AMMOUIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass	0004	P
1377	苦味酸铵，湿的，按质量计，含水不小于10%	AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	1310	P
1378	苦味酸银，湿的，按质量计，含水不小于30%	SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass	1347	P
1379	块状火药（糊状火药），湿的，按质量计，含酒精不小于17%	POWDER CAKE(POWDER PASTE), WETTED with not less than 17% alcohol, by mass)	0433	P
1380	块状火药（糊状火药），湿的，按质量计，含水不小于25%	POWDER CAKE(POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass)	0159	P
1381	矿物油	MINERAL OIL
B
1382	矿物油溶剂	MINERAL SPIRIT
B
1383	葵花籽油	SUNFLOWER SEED OIL
B
1384	喹啉	QUINOLINE	2656	P
1385	L-赖氨酸溶液（60%或以下）	L-LYSINE SOLUTION (60% or less)
B
1386	雷酸汞，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	0135	P
1387	锂	LITHIUM	1415	P
1388	锂硅铁	LITHIUM FERROSILICON	2830	P
1389	锂金属蓄电池（包含锂合金蓄电池）	LIHIUM METAL BATTERIES(including lithium alloy batteries)	3090	P
1390	锂离子蓄电池（包括锂离子聚合物蓄电池）	LITHIUM ION BATTERIES(including lithium ion polymer batteries)	3480	P
1391	沥青球	PITCH PRILL
B	沥青条，球状煤焦油
1392	粒状镍硫（含水量低于2%）	GRANULATED MATTE (LESS THAN 2 MOISTURE CONCENT)
B
1393	连二亚硫酸钙（亚硫酸氢钙）	CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHATE)	1923	P
1394	连二亚硫酸钾（亚硫酸氢钾）	POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE)	1929	P
1395	连二亚硫酸钠（低亚硫酸钠）	SODIUM DITHIONITE(SODIUM HYDROSULPHITE)	1384	P
1396	连二亚硫酸锌（亚硫酸氢锌）	ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)	1931	P
1397	联苯	DIPHENYL
B
1398	联苯/二苯醚混合物	DIPHENYL/DIPHENYL ETHER MIXTURES
B
1399	联苯胺	BENZIDINE	1885	P
1400	联吡啶农药，固体的，有毒的	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2781	P
1401	联吡啶农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2782	P
1402	联吡啶农药，液体的，有毒的	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3016	P
1403	联吡啶农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3015	P
1404	联十六烷基过氧重碳酸酯（浓度≤100%）	DICETYLPEROXYDICARBONATE	3120	P
1405	联十六烷基过氧重碳酸酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	DICETYL PEROXYDICARBONATE	3119	P
1406	练习用弹药	AMMUNITION, PRACTICE	0362
0488	P
1407	链烯酸，硼酸化聚羟基酯	ALKENOIC ACID, POLYHYDROXY ESTER BORATED
B
1408	裂化轻柴油	CRACKED
B
1409	裂解汽油（含苯）	PYROLYSIS GASOLINE(containing benzene)
B
1410	邻苯二甲酸（二）十三烷基酯	DITRIDECYL PHTHALATE
B
1411	邻苯二甲酸（二）十一烷基酯	DIUNDECYL PHTHALATE
B
1412	邻苯二甲酸丁基苄酯	BUTYL BENZYL PHTHALATE
B
1413	邻苯二甲酸二丁酯	DIBUTYL PHTHALATE
B
1414	邻苯二甲酸二甘醇酯	DIETHYLENE GLYCOL PHTHALATE
B
1415	邻苯二甲酸二庚酯	DIHEPTYL PHTHALATE
B
1416	邻苯二甲酸二己酯	DIHEXYL PHTHALATE
B
1417	邻苯二甲酸二甲酯	DIMETHYL PHTHALATE
B
1418	邻苯二甲酸二壬酯	DINONYL PHTHALATE
B
1419	邻苯二甲酸二辛酯	DIOCTYL PHTHALATE
B
1420	邻苯二甲酸二乙酯	DIETHYL PHTHALATE
B
1421	邻苯二甲酸二异丁酯	DIISOBUTYL PHTHALATE
B
1422	邻苯二甲酸二异辛酯	DIISOOCTYL PHTHALATE
B
1423	邻苯二甲酸酐（熔融的）	PHTHALIC ANHYDRIDE (molten)
B
1424	邻苯二甲酸酐，含马来酐大于0.05%	PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride	2214	P
1425	邻二氯苯	o-DICHLOROBENZENE	1591	P
1426	邻或对硝基甲苯	o- or p-NITROTOLUENES	1664	B
1427	邻甲苯胺	o-TOLUIDINE	1708	B
1428	邻氯硝基苯	o-CHLORONITROBENZENE	1578	B
1429	邻硝基苯酚（熔融的）	o-NITROPHENOL(molten)	1663	B
1430	磷，白色的或黄色的，干的或浸在水中或溶液中	PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION	1381	P
1431	磷，黄的或白的	PHOSPHORUS, YELLOW OR WHITE	1381
2447	B
1432	磷，无定形的	PHOSPHORUS, AMORPHOUS	1338	P
1433	磷化钾	POTASSIUM PHOSPHIDE	2012	P
1434	磷化铝	ALUMINIUM PHOSPHIDE	1397	P
1435	磷化铝镁	MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	1419	P
1436	磷化铝农药	ALUMINUM PHOSPHIDE PESTCIDE	3048	P
1437	磷化镁	MAGNESIUM PHOSPHIDE	2011	P
1438	磷化钠	SODIUM PHOSPHIDE	1432	P
1439	磷化氢	PHOSPHINE	2199	P
1440	磷化氢，吸附性的	PHOSPHINE, ADSORBED	3525	P
1441	磷化锶	STRONTIUM PHOSPHIDE	2013	P
1442	磷化锡	STANNIC PHOSPHIDE	1433	P
1443	磷化锌	ZINC PHOSPHIDE	1714	P
1444	磷酸（三）二甲苯酯	TRIXYLYL PHOSPHATE
B
1445	磷酸，固体的	PHOSPHORIC ACID, SOLID	3453	P
1446	磷酸氢铵溶液	AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION
B
1447	磷酸溶液	PHOSPHORIC ACID SOLUTION	1805	B,P
1448	磷酸三丁脂	TRIBUTYL PHOSPHATE
B
1449	磷酸三甲苯脂（邻位异构体1%或以上）	TRICRESYL PHOSPHATE (containing 1% or more ortho-isomer)
B
1450	磷酸三甲苯脂（邻位异构体1%以下）	TRICRESYL PHOSPHATE (containing less than 1% ortho-isomer)
B
1451	磷酸三甲苯酯，含邻位异构体大于3%	TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho-isomer	2574	P
1452	磷酸三乙脂	TRIETHYL PHOSPHATE
B
1453	磷酸一铵（M.A.P.），富矿涂层	MONOAMMONIUM PHOSPHATE(M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING
B
1454	磷酸一钙（MCP）	MONOCALCIUMPHOSPHATE(MCP)
A和B
1455	磷铁合金	FERROPHOSPHORUS
B	磷铁合金锭
1456	磷虾粉	KRILL MEAL	3497	P
1457	9-磷杂二环壬烷类（环辛二烯膦类）	9-PHOSPHABICYCLONONANES(CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES)	2940	P
1458	硫	SULPHUR	1350	P
1459	硫，熔融的	SULPHUR, MOLTEN	2448	B,P
1460	硫醇类，液体的，易燃的，未另列明的或硫醇混合物，液体的，易燃的，未另列明的	MERCAPTNS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	3336	P
1461	硫醇类，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的或硫醇类混合物，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1228	P
1462	硫醇类，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的或硫醇混合物，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3071	P
1463	硫代氨基甲酸酯农药，固体的，有毒的	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2771	P
1464	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2772	P
1465	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3006	P
1466	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3005	P
1467	硫代磷酰氯	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	1837	P
1468	硫代硫酸铵溶液（60%或以下）	AMMONIUM THIOSULPHATE SOLUTION (60% or less)
B
1469	硫代硫酸钾（50%或以下）	POTASSIUM THIOSULPHATE(50% or less)
B
1470	硫代乙酸	THIOACETIC ACID	2436	P
1471	硫甘醇	THIOGLYCOL	2966	P
1472	硫光气	THIOPHOSGENE	2474	P
1473	硫化铵溶液	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	2683	P
1474	硫化铵溶液（45%或以下）	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION(45% or less)	2683	B
1475	硫化钾，水合的，含结晶水不小于30%	POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization	1847	P
1476	硫化钾，无水的或硫化钾，含结晶水小于30%	POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIE with less than 30% water of crystallization	1382	P
1477	硫化金属精矿	METAL SULPHIDE CONCENTRATES
A和B	硫化精矿
1478	硫化聚烯烃酰胺烯烃（C28-C250）胺	SULPHURIZED POLYOLEFINAMIDE ALKENE (C28-C250) AMINE
B
1479	硫化钠，水合的，含水不小于30%	SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water	1849	P
1480	硫化钠，无水的或硫化钠，含结晶水小于30%	SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization	1385	P
1481	硫化钠溶液（15%或以下）	SODIUM SULPHIDE SOLUTION (15% or less)
B
1482	硫化氢	HYDROGEN SULPHIDE	1053	P
1483	硫化碳酰	CAREBONYL SULPHIDE	2204	P
1484	硫化脂肪（C14-C20）	SULPHURIZED FAT (C14-C20)
B
1485	硫磺（碎块和粗粒）	SULPHUR (crushed lump and coarse grained)	1350	B
1486	硫羟乳酸	THIOLACTIC ACID	2936	P
1487	硫氢化钠（6%或以下）/碳酸钠（3%或以下）溶液	SODIUM HYDROGEN SULPHIDE (6% or less)/SODIUM CARBONATE (3% or less) SOLUTION
B
1488	硫氢化钠/硫化胺溶液	SODIUM HYDROSULPHIDE/AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION
B
1489	硫氢化钠溶液（45%或以下）	SODIUM HYDROSULPHIDE SOLUTION (45% or less)
B
1490	硫氰酸汞	MERCURY THIOCYANATE	1646	P
1491	硫氰酸钠溶液（56%或以下）	SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% or less)
B
1492	硫酸	SULPHURIC ACID	1830	B
1493	硫酸，发烟的	SULPHURIC ACID, FUMING(OLEUM)	1831	B,P
1494	硫酸，含酸不大于51%或电池液，酸性的	SULPHIRIC ACID with not than 51% acid or BATTERY FLUID, ACID	2796	P
1495	硫酸，含酸大于51%	SULPHURIC ACID with more than 51% acid	1830	P
1496	硫酸，用过的	SULPHURIC ACID, SPENT	1832	B,P
1497	硫酸铵溶液	AMMONIUM SULPHATE SOLUTION
B
1498	硫酸二甲酯	DIMETHYL SULPHATE	1595	P
1499	硫酸二乙酯	DIETHYL SULPHATE	1594	B,P
1500	硫酸铬	CHROMOSULPHURIC ACID	2240	P
1501	硫酸汞	MERCURY SULPHATE	1645	P
1502	硫酸胲	HYDROXYLAMINE SULPHATE	2865	P
1503	硫酸铝溶液	ALUMINIUM SULPHATE SOLUTION
B
1504	硫酸钠溶液	SODIUM SULPHATE SOLUTIONS
B
1505	硫酸铅，含游离酸大于3%	LEAD SULPHATE with more than 3% free acid	1794	P
1506	硫酸氢铵	AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE	2506	P
1507	硫酸氢钾	POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE	2509	P
1508	硫酸氢盐水溶液	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION	2837	P
1509	硫酸烟碱溶液	NICOTINE SULPHATE, SOLUTION	1658	P
1510	硫酸烟碱盐，固体的	NICOTINE SULPHATE, SOLID	3445	P
1511	硫酸氧钒	VANADYL SULPHATE	2931	P
1512	硫烃（C3-C88）	SULPHOHYDROCARBON (C3-C88)
B
1513	硫酰氟	SULOPHURYL FLUORIDE	2191	P
1514	硫酰氯	SULPHURYL CHLORIDE	1834	P
1515	4-硫杂戊醛	4-THIAPENTANAL	2785	P
1516	六氟丙酮	HEXAFLUOROACETONE	2420	P
1517	六氟丙酮水合物，液体的	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID	2552	P
1518	六氟丙烯（制冷气体，R1216）	HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216)	1858	P
1519	六氟化碲	TELLURIUM HEXAFLUORIDE	2195	P
1520	六氟化硫	SULPHUR HEXAFLUORIDE	1080	P
1521	六氟化钨	TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	2196	P
1522	六氟化硒	SELENIUM HEXAFLUORIDE	2194	P
1523	六氟化铀，放射性物质，例外包件，每个包装小于0.1 kg，非裂变的或例外的可裂变	URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted	3507	P
1524	六氟磷酸	HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID	1782	P
1525	六氟乙烷（制冷气体，R116）	HEXAFLUOROETHANE, (REFRIGERANT GAS R 116)	2193	P
1526	六氯苯	HEXACHLOROBENZENE	2729	P
1527	六氯丙酮	HEXACHLOROACETONE	2661	P
1528	六氯丁二烯	HEXACHLOROBUTADIENE	2279	P
1529	六氯酚	HEXACHLOROPHENE	2875	P
1530	六氯环戊二烯	HEXACHLOROCYCLOPENRADIENE	2646	P
1531	1,3,5-三甲基-六氢-1,3,5-三嗪（45%或以下）	HEXAHYDRO-1,3,5-TRIMETHYL-1,3,5-TRIAZINE SOLUTION (45% or less)
B
1532	1,3,5-六氢三乙醇基-1,3,5-三嗪	1,3,5-HEXAHYDROTRIETHANOL-1,3,5-TRIAZINE
B
1533	六硝基苯二胺（二苦胺）（六硝炸药）	HEXANITRODIPHENYLAMINE(DIPICRYLAMINE), (HEXYL)	0079	P
1534	六硝基芪	HEXANITROSTILBENE	0392	P
1535	六亚甲基二胺（熔融的）	HEXAMETHYLENEDIAMINE, MOLTEN	2280	B,P
1536	六亚甲基二胺，固体的	HEXAMETHYLENEDIAMIN, SOLID	2280	P
1537	六亚甲基二胺己二酸酯（50%在水中）	HEXAMETHYLENEDIAMINE ADIPATE (50% in water)
B
1538	六亚甲基二胺溶液	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	1783	B,P
1539	六亚甲基亚胺	HEXAMETHYLENEIMINE	2493	B,P
1540	伦敦紫	LONDON PURPLE	1621	P
1541	铝粉，经涂层的	ALUMINUM POWDER, COATED	1309	P
1542	铝粉，未经涂层的	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	1396	P
1543	铝硅酸钠浆	SODIUM ALUMINOSILICATE SLURRY
B
1544	铝熔炼副产品或铝再熔副产品	ALUMINIUM SMELTING BYPRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS	3170	B,P	铝渣；铝盐渣；铝浮沫；废阴极；废电解列
1545	铝酸钠溶液	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	1819	P
1546	铝酸钠溶液	SODIUM ALUMINATE SOLUTION
B
1547	氯，吸附性的	CHLORINE, ADSORBED	3520	P
1548	1-氯-1,1-二氟乙烷（制冷气体，R142b）	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE(REFRIGERAMT GAS R 142b)	2517	P
1549	1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷（制冷气体，R124）	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 124)	1021	P
1550	3-氯-1-丙醇	3-CHLOROPROPANOL-1	2849	P
1551	1-氯-2,2,2-三氟乙烷（制冷气体，R133a）	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a)	1983	P
1552	4-氯-2-甲基苯氧基乙酸，二甲胺盐溶液	4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION
B
1553	3-氯-4-甲基异氰酸苯酯，固体的	3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID	3428	P
1554	氯苯	CHLOROBENZENE	1134	B,P
1555	氯苯胺类，固体的	CHLOROANILINES, SOLID	2018	P
1556	氯苯胺类，液体的	CHLOROANILINES, LIQUID	2019	P
1557	氯苯酚类，固体的	CHLOROPHENOLS, SOLID	2020	P
1558	氯苯酚类，液体的	CHLOROPHENOLS, LIQUID	2021	P
1559	氯苯酚盐类，固体的或苯酚盐类，固体的	CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID	2905	P
1560	氯苯酚盐类，液体的或苯酚盐类，液体的	CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID	2904	P
1561	1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-戊-3-酮	1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4- DIMETHYL-PENTAN-3-ONE
B
1562	氯苯基三氯硅烷	CHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE	1753	P
1563	氯苯甲基氯，液体的	CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID	2235	P
1564	氯苯甲基氯类，固体的	CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID	3427	P
1565	2-氯吡啶	2-CHLOROPYRIDINE	2822	P
1566	2-氯丙酸	2-CHLOROPROPIONIC ACID	2511	P
1567	2-或3-氯丙酸	2- OR 3-CHLOROPROPIONIC ACID
B
1568	2-氯丙酸甲酯	METHYL 2-CHLOROPROPIONATE	2933	P
1569	2-氯丙酸乙酯	ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE	2935	P
1570	2-氯丙酸异丙酯	ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE	2934	P
1571	氯丙酮，稳定的	CHLOROACETONE, STABILIZED	1695	P
1572	1-氯丙烷	1-CHLOROPROPANE	1278	P
1573	2-氯丙烷	2-CHLOROPROPANE	2356	P
1574	2-氯丙烯	2-CHLOROPROPENE	2456	P
1575	氯铂酸，固体的	CHLOROPLATING ACID, SOLID	2507	P
1576	α-氯代丙三醇（3-氯-1,2-丙三醇）	GLYCEROL-alpha- MONOCHLOROHYDRIN	2689	P
1577	氯代茴香胺类	CHLOROANISIDINES	2233	P
1578	氯丁二烯，稳定的	CHLOROPRENE, STABILIZED	1991	P
1579	氯丁烷类	CHLOROBUTANES	1127	P
1580	氯二氟甲烷（制冷气体，R22）	CHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 22)	1018	P
1581	氯二氟甲烷和氯五氟乙烷的混合物（制冷气体，R502），具有固定沸点，含氯二氟甲烷约49%	CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with a fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 502)	1973	P
1582	氯二氟溴甲烷（制冷气体，R12B1）	CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1)	1974	P
1583	氯二硝基苯类，液体的	CHLORODINITROBENZENES, LIQUID	1577	P
1584	氯仿（三氯甲烷）	CHLOROFORM	1888	B,P
1585	氯硅烷类，腐蚀的，未另列明的	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.	2987	P
1586	氯硅烷类，腐蚀的，易燃的，未另列明的	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	2986	P
1587	氯硅烷类，易燃的，腐蚀的，未另列明的	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2985	P
1588	氯硅烷类，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	CHLOROSLIANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3361	P
1589	氯硅烷类，有毒的，腐蚀性的，易燃的，未另列明的	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	3362	P
1590	氯硅烷类，遇水反应，易燃的，腐蚀的，未另列明的	CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE. FLAMMABLE CORROSIVE, N.O.S.	2988	P
1591	3-氯过氧苯甲酸（浓度≤57%）	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3106	P
1592	3-氯过氧苯甲酸（浓度≤77%）	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3106	P
1593	3-氯过氧苯甲酸（浓度57%-86%）	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3102	P
1594	氯化（1-(苯基甲基)-，乙基甲基衍生物）吡啶鎓	PYRIDINIUM, 1-(PHENYLMETHYL)-, ETHYL METHYL DERIVS., CHLORIDES
B
1595	氯化（1-苄基-4,5-二氢-1-（羟乙基）-2-椰油烷基）咪唑鎓	IMIDAZOLIUM COMPOUNDS, 1-BENZYL-4,5-DIHYDRO-1-(HYDROXYETHYL)-2-NORCOCO ALKYL, CHLORIDES
B
1596	氯化铵溶液（25%以下）	AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION (less than 25%)
B
1597	氯化钙溶液（35%以下）	CALCIUM CHLORIDE SOLUTION (less than
35%)
B
1598	氯化汞	MERCURIC CHLORIDE	1624	P
1599	氯化汞铵	MERCURY AMMONIUM CHLORIDE	1630	P
1600	氯化钾溶液	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION
B
1601	氯化硫类	SULPHUR CHLORIDES	1828	P
1602	氯化铝，无水的	ALUMINUM CHLORIDE, ANHYDROUS	1726	P
1603	氯化铝/氯化氢溶液	ALUMINIUM CHLORIDE/HYDROGEN CHLORIDE SOLUTION
B
1604	氯化铝溶液	ALUMINIUM CHLORIDE, SOLUTION	2581	P
1605	氯化镁溶液	MAGNESIUM CHLORIDE SOLUTION
B
1606	氯化钠溶液（30%以下）	SODIUM CHLORIDE SOLUTION (less than
30%)
B
1607	氯化氢，冷冻液体	HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID	2186	P
1608	氯化氢，无水的	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	1050	P
1609	氯化氰，稳定的	CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED	1589	P
1610	氯化石蜡（C10-C13）	CHLORINATED PARAFFINS (C10-C13)
B
1611	氯化石蜡（C14-C17）（氯50%或以上，且C13或以下短链小于1%）	CHLORINATED PARAFFINS (C14-C17) (WITH 50% CHLORINE OR MORE, AND LESS THAN 1% C13 OR SHORTER CHAINS)
B
1612	氯化铁，无水的	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	1773	P
1613	氯化铁溶液	FERRIC CHLORIDE, SOLUTION	2582	B,P
1614	氯化铜	COPPER CHLORIDE	2802	P
1615	氯化锌，无水的	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS	2331	P
1616	氯化锌-3-氯-4-二乙氨基重氮苯（浓度100%）	3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3226	P
1617	氯化锌-4-二丙氨基重氮苯（浓度100%）	4-DIPROPYLAMINOBENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3226	P
1618	氯化锌溶液	ZINC CHLORIDE SOLUTION	1840	P
1619	氯化溴	BROMINE CHLORIDE	2901	P
1620	氯化亚硝酰	NITROSYL CHLORIDE	1069	P
1621	氯磺酸，(含或不含三氧化硫)	CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)	1754	B,P
1622	氯甲苯（混合异构体）	CHLOROTOLUENES (mixed isomers)
B
1623	氯甲苯胺类，固体的	CHLOROTOLUIDINES, SOLID	2239	P
1624	氯甲苯胺类，液体的	CHLOROTOLUIDINES, LIQUID	3429	P
1625	氯甲苯类（对氯甲苯，间氯甲苯，邻氯甲苯）	CHLOROTOLUENES	2238	B,P
1626	氯甲酚类，固体的	CHLOROCRESOLS, SOLID	3437	P
1627	氯甲酚类溶液	CHLOROCRESOLS, SOLUTION	2669	P
1628	氯甲基乙基醚	CHLOROMETHYL ETHYL ETHER	2354	P
1629	氯甲酸-2-乙基己酯	2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE	2748	P
1630	氯甲酸苯酯	PHENYL CHLOROFORMATE	2746	P
1631	氯甲酸环丁酯	CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE	2744	P
1632	氯甲酸甲酯	METHYL CHLOROFORMATE	1238	P
1633	氯甲酸氯甲酯	CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE	2745	P
1634	氯甲酸叔丁基环己酯	tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLORFORMATE	2747	P
1635	氯甲酸烯丙酯	ALLYL CHLOROFORMATE	1722	P
1636	氯甲酸乙酯	ETHYL CHLOROFORMATE	1182	P
1637	氯甲酸异丙酯	ISOPROPYL CHLOROFORMATE	2407	P
1638	氯甲酸正丙脂	n-PROPYL CHLOROFORMATE	2740	P
1639	氯甲酸正丁酯	n-BUTYL CHLOROFORMATE	2743	P
1640	氯甲酸酯类，有毒的，腐蚀的，未另列明的	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3277	P
1641	氯甲酸酯类，有毒的，腐蚀的，易燃的，未另列明的	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	2742	P
1642	4-氯邻甲苯胺盐酸盐，固体的	4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID	1579	P
1643	4-氯邻甲苯胺盐酸盐溶液	4-CHLORO-o-TOLUIDNE HYDROCHLORIDE SOLUTION	3410	P
1644	氯硫代甲酸乙酯	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE	2826	P
1645	氯气	CHLORINE	1017	B,P
1646	氯醛，无水的，稳定的	CRESOLS, ANHYDROUS, STABILIZED	2075	P
1647	氯三氟甲烷（制冷气体，R13）	CHLOROTRIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 13)	1022	P
1648	氯三氟甲烷和三氟甲烷共沸混合物（制冷气体，R503），含氯三氟甲烷约60%	CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane(REFRIGERANT GAS R 503)	2599	P
1649	氯酸钡，固体的	BARIUM CHLORATE, SOLID	1445	P
1650	氯酸钡溶液	BARIUM CHLORATE SOLUTION	3405	P
1651	氯酸钙	CALCIUM CHLORATE	1452	P
1652	氯酸钙，水溶液	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	2429	P
1653	氯酸甲苄酯	BENZYL CHLOROFORMATE	1739	P
1654	氯酸钾	POTASSIUM CHLORATE	1485	P
1655	氯酸钾，水溶液	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	2427	P
1656	氯酸镁	MAGNESIUM CHLORATE	2723	P
1657	氯酸钠	SODIUM CHLORATE	1495	P
1658	氯酸钠，水溶液	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	2428	P
1659	氯酸钠溶液（50%或以下）	SODIUM CHLORATE SOLUTION(50% or less)	2428	B
1660	氯酸钠溶液（50%以下）	SODIUM CHLORATE SOLUTION (50% or less)
B
1661	氯酸水溶液，含氯酸不大于10%	CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid	2626	P
1662	氯酸锶	STRONTIUM CHLORATE	1506	P
1663	氯酸铊	THALLIUM CHLORATE	2573	P
1664	氯酸铜	COPPER CHLORATE	2721	P
1665	氯酸锌	ZINC CHLORATE	1513	P
1666	氯酸盐和氯化镁的混合物，固体的	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID	1459	P
1667	氯酸盐和氯化镁混合物溶液	CHLORATE AND MAGNESIUM SHLORIDE MIXTURE SOLUTION	3407	P
1668	氯酸盐和硼酸盐的混合物	CHLORATE AND BORATE MIXTURE	1458	P
1669	氯酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3210	P
1670	氯酸盐类，无机的，未另列明的	CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	1461	P
1671	氯五氟乙烷（制冷气体，R115）	CHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 115)	1020	P
1672	氯硝基苯胺类	CHLORONITROANILINES	2237	P
1673	氯硝基苯类，固体的	CHLORONITROBENZENES, SOLID	1578	P
1674	氯硝基苯类，液体的	CHLORONIREOBENZENES, LIQUID	3409	P
1675	氯硝基甲苯类，固体的	CHLORONITROTOLUENES, SOLID	3457	P
1676	氯硝基甲苯类，液体的	CHLORONITROTOLUSES, LIQUID	2433	P
1677	氯氧化铬	CHROMIUM OXYCHLORIDE	1758	P
1678	氯乙醇	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	1135	B,P
1679	氯乙醇（粗制）	CHLOROHYDRINS (crude)
B
1680	氯乙腈	CHLOROACETONITRILE	2668	P
1681	2-氯乙醛	2-CHLOROETHANAL	2232	P
1682	氯乙酸（80%或以下）	CHLOROACETIC ACID (80% or less)
B
1683	氯乙酸，固体的	CHLOROACETIC ACID, SOLID	1751	P
1684	氯乙酸，熔融的	CHLOROACETICACID, MOLTEN	3250	P
1685	氯乙酸甲酯	METHYL CHLOROACETATE	2295	P
1686	氯乙酸钠	SODIUM CHLOROACETATE	2659	P
1687	氯乙酸溶液	CHLOROACETIC ACID, SOLUTION	1750	P
1688	氯乙酸乙烯酯	VINYL CHLOROACETATE	2589	P
1689	氯乙酸乙酯	ETHYL CHLOROACETATE	1181	P
1690	氯乙酸异丙酯	ISOPROPYL CHLOROACETATE	2947	P
1691	氯乙酰苯，固体的	CHLOROACETOPHENONE, SOLID	1697	P
1692	氯乙酰苯，液体的	CHLOROACETOPHENONE, LIQUID	3416	P
1693	氯乙酰氯	CHLOROACETIC CHLORIDE	1752	P
1694	麻疯树油	JATROPHA OIL
B
1695	马达油	MOTOR OIL
B
1696	马来酐（顺丁烯二酐）	MALEIC ANHYDRIDE	2215	B,P
1697	马钱子碱或马钱子碱盐类	STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS	1692	P
1698	吗啉	MORPHOLINE	2054	B,P
1699	芒果核油	MANGO KERNEL OIL
B
1700	煤	COAL
B（和A）
1701	煤焦油	COAL TAR
B
1702	煤焦油沥青	COAL TAR PITCH
B
1703	煤焦油沥青（熔融的）	COAL TAR PITCH (molten)
B
1704	煤焦油馏出物，易燃的	COAL TAR DISTILLATES FLAMMABLE	1136	P
1705	煤焦油石脑油溶剂	COAL TAR NAPHTHA SOLVENT
B
1706	煤气，压缩的	COAL GAS, COMPRESSED	1023	P
1707	煤油	KEROSENE	1223	B,P
1708	JP-1（煤油）喷气燃料	JP-1(KEROSENE)
B
1709	JP-5（煤油，重质）	JP-5(KEROSENE, HEAVY)
B
1710	镁粉或镁合金粉	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	1418	P
1711	镁或镁合金，含镁大于50%，丸状，车削片或条状的	MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	1869	P
1712	镁粒，经涂层的，粒径不小于149微米	MAGNESIUM GRANULES, COATED particle size not less than 149 microns	2950	P
1713	醚类，未另列明的	ETHERS, N.O.S.	3271	P
1714	米糠油	RICE BRAN OIL
B
1715	脒基·亚硝氨基脒基肼，湿的，按质量计，含水不小于30%	GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass	0113	P
1716	脒基·亚硝胺基脒基四氮烯（四氮烯），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于30%	GUANYL NITROSAMINOGUANYLTETRAZENE(TETRAZENE), WETTED with not less than 30% water or mixture of alcohol and water, by mass	0114	P
1717	棉花，湿的	COTTON, WET	1365	P
1718	棉籽油	COTTON SEED OIL
B
1719	灭火器，含有压缩或液化气体	FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas	1044	P
1720	灭火器起动剂，腐蚀性液体	FIRE EXTINGUISHER CHARGES corrosive liquid	1774	P
1721	木材防腐剂，液体的	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	1306	P
1722	木片	WOODCHIPS
B
1723	木球团，不含有任何添加剂和/或粘合剂	WOOD PELLETS NOT CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS
B
1724	木球团，含有添加剂和/或粘合剂	WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS
B
1725	木炭	CHARCOAL
B
1726	木制品-通用	WOOD PRODUCT-GENERAL
B	纸浆材；圆材；锯材级原木；木材；
1727	木质素磺酸，镁盐溶液	LIGNINSULPHONIC ACID, MAGNESIUM SALT SOLUTION
B
1728	木质素磺酸，钠盐溶液	LIGNINSULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	3806	B
1729	木质素磺酸铵溶液	AMMONIUM LIGNOSULPHONATE SOLUTIONS
B
1730	木质素磺酸钙溶液	CALCIUM LIGNOSULPHONATE SOLUTIONS
B
1731	钠	SODIUM	1428	P
1732	氖，冰冻液体	NEON, REFRIGERATED LIQUID	1913	P
1733	氖，压缩的	NEON, COMPRESSED	1065	P
1734	β-奈胺，固体的	beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID	1650	P
1735	萘，粗制的或萘，精制的	NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	1334	P
1736	萘，熔融的	NAPHTHALENE, MOLTEN	2304	B,P
1737	α-萘胺	alpha-NAPHTHYLAMINE	2077	P
1738	β-萘胺溶液	beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION	3411	P
1739	萘磺酸-甲醛共聚物， 钠盐溶液	NAPHTHALENESULPHONIC ACID-FORMALDEHYDE COPOLYMER, SODIUM SALT SOLUTION
B
1740	萘硫脲	NAPHTHYLTHIOUREA	1651	P
1741	萘脲	NAPHTHYLUREA	1652	P
1742	萘原油（熔融的）	NAPHTHALENE CRUDE (MOLTEN)
B
1743	内燃发动机，易燃气体驱动 或燃料电池发动机，易燃气体驱动 或内燃机器，易燃气体驱动或燃料电池机器，易燃气体驱动	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED	3529	P
1744	内燃发动机，易燃液体驱动 或燃料电池发动机，易燃液体驱动 或内燃机器，易燃液体驱动或燃料电池机器，易燃液体驱动	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	3528	P
1745	内燃发动机或内燃机器	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION	3530	P
1746	拟除虫菊酯农药，固体的，有毒的	PYREHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	3349	P
1747	拟除虫菊酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	3350	P
1748	拟除虫菊酯农药，液体的，有毒的	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3352	P
1749	拟除虫菊酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3351	P
1750	尿素/磷酸铵溶液	UREA/AMMONIUM PHOSPHATE SOLUTION
B
1751	尿素/硝酸铵溶液	UREA/AMMONIUM NITRATE SOLUTION
B
1752	尿素溶液	UREA SOLUTION
B
1753	镍金属氢电池	BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE	3496	P
1754	柠檬酸（70%或以下）	CITRIC ACID (70% or less)
B
1755	牛油果油	SHEA BUTTER
B
1756	农药，固体的，有毒的，未另列明的	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	2588	P
1757	农药，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的，闪点小于23℃	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. flashpoint less than 23℃	3021	P
1758	农药，液体的，有毒的，未另列明的	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	2902	P
1759	农药，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的，闪点不小于23℃	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. flashpoint not less than 23℃	2903	P
1760	浓缩鱼蛋白（含有4%或以下的甲酸）	FISH PROTEIN CONCENTRATE (CONTAINING 4% OR LESS FORMIC ACID)
B
1761	浓缩鱼饲料蛋白（含有4%或以下的甲酸）	FISH SILAGE PROTEIN CONCENTRATE(CONTAINING 4% OR LESS FORMIC ACID)
B
1762	偶氮（二）甲酰胺	AZODICARBONAMIDE	3242	P
1763	2,2'-偶氮二-(2,4-二甲基-4-甲氧基戊腈)（浓度100%）	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-METHOXY-VALERONITRILE)	3236	P
1764	2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈)（浓度100%）	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYLVALERONITRILE)	3236	P
1765	2,2'-偶氮二-(2-甲基丙酸乙酯)（浓度100%）	2,2'-AZODI(ETHYL-2-METHYLPROPIONATE)	3235	P
1766	2,2'-偶氮二-(2-甲基丁腈)（浓度100%）	2,2'-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRILE)	3236	P
1767	1,1'-偶氮-二环己基甲腈（浓度100%）	1,1'-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE）	3226	P
1768	2,2'-偶氮二异丁腈（浓度100%）	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE)	3234	P
1769	2,2'-偶氮二异丁腈，水基糊状（浓度≤50%）	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) as a water-based paste	3224	P
1770	哌啶	PIPERIDINE	2401	P
1771	哌嗪	PIPERAZINE	2579	P
1772	哌嗪，68%溶液	PIPERAZINE, 68% SOLUTION
B
1773	α-蒎烯	alpha-PINENE	2368	B,P
1774	β-蒎烯	beta-PINENE
B
1775	JP-3喷气燃料	JP-3
B
1776	JP-4喷气燃料	JP-4
B
1777	喷雾剂	AEROSOLS	1950	P
1778	硼氢化锂	LITHIUM BOROHYDRIDE	1413	P
1779	硼氢化钠（15%或以下）/氢氧化钠溶液	SODIUM BOROHYDRIDE (15% or less)/SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
B
1780	硼氢化钠和氢氧化钠溶液，按质量计，含硼氢化钠不大于12%，含氢氧化钠不大于40%	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass	3320	P
1781	硼酸	BORIC ACID
B
1782	硼酸三甲酯	TRIMETHYL BORATE	2416	P
1783	硼酸三烯丙酯	TRIALLY BORATE	2609	P
1784	硼酸三异丙酯	TRIISOPROPYL BORATE	2616	P
1785	硼酸乙酯	ETHYL BORATE	1176	P
1786	皮考吡类（2-甲基吡啶，3-甲基吡啶，4-甲基吡啶）	PICOLINES	2313	B,P
1787	铍粉	BERYLLIUM POWDER	1567	P
1788	铍化合物，未另列明的	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S	1566	P
1789	偏钒酸铵	AMMONIUM METAVANADATE	2859	P
1790	偏钒酸钾	POTASSIUM METAVANADATE	2864	P
1791	破布，粘渍油的	RAGS, OILY	1856	P
1792	铺路沥青	ROAD OIL
B
1793	葡萄糖酸汞	MERCURY GLUCONATE	1637	P
1794	葡萄籽油	GRAPE SEED OIL
B
1795	七氟丙烷（制冷气体，R227）	HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R227)	3296	P
1796	七硫化四磷，不含黄磷或白磷	PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE free from yellow or white phosphorus	1339	P
1797	起爆器，管状	PRIMERS, TUBULAR	0319
0320
0376	P
1798	起爆器，帽状	PRIMERS, CAP TYPE	0044
0377
0378	P
1799	起爆引信	FUZES, DETONATING	0106
0107
0257
0367	P
1800	起爆引信，带有保险装置	FUZEZ, DETONATING with protective features	0408
0409
0410	P
1801	起爆装置，爆炸性	BURSTERS explosive	0043	P
1802	气体，冷冻液体，未另列明的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.	3158	P
1803	气体，冷冻液体，氧化性的，未另列明的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	3311	P
1804	气体，冷冻液体，易燃的，未另列明的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	3312	P
1805	气体杀虫剂，未另列明的	INSECTICIDE GAS, N.O.S.	1968	P
1806	气体杀虫剂，易燃的，未另列明的	INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	3354	P
1807	气体杀虫剂，有毒的，未另列明的	INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.	1967	P
1808	气体杀虫剂，有毒的，易燃的，未另列明的	INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3355	P
1809	气体样品，不加压的，易燃的，未另列明的，非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZD, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	3167	P
1810	气体样品，不加压的，有毒的，未另列明的，非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S. not refrigerated liquid	3169	P
1811	气体样品，不加压的，有毒的，易燃的，未另列明的，非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	3168	P
1812	气压或液压物品（含非易燃气体）	ARTICLES, PRESSURZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC (containing non- flammable gas)	3164	P
1813	汽油和乙醇的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）	BIO-FUEL BLENDS OF GASOLINE and ETHYL ALCOHOL(>25% but <99% by volume)
B
1814	汽油抗震混合物，易燃的	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE	3483	P
1815	铅化合物，可溶的，未另列明的	LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.	2291	P
1816	2-羟基-4-(甲硫基)丁酸	2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)BUTANOIC ACID
B
1817	1-羟基苯并三唑，无水的，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass	0508	P
1818	1-羟基苯并三唑一水合物	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE	3474	P
1819	N-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液	N-(HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINETRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION
B
1820	2-羟乙基丙烯酸酯	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE
B
1821	2-(2-羟乙氧基)-1-(1-吡咯烷基)-4-重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENZENE-4-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
1822	3-(2-羟乙氧基)-4-(1-吡咯烷基)重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
1823	氢碘酸	HYDRIODIC ACID	1787	P
1824	氢氟酸，溶液，含氟化氢不大于60%	HYEROFLUORIC ACID solution, with more than 60% hydrofluoric acid	1790	P
1825	氢氟酸和硫酸混合物	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE	1786	P
1826	氢化钙	CALCIUM HYDRIDE	1404	P
1827	氢化锆	ZINCONIUM HYDRIDE	1437	P
1828	氢化锂	LITHIUM HYDRIDE	1414	P
1829	氢化锂，熔凝固态	LITHIUM HYDRIDE. FUSED SOLID	2805	P
1830	氢化铝	ALUMINIUM HYDRIDE	2463	P
1831	氢化铝锂	LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE	1410	P
1832	氢化铝锂的醚溶液	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	1411	P
1833	氢化铝钠	SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	2835	P
1834	氢化镁	MAGNESIUM HYDRIDE	2010	P
1835	氢化钠	SODIUM HYDRIDE	1427	P
1836	氢化钛	TITANIUM HYDRIDE	1871	P
1837	氢基苯乙醚类	PHENETIDINES	2311	P
1838	氢硫化钠，含结晶水不小于25%	SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED, with not less than 25% water of crystallization	2949	P
1839	氢硫化钠，含结晶水小于25%	SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25% water of crystallization	2318	P
1840	氢氯酸（盐酸）	HYDROCHLORIC ACID	1789	B,P
1841	氢硼化钾	POTASSIUM BOROHYDRIDE	1870	P
1842	氢硼化钠	SODIUM BOROHYDRIDE	1426	P
1843	氢气，冷冻液体	HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	1966	P
1844	氢气，压缩的	HYDROGEN, COMPRESSED	1049	P
1845	氢气和甲烷混合物，压缩的	HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED	2034	P
1846	氢溴酸	HYDROBROMI ACID	1788	P
1847	氢氧化苯汞	PHENYLMERCURIC HYDROXIDE	1894	P
1848	氢氧化钙浆液	CALCIUM HYDROXIDE SLURRY
B
1849	氢氧化钾，固体的	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	1813	P
1850	氢氧化钾溶液	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	1814	B,P
1851	氢氧化锂	LITHIUM HYDROXIDE	2680	P
1852	氢氧化锂溶液	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTON	2679	P
1853	氢氧化铝	ALUMIA HYDRATE
A和B	水合氧化铝
1854	氢氧化铝，氢氧化钠，碳酸钠溶液（40%或以下）	ALUMINIUM HYDROXIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM CARBONATE SOLUTION (40% OR LESS)
B
1855	氢氧化镁浆	MAGNESIUM HYDROXIDE SLURRY
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1856	氢氧化钠，固体的	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	1823	P
1857	氢氧化钠溶液	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	1824	B,P
1858	氢氧化铷	RUBIDIUM HYDROXIDE, SOLID	2678	P
1859	氢氧化铷溶液	RUBIDIUM HYDRROXIDE, SOLUTION	2677	P
1860	氢氧化铯	CAESIUM HYDROXIDE	2682	P
1861	氢氧化铯溶液	CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	2681	P
1862	氢氧化四甲铵，固体的	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID	3423	P
1863	氢氧化四甲铵溶液	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION	1835	P
1864	氢氧三苯锡	FENTIN HYDROXIDE	2786	P
1865	氰	CYANOGEN	1026	P
1866	氰氨化钙，含碳化钙大于0.1%	CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide	1403	P
1867	氰化钡	BARIUM CYANIDE	1565	P
1868	氰化钙	CALCIUM CYANIDE	1575	P
1869	氰化汞	MERCURY CYANIDE	1636	P
1870	氰化汞钾	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	1626	P
1871	氰化钾，固体的	POTASSIUM CYZANIDE, SOLID	1680	P
1872	氰化钾溶液	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	3413	P
1873	氰化钠，固体的	SODIUM CYANIDE, SOLID	1689	P
1874	氰化钠溶液	SODIUM CYANIDE SOLUTION	3414	P
1875	氰化镍	NICKEL CYANIDE	1653	P
1876	氰化铅	LEAD CYANIDE	1620	P
1877	氰化氢，稳定的，含水量小于3%，并被多孔惰性材料吸收	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material	1614	P
1878	氰化氢，稳定的，含水小于3%	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water	1051	P
1879	氰化氢酒精溶液，含氰化氢不大于45%	HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL, with not more 45% hydrogen cyanide	3294	P
1880	氰化铜	COPPER CYANIDE	1587	P
1881	氰化物，无机的，固体的，未另列明的	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	1588	P
1882	氰化物溶液，未另列明的	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	1935	P
1883	氰化锌	ZINC CYANIDE	1713	P
1884	氰化银	SILVER CYANIDE	1684	P
1885	氰脲酰氯	CYANURIC CHLORIDE	2670	P
1886	氰氢酸，水溶液（氰化氢水溶液），含氰化氢不大于20%	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide	1613	P
1887	氰亚铜酸钾	POTASSIUM CUPROCYANIDE	1679	P
1888	氰亚铜酸钠，固体的	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	2316	P
1889	氰亚铜酸钠溶液	SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION	2317	P
1890	氰氧化汞，退敏的	MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED	1642	P
1891	氰乙醇	ETHYLENE CYANOHYDRIN
B
1892	巯基苯并噻唑，钠盐溶液	MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SODIUM SALT SOLUTION
B
1893	5-巯基四唑-1-乙酸	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID	0448	P
1894	2-巯基乙醇	2-MERCAPTOETHANOL
B
1895	巯基乙酸	THIOGLYCOLIC ACID	1940	B,P
1896	取代硝基苯酚农药，固体的，有毒的	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2779	P
1897	取代硝基苯酚农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2780	P
1898	取代硝基苯酚农药，液体的，有毒的	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3014	P
1899	取代硝基苯酚农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23 ℃	3013	P
1900	全氟（甲基乙烯基醚）	PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER)	3153	P
1901	全氟（乙基乙烯基醚）	PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER)	3154	P
1902	全氯甲硫醇	PERCHLOROMETHYS MERCAPTAN	1670	P
1903	醛类，未另列明的	ALDEHYDES, N.O.S.	1989	P
1904	醛类，易燃的，有毒的，未另列明的	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1988	P
1905	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有液化的易燃气体	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas	3478	P
1906	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有易燃液体	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing flammable liquids	3473	P
1907	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，在金属氢化物内含有氢	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES
CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQIUPMENT, containing hydrogen in metal hydride	3479	P
1908	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒同设备包装在一起的燃料电池筒，含有腐蚀性物质	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances	3477	P
1909	燃料电筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有遇水反应物质	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances	3476	P
1910	1-D燃料油	FUEL OIL NO.1-D
B
1911	燃气轮机燃料	TURBO FUEL
B
1912	燃烧弹药，带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge	0009
0010	P
1913	燃烧弹药，液态或胶质，带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNITON, INCENDIARY liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge	0247	P
1914	染料，固体的，腐蚀的，未另列明的或染料中间体，固体的，腐蚀的，未另列明的	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3147	P
1915	染料，固体的，有毒的，未另列明的或染料中间体，固体的，有毒的，未另列明的	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S	3143	P
1916	染料，液体的，腐蚀性的，未另列明的或染料中间体，液体的，腐蚀性的，未另列明的	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	2801	P
1917	染料，液体的，有毒的，未另列明的或染料中间体，液体的，有毒的，未另列明的	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1602	P
1918	人造物品中包含的汞	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES	3506	P
1919	壬醇（所有异构体）	NONYL ALCOHOL (all isomers)
B
1920	壬基酚	NONYLPHENOL
B
1921	壬基酚聚（4+）乙氧醚	NONYLPHENOL POLY(4+)ETHOXYLATE
B
1922	壬基三氯硅烷	NONYLTRICHLOROSILANE	1799	P
1923	壬酸（所有异构体）	NONANOIC ACID (all isomers)
B
1924	壬烷类（壬烷（所有异构体））	NONANES(NONANE (all isomers))	1920	B,P
1925	壬烯（所有异构体）	NONENE (all isomers)
B
1926	容器，小型的，装有气体的（气筒），不带释放装置，不能再充气的	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS(GAS CATRIDGES) without a release device, non refillable	2037	P
1927	溶剂	SOLVENT
B
1928	肉桂醛	CINNAMALDEHYDE
B
1929	铷	RUBIDIUM	1423	P
1930	乳胶，氨（1%或以下），抑制的	LATEX, AMMONIA (1% or less) INHIBITED
B
1931	乳胶：羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物；苯乙烯-丁二烯橡胶	LATEX: CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE COPOLYMER; STYRENE-BUTADIENE RUBBER
B
1932	乳腈溶液（80%或以下）	LACTONITRILE SOLUTION (80% or less)
B
1933	乳酸	LACTIC ACID
B
1934	乳酸锑	ANTIMONY LACTATE	1550	P
1935	乳酸乙酯	ETHYL LACTATE	1192	P
1936	软绒棉花籽	LINTED COTTON SEED
B
1937	润滑油和调合油料	LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS
B
1938	噻吩	THIOPHENE	2414	P
1939	赛璐珞，块、棒、卷、片、管等，碎屑除外	CELLULODI in block, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap	2000	P
1940	赛璐珞，碎屑的	CELLULOID, SCRAP	2002	P
1941	三-(1-丫丙啶基)氧化膦溶液	TRIS-(1-AZIRIDINYL)PHOSPHINE OXIDE SOLUTION	2501	P
1942	三丙胺	TRIPROPYLAMINE	2260	P
1943	三丁胺	TRIBUTYLAMINE	2542	P
1944	三丁基磷烷	TRIBUTYLPHOSPHANE	3254	P
1945	1,3,5-三恶烷	1,3,5-TRIOXANE
B
1946	三氟化氮	NITROGEN TRIFLUORIDE	2451	P
1947	三氟化氯	CHLORINE TRIFLUORIDE	1749	P
1948	三氟化硼	BORON TRIFLUORIDE	1008	P
1949	三氟化硼，吸附性的	BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED	3519	P
1950	三氟化硼丙酸络合物，液体的	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID	1743	P
1951	三氟化硼合丙酸，固体的	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID	3420	P
1952	三氟化硼合二甲醚	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	2965	P
1953	三氟化硼合二水	BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE	2851	P
1954	三氟化硼合二乙醚	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE	2604	P
1955	三氟化硼和乙酸，固体的	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID	3419	P
1956	三氟化硼乙酸络合物，液体的	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID	1742	P
1957	三氟化溴	BROMINE TRIFLUORIDE	1746	P
1958	三氟甲苯	BENZOTRIFLUORIDE	2338	P
1959	2-三氟甲基苯胺	2-TRIFLUOROMETHYLANILINE	2942	P
1960	3-三氟甲基苯胺	3-TRIFLUOROMETHYLANILINE	2948	P
1961	三氟甲基氯苯类	CHLOROBENZOTRIFLUORIDES	2234	P
1962	三氟甲烷（制冷气体，R23）	TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23)	1984	P
1963	三氟甲烷，冷冻液体	TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	3136	P
1964	三氟氯乙烯，稳定的（制冷气体 R1113）	TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R 1113)	1082	P
1965	三氟乙酸	TRIFLUOROACETIC ACID	2699	P
1966	1,1,1-三氟乙烷（制冷气体，R143a）	1,1,1-TRIFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 143a)	2035	P
1967	三氟乙酰氯	TRIFLUOROACETYL CHLORIDE	3057	P
1968	三甲胺，水溶液，按质量计，含三甲胺不大于50%	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION not more than 50% trimethylamine, by mass	1297	P
1969	三甲胺，无水的	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	1083	P
1970	三甲胺溶液（30%或以下）	TRIMETHYLAMINE SOLUTION (30% or less)	1297	B
1971	1,3,5-三甲苯	1,3,5-TRIMETYLBENZENE	2325	P
1972	三甲苯（所有异构体）	TRIMETHYLBENZENE (all isomers)
B
1973	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇-1-异丁酸酯	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL-1-ISOBUTYRATE
B
1974	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
B
1975	三甲基环己胺	TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	2326	P
1976	三甲基六亚甲基二胺类	TRIMETHYLHEXAMETYLENEDIAMINES	2327	P
1977	三甲基六亚甲基二异氰酸酯	TRIMETHYLHEXAMETYLENE DIISOCYANATE	2328	P
1978	三甲基氯硅烷	TRIMETHYLCHLOROSILANE	1298	P
1979	三甲基乙酸	TRIMETHYLACETIC ACID
B
1980	三甲基乙酰氯	TRIMETHYLACETYL CHLORIDE	2438	P
1981	三聚丙二醇	TRIPROPYLENE GLYCOL
B
1982	三聚丙烯	TRIPROPYLENE	2057	B,P
1983	三聚乙醛-氨反应产物	PARALDEHYDE-AMMONIA REACTION PRODUCT
B
1984	三聚异丁烯	TRIISOBUTYLENE	2324	P
1985	三硫化二磷，不含黄磷或白磷	PHOSPHORUS TRISULPHIDE free from yellow or white phosphorus	1343	P
1986	三硫化四磷，不含黄磷或白磷	PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE free from yellow or white phosphorus	1341	P
1987	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE
B
1988	1,2,4-三氯苯	1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2321	B
1989	1,2,3-三氯苯（熔融的）	1,2,3-TRICHLOROBENZENE (molten)
B
1990	三氯苯类，液体的	TRICHLOROBENZENES, LIQUID	2321	P
1991	1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-TRICHLOROPROPANE
B
1992	三氯丁烯	TRICHLOROBUTENE	2322	P
1993	三氯硅烷	TRICHLOROSILANE	1295	P
1994	三氯化钒	VANADIUM TRICHLORIDE	2475	P
1995	三氯化磷	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	1809	P
1996	三氯化硼	BORON TRICHLORIDE	1741	P
1997	三氯化砷	ARSENIC TRICHLORIDE	1560	P
1998	三氯化钛，引火的或三氯化钛混合物，引火的	TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC	2441	P
1999	三氯化钛混合物	TITANIUM TRICHLORIDE MXTURE	2869	P
2000	三氯化锑	ANTIMONY TRICHLORIDE	1733	P
2001	三氯甲苯	BENZOTRICHLORIDE	2226	P
2002	三氯硝基甲烷（氯化苦）	CHLOROPICRIN	1580	P
2003	三氯硝基甲烷和甲基氯混合物	CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE	1582	P
2004	三氯硝基甲烷和甲基溴混合物，含三氯硝基甲烷大于2%	CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin	1581	P
2005	三氯硝基甲烷混合物，未另列明的	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	1583	P
2006	三氯氧化钒	VANADIUM OXYTRICHLORIDE	2443	P
2007	三氯氧化磷	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	1810	P
2008	三氯乙酸，固体的	TRICHLOROACETIC ACID(TCA), SOLID	1839	P
2009	三氯乙酸甲酯	METHYL TRICHLOROACETATE	2533	P
2010	三氯乙酸溶液	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	2564	P
2011	1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-TRICHLOROETHANE	2831	B,P
2012	1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-TRICHLOROETHANE
B
2013	三氯乙烯	TRICHLOROETHYLENE	1710	B,P
2014	三氯乙酰氯	TRICHLOROACETYL CHLORIDE	2442	P
2015	三氯异氰脲酸，干的	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY	2468	P
2016	三嗪农药，固体的，有毒的	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2763	P
2017	三嗪农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2764	P
2018	三嗪农药，液体的，有毒的	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2998	P
2019	三嗪农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint not less than 23℃	2997	P
2020	C10三烷基乙酸缩水甘油酯	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID
B
2021	三烯丙基胺	TRIALLYLAMINE	2610	P
2022	三硝基苯，干的或湿的，按质量计，含水小于30%	TRINITROBENZENE dry or wetted with less than 30% water, by mass	0214	P
2023	三硝基苯，湿的，按质量计，含水不小于10%	TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 10% water, by mass	3367	P
2024	三硝基苯，湿的，按质量计，含水不小于30%	TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	1354	P
2025	三硝基苯胺（苦基胺）	TRINITROANILINE(PICRAMIDE)	0153	P
2026	三硝基苯酚（苦味酸），干的或湿的，按质量计，含水小于30%	TRINITROPHENOL (PICRICACID) dry or wetted with less than 30% water, by mass)	0154	P
2027	三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量计，含水不小于10%	TRINITROPHENOL(PICRIC ACID), WETTED with not less than 10% water, by mass	3364	P
2028	三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量计，含水不小于30%	TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30% water, by mass	1344	P
2029	三硝基苯磺酸	TRINITROBENZENESULPHONIC ACID	0386	P
2030	三硝基苯基甲硝胺（特屈儿炸药）	TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE(TETRYL)	0208	P
2031	三硝基苯甲醚	TRINITROANISOLE	0213	P
2032	三硝基苯甲酸，干的或湿的，按质量计，含水小于30%	TRINITROBENZOIC ACID dry or wetted with less than 30% water, by mass	0215	P
2033	三硝基苯甲酸，湿的，按质量计，含水不小于10%	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 10% water, by mass	3368	P
2034	三硝基苯甲酸，湿的，按质量计，含水不小于30%	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by masss	1355	P
2035	三硝基苯乙醚	TRINITROPHENETOLE	0218	P
2036	三硝基甲苯（TNT），干的或湿的，按质量计，含水小于30%	TRINITROTOLUENE(TNT)dry or wetted with less than 30% water, by mass)	0209	P
2037	三硝基甲苯（TNT），湿的，按质量计，含水不小于10%	TRINITROTOLUENE(TNT), WETTED with not less than 10% water, by mass	3366	P
2038	三硝基甲苯（TNT），湿的，按质量计，含水不小于30%	TRINITROTOLUENE(TNT), WETTED with not less than 30% water, by mass	1356	P
2039	三硝基甲苯（TNT）和三硝基苯的混合物或三硝基甲苯（TNT）和六硝基芪的混合物	TRINITROTOLUENE(TNT)AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE(TNT)AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE	0388	P
2040	三硝基间苯二酚（收敛酸），干的或湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物小于20%	TRINITRORESORCINOL(STYPHINIC ACID) dry or wetted with less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	0219	P
2041	三硝基间苯二酚（收敛酸），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	TRINITRORESORCINOL(STRPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	0394	P
2042	三硝基间甲苯酚	TRINITRO-m-CRESOL	0216	P
2043	三硝基氯苯（苦基氯）	TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE)	0155	P
2044	三硝基氯苯（苦基氯），湿的，按质量计，含水不小于10%	TRINTROCHLOROBENZENE(PICRYL CHLORIDE), WETTED with not less than 10% water by mass	3365	P
2045	三硝基萘	TRINITRONAPHTHALENE	0217	P
2046	三硝基芴酮	TRINITROFLUORENONE	0387	P
2047	三溴化磷	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	1808	P
2048	三溴化硼	BORON TRIBROMIDE	2692	P
2049	三溴化砷	ARSENIC BROMIDE	1555	P
2050	三溴氧化磷	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, SOLID	1939	P
2051	三溴氧化磷，熔融的	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN	2576	P
2052	三亚乙基四胺	TRIETHYLENETETRAMINE	2259	B,P
2053	三氧硅酸二钠	DISODIUM TRIOXOSILICATE	3253	P
2054	三氧化二氮	NITROGEN TRIOXIDE	2421	P
2055	三氧化二磷	PHOSPHORUS TRIOXIDE	2578	P
2056	三氧化二砷	ARSENIC TRIOXIDE	1561	P
2057	三氧化铬，无水的	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS	1463	P
2058	三氧化硫，稳定的	SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED	1829	P
2059	三乙胺	TRIETHYLAMINE	1296	B,P
2060	三乙醇胺	TRIETHANOLAMINE
B
2061	三乙二醇	TRIETHYLENE GLYCOL
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2062	3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷（浓度≤17%）	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE	3110	P
2063	3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷（浓度≤42%）	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE	3105	P
2064	三乙基苯	TRIETHYLBENZENE
B
2065	3-(三乙氧基硅烷)丙胺	3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE
B
2066	三异丙醇胺	TRIISOPROPANOLAMINE
B
2067	三异丙基磷酸苯酯	TRIISOPROPYLATED PHENYL PHOSPHATES
B
2068	伞花烃类	CYMENES	2046	P
2069	铯	CAESIUM	1407	P
2070	砂，精矿，放射性物质，低比活度（LSA-I）	SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I)	2912	B
2071	山梨醇/甘油共混丙氧基酯（含10%或以上的胺）	GLUCITOL/GLYCEROL BLEND PROPOXYLATED (containing less than 10% amines)
B
2072	闪光弹药筒	CARTRIDGES, FLASH	0049
0050	P
2073	闪光粉	FLASH POWDER	0094
0305	P
2074	闪蒸原料油	FLASHED FEED STOCKS
B
2075	商业爆炸装药，不带雷管	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	0442
0443
0444
0445	P
2076	射弹，带起爆装置或发射剂	PROJECTILES with burster or expelling charge	0346
0347
0426
0427
0434
0435	P
2077	射弹，带有爆炸装药	PROJECTILES with bursting charge	0167
0168
0169
0324
0344	P
2078	射弹，惰性的，带曳光剂	PROJECTILES inert, with tracer	0345
0424
0425	P
2079	摄影闪光弹	BOMBS, PHOTO-FLASH	0037
0038
0039
0299	P
2080	砷	ARSENIC	1558	P
2081	砷粉尘	ARSENICAL DUST	1562	P
2082	砷化合物，固体的，未另列明的，无机的，包括：砷酸盐类、未另列明的；亚砷酸盐类，未另列明的；硫化砷类，未另列明的	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.	1557	P
2083	砷化合物，液体的，未另列明的，无机的，包括：砷酸盐类、未另列明的；亚砷酸盐类，未另列明的；硫化砷类，未另列明的	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.	1556	P
2084	砷酸，固体的	ARSENIC ACID, SOLID	1554	P
2085	砷酸，液体的	ARSENIC ACID, LIQUID	1553	P
2086	砷酸铵	AMMONIUM ARSENATE	1546	P
2087	砷酸钙	CALCIUM ARSENATE	1573	P
2088	砷酸钙和亚砷酸钙的混合物，固体的	CALCIUMARSENATE AND CALCIUM ARSENITE, MIXTURE, SOLID	1574	P
2089	砷酸汞	MERCURIC ARSENATE	1623	P
2090	砷酸钾	POTASSIUM ARSENATE	1677	P
2091	砷酸镁	MAGNESIUM ARSENATE	1622	P
2092	砷酸钠	SODIUM ARSENATE	1685	P
2093	砷酸铅	LEAD ARSENIATES	1617	P
2094	砷酸铁	FERRIC ARSENATE	1606	P
2095	砷酸锌、亚砷酸锌或砷酸锌和亚砷酸锌的混合物	ZINC ARSENATE or ZINC ARSENATE or ZINC ARSENATE, ZINC ARSENATE MIXTURE	1712	P
2096	砷酸亚铁	FERROUS ARSENATE	1608	P
2097	深水炸弹	CHARGES, DEPTH	0056	P
2098	胂	ARSINE	2188	P
2099	胂，吸附性的	ARSINE, ADSORBED	3522	P
2100	渗透润滑油	PENETRATING OIL
B
2101	生物碱类，固体的，未另列明的或生物碱盐类，固体的，未另列明的	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, SOLID, N.O.S.	1544	P
2102	生物碱类，液体的，未另列明的或生物碱盐类，液体的，未另列明的	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, LIQUID, N.O.S.	3140	P
2103	生物学物质，B类	BIOLOGICAL SUBBSTANCE, CATENCE, CATEGORY B	3373	P
2104	声测装置，爆炸性的	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	0204
0296
0374
0375	P
2105	十八烷基三氯硅烷	OCTADECYLTRICHLOROSILANE	1800	P
2106	十二烷（所有异构体）	DODECANE (all isomers)
B
2107	十二烷基胺/十四烷基胺混合物	DODECYLAMINE/TETRADECYLAMINE MIXTURE
B
2108	十二烷基苯	DODECYLBENZENE
B
2109	十二烷基苯酚	DODECYL PHENOL
B
2110	十二烷基醇	DODECYL ALCOHOL
B
2111	十二烷基二甲苯	DODECYL XYLENE
B
2112	十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠溶液	SODIUM DODECYLPOLY(OXYETHYLENE)SULPHATE SOLUTION
B
2113	十二烷基联苯醚二磺酸酯溶液	DODECYL DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION
B
2114	十二烷基羟基丙基硫化物	DODECYL HYDROXYPROPYL SULPHIDE
B
2115	十二烷基三氯硅烷	DODECYLTRICHLOROSILANE	1771	P
2116	十二烷酸	LAURIC ACID
B
2117	1-十二烯	1-DODECENE
B
2118	十二烯（所有异构体）	DODECENE (all isomers)
B
2119	1-十六烷基萘/1,4-二(十六烷基)萘混合物	1-HEXADECYLNAPHTHALENE / 1,4-BIS(HEXADECYL)NAPHTHALENE MIXTURE
B
2120	十六烷基三氯硅烷	HEXADECYLTRICHLOROSILANE	1781	P
2121	[3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR)]-十氢-10-甲氧基-3,6,9-三甲基-3,12-环氧-12H-吡喃酮[4,3-j]-1,2-苯并二氧杂环庚三烯（浓度≤100%）	([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR)]-DECAHYDRO-10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)	3106	P
2122	十氢化萘	DECAHYDRONAPHTHALENES	1147	B,P
2123	十三酸	TRIDECANOIC ACID
B
2124	十三烷	TRIDECANE
B
2125	十三烷基乙酸酯	TRIDECYL ACETATE
B
2126	十一醇	UNDECYL ALCOHOL
B
2127	1-十一碳烯	1-UNDECENE
B
2128	十一烷	UNDECANE	2330	P
2129	十一烷酸	UNDECANOIC ACID
B
2130	石灰（未熟化的）	LIME (UNSLAKED)
B	氧化钙；镁石灰;生石灰
2131	石蜡，半精制的	PARAFFIN WAX, SEMI-REFINED
B
2132	石蜡，高精制的	PARAFFIN WAX, HIGHLY-REFINED
B
2133	石棉，闪石（铁石棉、透闪石、阳起石、直闪石、青石棉）	BLUE ASBESTOS(crocidklite) or BROWN ASBESTOS(amosite, mysorits)	2212	P
2134	石棉，温石棉	ASBESTOS, CHRYSOTILE	2590	P
2135	石脑油/异丙醇中的（妥尔油酸/亚油酸二聚体/多亚烷基聚胺/十二烷基苯磺酸） 混合物	TALL OIL ACIDS/LINOLEIC ACIDDIMER/POLYALKYLENEPOLYAMINES/DODECYLBENZENESULPHONIC ACID COMPLEXES IN NAPHTHA/ISOPROPANOL
B
2136	石油	PETROLEUM
B
2137	石油磺酸钠	SODIUM PETROLEUM SULPHONATE
B
2138	石油焦炭（煅烧的）	PETROLEUM COKE (calcined)
B
2139	石油焦炭（未煅烧的）	PETROLEUM COKE (uncalcined)
B
2140	石油馏出物，未另列明的或石油产品，未另列明的	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	1268	P
2141	石油气，液化的	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	1075	P
2142	石油溶剂，低（15-20%）芳香族化合物	WHITE SPIRIT,low (15-20%) aromatic
B
2143	石油原油	PETROLEUM CRUDE OIL	1267	P
2144	铈，板、锭或棒状	CERIUM slabs, ingots or rods	1333	P
2145	铈，切屑或粗粉状	CERIUM turnings or gritty powder	3078	P
2146	收敛酸铅（三硝基间苯二酚铅），湿的，按质量计，含水和水和酒精的混合物不小于20%	LEAD STRPHNATE(LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	0130	P
2147	手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药	GRENADES hand or rifle, with bursting charge	0284
0285
0292
0293	P
2148	手榴弹或枪榴弹，练习用	GRENADES, PRACTICE hand or rifle	0110
0318
0372
0452	P
2149	叔丁醇	tert-BUTYL ALCOHOL
B
2150	5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香）	5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m- XYLENE(MUSK XYLENE)	2956	P
2151	叔丁基过氧化氢（浓度≤72%）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	3109	P
2152	叔丁基过氧化氢（浓度≤80%）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	3105	P
2153	叔丁基过氧化氢（浓度79%-90%）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	3103	P
2154	叔丁基过氧化氢+二叔丁基过氧化物（浓度＜82% + ＞9%）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + DI-tert-BUTYL PEROXIDE	3103	P
2155	1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯（浓度≤42%）	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	3108	P
2156	1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯（浓度≤77%）	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	3105	P
2157	叔十二烷硫醇	tert-DODECANETHIOL
B
2158	叔戊醇	tert-AMYL ALCOHOL
B
2159	叔戊基过氧化氢（浓度≤88%）	tert-AMYL HYDROPEROXIDE	3107	P
2160	叔戊基甲基醚	tert-AMYL METHYL ETHER
B
2161	叔戊基乙基醚	tert-AMYL ETHYL ETHER
B
2162	熟料粉煤灰	CLINKER ASH
A和B	底灰
2163	树脂溶液，易燃的	RESIN SOLUTION flammable	1866	P
2164	树脂酸钙	CALCIUM RESINATE	1313	P
2165	树脂酸钙，熔凝的	CALCIUM RESINATE, FUSED	1314	P
2166	树脂酸钴，沉淀的	COBAL RESINATE, PRECIPITATED	1318	P
2167	树脂酸铝	ALUMINIUM RESINATE	2715	P
2168	树脂酸锰	MANGANESE RESINATE	1330	P
2169	树脂酸锌	ZINC RESINATE	2714	P
2170	树脂油，提炼的	RESIN OIL, DISTILLED
B
2171	4,4-双(叔丁基过氧)戊酸正丁酯（浓度52%-100%）	n-BUTYL 4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	3103	P
2172	双丙酮醇（二丙酮醇）	DIACETONE ALCOHOL	1148	B,P
2173	双酚A二环氧甘油醚	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A
B
2174	双酚F二环氧甘油醚	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL F
B
2175	双十三烷基己二酸酯	DITRIDECYL ADIPATE
B
2176	双烯酮，稳定的	DIKETENE, STABILIZED	2521	P
2177	水合六氟丙酮，固体的	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID	3436	P
2178	水激活装置，带起爆装置、发射剂或推进剂	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge	0248
0429	P
2179	水杨酸汞	MERCURY SALICYLATE	1644	P
2180	水杨酸甲酯	METHYL SALICYLATE
B
2181	水杨酸烟碱	NICOTINE SALICYLATE	1657	P
2182	顺丁烯二酸酐（马来酸酐）-烯丙基磺酸钠的共聚物溶液	MALEIC ANHYDRIDE-SODIUM ALLYLSULFONATE COPOLYMER SOLUTION
B
2183	（四）氯化锡五水合物	STANNIC CHLORIDE PENTAHYDATE	2440	P
2184	四氨基硝酸钯(Ⅱ)（浓度100%）	TETRAMINEPALLADIUM(Ⅱ) NITRATE	3234	P
2185	四氟化硅	SILICON TETRAFLUORIDE, COMPESSED	1859	P
2186	四氟化硅，吸附性的	SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED	3521	P
2187	四氟化硫	SULPHUR TETRAFLUORIDE	2418	P
2188	四氟甲烷（制冷气体，R14）	TETRAFLUOROMETHANE, COMPRESSED (REFRIGERANT GAS R 14, COMPRESSED)	1982	P
2189	1,1,1,2-四氟乙烷（制冷气体，R134a）	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 134a)	3159	P
2190	四氟乙烯，稳定的	TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED	1081	P
2191	四甘醇	TETRAETHYLENE GLYCOL
B
2192	四甲苯（所有异构体）	TETRAMETHYLBENZENE (all isomers)
B
2193	1,1,3,3-四甲基丁基过氧化氢（浓度≤100%）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	3105	P
2194	四甲基硅烷	TETRAMETHYLSILANE	2749	P
2195	1,1,3,3-四甲基过氧-2-乙基己酸丁酯（浓度≤100%）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	3115	P
2196	1,1,3,3-四甲基过氧新癸酸丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	3119	P
2197	1,1,3,3-四甲基过氧新癸酸丁酯（浓度≤72%）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-NEODECANOATE	3115	P
2198	四聚丙烯	PROPYLENE TETRAMER	2850	B,P
2199	四磷酸六乙酯	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE	1611	P
2200	四磷酸六乙酯和压缩气体混合物	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE	1612	P
2201	四氯化钒	VANADIUM TETRACHLORIDE	2444	P
2202	四氯化锆	ZIRCONIUM TETRACHLORIDE	2503	P
2203	四氯化硅	SILICON TETRACHLORIDE	1818	P
2204	四氯化钛	TITANIUM TETRACHLORIDE	1838	P
2205	四氯化碳	CARBON TETRACHLORIDE	1846	B,P
2206	四氯化锡，无水的	STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS	1827	P
2207	1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1702	B,P
2208	四氯乙烯	TETRACHLOROETHYLENE	1897	B,P
2209	1,2,3,6-四氢吡啶	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE	2410	P
2210	四氢呋喃	TETRAHYDROFURAN	2056	B,P
2211	1,2,3,6-四氢化苯甲醛	1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE	2498	P
2212	四氢化糠胺	TETRAHYDROFURFURYLAMINE	2943	P
2213	四氢化邻苯二甲酸酐，含马来酐大于0.05%	TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% maleic anhydride	2698	P
2214	四氢化萘	TETRAHYDRONAPHTHALENE
B
2215	四氢噻吩	TETRAHYDROTHIOPHENE	2412	P
2216	四硝基苯胺	TETRANITROANILINE	0207	P
2217	四硝基甲烷	TETRANITROMETHANE	1510	P
2218	四溴化碳	CARBON TETRABROMIDE	2516	P
2219	四溴乙烷	TETRABROMOETHANE	2504	P
2220	四亚乙基五胺	TETRAETHYLENEPENTAMINE	2320	B,P
2221	四氧化锇	OSMIUM TETROXIDE	2471	P
2222	四氧化二氮（二氧化氮）	DINITROGEN TETROXIDE(NIROGEN DIOXIDE)	1067	P
2223	四乙基硅酸单体/低聚体（乙醇中占20%）	TETRAETHYL SILICATE MONOMER/OLIGOMER (20% in ethanol)
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2224	1H-四唑	1H-TETRAZOLE	0504	P
2225	四唑-1-乙酸	TETRAZOL-1-ACETIC ACID	0407	P
2226	松节油	TURPENTINE	1299	B,P
2227	松节油代用品	TURPENTINE SUBSTITUTE	1300	P
2228	松香	ROSIN
B
2229	松香油	ROSIN OIL	1286	P
2230	松油	PINE OIL	1272	B,P
2231	塑料，以硝化纤维为基质的，自热的，未另列明的	PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELFHEATING, N.O.S.	2006	P
2232	塑料胶粘炸药	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	0457
0458
0459
0460	P
2233	塑料模料，呈柔软块团，薄片状或被挤压成丝状，放出易燃蒸气	PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form, evolving flammable vapour	3314	P
2234	酸式磷酸丁酯	BUTYL ACID PHOSPHATE	1718	P
2235	酸式磷酸二异辛酯	DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE	1902	P
2236	酸式磷酸戊酯	AMYL ACID PHOSPHATE	2819	P
2237	酸式磷酸异丙脂	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	1793	P
2238	缩水甘油醛	GLYCIDALDEHYDE	2622	P
2239	铊化合物，未另列明的	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.	1707	P
2240	太梯（喷妥）炸药，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	PENTOLITE dry or wetted with less than 15% water, by mass	0151	P
2241	钛粉，干的	TITANIUM POWDER, DRY	2546	P
2242	钛粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看得出来）(a)机械方法生产的粒径小于53微米；(b)化学方法生产的，粒径小于840微米	TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present) (a)mechanically produced, having a particle size less than 53 microns; (b)chemically produced, having a particle size less than 840 microns.	1352	P
2243	炭，活性的	CARBON, ACTIVATED	1362	P
2244	炭，来源于动物或植物	CARBON animal or vegetable origin	1361	P
2245	碳化钙	CALCIUM CARBIDE	1402	P
2246	碳化铝	ALUMINIUM CARBIDE	1394	P
2247	碳氢蜡	HYDROCARBON WAX
B
2248	碳酸丙烯	PROPYLENE CARBONATE
B
2249	碳酸二甲酯	DIMETHYL CARBONATE	1161	P
2250	碳酸二乙酯	DIETHYL CARBONATE	2366	P
2251	碳酸钾溶液	POTASSIUM CARBONATE SOLUTION
B
2252	碳酸钠溶液	SODIUM CARBONATE SOLUTION
B
2253	碳酸乙烯酯	ETHYLENE CARBONATE
B
2254	碳酰氟	CARBONYL FLUORIDE	2417	P
2255	羰基金属，固体的，未另列明的	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	3466	P
2256	羰基金属，液体的，未另列明的	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	3281	P
2257	羰基镍	NICKEL CARBONYL	1259	P
2258	特里托钠尔炸药（梯铝炸药）	TRITONAL	0390	P
2259	锑粉	ANTIMONY POWDER	2871	P
2260	锑化（三）氢	STIBINE	2676	P
2261	锑化合物，无机的，固体的，未另列明的	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	1549	P
2262	锑化合物，无机的，液体的，未另列明的	ANTIMONY COMPOUND, INORDANIC, LIQUID, N.O.S.	3141	P
2263	L-天冬氨酸，均聚合物，钠盐（水溶液）	L-ASPARTIC ACID, HOMOPOLYMER, SODIUM SALT (AQUEOUS SOLUTION)
B
2264	天然汽油	CASINGHEAD(NATURAL)
B
2265	调合油料	BLENDING STOCKS
B
2266	萜品油烯	TERPINOLENE	2541	P
2267	萜烷过氧化氢（浓度72%-100%）	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	3105	P
2268	萜烯烃类，未另列明的	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	2319	P
2269	铁铈齐	FERROCERIUM	1323	P
2270	烃类，液体的，未另列明的	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	3295	P
2271	烃类气体混合物，压缩的，未另列明的	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.	1964	P
2272	烃类气体混合物，液化的，未另列明的	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.	1965	P
2273	桐油	TUNG OIL
B
2274	铜基农药，固体的，有毒的	COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2775	P
2275	铜基农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2776	P
2276	铜基农药，液体的，有毒的	COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3010	P
2277	铜基农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3009	P
2278	铜乙二胺溶液	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	1761	P
2279	酮类，液体的，未另列明的	KETONES, LIQUID, N.O.S.	1224	P
2280	透平油	TURBINE OIL
B
2281	涂料（包括油漆、真漆、瓷漆、着色剂、紫胶、清漆、虫胶清漆、液体填料和液体真漆基料）或涂料相关材料（包括涂料稀释剂或调稀剂）	PAINT(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)or PAINT RELATED MATERIAL(including paint thinning or reducing compound)	1263
3066	P
2282	涂料，腐蚀的，易燃的(包括油漆、真漆、瓷漆、着色漆、紫胶溶液、清漆、虫胶清漆和液体真漆基料)或涂料相关材料，腐蚀的，易燃的（包括涂料稀释剂和调稀剂）	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE(including pain thinning or reducing compound)	3470	P
2283	涂料，易燃的，腐蚀的(包括油漆、真漆、瓷漆、着色漆、紫胶溶液、清漆、虫胶清漆和液体真漆基料)或涂料相关材料，易燃的，腐蚀的（包括涂料稀释剂和调稀剂）	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE(including pain thinning or reducing compound)	3469	P
2284	涂料溶液，(包括工业上使用或其它用途的表面处理涂料或油漆，例如车辆的底漆、桶或圆桶的里面漆)	COATING SOLUTION(includes surface rteatments or coatings used for industrial purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)	1139	P
2285	推进剂	CHARGES, PROPELLING	0271
0272
0415
0491	P
2286	推进剂，固体的	PROPELLANT, SOLID	0498
0499
0501	P
2287	推进剂，液体的	PROPELLANT, LIQUD	0495
0497	P
2288	退敏爆炸品，固体的，未另列明的	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S	3380	P
2289	退敏爆炸品，液体的，未另列明的	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	3379	P
2290	妥尔油，粗制的	TALL OIL, CRUDE
B
2291	妥尔油，提炼的	TALL OIL, DISTILLED
B
2292	妥尔油沥青	TALL OIL PITCH
B
2293	妥尔油酸与二亚乙基三胺和丙烯酸在乙二醇中反应产物	TALL OIL ACIDS REACTION PRODUCTS WITH DIETHYLENETRIAMINE AND ACRYLIC ACID IN ETHYLENE GLYCOL
B
2294	妥尔油皂，粗的	TALL OIL SOAP, CRUDE
B
2295	妥尔油脂肪酸（树脂酸20%以下）	TALL OIL FATTY ACID(resin acids less than 20%)
B
2296	妥尔油脂肪酸与硫酸(羟乙基乙二胺)二乙基季铵盐的反应产物	TALL OIL FATTY ACIDS REACTION PRODUCTS WITH 2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHANOL, DI-ETHYL SULPHATE QUATERNIZED
B
2297	妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的反应产物	TALL OIL FATTY ACIDS REACTION PRODUCTS WITH TRIETHANOLAMINE
B
2298	瓦斯油或柴油或燃料油，轻的	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL LIGHT	1202	P
2299	烷芳基二硫代磷酸锌（C7-C16）	ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE (C7-C16)
B
2300	烷芳基磺酸钙（C11-C50）	CALCIUM ALKARYL SULPHONATE (C11-C50)
B
2301	烷芳基聚醚（C9-C20）	ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)
B
2302	烷芳基磷酸酯混合物（二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构体0.02%以下）	ALKYLARYL PHOSPHATE MIXTURES (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers)
B
2303	烷基（C10-C15，富含C12）苯酚聚（4-12）硬脂酸	ALKYLENOLS (C10-C18, C12 rich)
B
2304	烷基（C10-C20，饱和及不饱和）亚磷酸酯	ALKYL(C10-C20, SATURATED AND UNSATURATED) PHOSPHITE
B
2305	烷基（C10-C28）水杨酸钙	CALCIUM ALKYL (C10-C28) SALICYLATE
B
2306	烷基（C11-C17）苯磺酸	ALKYL (C11-C17) BENZENE SULPHONIC ACID
B
2307	烷基（C12+）二甲胺	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE
B
2308	烷基（C12-C14）胺磷酸酯	PHOSPHATE ESTERS, ALKYL (C12-C14) AMINE
B
2309	烷基（C12-C14）聚葡糖苷溶液（55%或以下）	ALKYL (C12-C14) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)
B
2310	烷基（C12-C16）丙氧基胺乙氧基化物	ALKYL(C12-C16) PROPOXYAMINE ETHOXYLATE
B
2311	烷基（C14-C17）磺酸钠（60-65%溶液）	SODIUM ALKYL (C14-C17) SULPHONATES (60-65% solution)
B
2312	烷基（C18+）甲苯	ALKYL (C18+) TOLUENES
B
2313	烷基（C18-C28）甲苯磺酸	ALKYL(C18-C28)TOLUENESULFONIC ACID
B
2314	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，低高碱性的	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, LOW OVERBASE
B
2315	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，高高碱性的	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULPHONIC ACID, CALCIUM SALTS, HIGH OVERBASE
B
2316	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，硼酸化的	ALKYL(C18-C28)TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, BORATED
B
2317	烷基（C2-C4）苯中的聚烯烃胺	POLYOLEFINAMINE IN ALKYL (C2-C4) BENZENES
B
2318	烷基（C3-C11）苯类，含有酚醛/丙烯酸酯聚合物（33%或以下）	ALKYL(C3-C11)BENZENS WITH PHENOL-PHENOLFORMALDEHYDE/ACRYLATE POLYMERS(33% or less)
B
2319	烷基（C3-C4）苯	ALKYL (C3-C4) BENZENES
B
2320	烷基（C5-C8）苯	ALKYL (C5-C8) BENZENES
B
2321	烷基（C7-C11）酚聚（4-12）乙氧基化物	ALKYL(C7-C11)PHENOL POLY(4-12) ETHOXYLATE
B
2322	烷基（C7-C9）硝酸酯	ALKYL (C7-C9) NITRATES
B
2323	烷基（C8-C10）/（C12-C14）（40%或以下/60%或以上）聚葡糖苷溶液（55%或以下）	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(40% or less/60% OR MORE) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)
B
2324	烷基（C8-C10）/（C12-C14）（60%或以上/40%或以下）聚葡糖苷溶液（55%或以下）	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(60% OR MORE/40% or less) POLYGLUCOSIDE SOLUTION(55% or less)
B
2325	烷基（C8-C10）/（C12-C14）：（50%/50%）聚葡糖苷溶液（55%或以下）	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(50%/50%) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)
B
2326	烷基（C8-C10）聚葡糖苷溶液（65%或以下）	ALKYL (C8-C10) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (65% or less）
B
2327	烷基（C8-C40）酚硫化物	ALKYL (C8-C40) PHENOL SULPHIDE
B
2328	烷基（C9+）苯	ALKYL(C9+)BENZENES
B
2329	烷基（C9-C15）苯基丙氧基化物	ALKYL (C9-C15) PHENYL PROPOXYLATE
B
2330	烷基/环（C4-C5）醇类	ALKYL/CYCLO (C4-C5) ALCOHOLS
B
2331	烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物（各C12-C17）	ALKYLBENZENE, ALKYLINDANE, ALKYLINDENE MIXTURE (EACH C12-C17)
B
2332	烷基苯酚类，固体的，未另列明的，(包括C2至C12的同系物)	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.(including C2-C12 homologues)	2430	P
2333	烷基苯酚类，液体的，未另列明的，(包括C2至C12同系物)	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2 -C12 homologues)	3145	P
2334	烷基苯磺酸，钠盐溶液	ALKYLBENZENE SULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION
B
2335	烷基苯混合物（含萘）	ALKYLBENZENES MIXTURES (containing naphthalene)
B
2336	烷基苯混合物（甲苯至少50%）	ALKYLBENZENE MIXTURES (containing at least 50% of toluene)
B
2337	烷基苯蒸馏物	ALKYL BENZENE DISTILLATION BOTTOMS
B
2338	烷基二硫代氨基甲酸酯（C19-C35）	ALKYL DITHIOCARBAMATE (C19-C35)
B
2339	烷基二硫代磷酸锌（C3-C14）	ZINC ALKYL DITHIOPHOSPHATE (C3-C14)
B
2340	烷基二硫代噻二唑（C6-C24）	ALKYLDITHIOTHIADIAZOLE (C6-C24)
B
2341	烷基化（C4-C9）受阻酚	ALKYLATED (C4-C9) HINDERED PHENOLS
B
2342	烷基化二苯胺	DIPHENYLAMINES, ALKYLATED
B
2343	烷基化燃料	ALKYLATES-FUEL
B
2344	烷基磺酸，固体的或芳基磺酸，固体的，含游离硫酸不大于5%	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid	2585	P
2345	烷基磺酸，固体的或芳基磺酸，固体的，含游离硫酸大于5%	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid	2583	P
2346	烷基磺酸，液体的或芳基磺酸，液体的，含游离硫酸不大于5%	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid	2586	P
2347	烷基磺酸，液体的或芳基磺酸，液体的，含游离硫酸大于5%	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid	2584	P
2348	烷基磺酸苯酚酯	ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL
B
2349	烷基硫酸	ALKYLSULPHURIC ACIDS	2571	P
2350	烷基酯共聚物（C4-C20）	ALKYL ESTER COPOLYMER (C4-C20)
B
2351	烷烃类（C6-C9）	ALKANES (C6-C9)
B
2352	王水	NITROHYDROCHLORIC ACID	1798	P
2353	乌洛托品溶液	HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS
B
2354	屋顶用柏油	ROOFERS FLUX
B
2355	五氟化碘	IODINE PENTAFLUORIDE	2495	P
2356	五氟化磷	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE	2198	P
2357	五氟化磷，吸附性的	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE,
ADSORBED	3524	P
2358	五氟化氯	CHLORINE PENTAFLUORIDE	2548	P
2359	五氟化锑	ANTIMONY PENTAFLUORIDE	1732	P
2360	五氟化溴	BROMINE PENTAFLUORIDE	1745	P
2361	五氟乙烷（制冷气体，R125）	PENTAFLUOROETHANE (PEFRIGERANT GAS R 125)	3220	P
2362	3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-环二醚（浓度≤100%）	3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPANE	3107	P
2363	五甲基庚烷	PENTAMETHYLHEPTANE	2286	P
2364	五硫化二磷，不含黄磷或白磷	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE free from yellow or white phosphorus	1340	P
2365	五氯苯酚钠	SODIUM PENTACHLOROPHENATE	2567	P
2366	五氯酚	PENTACHLOROPHENOL	3155	P
2367	五氯化磷	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	1806	P
2368	五氯化钼	MOLYBDENUM PENTACHLORIDE	2508	P
2369	五氯化锑，液体的	ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID	1730	P
2370	五氯化锑溶液	ANTIMONY PENTACHLORIDE, SOLUTION	1731	P
2371	五氯乙烷	PENTACHLOROETHANE	1669	B,P
2372	五羰基铁	IRON PENTACARBONYL	1994	P
2373	五溴化磷	PHOSPHORUS PENTABROMIDE	2691	P
2374	五亚乙基六甲胺	PENTAETHYLENEHEXAMINE
B
2375	五氧化二钒，非熔凝状态的	VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form	2862	P
2376	五氧化二磷	PHOSPHORUS PETOXIDE	1807	P
2377	五氧化二砷	ARSENIC PENTOXIDE	1559	P
2378	武器弹药筒，带惰性弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE	0328	P
2379	武器弹药筒，带惰性弹头或轻武器弹药筒	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	0012
0339
0417	P
2380	武器弹药筒，带有爆炸装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	0005
0006
0007
0321
0348
0412	P
2381	武器弹药筒，无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	0326
0413	P
2382	武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMAL ARMS, BLANK	0014
0327
0338	P
2383	戊胺类	AMYLAMINES	1106	P
2384	1-戊醇	1-PENTOL	2705	P
2385	戊醇类	PENTANOLS	1105	P
2386	戊二醛溶液（50%或以下）	GLUTARALDEHYDE SOLUTIONS (50% or less)
B
2387	戊二酸二甲酯	DIMETHYL GLUTARATE
B
2388	2,4-戊二酮	PENTANE-2,4-DIONE	2310	P
2389	1,3-戊二烯	1,3-PENTADIENE
B
2390	1,3-戊二烯（50% 以上）和环戊烯及其异构体的混合物	1,3-PENTADIENE (greater than 50%), CYCLOPENTENE AND ISOMERS, MIXTURES
B
2391	戊基氯类	AMYL CHLORIDES	1107	P
2392	戊基三氯硅烷	AMYLTRICHLOROSILANE	1728	P
2393	戊硫醇类	AMYL MERCAPTANS	1111	P
2394	戊硼烷	PENTABORANE	1380	P
2395	戊醛（所有异构体）	VALERALDEHYDE (all isomers)	2058	B,P
2396	戊酸	PENTANOIC ACID
B
2397	戊烷（所有异构体）	PENTANE (all isomers)
B
2398	戊烷类，液体的	PENTANES, liquid	1265	P
2399	戊烯（所有异构体）	PENTENE (ALL ISOMERS)	1108	B
2400	1-戊烯（正戊烯）	1-PENTENE(n-AMYLENE)	1108	P
2401	雾冰草脂油	ILLIPE OIL
B
2402	吸附性气体，未另列明的	ADSORBED GAS, N.O.S.	3511	P
2403	吸附性气体，氧化性的，未另列明的	ADSORBED GAS,
OXIDIZING, N.O.S.	3513	P
2404	吸附性气体，易燃的，未另列明的	ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	3510	P
2405	吸附性气体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3516	P
2406	吸附性气体，有毒的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC,
N.O.S.	3512	P
2407	吸附性气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC,
OXIDIZING, CORROSIVE,
N.O.S.	3518	P
2408	吸附性气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC,
OXIDIZING, N.O.S.	3515	P
2409	吸附性气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC,
FLAMMABLE, CORROSIVE,
N.O.S.	3517	P
2410	吸附性气体，有毒的，易燃的，未另列明的	ADSORBED GAS, TOXIC
FLAMMABLE, N.O.S.	3514	P
2411	吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3390	P
2412	吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3389	P
2413	吸入毒性液体，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID,
N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3382	P
2414	吸入毒性液体，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID,
N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3381	P
2415	吸入毒性液体，氧化性，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower then or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3388	P
2416	吸入毒性液体，氧化性的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3387	P
2417	吸入毒性液体，易燃，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, with an LC50 lower than or equal to 1000ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3384	P
2418	吸入毒性液体，易燃，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, with an LC50 lower than or equal to 200ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3383	P
2419	吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3386	P
2420	吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3385	P
2421	吸入性有毒液体，易燃的，腐蚀性的，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3489	P
2422	吸入性有毒液体，易燃的，腐蚀性的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3488	P
2423	吸入性有毒液体，与水反应，易燃的，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于10 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	3491	P
2424	吸入性有毒液体，与水反应，易燃的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于500 LC50	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	3490	P
2425	硒化合物，固体的，未另列明的	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	3283	P
2426	硒化合物，液体的，未另列明的	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	3440	P
2427	硒化氢，无水的	HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS	2202	P
2428	硒化氢，吸附性的	HYDROGEN SELENIDE,
ADSORBED	3526	P
2429	硒酸	SELENIC ACID	1905	P
2430	硒酸盐类或亚硒酸盐类	SELENATES or SELENITES	2630	P
2431	烯丙胺	ALLYLAMINE	2334	P
2432	烯丙醇（丙烯醇）	ALLYL ALCOHOL	1098	B,P
2433	烯丙基碘	ALLYL IODIDE	1723	P
2434	烯丙基三氯硅烷，稳定的	ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	1724	P
2435	烯丙基缩水甘油醚	ALLYL GLYCIDYL ETHER	2219	P
2436	烯丙基溴	ALLYL BROMIDE	1099	P
2437	烯基（C11+）胺基化合物	ALKENYL (C11+) AMIDE
B
2438	烯基（C16-C20）琥珀酸酐	ALKENYL (C16-C20) SUCCINIC ANHYDRIDE
B
2439	烯基碳酰胺锌	ZINC ALKENYL CARBOXAMIDE
B
2440	烯烃（C13+，所有异构体）	OLEFINS (C13+, all isomers)
B
2441	α-烯烃（C6-C18）混合物	alpha-OLEFINS (C6-C18) MIXTURES
B
2442	烯烃混合物（C5-C15）	OLEFIN MIXTURES (C5-C15)
B
2443	烯烃混合物（C5-C7）	OLEFIN MIXTURES (C5-C7)
B
2444	烯烃混合物（C7-C9）富含C8，稳定的	OLEFIN MIXTURE (C7-C9) C8 RICH, STABILISED
B
2445	烯烃-烷基酯共聚物（分子量2000+）	OLEFIN-ALKYL ESTER COPOLYMER (molecular weight 2000+)
B
2446	纤维，植物的，干的	FIBRES, VEGETABLE, DRY	3360	P
2447	纤维或纤维织品，浸过轻度硝化的硝化纤维素，未另列明的	FIBRES WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.	1353	P
2448	氙	XENON, COMPRESSED	2036	P
2449	氙，冷冻液体	XENON, REFRIGERATED LIQUID	2591	P
2450	香豆素衍生物农药，固体的，有毒的	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	3027	P
2451	香豆素衍生物农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flashpoint less than 23℃	3024	P
2452	香豆素衍生物农药，液体的，有毒的	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3026	P
2453	香豆素衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点小于23℃	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint less than 23℃	3025	P
2454	香料制品，含有易燃溶剂	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents	1266	P
2455	橡胶溶液	RUBBER SOLUTION	1287	P
2456	消毒剂（或杀菌剂），固体的，有毒的，未另列明的	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	1601	P
2457	消毒剂（或杀菌剂），液体的，腐蚀性的，未另列明的	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	1903	P
2458	消毒剂（或杀菌剂），液体的，有毒的，未另列明的	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3142	P
2459	硝化淀粉，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	NITROSTARCH dry or wetted, with less than 20% water, by mass	0146	P
2460	硝化淀粉，湿的，按质量计，含水不小于20%	NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass	1337	P
2461	硝化甘油，退敏的，按质量计，含不挥发、不溶于水的减敏剂不小于40%	NITROGL YCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	0143	P
2462	硝化甘油混合物，退敏的，固体的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油大于2%，但不大于10%	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	3319	P
2463	硝化甘油混合物，退敏的，液体的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油不大于30%	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass	3357	P
2464	硝化甘油混合物，退敏的，液体的，易燃的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油不大于30%	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass	3343	P
2465	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油不大于1%	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin	1204	P
2466	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油大于1%，但不大于5%	NITROGLYCERIN SOLUION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin	3064	P
2467	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油大于1%但不大于10%	NITROGL YCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin	0144	P
2468	硝化酸（硫酸和硝酸混合物）	NITRATING ACID (mixture of sulphuric and nitric acids)
B
2469	硝化酸混合物，含硝酸大于50%	NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid	1796	P
2470	硝化酸混合物，用过的，含硝酸大于50%	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with more than 50% nitric acid	1826	P
2471	硝化纤维素（硝化棉），非改性的或增塑的，按质量计，含增塑剂小于18%	NITROCELLULOSE unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass	0341	P
2472	硝化纤维素(硝化棉)，干的或湿的，按质量计，含水或酒精小于25%	NITROCELLULOSE dry or wetted with less than 25% water(or alcohol), by mass	0340	P
2473	硝化纤维素（硝化棉），湿的，按质量计，含酒精不小于25%	NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass	0342	P
2474	硝化纤维素（硝化棉），增塑的，按质量计，含增塑剂不小于18%	NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass	0343	P
2475	硝化纤维素，按干重计，含氮不大于12.6%，含或不含增塑剂，含或不含颜料	NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass. MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT	2557	P
2476	硝化纤维素膜过滤器，按干重计，含氮不大于12.6%	NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS with not more than 12.6% nitrogen, by mass	3270	P
2477	硝化纤维素溶液，易燃的，按干重计，含氮不大于12.6%，且含的硝化纤维素不大于55%	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose	2059	P
2478	3-硝基-4-氯三氟甲苯	3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE	2307	P
2479	硝基苯	NITROBENZENE	1662	B,P
2480	硝基苯胺类，（邻-、间-、对-）	NITROANILINES (o-, m-, p-)	1661	P
2481	5-硝基苯丙三唑	5-NITROBENZOTRIAZOL	0385	P
2482	硝基苯酚类，（邻-、间-、对-）	NITROPHENOLS (o-, m-, p-)	1663	P
2483	硝基苯磺酸	NITROBENZENESULPHONIC ACID	2305	P
2484	4-硝基苯肼，按质量计，含水不小于30%	4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass	3376	P
2485	硝基丙烷（60%）/硝基乙烷（40%）混合物	NITROPROPANE (60%)/NITROETHANE (40%) MIXTURE
B
2486	硝基丙烷类（1-或2-硝基丙烷）	NITROPROPANES(1- or 2-NITROPROPANE)	2608	B,P
2487	硝基二甲苯类，固体的	NITROXYLENES, SOLID	3447	P
2488	硝基二甲苯类，液体的	NITROXYLENES, LIQUID	1665	P
2489	硝基胍（橄苦岩），干的或湿的，按质量计，含水小于20%	NITROGUANIDINE(PICRITE)dry or wetted with less than 20% water, by mass	0282	P
2490	硝基胍（橄苦岩），湿的，按质量计，含水不小于20%	NITROGUANIDINE(PICRITE), WETTED with not less than 20% water, by mass	1336	P
2491	硝基茴香醚类，固体的	NITROANISOLES, SOLID	3458	P
2492	硝基甲（苯）酚类，液体的	NITROCRESOLS, LIQUID	3434	P
2493	硝基甲苯胺类（MONO）	NITROTOLUIDINES(MONO)	2660	P
2494	硝基甲苯类，固体的	NITROTOLUENES, SOLID	3446	P
2495	硝基甲苯类，液体的	NITROTOLUENES, LIQUID	1664	P
2496	硝基甲酚类，固体的	NITROCRESOLS, SOLID	2446	P
2497	硝基甲烷	NITROMETHANE	1261	P
2498	硝基萘	NITRONAPHTHALENE	2538	P
2499	硝基脲	NITRO UREA	0147	P
2500	硝基三氟甲苯，固体的	NIROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID	3431	P
2501	硝基三氟甲苯类，液体的	NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUOD	2306	P
2502	硝基三唑酮（NTO）	NITROTRIAZOLONE(NTO)	0490	P
2503	硝基溴苯类，固体的	NITROBROMOBENZENES, SOLID	3459	P
2504	硝基溴苯类，液体的	NITROBROMOBENZENES, LIQUID	2732	P
2505	硝基乙烷	NTROETHANE	2842	B,P
2506	硝基乙烷（80%）/硝基丙烷（20%）	NITROETHANE(80%)/ NITROPROPANE(20%)
B
2507	硝基乙烷，1-硝基丙烷（各 15% 或以上）混合物	NITROETHANE, 1-NITROPROPANE (each 15% or more) MIXTURE
B
2508	硝酸（70%及以上）	NITRIC ACID (70% and over)	2031	B
2509	硝酸（70%以下）	NITRIC ACID (less than 70%)
B
2510	硝酸，发红烟的	NITRIC ACID, RED FUMING	2032	P
2511	硝酸，含硝酸大于65%，但不大于70%，发红烟的除外	NITRIC ACID other than red fuming, with at least 65% but not more than 70% nitric acid	2031	P
2512	硝酸，含硝酸大于70%，发红烟的除外	NITRIC ACID other than red fuming, with more than 70% nitric acid	2031	P
2513	硝酸，含硝酸小于65%，发红烟的除外	NITRIC ACID other than red fuming, with less than 65% nitric acid.	2031	P
2514	硝酸铵	AMMONIUM NITRATE	0222	B,P
2515	硝酸铵，含有不大于0.2%的可燃物质，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加物质	AMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% combustible substances including any organic substance calculated as carbon to the exclusion of any other added substance.	1942	P
2516	硝酸铵，液体的（热浓溶液）	AMMONIUM NITRATE, LIQUID(hot concentrated solution)	2426	P
2517	硝酸铵基化肥	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZERS	2067
2071	B,P
2518	硝酸铵溶液（93%或以下）	AMMONIUM NITRATE SOLUTION (93% or less)
B
2519	硝酸铵乳液或悬浮液或凝胶，爆破炸药中间体	AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL intermediate for blasting explosives	3375	P
2520	硝酸钡	BARIUM NITRATE	1446	B,P
2521	硝酸苯汞	PHENYLMERCURIC NITRATE	1895	P
2522	硝酸钙	CALCIUM NITRATE	1454	B,P
2523	硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液	CALCIUM NITRATE/MAGNESIUM NITRATE/POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION
B
2524	硝酸钙溶液（50%或以下）	CALCIUM NITRATE SOLUTIONS(50% or less)
B
2525	硝酸锆	ZIRCONIUM NITRITE	2728	P
2526	硝酸铬	CHROMIUM NITRATE	2720	P
2527	硝酸汞	MERCURIC NITRATE	1625	P
2528	硝酸胍	GUANIDINE NITRATE	1467	P
2529	硝酸茴香醚类，液体的	NITROANISOLES, LIQUID	2730	P
2530	硝酸钾	POTASSIUM NITRATE	1486	B,P	硝石
2531	硝酸钾和亚硝酸钠的混合物	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE	1487	P
2532	硝酸锂	LITHIUM NITRATE	2722	P
2533	硝酸铝	ALUMINIUM NITRATE	1438	B,P
2534	硝酸镁	MAGNESIUM NITRATE	1474	B,P
2535	硝酸锰	MANGANESE NITRATE	2724	P
2536	硝酸钠	SODIUM NITRATE	1498	B,P	智利硝石；智利天然硝石
2537	硝酸钠和硝酸钾混合物	SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE	1499	B,P	智利天然钾硝石
2538	硝酸脲，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	UREA NITRATE dry or wetted, with less than 20% water, by mass	0220	P
2539	硝酸脲，湿的，按质量计，含水不小于10%	SREA NITRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	3370	P
2540	硝酸脲，湿的，按质量计，含水不小于20%	UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	1357	P
2541	硝酸镍	NICKEL NITRATE	2725	P
2542	硝酸钕镨	DIDYMIUM NITRATE	1465	P
2543	硝酸铍	BERYLLIUM NITRATE	2464	P
2544	硝酸铅	LEAD NITRATE	1469	B,P
2545	硝酸铯	CAESIUM NITRATE	1451	P
2546	硝酸锶	STRONTIUM NITRATE	1507	P
2547	硝酸铊	THALLIUM NITRITE	2727	P
2548	硝酸铁	FERRIC NITRATE	1466	P
2549	硝酸铁/硝酸溶液	FERRIC NITRATE/NITRIC ACID SOLUTION
B
2550	硝酸戊酯	AMYL NITRATE	1112	P
2551	硝酸锌	ZINC NIRATE	1514	P
2552	硝酸亚汞	MERCUROUS NITRATE	1627	P
2553	硝酸盐类, 无机的，水溶液，未另列明的	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3218	P
2554	硝酸盐类，无机的，未另列明的	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	1477	P
2555	硝酸异丙酯	ISOPROPYL NITRATE	1222	P
2556	硝酸银	SILVER NITRATE	1493	P
2557	硝酸正丙酯	n-PROPYL NITRATE	1865	P
2558	辛醇（所有异构体）	OCTANOL (all isomers)
B
2559	辛二烯	OCTADIENE	2309	P
2560	辛基三氯硅烷	OCTYLTRICHLOROSILANE	1801	P
2561	辛醛类	OCTYL ALDEHYDES	1191	B,P
2562	辛酸（所有异构体）	OCTANOIC ACID (all isomers)
B
2563	辛烷类（辛烷（所有异构体））	OCTANES(OCTANE (all isomers))	1262	B,P
2564	辛烯（所有异构体）	OCTENE (all isomers)
B
2565	锌粉或锌粉尘	ZINC POWDER or ZINC DUST	1436	P
2566	锌灰	ZINC ASHES	1435	B,P	锌，熔渣、废渣或浮渣
2567	新癸酸	NEODECANOIC ACID
B
2568	新癸酸乙烯酯	VINYL NEODECANOATE
B
2569	信号弹药筒	CARTRIDGES, SIGNAL	0054
0312
0405	P
2570	信号器，发烟的	SIGNALS, SMOKE	0196
0197
0313
0487
0507	P
2571	信号器，铁路轨道用，爆炸性的	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	0192
0193
0492
0493	P
2572	信号器，遇险呼救用，船舶的	SIGNALS, DISTRESS ship	0194
0195
0505
0506	P
2573	信号装置，手持的	SIGNAL DEVICES, HAND	0191
0373	P
2574	C型偶氮二甲酰胺配制品（浓度<100%）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C	3224	P
2575	D型偶氮二甲酰胺配制品（浓度<100%）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D	3226	P
2576	D型偶氮二甲酰胺配制品,控温的（浓度<100%）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	3236	P
2577	B型偶氮二甲酰胺配制品，控温的（浓度<100%）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	3232	P
2578	C型偶氮二甲酰胺配制品，控温的（浓度<100%）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	3234	P
2579	B型有机过氧化物，固体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID	3102	P
2580	C型有机过氧化物，固体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID	3104	P
2581	D型有机过氧化物，固体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID	3106	P
2582	E型有机过氧化物，固体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID	3108	P
2583	F型有机过氧化物，固体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID	3110	P
2584	B型有机过氧化物，固体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	3112	P
2585	C型有机过氧化物，固体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTRCLLED	3114	P
2586	D型有机过氧化物，固体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	3116	P
2587	E型有机过氧化物，固体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATRE CONTROLLED	3118	P
2588	F型有机过氧化物，固体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATRE CONTROLLED	3120	P
2589	B型有机过氧化物，液体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID	3101	P
2590	C型有机过氧化物，液体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID	3103	P
2591	D型有机过氧化物，液体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID	3105	P
2592	E型有机过氧化物，液体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID	3107	P
2593	F型有机过氧化物，液体的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	3109	P
2594	B型有机过氧化物，液体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	3111	P
2595	C型有机过氧化物，液体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	3113	P
2596	D型有机过氧化物，液体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	3115	P
2597	E型有机过氧化物，液体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIOUID, TEMPERATURE CONTROLLED	3117	P
2598	F型有机过氧化物，液体的，控温的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATRE CONTROLLED	3119	P
2599	B型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B	3222	P
2600	C型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C	3224	P
2601	D型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D	3226	P
2602	E型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E	3228	P
2603	F型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F	3230	P
2604	B型自反应固体，控温的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B TEMPERATURE CONTROLLED	3232	P
2605	C型自反应固体，控温的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C TEMPERATURE CONTROLLED	3234	P
2606	D型自反应固体，控温的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D TEMPERATURE CONTROLLED	3236	P
2607	E型自反应固体，控温的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E TEMPERAURE CONTROLLED	3238	P
2608	F型自反应固体，控温的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F TEMPERAURE CONTROLLED	3240	P
2609	B型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	3221	P
2610	C型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C	3223	P
2611	D型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D	3225	P
2612	E型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E	3227	P
2613	F型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F	3229	P
2614	B型自反应液体，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B TEMPERATURE CONTROLLED	3231	P
2615	C型自反应液体，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C TEMPERATURE CONTROLLED	3233	P
2616	D型自反应液体，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D TEMPERATURE CONTROLLED	3235	P
2617	E型自反应液体，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	3237	P
2618	F型自反应液体，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F TEMPERAURE CONTROLLED	3239	P
2619	2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	3241	P
2620	1-溴-3-甲基丁烷	1-BROMO-3-METHYLBUTANE	2341	P
2621	1-溴-3-氯丙烷	1-BROMO-3-CHLOROPROPANE	2688	P
2622	溴苯	BROMOBENZENE	2514	P
2623	溴苄基氰，固体的	BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID	3449	P
2624	溴苄基氰类，液体的	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID	1694	P
2625	3-溴丙炔	3-BROMOPROPYNE	2345	P
2626	溴丙酮	BROMOACETONE	1569	P
2627	溴丙烷类	BROMOPROPANES	2344	P
2628	1-溴丁烷	1-BROMOBUTANE	1126	P
2629	2-溴丁烷	2-BROMOBUTANE	2339	P
2630	溴仿	BROMOFORM	2515	P
2631	溴化汞类	MERCURY BROMIDES	1634	P
2632	溴化钾基镁的乙醚溶液	METHYLMAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	1928	P
2633	溴化铝，无水的	ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS	1725	P
2634	溴化铝溶液	ALUMINIUM BROMIDE, SOLUTION	2580	P
2635	溴化钠溶液（50%以下）	SODIUM BROMIDE SOLUTION (less than 50%)
B
2636	溴化氢，无水的	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	1048	P
2637	溴化氰	CYANOGEN BROMIDE	1889	P
2638	溴或溴溶液	BROMINE or BROMINE SOLUTIN	1744	P
2639	溴甲基丙烷类	BROMOMETHYLPROPANES	2342	P
2640	溴甲烷和二溴化乙烯混合物，液体的	METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID	1647	P
2641	溴氯甲烷	BROMOCHLOROMETHANE	1887	B,P
2642	溴三氟甲烷（制冷气体，R13B1）	BROMOTRIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R13B1)	1009	P
2643	溴三氟乙烯	BROMOTRIFLUOROETHYLENE	2419	P
2644	溴酸钡	BARIUM BROMATE	2719	P
2645	溴酸钾	POTASSIUM BROMATE	1484	P
2646	溴酸镁	MAGNESIUM BROMATE	1473	P
2647	溴酸钠	SODIUM BROMATE	1494	P
2648	溴酸锌	ZINC BROMATE	2469	P
2649	溴酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3213	P
2650	溴酸盐类，无机的，未另列明的	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.	1450	P
2651	2-溴戊烷	2-BROMOPENTANE	2343	P
2652	2-溴乙基乙醚	2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	2340	P
2653	溴乙酸，固体的	BROMOACETIC ACID, SOLID	3425	P
2654	溴乙酸甲酯	METHYL BROMOACETATE	2643	P
2655	溴乙酸溶液	BROMOACETIC ACID, SOLUTION	1938	P
2656	溴乙酸乙酯	ETHYL BROMOACETATE	1603	P
2657	溴乙酰溴	BROMOACETYL BROMIDE	2513	P
2658	蓄电池，干的，含固体氢氧化钾，蓄存电的	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID electric storage	3028	P
2659	蓄电池，含有钠或电池，含有钠	BATTERIES, CONTAINNG SODIUM or CELLS, CONTAINING SODIUM	3292	P
2660	蓄电池，湿的，不溢出的，蓄存电的	BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE electric storage	2800	P
2661	蓄电池，湿的，装有碱液，蓄存电的	BATTERIES, WET, FILLEO WITH ALKALI electric storage	2795	P
2662	蓄电池，湿的，装有酸液，蓄存电的	BATTERIES, WET, FILLEO WITH ACID electric storage	2794	P
2663	熏蒸的货物运输组件	FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT	3359	P
2664	压缩气体，未另列明的	COMPRESSED GAS, N.O.S.	1956	P
2665	压缩气体，氧化性，未另列明的	COMPRESSED GAS, OXIDZING, N.O.S.	3156	P
2666	压缩气体，易燃的，未另列明的	COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	1954	P
2667	压缩气体，有毒的，腐蚀性的 未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3304	P
2668	压缩气体，有毒的，未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.	1955	P
2669	压缩气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的 未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	3306	P
2670	压缩气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	3303	P
2671	压缩气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的 未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3305	P
2672	压缩气体，有毒的，易燃的，未另列明的	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	1953	P
2673	3,3'-亚氨基二丙胺	3,3'-IMINODIPROPYLAMINE	2269	P
2674	亚氨基膦乙二胺四甲叉膦酸，铵盐溶液（60%以下）	[[(PHOSPHONOMETHYL)IMINO]BIS[ETHYLENENITRILOBIS(METHYLENE)]]TETRAKISPHOSPHONIC ACID, AMMONIUMSALT SOLUTION (60% or less)
B
2675	亚磷酸	PHOSPHOROUS ACID	2834	P
2676	亚磷酸二甲酯	DIMETHYL HYDROGEN PHOSPHITE
B
2677	亚磷酸二氢铅（二盐基亚磷酸铅）	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	2989	P
2678	亚磷酸三甲酯	TRIMETHYL PHOSPHITE	2329	P
2679	亚磷酸三乙酯	TRIETHYL PHOSPHITE	2323	B,P
2680	亚硫酸	SULPHUROUS ACID	1833	P
2681	亚硫酸钠溶液（25%或以下）	SODIUM SULPHITE SOLUTION (25% or less)
B
2682	亚硫酸氢钠溶液（45%或以下）	SODIUM HYDROGEN SULPHITE SOLUTION (45% or less)
B
2683	亚硫酸氢盐类，水溶液，未另列明的	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	2693	P
2684	亚硫酰（二）氯	THIONYL CHLORIDE	1836	P
2685	亚氯酸钙	CALCIUM CHLORITE	1453	P
2686	亚氯酸钠	SODIUM CHLORITE	1496	P
2687	亚氯酸盐类，无机的，未另列明的	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	1462	P
2688	亚氯酸盐溶液	CHLORITE SOLUTION	1908	P
2689	亚麻油	CAMELINA OIL
B
2690	亚麻籽油	LINSEED OIL
B
2691	亚砷酸钾	POTASSIUM ARSENITE	1678	P
2692	亚砷酸钠，固体的	SODIUM ARSENITE, SOLID	2027	P
2693	亚砷酸钠，水溶液	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION	1686	P
2694	亚砷酸铅	LEAD ARSENITES	1618	P
2695	亚砷酸锶	STRONTIUM ARSENITE	1691	P
2696	亚砷酸铁	FERRIC ARSENTE	1607	P
2697	亚砷酸铜	COPPER ARSENITE	1586	P
2698	亚砷酸银	SILVER ARSENITE	1683	P
2699	4-亚硝基苯酚（浓度100%）	4-NITROSOPHENOL	3236	P
2700	亚硝基硫酸，固体的	NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID	3456	P
2701	亚硝基硫酸，液体的	NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID	2308	P
2702	亚硝酸铵锌	ZINE AMMONIUM NITRITE	1512	P
2703	亚硝酸丁酯类	BUTYL NITRITES	2351	P
2704	亚硝酸二环己铵	DICYLOHEXYLAMMONIUM NITRITE	2687	P
2705	亚硝酸甲酯	METHYL NITRITE	2455	P
2706	亚硝酸钾	POTASSIUM NITRITE	1488	P
2707	亚硝酸钠	SODIUM NITRITE	1500	P
2708	亚硝酸钠溶液	SODIUM NITRITE SOLUTION
B
2709	亚硝酸镍	NICKEL NITRITE	2726	P
2710	亚硝酸戊酯	AMYL NITRITE	1113	P
2711	亚硝酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	3219	P
2712	亚硝酸盐类，无机的，未另列明的	NITRITES, INORGANIC, N.O.S	2627	P
2713	亚硝酸乙酯溶液	ETHYL NITRITE, SOLUTION	1194	P
2714	亚乙基降冰片烯	ETHYLIDENE NORBORNENE
B
2715	氩，冷冻液体	ARGON, ERFRIGERATED LIQUID	1951	P
2716	氩，压缩的	ARGON, COMPRESSED	1006	P
2717	烟花	FIREWORKS	0333
0334
0335
0336
0337	P
2718	烟火制品，用于产生技术效果	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	0428
0429
0430
0431
0432	P
2719	烟碱（尼古丁）	NICOTINE	1654	P
2720	烟碱化合物，固体的，未另列明的或烟碱制剂，固体的，未另列明的	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NNICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.	1655	P
2721	烟碱化合物，液体的，未另列明的或烟碱制剂，液体的，未另列明的	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTNE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	3144	P
2722	烟碱盐酸盐，固体的	NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID	3444	P
2723	烟碱盐酸盐，液体的或溶液	NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION	1656	P
2724	烟雾弹，非爆炸性的，含腐蚀性液体，无引爆装置	BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device	2028	P
2725	盐酸苯胺	ANILINE HYDROCHLORIDE	1548	P
2726	氧化钡	BARIUM OXIDE	1884	P
2727	氧化铋	BISMUTH OXIDE
B
2728	氧化汞	MERCURY OXIDE(MERCURIC OXIDE )	1641	P
2729	氧化钾	POTASSIUM MONOXIDE	2033	P
2730	氧化镁（未熟化的）	MAGNESIA (UNSLAKED)
B	氧化镁矿，轻烧的；氧化镁矿，煅烧的；氧化镁矿，碱性煅烧的
2731	氧化钠	SODIUM MONOXIDE	1825	P
2732	氧化铁，废的或海绵状铁，废的，从提纯煤气中取得	IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification	1376	B,P
2733	氧化性固体，腐蚀性的，未另列明的	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3085	P
2734	氧化性固体，未另列明的	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	1479	P
2735	氧化性固体，易燃的，未另列明的	OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	3137	P
2736	氧化性固体，有毒的，未另列明的	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	3087	P
2737	氧化性固体，遇水反应，未另列明的	OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3121	P
2738	氧化性固体，自热的，未另列明的	OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	3100	P
2739	氧化性液体，腐蚀性，未另列明的	OXIDZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	3098	P
2740	氧化性液体，未另列明的	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	3139	P
2741	氧化性液体，有毒的，未另列明的	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3099	P
2742	氧化脂肪族烃混合物	OXYGENATED ALIPHATIC HYDROCARBON MIXTURE
B
2743	氧气，冷冻液体	OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID	1073	P
2744	氧气，压缩的	OXYGEN, COMPRESSED	1072	P
2745	腰果壳油（未处理）	CASHEW NUT SHELL OIL (untreated)
B
2746	椰子油	COCONUT OIL
B
2747	椰子油脂肪酸	COCONUT OIL FATTY ACID
B
2748	椰子油脂肪酸甲酯	COCONUT OIL FATTY ACID METHYL ESTER
B
2749	页岩油	SHALE OIL	1288	P
2750	液化气体，非易燃的，充有氮气、二氧化碳或空气	LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air	1058	P
2751	液化气体，未另列明的	LIQUEFIED GAS, N.O.S.	3163	P
2752	液化气体，氧化性，未另列明的	LIQUEFIED GAS, OXIDZING, N.O.S.	3157	P
2753	液化气体，易燃的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	3161	P
2754	液化气体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3308	P
2755	液化气体，有毒的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.	3162	P
2756	液化气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	3310	P
2757	液化气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	3307	P
2758	液化气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3309	P
2759	液化气体，有毒的，易燃的，未另列明的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3160	P
2760	液体化学废弃物	LIQUID CHEMICAL WASTES
B
2761	一氯化碘，固体	IODINE MONOCHLORIDE, SOLID	1792	P
2762	一氯化碘，液体的	IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID	3498	P
2763	一氧化氮，压缩的	NITRIC OXIDE, COMPRESSED	1660	P
2764	一氧化氮和四氧化二氮混合物（一氧化氮和二氧化氮混合物）	NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE, MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)	1975	P
2765	一氧化二氮	NIROUS OXIDE	1070	P
2766	一氧化碳，压缩的	CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	1016	P
2767	一氧化亚氮，冷冻液体	NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID	2201	P
2768	医药，固体的，有毒的，未另列明的	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S	3249	P
2769	医药，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S	3248	P
2770	医药，液体的，有毒的，未另列明的	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1851	P
2771	乙胺	ETHYLAMINE(MONOETHYLAMINE)	1036	B,P
2772	乙胺，水溶液，含乙胺不小于50%，但不大于70%	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine	2270	P
2773	乙胺溶液（72%或以下）	ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% or less)
B
2774	乙苯	ETHYLBENZENE	1175	B,P
2775	乙草胺	ACETOCHLOR
B
2776	乙撑亚胺，稳定的	ETHYLENEIMINE, STABILIZED	1185	P
2777	乙醇	ETHYL ALCOHOL	1170	B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2778	乙醇胺或乙醇胺溶液	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	2491	B,P
2779	乙醇和汽油混合物，含乙醇10%以上	ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol	3475	P
2780	乙醇或乙醇溶液	ETTHANOL(ETHYL ALCOHOL)or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	1170	P
2781	乙醇酸溶液（70%或以下）	GLYCOLIC ACID SOLUTION (70% or less)
B
2782	乙二胺	ETHYLENEDIAMINE	1604	B,P
2783	乙二胺四乙酸，四钠盐溶液	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION
B
2784	乙二醇	ETHYLENE GLYCOL
B
2785	乙二醇（>75%）/烷基羧酸钠 /硼砂混合物	ETHYLENE GLYCOL (>75%)/SODIUM ALKYL CARBOXYLATES/BORAX MIXTURE
B
2786	乙二醇（>85%）/烷基羧酸钠混合物	ETHYLENE GLYCOL (>85%)/SODIUM ALKYL CARBOXYLATES MIXTURE
B
2787	乙二醇苯基醚	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER
B
2788	乙二醇苯基醚/二乙二醇苯基醚混合物	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER/DIETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER MIXTURE
B
2789	乙二醇单烷基醚	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS
B
2790	乙二醇丁醚乙酸酯	ETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ACETATE
B
2791	乙二醇二乙醚	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	1153	P
2792	乙二醇二乙酸酯	ETHYLENE GLYCOL DIACETATE
B
2793	乙二醇甲醚乙酸酯	ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE
B
2794	乙二醇一甲醚	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	1188	P
2795	乙二醇一乙醚	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	1171	P
2796	乙二醇乙酸酯	ETHYLENE GLYCOL ACETATE
B
2797	乙二醛溶液（40%或以下）	GLYOXAL SOLUTION (40% or less)
B
2798	2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇，C8-C10酯	2-ETHYL-2-(HYDROXYMETHYL) PROPANE-1,3-DIOL (C8-C10) ESTER
B
2799	2-乙基-3-丙基丙烯醛	2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN
B
2800	乙基-3-乙氧基丙酸酯	ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE
B
2801	N-乙基-N-苄基苯胺	N-ETHYL-N-BENZYLANILINE	2274	P
2802	N-乙基苯胺	N-ETHYLANILINE	2272	P
2803	2-乙基苯胺	2-ETHYLANILINE	2273	P
2804	乙基苯基二氯硅烷	ETHYLPHEYL-DICHLOROSILANE	2435	P
2805	N-乙基苄基甲苯胺类，固体的	N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID	3460	P
2806	N-乙基苄基甲苯胺类，液体的	N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINES, LIQUID	2753	P
2807	乙基丙基醚	ETHYL PROPYL ETHERS	2615	P
2808	2-乙基丁醇	2-ETHYLBUTANOL	2275	P
2809	乙基丁基醚	ETHYL BUTYL ETHER	1179	P
2810	2-乙基丁醛	2-ETHYLBUTRALDEHYDE	1178	P
2811	S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯	S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE
B
2812	乙基二氯硅烷	ETHYLDICHLOROSIANE	1183	P
2813	乙基二氯胂	ETHYLDICHLOROARSINE	1892	P
2814	乙基氟（制冷气体，R161）	ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161)	2453	P
2815	N-乙基环己胺	N-ETHYLCYCLOHEXYLAMINE
B
2816	乙基环己烷	ETHYLCYCLOHEXANE
B
2817	2-乙基己胺	2-ETHYLHEXYLAMINE	2276	B,P
2818	2-乙基己酸	2-ETHYLHEXANOIC ACID
B
2819	乙基甲苯	ETHYL TOLUENE
B
2820	N-乙基甲苯胺类	N-ETHYLTOLUIDINES	2754	P
2821	乙基甲基（甲）酮（甲乙酮）	ETHYL METHYL KETONE(METHYL ETHYL KETONE)	1193	P
2822	N-乙基甲基烯丙胺	N-ETHYLMETHYLALLYLAMINE
B
2823	乙基氯（氯乙烷）	ETHYL CHLORIDE	1037	B,P
2824	1-乙基哌啶	1-ETHYLPIPERIDINE	2386	P
2825	乙基三氯硅烷	ETHYLTRICHLOROSILANE	1196	P
2826	乙基叔丁基醚	ETHYL TERT-BUTYL ETHER
B
2827	乙基叔丁基醚	ETHYL tert-BUTYL ETHER
B
2828	乙基戊基酮类（乙戊酮）	ETHYL AMYL KETONES	2271	B,P
2829	乙基烯丙基醚	ALLYL ETHYL ETHER	2335	P
2830	乙基溴	ETHYL BROMIDE	1891	P
2831	乙基乙炔，稳定的	ETHYLACETYLENE, STABILIZED	2452	P
2832	乙腈	ACETONITRILE	1648	B,P
2833	乙腈（低纯度）	ACETONITRILE (low purity grade)
B
2834	乙硫醇	ETHYL MERCAPTAN	2363	P
2835	乙硼烷	DIBORANE	1911	P
2836	乙醛	ACETALDEHYDE	1089	B,P
2837	乙醛合氨	ACETALDEHYDE AMMONIA	1841	P
2838	乙醛酸溶液（50%或以下）	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % or less)
B
2839	乙醛肟	ACETALSEHYDE OXIME	2332	P
2840	乙炔，溶解的	ACETYLENE, DISSOLVED	1001	P
2841	乙炔，无溶剂	ACETYLENE, SOLVENT FREE	3374	P
2842	乙酸	ACETIC ACID
B
2843	乙酸-2-乙基丁酯	2-ETHYLBUTYL ACETATE	1177	P
2844	乙酸-3-甲氧基丁酯	3-METHOXYBUTYL ACETATE
B
2845	乙酸苯汞	PHENYLMERCURY ACETATE (PHENYLMERCURIC ACETATE)	1674	P
2846	乙酸苄酯	BENZYL ACETATE
B
2847	乙酸丁酯类（乙酸丁酯（所有异构体））	BUIYL ACETATES(BUTYL ACETATE (all isomers))	1123	B,P
2848	乙酸酐	ACETIC ANHYDRIDE	1715	B,P
2849	乙酸庚酯	HEPTYL ACETATE
B
2850	乙酸汞	MERCURY ACETATE	1629	P
2851	乙酸环己酯	CYCLOHEXYL ACETATE	2243	B,P
2852	乙酸己酯	HEXYL ACETATE
B
2853	乙酸甲基戊酯	METHYLAMYL ACETATE	1233	B,P
2854	乙酸甲酯	METHYL ACETATE	1231	B,P
2855	乙酸钠溶液	SODIUM ACETATE SOLUTIONS
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2856	乙酸铅	LEAD ACETATE	1616	P
2857	乙酸溶液，按质量计，含酸不小于50%，但不大于80%	ACETIC ACID SOLUTION not less than 50% but mot more than 80% acid, by mass	2790	P
2858	乙酸戊酯类（乙酸戊酯（所有异构体））	AMYL ACETATES(AMYL ACETATE (all isomers))	1104	B,P
2859	乙酸烯丙酯	ALLYL ACETATE	2333	P
2860	乙酸乙二醇一甲醚酯	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE	1189	P
2861	乙酸乙二醇一乙醚酯	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHERACETATE	1172	P
2862	乙酸乙烯酯，稳定的	VINYL ACETATE, STABILIZED	1301	B,P
2863	乙酸乙酯	ETHYL ACETATE	1173	B,P
2864	乙酸异丙烯酯	ISOPROPENYL ACETATE	2403	P
2865	乙酸异丙酯	ISOPROPYL ACETATE	1220	B,P
2866	乙酸异丁醇	ISOBUTYL ACETATE	1213	P
2867	乙酸正丙酯	n-PROPYL ACETATE	1276	B,P
2868	乙酸正辛酯	n-OCTYL ACETATE
B
2869	乙缩醛	ACETAL	1088	P
2870	乙烷	ETHANE	1035	P
2871	乙烷，冷冻液体	ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	1961	B,P
2872	乙烯	ETHYLENE	1962	B,P
2873	乙烯，冷冻液体	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	1038	P
2874	乙烯、乙炔和丙烯混合物，冷冻液体，含乙烯至少71.5%，含乙炔不大于22.5%，含丙烯不大于6%	ETHYENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE. REFRIGERATD LIQUID containing at least 71.5% ethylene, with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene	3138	P
2875	乙烯叉二氯（二氯乙烯（偏二氯乙烯）），稳定的	VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED	1303	B,P
2876	乙烯基吡啶类，稳定的	VINYLPYRIDINES, STABILIZED	3073	P
2877	乙烯基氟，稳定的	VINYL FLUORIDE, STABILIZED	1860	P
2878	乙烯基甲苯类，稳定的	VINYLTOLUENES, STABILIZED	2618	B,P
2879	乙烯基甲基醚，稳定的	VINYL METHYL ETHER, STABILIZED	1087	P
2880	乙烯基氯（氯乙烯），稳定的	VINYL CHLORIDE, STABILIZED	1086	B,P
2881	乙烯基三氯硅烷	VINYLTRICHLOROSILANE	1305	P
2882	乙烯基溴，稳定的	VINYL BROMIDE, STABILIZED	1085	P
2883	乙烯基乙基醚，稳定的	VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED	1302	B,P
2884	乙烯基异丁基醚，稳定的	VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED	1304	P
2885	乙烯乙酸乙烯酯共聚物（乳剂）	ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER (emulsion)
B
2886	乙酰碘	ACETYL IODIDE	1898	P
2887	乙酰甲基甲醇	ACETYL METHYL CARBINOL	2621	P
2888	乙酰氯	ACETYL CHLORIDE	1717	P
2889	乙酰溴	ACETYL BROMIDE	1716	P
2890	乙酰亚砷酸铜	COPPER ACETOARSENITE	1585	P
2891	乙酰乙酸甲酯	METHYL ACETOACETATE
B
2892	乙酰乙酸乙酯	ETHYL ACETOACETATE
B
2893	乙氧基化动物脂胺（>95%）	ETHOXYLATED TALLOW AMINE (> 95%)
B
2894	乙氧基化长链（C16+）烷氧基烷基胺	ETHOXYLATED LONG CHAIN (C16+) ALKYLOXYALKYLAMINE
B
2895	2-(N,N-乙氧基羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基-N-环己基氨基)重氮苯氯化锌盐（浓度62%）	2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
2896	2-(N,N-乙氧基羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基-N-环己基氨基)重氮苯氯化锌盐（浓度63%-92%）	2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3236	P
2897	2-乙氧基乙酸乙酯	2-ETHOXYETHYL ACETATE	1172	B
2898	异丙胺	ISOPROPYLAMINE	1221	B,P
2899	异丙胺（70%或以下）溶液	ISOPROPYLAMINE (70% or less) SOLUTION
B
2900	异丙醇	ISOPROPANOL(ISOPROPYL ALCOHOL)	1219	B,P	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2901	异丙醇胺	ISOPROPANOLAMINE
B
2902	异丙基苯	ISOPROPYLBEZENE	1918	P
2903	异丙基环己烷	ISOPROPYLCYCLOHEXANE
B
2904	异丙基枯基过氧化氢（异丙基异丙苯基过氧化氢）（浓度≤72%）	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	3109	P
2905	异丙烯基苯（α-甲基苯乙烯）	ISOPROPENYLBENZENE(alpha-METHYLSTYRENE )	2303	B,P
2906	异丁胺	ISOBUTYLAMINE	1214	P
2907	异丁醇	ISOBUTANOL(ISOBUTYL ALCOHOL)	1212	B,P
2908	异丁腈	ISOBUTYRONITRILE	2284	P
2909	异丁醛	ISOBUTYLALDEHYDE(ISOBUTYRALSEHYDE)	2045	P
2910	异丁酸	ISOBUTYRIC ACID	2529	P
2911	异丁酸乙酯	ETHYL ISOBUTYRATE	2385	P
2912	异丁酸异丙酯	ISOPROPYL ISOBUTYRATE	2406	P
2913	异丁酸异丁酯	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	2528	P
2914	异丁烷	ISOBUTANE	1969	P
2915	异丁烯	ISOBUTYLENE	1055	P
2916	异丁酰氯	ISOBUTYRYL CHLORIDE	2395	P
2917	异佛尔酮	ISOPHORONE
B
2918	异佛尔酮二胺	ISOPHORONEDIAMINE	2289	B,P
2919	异庚烯类	ISOHEPTENES	2287	P
2920	异己烯类	ISOHEXENES	2288	P
2921	异硫氰酸甲脂	METHYL ISOTHIOCYANATE	2477	P
2922	异硫氰酸烯丙脂，稳定的	ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED	1545	P
2923	异氰酸-3-氯-4-甲基苯酯，液体的	3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, LIQUID	2236	P
2924	异氰酸苯酯	PHENYL ISOCYANATE	2487	P
2925	异氰酸二氯苯酯类	DICHLOROPHENYL ISOCYANATES	2250	P
2926	异氰酸环己酯	CYCLOHEXYL ISOCYANATE	2488	P
2927	异氰酸甲氧基甲酯	METHOXYMETHYL ISOCYANATE	2605	P
2928	异氰酸甲脂	METHYL ISOCYANATE	2480	P
2929	异氰酸三氟甲基苯酯类	ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES	2285	P
2930	异氰酸叔丁酯	tert-BUTYL ISOCYANATE	2484	P
2931	异氰酸乙脂	ETHYL ISOCYANATE	2481	P
2932	异氰酸异丙酯	ISOPROPYL ISOCYANATE	2483	P
2933	异氰酸异丁酯	ISOBUTYL ISOCYANATE	2486	P
2934	异氰酸正丙酯	n-PROPYL ISOCYANATE	2482	P
2935	异氰酸正丁酯	n-BUTYL ISOCYANATE	2485	P
2936	异氰酸酯类，易燃的，有毒的，未另列明的或异氰酸酯溶液，易燃的，有毒的，未另列明的	ISOCYANTES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANTES SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	2478	P
2937	异氰酸酯类，有毒的，未另列明的或异氰酸酯溶液，有毒的，未另列明的	ISOCYANATES, TOXIS, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	2206	P
2938	异氰酸酯类，有毒的，易燃的，未另列明的或异氰酸酯溶液，有毒的，易燃的，未另列明的	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3080	P
2939	异山梨醇-5-单硝酸酯	ISOSORBIDE-5-MONONITRATE	3251	P
2940	异山梨醇二硝酸酯混合物，含有不小于60%的乳糖、甘露糖、淀粉或磷酸氢钙	ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch, or calcium hydrogen phosphate	2907	P
2941	异烷烃 (C16-C18)	ISOALKANES (C16-C18)
B
2942	异烷烃类与环烷类（C10-C11）	ISO- AND CYCLO-ALKANES (C10-C11)
B
2943	异烷烃类与环烷类（C12+）	ISO- AND CYCLO-ALKANES (C12+)
B
2944	异戊醇	ISOAMYL ALCOHOL
B
2945	异戊二烯（部分精制）	ISOPRENE (PART REFINED )
B
2946	异戊二烯（部分精制）	ISOPRENE (part refined)
B
2947	异戊二烯（异戊间二烯），稳定的	ISOPRENE, STABILIZED	1218	B,P
2948	异戊酸甲酯	METHYL ISOVALERATE	2400	P
2949	异戊烯类	ISOPENTENES	2371	P
2950	异辛烯类	ISOOCTENES	1216	P
2951	异亚丙基丙酮（莱基化氧）	MESITYL OXIDE	1229	B,P
2952	易燃固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC	3180	P
2953	易燃固体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC. N.O.S.	2925	P
2954	易燃固体，无机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.	3178	P
2955	易燃固体，氧化性，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3097	P
2956	易燃固体，有毒的，无机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	3179	P
2957	易燃固体，有毒的，有机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	2926	P
2958	易燃固体，有机的，熔融的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.	3176	P
2959	易燃固体，有机的，未另列明的	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	1325	P
2960	易燃液体，腐蚀性的，未另列明的	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	2924	P
2961	易燃液体，未另列明的	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	1993	P
2962	易燃液体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3286	P
2963	易燃液体，有毒的，未另列明的	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1992	P
2964	引火固体，无机的，未另列明的	PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	3200	P
2965	引火固体，有机的，未另列明的	PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	2846	P
2966	引火金属，未另列明的或引火合金，未另列明的	PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.	1383	P
2967	引火物品	ARTICLES, PYROPHORIC	0380	P
2968	引火液体，无机的，未另列明的	PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	3194	P
2969	引火液体，有机的，未另列明的	PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	2845	P
2970	印刷油墨，易燃的或印刷油墨相关材料（包括印刷油墨稀释剂或调稀剂），易燃的	PRINTING INK flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL(including printing ink thinning or reducing compound), flammable	1210	P
2971	油气，压缩的	OIL GAS, COMPRESSED	1071	P
2972	油酸	OLEIC ACID
B
2973	油酸汞	MERCURY OLEATE	1640	P
2974	油酸钾	POTASSIUM OLEATE
B
2975	油酰胺	OLEYLAMINE
B
2976	有毒固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	3290	P
2977	有毒固体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	2928	P
2978	有毒固体，无机的，未另列明的	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	3288	P
2979	有毒固体，氧化性的，未另列明的	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3086	P
2980	有毒固体，易燃的，无机的，未另列明的	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.	3535	P
2981	有毒固体，易燃的，有机的，未另列明的	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	2930	P
2982	有毒固体，有机的，未另列明的	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	2811	P
2983	有毒固体，遇水反应，未另列明的	TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3125	P
2984	有毒固体，自然的，未另列明的	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	3124	P
2985	有毒液体，（11）未另列明的（商品名称…，含…） Z类	NOXIOUS LIQUID, (11) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) CAT. Z
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2986	有毒液体，不易燃的，（1）未另列明的（商品名称...，含...）1型船，X类	NOXIOUS LIQUID, NF, (1) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST1, CAT. X
B
2987	有毒液体，不易燃的，（3）未另列明的（商品名称...，含...）2型船，X类	NOXIOUS LIQUID, NF, (3) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. X
B
2988	有毒液体，不易燃的，（5）未另列明的（商品名称...，含...）2型船， Y类	NOXIOUS LIQUID, NF, (5) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. Y
B
2989	有毒液体，不易燃的，（7）未另列明的（商品名称...，含...）3型船， Y类	NOXIOUS LIQUID, NF, (7) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Y
B
2990	有毒液体，不易燃的，（9）未另列明的（商品名称...，含...）3型船，Z类	NOXIOUS LIQUID, NF, (9) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Z
B
2991	有毒液体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	3289	P
2992	有毒液体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	2927	P
2993	有毒液体，无机的，未另列明的	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	3287	P
2994	有毒液体，氧化性，未另列明的	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	3122	P
2995	有毒液体，易燃，（8）未另列明的（运输名称...，含...）3型船， Y类	NOXIOUS LIQUID, F, (8) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Y
B
2996	有毒液体，易燃的，（10）未另列明的（商品名称...，含...）3型船， Z类	NOXIOUS LIQUID, F, (10) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Z
B
2997	有毒液体，易燃的，（2）未另列明的（商品名称...，含...）1型船，X类	NOXIOUS LIQUID, F, (2) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST1, CAT. X
B
2998	有毒液体，易燃的，（4）未另列明的（商品名称...，含...）2型船，X类	NOXIOUS LIQUID, F, (4) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. X
B
2999	有毒液体，易燃的，（6）未另列明的（商品名称....，含...）2型船，Y类	NOXIOUS LIQUID, F, (6) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. Y
B
3000	有毒液体，易燃的，有机的，未另列明的	TOXIC LIOUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	2929	P
3001	有毒液体，有机的，未另列明的	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	2810	P
3002	有毒液体，遇水反应，未另列明的	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	3123	P
3003	有机过氧化物，固体，样品	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE	3104	P
3004	有机过氧化物，固体的，样品，控温的	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	3114	P
3005	有机过氧化物，液体，样品	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE	3103	P
3006	有机过氧化物，液体的，样品，控温的	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	3113	P
3007	有机化合物的金属盐，易燃的，未另列明的	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	3181	P
3008	有机金属化合物，固体的，有毒的，未另列明的	ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	3467	P
3009	有机金属化合物，液体的，有毒的，未另列明的	ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S., LIQUID	3282	P
3010	有机金属物质，固体的，引火的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	3391	P
3011	有机金属物质，固体的，引火的，遇水反应的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	3393	P
3012	有机金属物质，固体的，遇水反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	3395	P
3013	有机金属物质，固体的，遇水反应，易燃的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	3396	P
3014	有机金属物质，固体的，遇水反应，自热性	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	3397	P
3015	有机金属物质，固体的，自热性的	ORGANMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	3400	P
3016	有机金属物质，液体的，引火的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	3392	P
3017	有机金属物质，液体的，遇水反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	3398	P
3018	有机金属物质，遇水反应，液体的，引火的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	3394	P
3019	有机金属物质，遇水反应，易燃的	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	3399	P
3020	有机磷化合物，固体的，有毒的，未另列明的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	3464	P
3021	有机磷化合物，液体的，有毒的，未另列明的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3278	P
3022	有机磷化合物，有毒的，易燃的，未另列明的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE N.O.S.	3279	P
3023	有机磷农药，固体的，有毒的	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2783	P
3024	有机磷农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2784	P
3025	有机磷农药，液体的，有毒的	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3018	P
3026	有机磷农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3017	P
3027	有机氯农药，固体的，有毒的	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2761	P
3028	有机氯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	2762	P
3029	有机氯农药，液体的，有毒的	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2996	P
3030	有机氯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	2995	P
3031	有机砷化合物，固体的，未另列明的	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	3465	P
3032	有机砷化合物，液体的，未另列明的	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	3280	P
3033	有机锡化合物，固体的，未另列明的	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	3146	P
3034	有机锡化合物，液体的，未另列明的	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	2788	P
3035	有机锡农药，固体的，有毒的	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	2786	P
3036	有机锡农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	2787	P
3037	有机锡农药，液体的，有毒的	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	3020	P
3038	有机锡农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	3019	P
3039	有机颜料，自热的	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	3313	P
3040	有色金属钻、刨、旋或切的屑，易自热的	FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS, or CUTTINGS in a form liable to self-heating	2793	B,P	铁屑；钢屑；细铁屑
3041	淤渣硫酸	SLUDGE ACID	1906	P
3042	鱼粉（鱼渣），稳定的，经抗氧剂处理的，按质量计，水份含量大于5%，但不大于12%，按质量计，脂肪含量不大于15%	FISHSMEAL(FISHSCRAP), STABILIZED Anti-oxidant treated. Moisture content greater than 5% but not exceeding 12% by mass. Fat content not more than 15%	2216	B,P
3043	鱼粉，未稳定的或鱼渣，未稳定的，高度危险的，水份含量不限，按质量计，脂肪含量应大于12%；经抗氧剂处理的鱼粉或鱼渣，按质量计，脂肪含量应大于15%	FISHMEAL, UNSTABILIZED FISHSCRAP, UNSTABILIZED High hazard Unrestricted moisture content, Unrestricted fat content in excess of 12% by mass; unrestricted fat content in excess of 15% by mass, in the case of anti-oxidant treated fishmeal or fishscrap	1374	P
3044	鱼雷，带有爆炸装药	TORPEDOES with bursting charge	0329
0330
0451	P
3045	鱼雷，液体燃料，带惰性弹头	TORPEDOES, LIQUID-FUELLED with inert head	0450	P
3046	鱼雷，液体燃料，带或不带爆炸装药	TORPEDOES, LIQUID-FUELLED with or without bursting charge	0449	P
3047	鱼雷弹头，带有爆炸装药	WARHEADS, TORPEDO with bursting charge	0221	P
3048	鱼油	FISH OIL
B
3049	鱼贮饲料（含有3%或以下含抗氧化剂的甲酸）	FISH SILAGE (containing 3% or less formic acid with antioxidant)
B
3050	玉米油	CORN OIL
B
3051	遇水反应固体，腐蚀性，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3131	P
3052	遇水反应固体，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	2813	P
3053	遇水反应固体，氧化的，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S	3133	P
3054	遇水反应固体，易燃的，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	3132	P
3055	遇水反应固体，有毒的，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	3134	P
3056	遇水反应固体，自热的，未另列明的	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	3135	P
3057	遇水反应液体，腐蚀性，未另列明的	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSRIVE, N.O.S.	3129	P
3058	遇水反应液体，未另列明的	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	3148	P
3059	遇水反应液体，有毒的，未另列明的	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3130	P
3060	原硅酸甲酯	METHYL ORTHOSILICATE	2606	P
3061	原甲酸乙酯	ETHYL ORTHOFORMATE	2524	P
3062	原钛酸四丙酯	TETRAPROPYL ORTHOTITANATE	2413	P
3063	原油	CRUDE OIL
B
3064	月桂烯	MYRCENE
B
3065	杂醇油	FUSEL OIL	1201	P
3066	杂酚油	CREOSOTE (coal tar)
B
3067	杂酚油（煤焦油）	CREOSOTE (COAL TAR)
B
3068	杂酚油（煤焦油）（C8-C22, 分子量116-278）	CREOSOTE (COAL TAR) (C8-C22, MW 116-278)
B
3069	在装置中的氢硼化铝	ALUMINIUM BOROHYDRIDE	2870	P
3070	炸弹，带有爆炸装药	BOMBS with bursting charge	0033
0034
0035
0291	P
3071	炸弹，装有易燃液体，带有爆炸装药	BOMBS, WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge	0399
0400	P
3072	窄馏分油	HEARTCUT DISTILLATE OIL
B
3073	樟脑，合成的	CAMPHOR synthetic	2717	P
3074	樟脑油	CAMPHOR OIL	1130	P
3075	长链（C11-C50）烷芳基磺酸钡	BARIUM LONG CHAIN (C11-C50) ALKARYL SULPHONATE
B
3076	长链（C17+）烷酸铜盐	COPPER SALT OF LONG CHAIN (C17+) ALKANOIC ACID
B
3077	长链烷芳基磺酸 （C16-C60）	LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONIC ACID (C16-C60)
B
3078	长链烷芳基磺酸镁（C11-C50）	MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONATE (C11-C50)
B
3079	长链烷芳基聚醚（C11-C20）	LONG-CHAIN ALKARYL POLYETHER (C11-C20)
B
3080	长链烷基（C11-C40）苯酚钙	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C11-C40) PHENATE
B
3081	长链烷基（C5-C10）苯酚钙	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C5-C10) PHENATE
B
3082	长链烷基苯酸硫化钙（C8-C40）	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL PHENATE SULPHIDE (C8-C40)
B
3083	长链烷基酚（C14-C18）	LONG-CHAIN ALKYLPHENOL (C14-C18)
B
3084	长链烷基酚（C18-C30）	LONG-CHAIN ALKYLPHENOL (C18-C30)
B
3085	长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物	LONG-CHAIN ALKYLPHENATE/PHENOL SULPHIDE MIXTURE
B
3086	长链烷基水杨酸钙（C13+）	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)
B
3087	长链烷基水杨酸钙（C18-C28）	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C18-C28) SALICYLATE
B
3088	长链烷基水杨酸镁（C11+）	MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C11+)
B
3089	照明弹药，带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge	0171
0254
0297
0300	P
3090	锗烷	GERMANE	2192	P
3091	锗烷，吸附性的	GERMANE, ADSORBED	3523	P
3092	诊疗废物，未具体说明的，未另列明的或（生物）医学废物，未另列明的或管制下的医疗废物，未另列明的	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REQULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	3291	P
3093	正丙醇	n-PROPANOL(PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	1274	B,P
3094	正丙醇胺	n-PROPANOLAMINE
B
3095	正丙基苯	n-PROPYLBENZENE	2364	P
3096	正丁胺	n-BUTYLAMINE	1125	P
3097	正丁醇	n-BUTYL ALCOHOL
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
3098	N-正丁基咪唑	N-n-BUTYLIMIDAZOLE	2690	P
3099	正丁醚	n-BUTYL ETHER	1149	B
3100	正庚醛	n-HEPTALDEHYDE	3056	P
3101	正庚酸	n-HEPTANOIC ACID
B
3102	正庚烯	n-HEPTENE	2278	P
3103	正癸烷	n-DECANE	2247	P
3104	正十二烷基硫醇	n-DODECYL MERCAPTAN
B
3105	正烷烃类（C10-C20）	n-ALKANES (C10-C20)
B
3106	正烷烃类（C9-C11）	n-ALKANES (C9-C11)
B
3107	正戊醇	n-AMYL ALCOHOL
B
3108	正戊酸（64%）/2-甲基丁酸（36%）混合物	n-PENTANOIC ACID (64%)/2-METHYL BUTYRIC ACID (36%) MIXTURE
B
3109	正戊酰氯	VALERYL CHLORIDE	2502	P
3110	正辛基硫醇	n-OCTYL MERCAPTAN
B
3111	脂肪酸（饱和的C13+）	FATTY ACID (SATURATED C13+)
B
3112	脂肪酸，（C12+）	FATTY ACIDS,（C12+）
B
3113	脂肪酸，（C16+）	FATTY ACIDS, (C16+)
B
3114	脂肪酸，（C8-C10）	FATTY ACIDS,（C8-C10）
B
3115	脂肪酸，主要直链的（C6-C18）2-乙基己基酯	FATTY ACIDS, ESSENTIALLY LINEAR (C6-C18) 2-ETHYLHEXYL ESTER
B
3116	脂肪酸甲酯	FATTY ACID METHYL ESTERS
B
3117	脂肪族（C10-C14）溶剂中的聚异丁烯胺	POLYISOBUTENAMINE IN ALIPHATIC (C10-C14) SOLVENT
B
3118	直接还原铁(A)块状，热铸的	DIRECT REDUCED IRON, (A) Briquettes, hot-moulded
B
3119	直接还原铁(B)块、颗粒和冷模砖	DIRECT REDUCED IRON, (B) lumps, pellets, cold-moulded briquettes
B
3120	直接还原铁(C)产生的粉末	DIRECT REDUCED IRON, (C) By-product fines
B
3121	直馏渣油	STRAIGHT RUN RESIDUE
B
3122	直镏汽油（直馏油）	STRAIGHT RUN
B
3123	植物酸油	VEGETABLE ACID OILS
B
3124	植物油混合物，含有少于15%的游离脂肪酸	VEGETABLE OIL MIXTURES, CONTAINING LESSTHAN 15% FREE FATTY ACID
B
3125	植物脂肪酸馏出物	VEGETABLE FATTY ACID DISTILLATES
B
3126	纸，经不饱和油处理的，未干透的（包括复写纸）	PAPER, UNSATURATED OIL TREATED incompletely dried(including carbon paper)	1379	P
3127	酯类，未另列明的	ESTERS, N.O.S.	3272	P
3128	制动液原始混合物：聚（2-8）亚烃基（C2-C3）乙二醇/聚亚烃基（C2-C10）乙二醇单烷基（C1-C4）乙醚及其硼酸酯	BRAKE FLUID BASE MIX: POLY(2-8)ALKYLENE (C2-C3) GLYCOLS/POLYALKYLENE (C2-C10)GLYCOLS MONOALKYL (C1-C4) ETHERS AND THEIR BORATE ESTERS
B
3129	制冷机，含有非易燃、无毒气体或氨类溶液（UN 2672）	REFRIGERATING MACHINES containing non- flammable, non-toxic gas or ammonia solution(UN 2672)	2857	P
3130	制冷机，含有易燃的、无毒的液化气体	REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas	3358	P
3131	制冷气体，R404A	REFRIGERANT GAS R 404A	3337	P
3132	制冷气体，R407A	REFRIGERANT GAS R 407A	3338	P
3133	制冷气体，R407B	REFRIGERANT GAS R 407B	3339	P
3134	制冷气体，R407C	REFRIGERANT GAS R 407C	3340	P
3135	制冷气体，未另列明的	REFRIGERANT GAS, N.O.S.	1078	P
3136	致冷的气体	REFRIGERANT GASES
B
3137	种子饼，含油量低于1.5%，且水分含量不超过11%	SEED CAKE，with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	2217	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
3138	种子饼，含植物油的,（a）经机械压榨的种子，含油量在10%以上或油和水份含量合计超过20%	SEED CAKE,containing vegetable oil(a)mechanically expelled seeds,containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	1386	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
3139	种子饼，含植物油的，(b)经溶剂萃取和压榨的种子，含油量不大于10%且当水份含量高于10%时，油和水份含量不大于20%	SEED CAKE,containing vegetable oil(b)mechanically expelled seeds,containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	1386	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
3140	仲丁醇	sec-BUTYL ALCOHOL
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
3141	仲甲醛	PARAFORMALDEHYDE	2213	P
3142	仲戊醇	sec-AMYL ALCOHOL
B
3143	仲乙醛（三聚乙醛）	PARALDEHYDE	1264	B,P
3144	2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠（浓度100%）	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONATE	3226	P
3145	2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯（浓度100%）	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL CHLORIDE	3222	P
3146	2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠（浓度100%）	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	3226	P
3147	2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯（浓度100%）	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL CHLORIDE	3222	P
3148	2-重氮-1-萘酚磺酸酯混合物D型（浓度<100%）	2-DIAZO-1-NAPHTHOLSULPHONIC ACID ESTER MIXTURE TYPE D	3226	P
3149	重铬酸铵	AMMONIUM DICHROMATE	1439	P
3150	重铬酸钠溶液（70%或以下）	SODIUM DICHROMATE SOLUTION(70% or less)
B
3151	重整产品	REFORMATES
B
3152	猪油	LARD
B
3153	助爆管，不带雷管	BOOSTERS without detonator	0042
0283	P
3154	助爆管，带雷管	BOOSTERS, WITH DETONATOR	0225
0268	P
3155	装药的喷射式钻孔枪，油井用，不带雷管	JET PERFORATING GUARGED oil well, without detonator	0124
0494	P
3156	装在设备中的锂金属蓄电池或同设备包装在一起的锂金属蓄电池（包含锂合金蓄电池）	LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT(including lithium alloy batteries)	3091	P
3157	装在设备中的锂离子蓄电池或同设备包装在一起的锂离子蓄电池（包括锂离子聚合物蓄电池）	LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT(including lithium ion polymer batteries)	3481	P
3158	装置，小型的，以烃类气体为动力的或给小型装置补充烃类气体的充气罐，带有释放装置	DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device	3150	P
3159	自反应固体，样品	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE	3224	P
3160	自反应固体，样品，控温的	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE,TEMPERATURE CONTROLLED	3234	P
3161	自反应液体，样品	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE	3223	P
3162	自反应液体，样品，控温的	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	3233	P
3163	自热固体，腐蚀性，有机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	3126	P
3164	自热固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	3192	P
3165	自热固体，无机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	3190	P
3166	自热固体，氧化性，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, OXIDZING, N.O.S.	3127	P
3167	自热固体，有毒的，无机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	3191	P
3168	自热固体，有毒的，有机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	3128	P
3169	自热固体，有机的，未另列明的	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	3088	P
3170	自热液体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	3188	P
3171	自热液体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	SELF-HEATNG LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC. N.O.S.	3185	P
3172	自热液体，无机的，未另列明的	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	3186	P
3173	自热液体，有毒的，无机的，未另列明的	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	3187	P
3174	自热液体，有毒的，有机的，未另列明的	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	3184	P
3175	自热液体，有机的，未另列明的	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3183	P
3176	棕榈仁酸油	PALM KERNEL ACID OIL
B
3177	棕榈仁硬脂精	PALM KERNEL STEARIN
B
3178	棕榈仁油	PALM KERNEL OIL
B
3179	棕榈仁油脂	PALM KERNEL OLEIN
B
3180	棕榈仁脂肪酸馏出物	PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE
B
3181	棕榈酸油	PALM ACID OIL
B
3182	棕榈硬脂精	PALM STEARIN
B
3183	棕榈油	PALM OIL
B
3184	棕榈油精	PALM OLEIN
B
3185	棕榈油脂肪酸甲酯	PALM OIL FATTY ACID METHYL ESTER
B
3186	棕榈脂肪酸馏出物	PALM FATTY ACID DISTILLATE
B
3187	棕榈中间馏出物	PALM MID-FRACTION
B
3188	钻井盐水（含有氯化锌）	DRILLING BRINES (CONTAINING ZINC CHLORIDE)
B
3189	钻井盐水（含有溴化钙）	DRILLING BRINES (CONTAINING CALCIUM BROMIDE)
B

附件2

《污染危害性货物名录（2021版）》（征求意见稿）

（以英文名称拼音排序）

《污染危害性货物名录》编写的依据

（一）《中华人民共和国水污染防治法》；

（二）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（国务院令第561号，2017年3月1日第五次修订）；

（三）《中华人民共和国船舶及其作业活动污染海洋环境防治管理规定》（交通运输部令〔2010〕第7号）；

（四）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令〔2010〕第25号）。

二、《污染危害性货物名录》各栏目的含义

（一）“序号”是指名录中污染危害性货物的顺序号，以阿拉伯数字表示。本名录的序号按照英文名称的首字母排序确定。为了确定英文名称顺序，置于货物英文名称前面的数字、字符（alpha-、gamma-、n-、N,N-、N-、N-n-、1-(2-tert-、5-tert-、beta-、p-、N,N'-、1H-、tert-、o-、sec-、L-以及([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR)]-），虽然是名称的组成部分，但不予考虑。

（二）“中文名称”和“英文名称”是指污染危害性货物中文名称和英文名称。

（三）“联合国编号”是指联合国危险货物运输专家委员会对每一包装运输的危险货物指定的编号。名录中标注多个联合国编号的货物，应根据该货物呈现的危险特性列入相应的联合国编号下。

（四）“运输方式”是指该货物可以采取的运输方式，其中“B”代表散装运输，“P”代表包装运输。

（五）“备注”是指该条目的货物要遵循的其他要求。对于该栏中只列出物质的，是指这些物质在运输时应参考该条目的要求。

污染危害性货物名录

（以英文名称字母排序）

本名录包括：

《国际海运危险货物规则》（IMDG code）第3部分危险货物一栏表中列明的包装货物（除UN1910 氧化钙、UN2807 磁化材料、UN2812铝酸钠，固体的、UN3334 空运受管制的液体，未另列明的以及UN3335 空运受管制的固体，未另列明的货物外）、第2.4章列明的包装自反应物质以及第2.5章列明的包装有机过氧化物；

《国际海运固体散装货物规则》（IMSBC code）附录1中的B组固体散装货物；

《国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL公约）附则Ⅰ附录1中列明的散装油类；

《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》（IBC code）第17章中列明的散装液体及18章中Z类液体；国际海事组织通函MEPC.2/Circ.表1中无有效期的货物及表5中列明的货物;

《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》（IGC code）第19章列明的散装液化气体；

未在本名录中列明但经评估具有污染危害性的货物。

具体名录如下：

序号	英文名称	中文名称	联合国编号	运输方式	备注
1	ACETAL	乙缩醛	1088	P
2	ACETALDEHYDE	乙醛	1089	B,P
3	ACETALDEHYDE AMMONIA	乙醛合氨	1841	P
4	ACETALSEHYDE OXIME	乙醛肟	2332	P
5	ACETIC ACID	乙酸
B
6	ACETIC ACID SOLUTION not less than 50% but mot more than 80% acid, by mass	乙酸溶液，按质量计，含酸不小于50%，但不大于80%	2790	P
7	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass	冰醋酸或乙酸溶液，按质量计，含酸大于80%	2789	P
8	ACETIC ANHYDRIDE	乙酸酐	1715	B,P
9	ACETOCHLOR	乙草胺
B
10	ACETONE (ACETONE SOLUTIONS)	丙酮	1090	B,P	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
11	ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED	丙酮合氰化氢，稳定的（丙酮氰醇）	1541	B,P
12	ACETONE OILS	丙酮油	1091	P
13	ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	丙酮-连苯三酚共聚物 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸盐（浓度100%）	3228	P
14	ACETONITRILE	乙腈	1648	B,P
15	ACETONITRILE (low purity grade)	乙腈（低纯度）
B
16	ACETYL ACETONE PEROXIDE	过氧化乙酰丙酮（浓度≤42%）	3105	P
17	ACETYL ACETONE PEROXIDE	过氧化乙酰丙酮（浓度≤32%糊状）	3106	P
18	ACETYL BROMIDE	乙酰溴	1716	P
19	ACETYL CHLORIDE	乙酰氯	1717	P
20	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	过氧化乙酰磺酰环己烷（浓度≤82%）	3112	P
21	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	过氧化乙酰磺酰环己烷（浓度≤32%）	3115	P
22	ACETYL IODIDE	乙酰碘	1898	P
23	ACETYL METHYL CARBINOL	乙酰甲基甲醇	2621	P
24	ACETYLENE, DISSOLVED	乙炔，溶解的	1001	P
25	ACETYLENE, SOLVENT FREE	乙炔，无溶剂	3374	P
26	ACID OIL MIXTURE FROM SOYABEAN, CORN (maize)AND SUNFLOWER OIL REFINING	从大豆油、玉米油及葵花籽油精炼的酸性油混合物
B
27	ACRIDINE	吖啶	2713	P
28	ACROLEIN DIMER, STABILIZED	丙烯醛二聚物，稳定的	2607	P
29	ACROLEIN, STABILIZED	丙烯醛，稳定的	1092	P
30	ACRYLAMIDE SOLUTION	丙烯酰胺溶液	3426	P
31	ACRYLAMIDE SOLUTION (50% or less)	丙烯酰胺溶液（50%或以下）
B
32	ACRYLAMIDE, SOLID	丙烯酰胺，固体的	2074	P
33	ACRYLIC ACID / DIMETHYLDIALLYLAMMONIUM CHLORIDE COPOLYMER, PARTIAL SODIUM SALT (MWt 1500-4000, AQUEOUS SOLUTION)	丙烯酸/二甲基二烯丙基氯化铵共聚物，部分钠盐（MWt 1500-4000，水溶液）
B
34	ACRYLIC ACID / ETHENESULFONIC ACID COPOLYMER WITH PHOSPHONATE GROUPS, SODIUM SALT SOLUTION	具有膦酸基团的丙烯酸/乙烯磺酸共聚物，钠盐溶液
B
35	ACRYLIC ACID, STABILIZED	丙烯酸，稳定的	2218	B,P
36	ACRYLONITRILE, STABILIZED	丙烯腈，稳定的	1093	B,P
37	ACRYLONITRILE-STYRENE COPOLYMER DISPERSION IN POLYETHER POLYOL	聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物
B
38	ADHESIVES containing flammable liquid	胶粘剂，含有易燃液体	1133	P
39	ADIPONITRILE	己二腈	2205	B,P
40	ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	吸附性气体，易燃的，未另列明的	3510	P
41	ADSORBED GAS, N.O.S.	吸附性气体，未另列明的	3511	P
42	ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	吸附性气体，氧化性的，未另列明的	3513	P
43	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，易燃的，未另列明的	3514	P
44	ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	3516	P
45	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	3517	P
46	ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，未另列明的	3512	P
47	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的，未另列明的	3518	P
48	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	吸附性气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	3515	P
49	AEROSOLS	喷雾剂	1950	P
50	AIR REFRIGERATED LIQUID	空气，冷冻液体	1003	P
51	AIR, COMPRESSED	空气，压缩的	1002	P
52	AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK(containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine)	飞行器液压动力装置燃料（装有无水肼和甲基肼的混合液）（M86燃料）	3165	P
53	ALACHLOR TECHNICAL (90% or more)	甲草胺（90%或以上）
B
54	ALCOHOL (C10-C18) POLY (7) ETHOXYLATE	聚（7）乙氧化醇（C10-C18）
B
55	ALCOHOL (C12-C16) POLY(1-6)ETHOXYLATES	聚（1-6）乙氧化醇（C12-C16）
B
56	ALCOHOL (C12-C16) POLY(20+)ETHOXYLATES	聚（20+）乙氧化醇（C12-C16）
B
57	ALCOHOL (C12-C16) POLY(7-19)ETHOXYLATES	聚（7-19）乙氧化醇（C12-C16）
B
58	ALCOHOL (C6-C17) (SECONDARY) POLY(3-6)ETHOXYLATES	聚（3-6）乙氧化（仲）醇（C6-C17）
B
59	ALCOHOL (C6-C17) (SECONDARY) POLY(7-12)ETHOXYLATES	聚（7-12）乙氧化（仲）醇（C6-C17）
B
60	ALCOHOL (C9-C11) POLY (2.5-9) ETHOXYLATE	聚（2.5-9）乙氧化醇（C9-C11）
B
61	ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S. in alcohol	醇化物溶液，未另列明的，溶于乙醇中	3274	P
62	ALCOHOLIC BEVERAGES, N.O.S.	酒精饮料，未另列明的
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
63	ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume	酒精饮料，按体积计，含酒精大于70%	3065	P
64	ALCOHOLS (C12-C13), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR	醇类（C12-C13），伯，直链和主要直链的
B
65	ALCOHOLS (C13+)	醇类（C13+）
B
66	ALCOHOLS (C14-C18), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR	醇类（C14-C18），伯，直链和主要直链的
B
67	ALCOHOLS (C8-C11), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR	醇类（C8-C11），伯，直链和主要直链的
B
68	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	醇类，易燃的，有毒的，未另列明的	1986	P
69	ALCOHOLS, N.O.S.	醇类，未另列明的	1987	P
70	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	醛类，易燃的，有毒的，未另列明的	1988	P
71	ALDEHYDES, N.O.S.	醛类，未另列明的	1989	P
72	ALDOL	丁间醇醛（3-羟基丁醛）	2839	P
73	ALKALI EARTH METAL AMALGAM, SOLID	碱土金属汞齐，固体的	3402	P
74	ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	碱金属醇化物，自热的，腐蚀性的，未另列明的	3206	P
75	ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.	碱金属合金，液体的，未另列明的	1421	P
76	ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID	碱金属汞齐，液体的	1389	P
77	ALKALI METAL AMALGAM, SOLID	碱金属汞齐，固体的	3401	P
78	ALKALI METAL AMIDE	氨基碱金属	1390	P
79	ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	碱金属分散体或碱土金属分散体	1391	P
80	ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE	碱金属分散体，易燃的或碱土金属分散体，易燃的	3482	P
81	ALKALINE EARTH METAL ALGOHOLATES, N.O.S.	碱土金属醇化物，未另列明的	3205	P
82	ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.	碱土金属合金，未另列明的	1393	P
83	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID	碱土金属汞齐，液体的	1392	P
84	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, LIQUID, N.O.S.	生物碱类，液体的，未另列明的或生物碱盐类，液体的，未另列明的	3140	P
85	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS SALTS, SOLID, N.O.S.	生物碱类，固体的，未另列明的或生物碱盐类，固体的，未另列明的	1544	P
86	n-ALKANES (C10-C20)	正烷烃类（C10-C20）
B
87	ALKANES (C6-C9)	烷烃类（C6-C9）
B
88	n-ALKANES (C9-C11)	正烷烃类（C9-C11）
B
89	ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)	烷芳基聚醚（C9-C20）
B
90	ALKENOIC ACID, POLYHYDROXY ESTER BORATED	链烯酸，硼酸化聚羟基酯
B
91	ALKENYL (C11+) AMIDE	烯基（C11+）胺基化合物
B
92	ALKENYL (C16-C20) SUCCINIC ANHYDRIDE	烯基（C16-C20）琥珀酸酐
B
93	ALKYL (C10-C15, C12 RICH) PHENOL POLY (4-12) ETHOXYLATE	聚（4-12）乙氧基化烷基（C10-C15，富含C12）苯酚
B
94	ALKYL (C11-C17) BENZENE SULPHONIC ACID	烷基（C11-C17）苯磺酸
B
95	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	烷基（C12+）二甲胺
B
96	ALKYL (C12+), PRIMARY, LINEAR	醇类（C12+），伯，直链的
B
97	ALKYL (C12-C14) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)	烷基（C12-C14）聚葡糖苷溶液（55%或以下）
B
98	ALKYL (C18+) TOLUENES	烷基（C18+）甲苯
B
99	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, LOW OVERBASE	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，低高碱性的
B
100	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULPHONIC ACID, CALCIUM SALTS, HIGH OVERBASE	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，高高碱性的
B
101	ALKYL (C3-C4) BENZENES	烷基（C3-C4）苯
B
102	ALKYL (C5-C8) BENZENES	烷基（C5-C8）苯
B
103	ALKYL (C7-C9) NITRATES	烷基（C7-C9）硝酸酯
B
104	ALKYL (C8-C10) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (65% or less）	烷基（C8-C10）聚葡糖苷溶液（65%或以下）
B
105	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(40% or less/60% OR MORE) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)	烷基（C8-C10）/（C12-C14）：（50%/50%）聚葡糖苷溶液（55%或以下）
B
106	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(50%/50%) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% or less)	烷基（C8-C10）/（C12-C14）：（50%/50%）聚葡糖苷溶液 （55%或以下）
B
107	ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(60% OR MORE/40% or less) POLYGLUCOSIDE SOLUTION(55% or less)	烷基（C8-C10）/（C12-C14）（60%或以上/40%或以下）聚葡糖苷溶液（55%或以下）
B
108	ALKYL (C8-C40) PHENOL SULPHIDE	烷基（C8-C40）酚硫化物
B
109	ALKYL (C8-C9) PHENYLAMINE IN AROMATIC SOLVENTS	芳烃溶剂中的烷基（C8-C9）苯胺
B
110	ALKYL (C9-C15) PHENYL PROPOXYLATE	烷基（C9-C15）苯基丙氧基化物
B
111	ALKYL ACRYLATE-VINYLPYRIDINE COPOLYMER IN TOLUENE	甲苯中的烷基丙烯酸脂-乙烯基吡啶共聚物
B
112	ALKYL BENZENE DISTILLATION BOTTOMS	烷基苯蒸馏物
B
113	ALKYL DITHIOCARBAMATE (C19-C35)	烷基二硫代氨基甲酸酯（C19-C35）
B
114	ALKYL ESTER COPOLYMER (C4-C20)	烷基酯共聚物（C4-C20）
B
115	ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL	烷基磺酸苯酚酯
B
116	ALKYL(C10-C20, SATURATED AND UNSATURATED) PHOSPHITE	烷基（C10-C20，饱和及不饱和）亚磷酸酯
B
117	ALKYL(C12-C16) PROPOXYAMINE ETHOXYLATE	烷基（C12-C16）丙氧基胺乙氧基化物
B
118	ALKYL(C18-C28)TOLUENESULFONIC ACID	烷基（C18-C28）甲苯磺酸
B
119	ALKYL(C18-C28)TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, BORATED	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，硼酸化的
B
120	ALKYL(C3-C11)BENZENS WITH PHENOL-PHENOLFORMALDEHYDE/ACRYLATE POLYMERS(33% or less)	烷基（C3-C11）苯类，含有酚醛/丙烯酸酯聚合物（33%或以下）
B
121	ALKYL(C7-C11)PHENOL POLY(4-12) ETHOXYLATE	烷基（C7-C11）酚聚（4-12）乙氧基化物
B
122	ALKYL(C9+)BENZENES	烷基（C9+）苯
B
123	ALKYL/CYCLO (C4-C5) ALCOHOLS	烷基/环（C4-C5）醇类
B
124	ALKYLARYL PHOSPHATE MIXTURES (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers)	烷芳基磷酸酯混合物（二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构体0.02%以下）
B
125	ALKYLATED (C4-C9) HINDERED PHENOLS	烷基化（C4-C9）受阻酚
B
126	ALKYLATES-FUEL	烷基化燃料
B
127	ALKYLBENZENE MIXTURES (containing at least 50% of toluene)	烷基苯混合物（甲苯至少50%）
B
128	ALKYLBENZENE SULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	烷基苯磺酸，钠盐溶液
B
129	ALKYLBENZENE, ALKYLINDANE, ALKYLINDENE MIXTURE (EACH C12-C17)	烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物（各C12-C17）
B
130	ALKYLBENZENES MIXTURES (containing naphthalene)	烷基苯混合物（含萘）
B
131	ALKYLDITHIOTHIADIAZOLE (C6-C24)	烷基二硫代噻二唑（C6-C24）
B
132	ALKYLENOLS (C10-C18, C12 rich)	烷基（C10-C15，富含C12）苯酚聚（4-12）硬脂酸
B
133	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2 -C12 homologues)	烷基苯酚类，液体的，未另列明的，（包括C2至C12同系物）	3145	P
134	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.(including C2-C12 homologues)	烷基苯酚类，固体的，未另列明的，（包括C2至C12的同系物）	2430	P
135	ALKYLSULPHURIC ACIDS	烷基硫酸	2571	P
136	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid	烷基磺酸，液体的或芳基磺酸，液体的，含游离硫酸大于5%	2584	P
137	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid	烷基磺酸，液体的或芳基磺酸，液体的，含游离硫酸不大于5%	2586	P
138	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid	烷基磺酸，固体的或芳基磺酸，固体的，含游离硫酸大于5%	2583	P
139	ALKYSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid	烷基磺酸，固体的或芳基磺酸，固体的，含游离硫酸不大于5%	2585	P
140	ALLYL ACETATE	乙酸烯丙酯	2333	P
141	ALLYL ALCOHOL	烯丙醇	1098	B,P
142	ALLYL BROMIDE	烯丙基溴	1099	P
143	ALLYL CHLORIDE	丙烯基氯（烯丙基氯）	1100	B,P
144	ALLYL CHLOROFORMATE	氯甲酸烯丙酯	1722	P
145	ALLYL ETHYL ETHER	乙基烯丙基醚	2335	P
146	ALLYL FORMATE	甲酸烯丙酯	2336	P
147	ALLYL GLYCIDYL ETHER	烯丙基缩水甘油醚	2219	P
148	ALLYL IODIDE	烯丙基碘	1723	P
149	ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED	异硫氰酸烯丙脂，稳定的	1545	P
150	ALLYLAMINE	烯丙胺	2334	P
151	ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	烯丙基三氯硅烷，稳定的	1724	P
152	ALUMIA HYDRATE	氢氧化铝
A和B	水合氧化铝
153	ALUMINIUM BOROHYDRIDE	在装置中的氢硼化铝	2870	P
154	ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS	溴化铝，无水的	1725	P
155	ALUMINIUM BROMIDE, SOLUTION	溴化铝溶液	2580	P
156	ALUMINIUM CARBIDE	碳化铝	1394	P
157	ALUMINIUM CHLORIDE, SOLUTION	氯化铝溶液	2581	P
158	ALUMINIUM CHLORIDE/HYDROGEN CHLORIDE SOLUTION	氯化铝/氯化氢溶液
B
159	ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	硅铁铝粉	1395	B,P
160	ALUMINIUM HYDRIDE	氢化铝	2463	P
161	ALUMINIUM HYDROXIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM CARBONATE SOLUTION (40% OR LESS)	氢氧化铝，氢氧化钠，碳酸钠溶液（40%或以下）
B
162	ALUMINIUM NITRATE	硝酸铝	1438	B,P
163	ALUMINIUM PHOSPHIDE	磷化铝	1397	P
164	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	铝粉，未经涂层的	1396	P
165	ALUMINIUM RESINATE	树脂酸铝	2715	P
166	ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	硅铝粉，未经涂层的	1398	B,P
167	ALUMINIUM SMELTING BYPRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS	铝熔炼副产品或铝再熔副产品	3170	B,P	铝渣；铝盐渣；铝浮沫；废阴极；废电解列
168	ALUMINIUM SULPHATE SOLUTION	硫酸铝溶液
B
169	ALUMINUM CHLORIDE, ANHYDROUS	氯化铝，无水的	1726	P
170	ALUMINUM PHOSPHIDE PESTCIDE	磷化铝农药	3048	P
171	ALUMINUM POWDER, COATED	铝粉，经涂层的	1309	P
172	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	胺类，易燃的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，易燃的，腐蚀的，未另列明的	2733	P
173	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	胺类，液体的，腐蚀的，易燃的，未另列明的或聚胺类，液体的，腐蚀的，易燃的，未另列明的	2734	P
174	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	胺类，液体的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，液体的，腐蚀的，未另列明的	2735	P
175	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	胺类，固体的，腐蚀的，未另列明的或聚胺类，固体的，腐蚀的，未另列明的	3259	P
176	2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL	2-氨基-2-甲基-1-丙醇
B
177	2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water by mass	2-氨基-4,6-二硝基苯酚，湿的，按质量计，含水不小于20%	3317	P
178	2-AMINO-4-CHLOROPHENOL	2-氨基-4-氯苯酚	2673	P
179	2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE	2-氨基-5-二乙基氨基戊烷	2946	P
180	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	2-(2-氨基乙氧基)乙醇	3055	B,P
181	AMINOETHYL ETHANOLAMINE	氨乙基乙醇胺
B
182	AMINOETHYLDIETHANOLAMINE/AMINOETHYLETHANOLAMINE SOLUTION	氨乙基二乙醇胺//氨乙基乙醇胺溶液
B
183	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	N-氨基乙基哌嗪	2815	B,P
184	AMINOPHENOLS(o-, m-, p-)	氨基苯酚类（邻-，间-，对-）	2512	P
185	AMINOPYRIDINES(o-, m-, p-)	氨基吡啶类（邻-，间-，对-）	2671	P
186	AMMONIA AQUEOUS (28% or less)	氨水（28%或以下）
B
187	AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957 at 15℃ in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia by mass	氨溶液，15℃时的相对密度为0.880至0.957，含氨大于10%，但不大于35%	2672	P
188	AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15℃ in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia	氨溶液，15℃时相对密度小于0.880，含氨量大于35%，但不大于50%	2073	P
189	AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15℃ in water, with more than 50% ammonia	氨溶液，15℃时相对密度小于0.880，含氨量大于50%	3318	P
190	AMMONIA, ANHYDROUS	氨，无水的	1005	B,P
191	AMMONIUM ARSENATE	砷酸铵	1546	P
192	AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION (less than 25%)	氯化铵溶液（25%以下）
B
193	AMMONIUM DICHROMATE	重铬酸铵	1439	P
194	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION	二硝基邻甲酚铵溶液	3424	P
195	AMMONIUM DINITRO-ortho-CRESOLATE, SOLID	二硝基-邻-甲酚铵，固体的	1843	P
196	AMMONIUM FLUORIDE	氟化铵	2505	P
197	AMMONIUM FLUOROSILICATE	氟硅酸铵	2854	P
198	AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION	磷酸氢铵溶液
B
199	AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE	硫酸氢铵	2506	P
200	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	二氟化氢铵溶液	2817	P
201	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID	二氟化氢铵，固体的	1727	P
202	AMMONIUM LIGNOSULPHONATE SOLUTIONS	木质素磺酸铵溶液
B
203	AMMONIUM METAVANADATE	偏钒酸铵	2859	P
204	AMMONIUM NITRATE	硝酸铵	0222	B,P
205	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZERS	硝酸铵基化肥	2067
2071	B,P
206	AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL intermediate for blasting explosives	硝酸铵乳液或悬浮液或凝胶，爆破炸药中间体	3375	P
207	AMMONIUM NITRATE SOLUTION (93% or less)	硝酸铵溶液（93%或以下）
B
208	AMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% combustible substances including any organic substance calculated as carbon to the exclusion of any other added substance	硝酸铵，含有不大于0.2%的可燃物质，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加物质	1942	P
209	AMMONIUM NITRATE, LIQUID(hot concentrated solution)	硝酸铵，液体的（热浓溶液）	2426	P
210	AMMONIUM PERCHLORATE	高氯酸铵	0402
1442	P
211	AMMONIUM PERSULPHATE	过硫酸铵	1444	P
212	AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	苦味酸铵，湿的，按质量计，含水不小于10%	1310	P
213	AMMONIUM POLYPHOSPHATE SOLUTION	聚磷酸铵溶液
B
214	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	多硫化铵溶液	2818	P
215	AMMONIUM POLYVANADATE	多钒酸铵	2861	P
216	AMMONIUM SULPHATE SOLUTION	硫酸铵溶液
B
217	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	硫化铵溶液	2683	P
218	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION(45% or less)	硫化铵溶液（45%或以下）	2683	B
219	AMMONIUM THIOSULPHATE SOLUTION (60% or less)	硫代硫酸铵溶液（60%或以下）
B
220	AMMOUIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass	苦味酸铵，干的或湿的，按质量计，含水小于10%	0004	P
221	AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge	照明弹药，带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	0171
0254
0297
0300	P
222	AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge	燃烧弹药，带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	0009
0010	P
223	AMMUNITION, PRACTICE	练习用弹药	0362
0488	P
224	AMMUNITION, PROOF	测试用弹药（试验用弹药）	0363	P
225	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge	催泪弹药（催泪弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	0018
0019
0301	P
226	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	催泪弹药，非爆炸性的，不带起爆装置或发射剂，无引信的	2017	P
227	AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge	毒性弹药（毒性弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	0020
0021	P
228	AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	毒性弹药，非爆炸性的，不带起爆装置或发射剂，无引信的	2016	P
229	AMMUNITON, INCENDIARY liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge	燃烧弹药，液态或胶质，带起爆装置、发射剂或推进剂	0247	P
230	AMMUNTION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	白磷燃烧弹药，带起爆装置、发射剂或推进剂	0243
0244	P
231	AMMUNTION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge	发烟弹药（烟幕弹），带或不带起爆装置、发射剂或推进剂	0015
0016
0303	P
232	AMMUNTION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	白磷发烟弹药（白磷烟幕弹），带起爆装置、发射剂或推进剂	0245
0246	P
233	AMORPHOUS SODIUM SILICATE LUMPS	非晶硅酸钠
B
234	AMYL ACETATES(AMYL ACETATE (all isomers))	乙酸戊酯类（乙酸戊酯（所有异构体））	1104	B,P
235	AMYL ACID PHOSPHATE	酸式磷酸戊酯	2819	P
236	tert-AMYL ALCOHOL	叔戊醇
B
237	n-AMYL ALCOHOL	正戊醇
B
238	AMYL ALCOHOL, PRIMARY	伯戊醇
B
239	AMYL BUTYRATES	丁酸戊酯类	2620	P
240	AMYL CHLORIDES	戊基氯类	1107	P
241	tert-AMYL ETHYL ETHER	叔戊基乙基醚
B
242	AMYL FORMATES	甲酸戊酯类	1109	P
243	tert-AMYL HYDROPEROXIDE	叔戊基过氧化氢（浓度≤88%）	3107	P
244	AMYL MERCAPTANS	戊硫醇类	1111	P
245	tert-AMYL METHYL ETHER	叔戊基甲基醚
B
246	n-AMYL METHYL KETONE(METHYL AMYL KETONE)	甲基戊基（甲）酮	1110	B,P
247	AMYL NITRATE	硝酸戊酯	1112	P
248	AMYL NITRITE	亚硝酸戊酯	1113	P
249	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	过氧-2-乙基己酸叔戊酯（浓度≤100%）	3115	P
250	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE	过氧-2-乙基己基碳酸叔戊酯（浓度≤100%）	3105	P
251	tert-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	过氧-3,5,5-三甲基乙酸叔戊酯（浓度≤100%）	3105	P
252	tert-AMYL PEROXYACETATE	过乙酸叔戊酯（浓度≤62%）	3105	P
253	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	过氧苯甲酸叔戊酯（浓度≤100%）	3103	P
254	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔戊酯（浓度≤77%）	3115	P
255	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸新戊酯（浓度≤47%）	3119	P
256	tert-AMYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸叔戊酯（浓度≤77%）	3113	P
257	AMYLAMINES	戊胺类	1106	P
258	tert-AMYLPEROXY ISOPROPYL CARBONATE	过氧叔戊基碳酸异丙酯（浓度≤77%）	3103	P
259	AMYLTRICHLOROSILANE	戊基三氯硅烷	1728	P
260	ANILINE	苯胺	1547	B,P
261	ANILINE HYDROCHLORIDE	盐酸苯胺	1548	P
262	ANISIDINE	茴香胺类	2431	P
263	ANISOLE	茴香醚	2222	P
264	ANISOYL CHLORIDE, LIQUID	茴香酰氯	1729	P
265	ANTIMONY COMPOUND, INORDANIC, LIQUID, N.O.S.	锑化合物，无机的，液体的，未另列明的	3141	P
266	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	锑化合物，无机的，固体的，未另列明的	1549	P
267	ANTIMONY LACTATE	乳酸锑	1550	P
268	ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID	五氯化锑，液体的	1730	P
269	ANTIMONY PENTACHLORIDE, SOLUTION	五氯化锑溶液	1731	P
270	ANTIMONY PENTAFLUORIDE	五氟化锑	1732	P
271	ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	酒石酸锑钾	1551	P
272	ANTIMONY POWDER	锑粉	2871	P
273	ANTIMONY TRICHLORIDE	三氯化锑	1733	P
274	ARGON, COMPRESSED	氩，压缩的	1006	P
275	ARGON, ERFRIGERATED LIQUID	氩，冷冻液体	1951	P
276	AROMATIC OIL (EXCLUDING VEGETABLE OIL)	芳烃油类（不包括植物油）
B
277	ARSENIC	砷	1558	P
278	ARSENIC ACID, LIQUID	砷酸，液体的	1553	P
279	ARSENIC ACID, SOLID	砷酸，固体的	1554	P
280	ARSENIC BROMIDE	三溴化砷	1555	P
281	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.	砷化合物，液体的，未另列明的，无机的，包括：砷酸盐类、未另列明的；亚砷酸盐类，未另列明的；硫化砷类，未另列明的	1556	P
282	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.	砷化合物，固体的，未另列明的，无机的，包括：砷酸盐类、未另列明的；亚砷酸盐类，未另列明的；硫化砷类，未另列明的	1557	P
283	ARSENIC PENTOXIDE	五氧化二砷	1559	P
284	ARSENIC TRICHLORIDE	三氯化砷	1560	P
285	ARSENIC TRIOXIDE	三氧化二砷	1561	P
286	ARSENICAL DUST	砷粉尘	1562	P
287	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	含砷农药，液体的，有毒的	2994	P
288	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint between 23℃ and 61℃	含砷农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	2993	P
289	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	含砷农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2760	P
290	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	含砷农药，固体的，有毒的	2759	P
291	ARSINE	胂	2188	P
292	ARSINE, ADSORBED	胂，吸附性的	3522	P
293	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	含有易燃气体的物品，未另列明的	3540	P
294	ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.	含有有机过氧化物的物品，未另列明的	3545	P
295	ARTICLES CONTAINING
CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.	含有腐蚀性物质的物品，未另列明的	3547	P
296	ARTICLES CONTAINING A
SUBSTANCE WHICH EMITS
FLAMMABLE GAS IN
CONTACT WITH WATER, N.O.S.	含有遇水放出易燃气体的物质的物品，未另列明的	3543	P
297	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.	含有易自燃物质的物品，未另列明的	3542	P
298	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.	含有易燃气体的物品，未另列明的	3537	P
299	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.	含有易燃固体的物品，未另列明的	3541	P
300	ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.	含有杂类危险货物的物品，未另列明的	3548	P
301	ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GAS, N.O.S.	含有非易燃、无毒气体的物品，未另列明的	3538	P
302	ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.	含有氧化性物质的物品，未另列明的	3544	P
303	ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.	含有有毒气体的物品，未另列明的	3539	P
304	ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.	含有有毒物质的物品，未另列明的	3546	P
305	ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI)	爆炸性物品，极不敏感的（物品，EEI）	0486	P
306	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	爆炸性物品，未另列明的	0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472	P
307	ARTICLES, PRESSURZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC (containing non- flammable gas)	气压或液压物品（含非易燃气体）	3164	P
308	ARTICLES, PYROPHORIC	引火物品	380	P
309	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	烟火制品，用于产生技术效果	0428
0429
0430
0431
0432	P
310	ARYL POLYOLEFINS (C11-C50)	芳基聚烯烃（C11-C50）
B
311	ASBESTOS, CHRYSOTILE	石棉，温石棉	2590	P
312	L-ASPARTIC ACID, HOMOPOLYMER, SODIUM SALT (AQUEOUS SOLUTION)	L-天冬氨酸，均聚合物，钠盐（水溶液）
B
313	AUTOMOTIVE	车用汽油
B
314	AVIATION	航空汽油
B
315	AVIATION ALKYLATES (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95 - 120°C)	航空烷基化汽油（C8链烷烃和异构烷烃沸点95-120°C）
B
316	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-METHOXY-VALERONITRILE)	2,2'-偶氮二-(2,4-二甲基-4-甲氧基戊腈)（浓度100%）	3236	P
317	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYLVALERONITRILE)	2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈)（浓度100%）	3236	P
318	2,2'-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRILE)	2,2'-偶氮二-(2-甲基丁腈)（浓度100%）	3236	P
319	2,2'-AZODI(ETHYL-2-METHYLPROPIONATE)	2,2'-偶氮二-(2-甲基丙酸乙酯)（浓度100%）	3235	P
320	1,1'-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE）	1,1'-偶氮-二环己基甲腈（浓度100%）	3226	P
321	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE)	2,2'-偶氮二异丁腈（浓度100%）	3234	P
322	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) as a water-based paste	2,2'-偶氮二异丁腈，水基糊状（浓度≤50%）	3224	P
323	AZODICARBONAMIDE	偶氮（二）甲酰胺	3242	P
324	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	B型偶氮二甲酰胺配制品，控温的（浓度<100%）	3232	P
325	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C	C型偶氮二甲酰胺配制品（浓度<100%）	3224	P
326	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	C型偶氮二甲酰胺配制品，控温的（浓度<100%）	3234	P
327	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D	D型偶氮二甲酰胺配制品（浓度<100%）	3226	P
328	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	D型偶氮二甲酰胺配制品,控温的（浓度<100%）	3236	P
329	BARIUM	钡	1400	P
330	BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC	钡合金，引火的	1854	P
331	BARIUM AZIDE dry or containing less than 50% water, by mass	叠氮化钡，干的或湿的，按质量计，含水小于50%	0224	P
332	BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass	叠氮化钡，湿的，按质量计，含水不小于50%	1571	P
333	BARIUM BROMATE	溴酸钡	2719	P
334	BARIUM CHLORATE SOLUTION	氯酸钡溶液	3405	P
335	BARIUM CHLORATE, SOLID	氯酸钡，固体的	1445	P
336	BARIUM COMPOUND, N.O.S.	钡化合物，未另列明的	1564	P
337	BARIUM CYANIDE	氰化钡	1565	P
338	BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine	次氯酸钡，含有效氯大于22%	2741	P
339	BARIUM LONG CHAIN (C11-C50) ALKARYL SULPHONATE	长链（C11-C50）烷芳基磺酸钡
B
340	BARIUM NITRATE	硝酸钡	1446	B,P
341	BARIUM OXIDE	氧化钡	1884	P
342	BARIUM PERCHLORATE SOLUTION	高氯酸钡溶液	3406	P
343	BARIUM PERCHLORATE, SOLID	高氯酸钡，固体的	1447	P
344	BARIUM PERMANGANATE	高锰酸钡	1448	P
345	BARIUM PEROXIDE	过氧化钡	1449	P
346	BATTERIES, CONTAINNG SODIUM or CELLS, CONTAINING SODIUM	蓄电池，含有钠或电池，含有钠	3292	P
347	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID electric storage	蓄电池，干的，含固体氢氧化钾，蓄存电的	3028	P
348	BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE	镍金属氢电池	3496	P
349	BATTERIES, WET, FILLEO WITH ACID electric storage	蓄电池，湿的，装有酸液，蓄存电的	2794	P
350	BATTERIES, WET, FILLEO WITH ALKALI electric storage	蓄电池，湿的，装有碱液，蓄存电的	2795	P
351	BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE electric storage	蓄电池，湿的，不溢出的，蓄存电的	2800	P
352	BATTERY FLUID, ALKALI	电池液，碱性的	2797	P
353	BATTERY-POWERED VEHICLE or BATTERY-POWERED EQUIPMENT	电池驱动的车辆或电池驱动的设备	3171	P
354	BENDIOCARB	恶虫威	2757	P
355	BENZALDEHYDE	苯甲醛	1990	P
356	BENZENE	苯	1114	P
357	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE	苯和含苯10%或以上的混合物
B
358	BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE as a paste	1,3-二磺酰苯肼，糊状（浓度52%）	3226	P
359	BENZENEPROPANOIC ACID, 3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL), 4-HYDROXY-C7-C9ALCOHOLS BRANCHED AND LINEAR	苯丙酸，3,5-二(1,1-二甲基乙基)，4-羟基-C7-C9醇（支链和直链）
B
360	BENZENESULPHONYL CHILORIDE	苯磺酰氯	2225	B,P
361	BENZENESULPHONYL HYDRAZIDE	苯磺酰肼（浓度100%）	3226	P
362	BENZENETRICARBOXYLIC ACID, TRIOCTYL ESTER	苯三甲酸，三辛酯
B
363	BENZIDINE	联苯胺	1885	P
364	BENZONITRILE	苄腈	2224	P
365	BENZOQUINONE	苯醌	2587	P
366	BENZOTRICHLORIDE	三氯甲苯	2226	P
367	BENZOTRIFLUORIDE	三氟甲苯	2338	P
368	BENZOYL CHLORIDE	苯甲酰氯	1736	P
369	BENZYL ACETATE	乙酸苄酯
B
370	BENZYL ALCOHOL	苄醇
B
371	BENZYL BROMIDE	苄基溴	1737	P
372	BENZYL CHLORIDE	苄基氯	1738	B,P
373	BENZYL CHLOROFORMATE	氯酸甲苄酯	1739	P
374	BENZYL IODIDE	苄基碘	2653	P
375	4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	4-(苄乙氨基)-3-乙氧基重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	3226	P
376	4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	4-(苄甲氨基)-3-乙氧基重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	3236	P
377	BENZYLDIMETHYLAMINE	苄基二甲胺	2619	P
378	BENZYLIDENE CHLORIDE	二氯甲基苯	1886	P
379	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S	铍化合物，未另列明的	1566	P
380	BERYLLIUM NITRATE	硝酸铍	2464	P
381	BERYLLIUM POWDER	铍粉	1567	P
382	BICYCLO[2,2,1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)	二环[2,2,1]庚-2,5-二烯，稳定的（2,5-降冰片二烯，稳定的）	2251	P
383	BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL and FAME(>25% but <99% by volume)	柴油/汽油和脂肪酸甲酯的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）
B
384	BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL and VEGETABLE OIL (>25% but <99% by volume)	柴油/汽油和植物油的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）
B
385	BIO-FUEL BLENDS OF GASOLINE and ETHYL ALCOHOL(>25% but <99% by volume)	汽油和乙醇的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）
B
386	BIOLOGICAL SUBBSTANCE, CATENCE, CATEGORY B	生物学物质，B类	3373	P
387	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	联吡啶农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2782	P
388	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	联吡啶农药，液体的，有毒的	3016	P
389	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	联吡啶农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3015	P
390	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	联吡啶农药，固体的，有毒的	2781	P
391	BIS(2-ETHYLHEXYL) TEREPHTHALATE	二（2-乙基己基）对苯二甲酸
B
392	BISMUTH OXIDE	氧化铋
B
393	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION	硫酸氢盐水溶液	2837	P
394	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	亚硫酸氢盐类，水溶液，未另列明的	2693	P
395	BLACK POWDER(GUNPOWDER)COMPRESSED or BLACK POWDER(GUNPOWDER)IN PELLETS	黑火药（火药），压缩的或丸状黑火药（火药）	0028	P
396	BLACK POWDER(GUNPOWDER)granular, or as a meal	黑火药（火药），颗粒状或粗粉状	0027	P
397	BLENDING STOCKS	调合油料
B
398	BLUE ASBESTOS(crocidklite) or BROWN ASBESTOS(amosite, mysorits)	石棉，闪石（铁石棉、透闪石、阳起石、直闪石、青石棉）	2212	P
399	BOMBS with bursting charge	炸弹，带有爆炸装药	0033
0034
0035
0291	P
400	BOMBS, PHOTO-FLASH	摄影闪光弹	0037
0038
0039
0299	P
401	BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device	烟雾弹，非爆炸性的，含腐蚀性液体，无引爆装置	2028	P
402	BOMBS, WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge	炸弹，装有易燃液体，带有爆炸装药	0399
0400	P
403	BOOSTERS without detonator	助爆管，不带雷管	0042
0283	P
404	BOOSTERS, WITH DETONATOR	助爆管，带雷管	0225
0268	P
405	BORIC ACID	硼酸
B
406	BORNEOL	2-茨醇（冰片，龙脑）	1312	P
407	BORON TRIBROMIDE	三溴化硼	2692	P
408	BORON TRICHLORIDE	三氯化硼	1741	P
409	BORON TRIFLUORIDE	三氟化硼	1008	P
410	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID	三氟化硼乙酸络合物，液体的	1742	P
411	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID	三氟化硼和乙酸，固体的	3419	P
412	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE	三氟化硼合二乙醚	2604	P
413	BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE	三氟化硼合二水	2851	P
414	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	三氟化硼合二甲醚	2965	P
415	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID	三氟化硼丙酸络合物，液体的	1743	P
416	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID	三氟化硼合丙酸，固体的	3420	P
417	BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED	三氟化硼，吸附性的	3519	P
418	BRAKE FLUID BASE MIX: POLY(2-8)ALKYLENE (C2-C3) GLYCOLS/POLYALKYLENE (C2-C10)GLYCOLS MONOALKYL (C1-C4) ETHERS AND THEIR BORATE ESTERS	制动液原始混合物：聚（2-8）亚烃基（C2-C3）乙二醇/聚亚烃基（C2-C10）乙二醇单烷基（C1-C4）乙醚及其硼酸酯
B
419	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	溴酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3213	P
420	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.	溴酸盐类，无机的，未另列明的	1450	P
421	BROMINE CHLORIDE	氯化溴	2901	P
422	BROMINE or BROMINE SOLUTIN	溴或溴溶液	1744	P
423	BROMINE PENTAFLUORIDE	五氟化溴	1745	P
424	BROMINE TRIFLUORIDE	三氟化溴	1746	P
425	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇	3241	P
426	1-BROMO-3-CHLOROPROPANE	1-溴-3-氯丙烷	2688	P
427	1-BROMO-3-METHYLBUTANE	1-溴-3-甲基丁烷	2341	P
428	BROMOACETIC ACID, SOLID	溴乙酸，固体的	3425	P
429	BROMOACETIC ACID, SOLUTION	溴乙酸溶液	1938	P
430	BROMOACETONE	溴丙酮	1569	P
431	BROMOACETYL BROMIDE	溴乙酰溴	2513	P
432	BROMOBENZENE	溴苯	2514	P
433	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID	溴苄基氰类，液体的	1694	P
434	BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID	溴苄基氰，固体的	3449	P
435	1-BROMOBUTANE	1-溴丁烷	1126	P
436	2-BROMOBUTANE	2-溴丁烷	2339	P
437	BROMOCHLOROMETHANE	溴氯甲烷	1887	B,P
438	2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	2-溴乙基乙醚	2340	P
439	BROMOFORM	溴仿	2515	P
440	BROMOMETHYLPROPANES	溴甲基丙烷类	2342	P
441	2-BROMOPENTANE	2-溴戊烷	2343	P
442	BROMOPROPANES	溴丙烷类	2344	P
443	3-BROMOPROPYNE	3-溴丙炔	2345	P
444	BROMOTRIFLUOROETHYLENE	溴三氟乙烯	2419	P
445	BROMOTRIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R13B1)	溴三氟甲烷（制冷气体，R13B1）	1009	P
446	BROWN COAL BRIQUETTES	褐煤砖
B	褐煤
447	BRUCINE	番木鳖碱（二甲氧基马钱子碱）	1570	P
448	BUIYL ACETATES(BUTYL ACETATE (all isomers))	乙酸丁酯类（乙酸丁酯（所有异构体））	1123	B,P
449	BURSTERS explosive	起爆装置，爆炸性	0043	P
450	BUTADIENE	丁二烯	1010	B
451	BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED containing more than 40% butadienes	丁二烯类，稳定的或丁二烯与烃的混合物，稳定的，含丁二烯大于40%	1010	P
452	BUTANE	丁烷	1011	B,P
453	BUTANEDIONE	丁二酮	2346	P
454	BUTANE-PROPANE MIXTURES	丁烷/丙烷混合物
B
455	BUTANOLS	丁醇类	1120	P
456	BUTENE OLIGOMER	丁烯低聚物
B
457	2-BUTOXYETHANOL (58%)/HYPERBRANCHED POLYESTERAMIDE (42%) (MIXTURE)	2-丁氧基乙醇（58%）/超支化聚酯酰胺（42%）（混合物）
B
458	tert-BUTUL PEROXYBENZOATE	过氧化叔丁枯基（浓度≤32%）	3109	P
459	n-BUTYL 4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	4,4-双(叔丁基过氧)戊酸正丁酯（浓度52%-100%）	3103	P
460	n-BUTYL 4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	4,4-二(叔丁基过氧)戊酸正丁酯（浓度≤52%）	3108	P
461	BUTYL ACID PHOSPHATE	酸式磷酸丁酯	1718	P
462	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (BUTYL ACRYLATE (all isomers))	丙烯酸丁酯类，稳定的（丙烯酸丁酯（所有异构体））	2348	B,P
463	tert-BUTYL ALCOHOL	叔丁醇
B
464	n-BUTYL ALCOHOL	正丁醇
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
465	sec-BUTYL ALCOHOL	仲丁醇
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
466	BUTYL BENZYL PHTHALATE	邻苯二甲酸丁基苄酯
B
467	BUTYL BUTYRATE(all isomers)	丁酸丁酯（所有异构体）
B
468	n-BUTYL CHLOROFORMATE	氯甲酸正丁酯	2743	P
469	tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE	过氧化叔丁枯基（浓度≤52%）	3108	P
470	n-BUTYL ETHER	正丁醚	1149	B
471	n-BUTYL FORMATE	甲酸正丁酯	1128	P
472	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	叔丁基过氧化氢（浓度79%-90%）	3103	P
473	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	叔丁基过氧化氢（浓度≤80%）	3105	P
474	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	过氧化叔丁基（浓度≤79%）	3107	P
475	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	叔丁基过氧化氢（浓度≤72%）	3109	P
476	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + DI-tert-BUTYL PEROXIDE	叔丁基过氧化氢+二叔丁基过氧化物（浓度＜82% + ＞9%）	3103	P
477	tert-BUTYL HYPOCHLORITE	次氯酸叔丁酯	3255	P
478	tert-BUTYL ISOCYANATE	异氰酸叔丁酯	2484	P
479	n-BUTYL ISOCYANATE	异氰酸正丁酯	2485	P
480	BUTYL MERCAPTANS	丁硫醇类	2347	P
481	BUTYL METHACRYLATE	甲基丙烯酸丁酯
B
482	n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	甲基丙烯酸正丁酯，稳定的	2227	P
483	BUTYL METHYL ETHER	甲基正丁基醚	2350	P
484	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	单过氧马来酸酸叔丁酯（浓度52%-100%）	3102	P
485	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	单过氧马来酸叔丁酯（浓度≤52%糊状）	3108	P
486	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	单过氧马来酸叔丁酯（浓度≤52%）	3103
3108	P
487	BUTYL NITRITES	亚硝酸丁酯类	2351	P
488	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度52%-100%）	3113	P
489	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度32%-52%）	3117	P
490	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤52%）	3118	P
491	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤32%）	3119	P
492	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯+2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤12% + ≤14%）	3106	P
493	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	过氧-2-乙基己酸叔丁酯+2,2-二(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤31% + ≤36%）	3115	P
494	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	过氧-2-乙基己基碳酸叔丁酯（浓度≤100%）	3105	P
495	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度32%-100%）	3105	P
496	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	过氧-3,5,5-三甲基乙酸叔丁酯（浓度≤42%）	3106	P
497	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度≤32%）	3109	P
498	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯（浓度≤37%）	3109	P
499	tert-BUTYL PEROXYACETATE	过氧乙酸叔丁酯（浓度52%-77%）	3101	P
500	tert-BUTYL PEROXYACETATE	过氧乙酸叔丁酯（浓度32%-52%）	3103	P
501	tert-BUTYL PEROXYACETATE	过氧乙酸叔丁酯（浓度≤32%）	3109	P
502	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度77%-100%）	3103	P
503	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度52%-77%）	3105	P
504	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	过氧苯甲酸叔丁酯（浓度≤52%）	3106	P
505	tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	过氧丁基延胡索酸叔丁酯（浓度≤52%）	3105	P
506	tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	过氧丁烯酸叔丁酯（浓度≤77%）	3105	P
507	tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	过氧二乙基乙酸叔丁酯（浓度≤100%）	3113	P
508	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	过氧异丁酸叔丁酯（浓度52%-77%）	3111	P
509	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	过氧异丁酸叔丁酯（浓度≤52%）	3115	P
510	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤77%）	3115	P
511	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔丁酯（浓度77%-100%）	3115	P
512	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤32%）	3119	P
513	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
514	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔丁酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	3117
3118	P
515	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	过氧新庚酸叔丁酯（浓度≤77%）	3115	P
516	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸叔丁酯（浓度67%-77%）	3113	P
517	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸叔丁酯（浓度27%-67%）	3115	P
518	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸叔丁酯（浓度≤27%水中稳定分散体）	3119	P
519	n-BUTYL PROPIONATE	丙酸正丁脂	1914	B
520	BUTYL PROPIONATES	丙酸丁酯类	1914	P
521	BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED	丁基乙烯基醚，稳定的	2352	P
522	BUTYL/DECYL/CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE	甲基丙烯酸丁基/癸基/十六烷基/二十烷基酯混合物
B
523	5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m- XYLENE(MUSK XYLENE)	5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香）	2956	P
524	n-BUTYLAMINE	正丁胺	1125	P
525	BUTYLAMINE (all isomers)	丁胺（所有异构体）
B
526	N-BUTYLANILINE	N-丁基苯胺	2738	P
527	BUTYLBENZENES (BUTYLBENZENE (all isomers))	丁基苯类（丁苯（所有异构体））	2709	B,P
528	tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLORFORMATE	氯甲酸叔丁基环己酯	2747	P
529	BUTYLENE	丁烯	1012	B,P
530	BUTYLENE GLYCOL	丁二醇
B
531	1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED	1,2-环氧丁烷，稳定的	3022	B,P
532	N-n-BUTYLIMIDAZOLE	N-正丁基咪唑	2690	P
533	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯（浓度≤77%）	3105	P
534	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯（浓度≤42%）	3108	P
535	tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE	过氧异丙基碳酸叔丁酯（浓度≤77%）	3103	P
536	tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE	过氧硬脂酰碳酸叔丁酯（浓度≤100%）	3106	P
537	tert-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOATE	过氧-2-甲基苯甲酸叔丁酯（浓度≤100%）	3103	P
538	BUTYLTOLUENES	丁基甲苯类	2667	P
539	BUTYLTRICHLOROSILANE	丁基三氯硅烷	1747	P
540	1,4-BUTYNEDIOL	1,4-丁炔二醇	2716	P
541	BUTYRALDEHYDE (all isomers)	丁醛（所有异构体）	1129	B,P
542	BUTYRALDOXIME	丁醛肟	2840	P
543	BUTYRIC ACID	丁酸	2820	B,P
544	BUTYRIC ANHYDRIDE	丁酸酐	2739	P
545	gamma-BUTYROLACTONE	γ-丁内酯
B
546	BUTYRONITRILE	丁腈	2411	P
547	BUTYRYL CHLORIDE	丁酰氯	2353	P
548	CACODYLIC ACID	卡可基酸	1572	P
549	CADMIUM COMPOUND	镉化合物	2570	P
550	CAESIUM	铯	1407	P
551	CAESIUM HYDROXIDE	氢氧化铯	2682	P
552	CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	氢氧化铯溶液	2681	P
553	CAESIUM NITRATE	硝酸铯	1451	P
554	CALCIUM	钙	1401	P
555	CALCIUM ALKARYL SULPHONATE (C11-C50)	烷芳基磺酸钙（C11-C50）
B
556	CALCIUM ALKYL (C10-C28) SALICYLATE	烷基（C10-C28）水杨酸钙
B
557	CALCIUM ARSENATE	砷酸钙	1573	P
558	CALCIUM CARBIDE	碳化钙	1402	P
559	CALCIUM CHLORATE	氯酸钙	1452	P
560	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	氯酸钙，水溶液	2429	P
561	CALCIUM CHLORIDE SOLUTION (less than
35%)	氯化钙溶液（35%以下）
B
562	CALCIUM CHLORITE	亚氯酸钙	1453	P
563	CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide	氰氨化钙，含碳化钙大于0.1%	1403	P
564	CALCIUM CYANIDE	氰化钙	1575	P
565	CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHATE)	连二亚硫酸钙（亚硫酸氢钙）	1923	P
566	CALCIUM HYDRIDE	氢化钙	1404	P
567	CALCIUM HYDROXIDE SLURRY	氢氧化钙浆液
B
568	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine	次氯酸钙混合物，干的，含有效氯大于10%，但不大于39%	2208	P
569	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine	次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性的，含有效氯大于10%，但不大于39%	3486	P
570	CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (more than 15%)	次氯酸钙溶液（15%或以上）
B
571	CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% or less)	次氯酸钙溶液（15%或以下）
B
572	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	次氯酸钙，干的或次氯酸钙混合物，干的，含有效氯大于39%(有效氧8.8%)	1748	P
573	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	次氯酸钙，干的，腐蚀性的或次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性的，含有效氯大于39%（有效氧8.8%）	3485	P
574	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water	次氯酸钙，水合的或次氯酸钙，水合混合物，含水不小于5.5%，但不大于16%	2880	P
575	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	次氯酸钙，水合的，腐蚀性的或次氯酸钙，水合混合物，腐蚀性的，含水不小于5.5%，但不大于16%	3487	P
576	CALCIUM LIGNOSULPHONATE SOLUTIONS	木质素磺酸钙溶液
B
577	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C18-C28) SALICYLATE	长链烷基水杨酸钙（C18-C28）
B
578	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C11-C40) PHENATE	长链烷基（C11-C40）苯酚钙
B
579	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL (C5-C10) PHENATE	长链烷基（C5-C10）苯酚钙
B
580	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL PHENATE SULPHIDE (C8-C40)	长链烷基苯酸硫化钙（C8-C40）
B
581	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)	长链烷基水杨酸钙（C13+）
B
582	CALCIUM MANGANESE SILICON	钙锰硅合金	2844	P
583	CALCIUM NITRATE	硝酸钙	1454	B,P
584	CALCIUM NITRATE SOLUTIONS(50% or less)	硝酸钙溶液（50%或以下）
B
585	CALCIUM NITRATE/MAGNESIUM NITRATE/POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION	硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液
B
586	CALCIUM PERCHLORATE	高氯酸钙	1455	P
587	CALCIUM PERMANGANATE	高锰酸钙	1456	P
588	CALCIUM PEROXIDE	过氧化钙	1457	P
589	CALCIUM PHOSPHIDE	二磷化三钙	1360	P
590	CALCIUM RESINATE	树脂酸钙	1313	P
591	CALCIUM RESINATE, FUSED	树脂酸钙，熔凝的	1314	P
592	CALCIUM SILICIDE	硅化钙	1405	P
593	CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC	钙，引火的或钙合金，引火的	1855	P
594	CALCIUMARSENATE AND CALCIUM ARSENITE, MIXTURE, SOLID	砷酸钙和亚砷酸钙的混合物，固体的	1574	P
595	CAMELINA OIL	亚麻油
B
596	CAMPHOR OIL	樟脑油	1130	P
597	CAMPHOR synthetic	樟脑，合成的	2717	P
598	CAPACITOR, ASYMMETRIC
(with an energy storage
capacity greater than 0.3Wh)	电容器，不对称的（储存电能的能力大于0.3Wh）	3508	P
599	CAPACITOR, electric double layer (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)	电容器，双层带电(储存电能的能力大于0.3 Wh)	3499	P
600	CAPROIC ACID(HEXANOIC ACID)	己酸	2829	B,P
601	epsilon-CAPROLACTAM (molten or aqueous solutions)	є-己内酰胺（熔融的或水溶液）
B
602	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	氨基甲酸酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2758	P
603	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	2991	P
604	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	氨基甲酸酯农药，固体的，有毒的	2757	P
605	CARBOLIC OIL	酚油
B
606	CARBON animal or vegetable origin	炭，来源于动物或植物	1361	P
607	CARBON DIOXIDE (RECLAIMED QUALITY )	二氧化碳（回收质量）
B
608	CARBON DIOXIDE(Reclaimed quality)	二氧化碳（回收质量）
B
609	CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID	二氧化碳，冷冻液体	2187	P
610	CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE)	二氧化碳，固体的（干冰）	1845	P
611	CARBON DIOXIED	二氧化碳	1013	B,P
612	CARBON DISULPHIDE	二硫化碳	1131	B,P
613	CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	一氧化碳，压缩的	1016	P
614	CARBON TETRABROMIDE	四溴化碳	2516	P
615	CARBON TETRACHLORIDE	四氯化碳	1846	B,P
616	CARBON, ACTIVATED	炭，活性的	1362	P
617	CARBONYL FLUORIDE	碳酰氟	2417	P
618	CARBRMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的	2992	P
619	CAREBONYL SULPHIDE	硫化碳酰	2204	P
620	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	武器弹药筒，带有爆炸装药	0005
0006
0007
0321
0348
0412	P
621	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	武器弹药筒，无弹头	0326
0413	P
622	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMAL ARMS, BLANK	武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头	0014
0327
0338	P
623	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE	武器弹药筒，带惰性弹头	0328	P
624	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	武器弹药筒，带惰性弹头或轻武器弹药筒	0012
0339
0417	P
625	CARTRIDGES, FLASH	闪光弹药筒	0049
0050	P
626	CARTRIDGES, OIL WELL	弹药筒，油井用	0277
0278	P
627	CARTRIDGES, POWER DEVICE	弹药筒，动力装置用	0275
0276
0323
0381	P
628	CARTRIDGES, SIGNAL	信号弹药筒	0054
0312
0405	P
629	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	空弹药筒壳，带起爆器	0055
0379	P
630	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	可燃空药筒，不带起爆器	0446
0447	P
631	CASHEW NUT SHELL OIL (untreated)	腰果壳油（未处理）
B
632	CASINGHEAD(NATURAL)	天然汽油
B
633	CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	蓖麻籽、蓖麻片、蓖麻粉或蓖麻油渣	2969	B,P
634	CASTOR OIL	蓖麻油
B
635	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	苛性碱液体，未另列明的	1719	P
636	CELLULODI in block, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap	赛璐珞，块、棒、卷、片、管等，碎屑除外	2000	P
637	CELLULOID, SCRAP	赛璐珞，碎屑的	2002	P
638	CERIUM slabs, ingots or rods	铈，板、锭或棒状	1333	P
639	CERIUM turnings or gritty powder	铈，切屑或粗粉状	3078	P
640	CESIUM FORMATE SOLUTION	甲酸铯溶液
B
641	CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE	甲基丙烯酸十六烷基/二十烷基酯混合物
B
642	CHARCOAL	木炭
B
643	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	塑料胶粘炸药	0457
0458
0459
0460	P
644	CHARGES, DEMOLITION	爆破炸药	0048	P
645	CHARGES, DEPTH	深水炸弹	0056	P
646	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	商业爆炸装药，不带雷管	0442
0443
0444
0445	P
647	CHARGES, PROPELLING	推进剂	0271
0272
0415
0491	P
648	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	火炮推进剂	0242
0279
0414	P
649	CHARGES, SHAPED without detonator	聚能装药，不带雷管	0059
0439
0440
0441	P
650	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	聚能装药，柔性，线型	0237
0288	P
651	CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE	补助性爆炸装药	0060	P
652	CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT	化学品箱或急救箱	3316	P
653	CHEMICAL SAMPLE, TOXIC	化学样品，有毒的	3315	P
654	CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.	加压化学品，腐蚀性的，未另列明的	3503	P
655	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	加压化学品，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	3505	P
656	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.	加压化学品，易燃的，未另列明的	3501	P
657	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S	加压化学品，易燃的，有毒的，未另列明的	3504	P
658	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.	加压化学品，未另列明的	3500	P
659	CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.	加压化学品，有毒的，未另列明的	3502	P
660	CHLORATE AND BORATE MIXTURE	氯酸盐和硼酸盐的混合物	1458	P
661	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID	氯酸盐和氯化镁的混合物，固体的	1459	P
662	CHLORATE AND MAGNESIUM SHLORIDE MIXTURE SOLUTION	氯酸盐和氯化镁混合物溶液	3407	P
663	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	氯酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3210	P
664	CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	氯酸盐类，无机的，未另列明的	1461	P
665	CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid	氯酸水溶液，含氯酸不大于10%	2626	P
666	CHLORINATED PARAFFINS (C10-C13)	氯化石蜡（C10-C13）
B
667	CHLORINATED PARAFFINS (C14-C17) (WITH 50% CHLORINE OR MORE, AND LESS THAN 1% C13 OR SHORTER CHAINS)	氯化石蜡（C14-C17）（氯50%或以上，且C13或以下短链小于1%）
B
668	CHLORINE	氯气	1017	B,P
669	CHLORINE PENTAFLUORIDE	五氟化氯	2548	P
670	CHLORINE TRIFLUORIDE	三氟化氯	1749	P
671	CHLORINE, ADSORBED	氯，吸附性的	3520	P
672	CHLORITE SOLUTION	亚氯酸盐溶液	1908	P
673	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	亚氯酸盐类，无机的，未另列明的	1462	P
674	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE(REFRIGERAMT GAS R 142b)	1-氯-1,1-二氟乙烷（制冷气体，R142b）	2517	P
675	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 124)	1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷（制冷气体，R124）	1021	P
676	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a)	1-氯-2,2,2-三氟乙烷（制冷气体，R133a）	1983	P
677	4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION	4-氯-2-甲基苯氧基乙酸，二甲胺盐溶液
B
678	3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	氯化锌-3-氯-4-二乙氨基重氮苯（浓度100%）	3226	P
679	3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID	3-氯-4-甲基异氰酸苯酯，固体的	3428	P
680	3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, LIQUID	异氰酸-3-氯-4-甲基苯酯，液体的	2236	P
681	CHLOROACETIC ACID (80% or less)	氯乙酸（80%或以下）
B
682	CHLOROACETIC ACID, SOLID	氯乙酸，固体的	1751	P
683	CHLOROACETIC ACID, SOLUTION	氯乙酸溶液	1750	P
684	CHLOROACETIC CHLORIDE	氯乙酰氯	1752	P
685	CHLOROACETICACID, MOLTEN	氯乙酸，熔融的	3250	P
686	CHLOROACETONE, STABILIZED	氯丙酮，稳定的	1695	P
687	CHLOROACETONITRILE	氯乙腈	2668	P
688	CHLOROACETOPHENONE, LIQUID	氯乙酰苯，液体的	3416	P
689	CHLOROACETOPHENONE, SOLID	氯乙酰苯，固体的	1697	P
690	CHLOROANILINES, LIQUID	氯苯胺类，液体的	2019	P
691	CHLOROANILINES, SOLID	氯苯胺类，固体的	2018	P
692	CHLOROANISIDINES	氯代茴香胺类	2233	P
693	CHLOROBENZENE	氯苯	1134	B,P
694	CHLOROBENZOTRIFLUORIDES	三氟甲基氯苯类	2234	P
695	CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID	氯苯甲基氯，液体的	2235	P
696	CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID	氯苯甲基氯类，固体的	3427	P
697	CHLOROBUTANES	氯丁烷类	1127	P
698	CHLOROCRESOLS, SOLID	氯甲酚类，固体的	3437	P
699	CHLOROCRESOLS, SOLUTION	氯甲酚类溶液	2669	P
700	CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1)	氯二氟溴甲烷（制冷气体，R12B1）	1974	P
701	CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with a fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 502)	氯二氟甲烷和氯五氟乙烷的混合物（制冷气体，R502），具有固定沸点，含氯二氟甲烷约49%	1973	P
702	CHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 115)	氯五氟乙烷（制冷气体，R115）	1020	P
703	CHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 22)	氯二氟甲烷（制冷气体，R22）	1018	P
704	CHLORODINITROBENZENES, LIQUID	氯二硝基苯类，液体的	1577	P
705	CHLORODINITROBENZENES, SOLID	二硝基氯苯类，固体的	3441	P
706	2-CHLOROETHANAL	2-氯乙醛	2232	P
707	CHLOROFORM	氯仿（三氯甲烷）	1888	B,P
708	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	氯甲酸酯类，有毒的，腐蚀的，易燃的，未另列明的	2742	P
709	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	氯甲酸酯类，有毒的，腐蚀的，未另列明的	3277	P
710	CHLOROHYDRINS (crude)	氯乙醇（粗制）
B
711	CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE	氯甲酸氯甲酯	2745	P
712	CHLOROMETHYL ETHYL ETHER	氯甲基乙基醚	2354	P
713	CHLORONIREOBENZENES, LIQUID	氯硝基苯类，液体的	3409	P
714	CHLORONITROANILINES	氯硝基苯胺类	2237	P
715	o-CHLORONITROBENZENE	邻氯硝基苯	1578	B
716	CHLORONITROBENZENES, SOLID	氯硝基苯类，固体的	1578	P
717	CHLORONITROTOLUENES, SOLID	氯硝基甲苯类，固体的	3457	P
718	CHLORONITROTOLUSES, LIQUID	氯硝基甲苯类，液体的	2433	P
719	4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID	4-氯邻甲苯胺盐酸盐，固体的	1579	P
720	4-CHLORO-o-TOLUIDNE HYDROCHLORIDE SOLUTION	4-氯邻甲苯胺盐酸盐溶液	3410	P
721	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3-氯过氧苯甲酸（浓度57%-86%）	3102	P
722	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3-氯过氧苯甲酸（浓度≤57%）	3106	P
723	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	3-氯过氧苯甲酸（浓度≤77%）	3106	P
724	CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID	氯苯酚盐类，液体的或苯酚盐类，液体的	2904	P
725	CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID	氯苯酚盐类，固体的或苯酚盐类，固体的	2905	P
726	CHLOROPHENOLS, LIQUID	氯苯酚类，液体的	2021	P
727	CHLOROPHENOLS, SOLID	氯苯酚类，固体的	2020	P
728	1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4- DIMETHYL-PENTAN-3-ONE	1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-戊-3-酮
B
729	CHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE	氯苯基三氯硅烷	1753	P
730	CHLOROPICRIN	三氯硝基甲烷（氯化苦）	1580	P
731	CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin	三氯硝基甲烷和甲基溴混合物，含三氯硝基甲烷大于2%	1581	P
732	CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE	三氯硝基甲烷和甲基氯混合物	1582	P
733	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	三氯硝基甲烷混合物，未另列明的	1583	P
734	CHLOROPLATING ACID, SOLID	氯铂酸，固体的	2507	P
735	CHLOROPRENE, STABILIZED	氯丁二烯，稳定的	1991	P
736	1-CHLOROPROPANE	1-氯丙烷	1278	P
737	2-CHLOROPROPANE	2-氯丙烷	2356	P
738	3-CHLOROPROPANOL-1	3-氯-1-丙醇	2849	P
739	2-CHLOROPROPENE	2-氯丙烯	2456	P
740	2-CHLOROPROPIONIC ACID	2-氯丙酸	2511	P
741	2- OR 3-CHLOROPROPIONIC ACID	2-或3-氯丙酸
B
742	2-CHLOROPYRIDINE	2-氯吡啶	2822	P
743	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.	氯硅烷类，腐蚀的，未另列明的	2987	P
744	CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE CORROSIVE, N.O.S.	氯硅烷类，遇水反应，易燃的，腐蚀的，未另列明的	2988	P
745	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	氯硅烷类，腐蚀的，易燃的，未另列明的	2986	P
746	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	氯硅烷类，易燃的，腐蚀的，未另列明的	2985	P
747	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	氯硅烷类，有毒的，腐蚀性的，易燃的，未另列明的	3362	P
748	CHLOROSLIANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	氯硅烷类，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	3361	P
749	CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)	氯磺酸，(含或不含三氧化硫)	1754	B,P
750	CHLOROTOLUENES	氯甲苯类（对氯甲苯，间氯甲苯，邻氯甲苯）	2238	B,P
751	CHLOROTOLUENES (mixed isomers)	氯甲苯（混合异构体）
B
752	CHLOROTOLUIDINES, LIQUID	氯甲苯胺类，液体的	3429	P
753	CHLOROTOLUIDINES, SOLID	氯甲苯胺类，固体的	2239	P
754	CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane(REFRIGERANT GAS R 503)	氯三氟甲烷和三氟甲烷共沸混合物（制冷气体，R503），含氯三氟甲烷约60%	2599	P
755	CHLOROTRIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 13)	氯三氟甲烷（制冷气体，R13）	1022	P
756	CHOLINE CHLORIDE SOLUTIONS	胆碱盐酸盐溶液
B
757	CHROMIC ACID, SOLUTION	铬酸溶液	1755	P
758	CHROMIC FLUORIDE, SOLID	氟化铬，固体的	1756	P
759	CHROMIC FLUORIDE, SOLUTION	氟化铬溶液	1757	P
760	CHROMIUM NITRATE	硝酸铬	2720	P
761	CHROMIUM OXYCHLORIDE	氯氧化铬	1758	P
762	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS	三氧化铬，无水的	1463	P
763	CHROMOSULPHURIC ACID	硫酸铬	2240	P
764	CINNAMALDEHYDE	肉桂醛
B
765	CITRIC ACID (70% or less)	柠檬酸（70%或以下）
B
766	CLARIFIED	澄清油
B
767	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REQULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	诊疗废物，未具体说明的，未另列明的或（生物）医学废物，未另列明的或管制下的医疗废物，未另列明的	3291	P
768	CLINKER ASH	熟料粉煤灰
A和B	底灰
769	COAL	煤
B（和A）
770	COAL GAS, COMPRESSED	煤气，压缩的	1023	P
771	COAL TAR	煤焦油
B
772	COAL TAR DISTILLATES FLAMMABLE	煤焦油馏出物，易燃的	1136	P
773	COAL TAR NAPHTHA SOLVENT	煤焦油石脑油溶剂
B
774	COAL TAR PITCH	煤焦油沥青
B
775	COAL TAR PITCH (molten)	煤焦油沥青（熔融的）
B
776	COATING SOLUTION(includes surface rteatments or coatings used for industrial purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)	涂料溶液，（包括工业上使用或其它用途的表面处理涂料或油漆，例如车辆的底漆、桶或圆桶的里面漆）	1139	P
777	COBAL RESINATE, PRECIPITATED	树脂酸钴，沉淀的	1318	P
778	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	环烷酸钴，粉状	2001	P
779	COCOA BUTTER	可可脂
B
780	COCONUT OIL	椰子油
B
781	COCONUT OIL FATTY ACID	椰子油脂肪酸
B
782	COCONUT OIL FATTY ACID METHYL ESTER	椰子油脂肪酸甲酯
B
783	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	爆药导火装置系列元件，未另列明的	0382
0383
0384
0461	P
784	COMPRESSED GAS, OXIDZING, N.O.S.	压缩气体，氧化性，未另列明的	3156	P
785	COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	压缩气体，易燃的，未另列明的	1954	P
786	COMPRESSED GAS, N.O.S.	压缩气体，未另列明的	1956	P
787	COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	压缩气体，有毒的，腐蚀性的 未另列明的	3304	P
788	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	压缩气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的 未另列明的	3305	P
789	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	压缩气体，有毒的，易燃的，未另列明的	1953	P
790	COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.	压缩气体，有毒的，未另列明的	1955	P
791	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	压缩气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的 未另列明的	3306	P
792	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	压缩气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	3303	P
793	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge	水激活装置，带起爆装置、发射剂或推进剂	0248
0429	P
794	COPPER ACETOARSENITE	乙酰亚砷酸铜	1585	P
795	COPPER ARSENITE	亚砷酸铜	1586	P
796	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	铜基农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2776	P
797	COPPER CHLORATE	氯酸铜	2721	P
798	COPPER CHLORIDE	氯化铜	2802	P
799	COPPER CYANIDE	氰化铜	1587	P
800	COPPER SALT OF LONG CHAIN (C17+) ALKANOIC ACID	长链（C17+）烷酸铜盐
B
801	COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	铜基农药，液体的，有毒的	3010	P
802	COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	铜基农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3009	P
803	COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	铜基农药，固体的，有毒的	2775	P
804	COPRA (dry)	干椰子肉	1363	B,P
805	CORD(FUSE), DETONATING metal-clad	导爆索（引信），包金属的	0102
0290	P
806	CORD(FUSE), DETONATING, MILD EFFECT metal-clad	导爆索（引信），弱效应，包金属的	0104	P
807	CORD, DETONATING flexible	导爆索，柔性	0065
0289	P
808	CORD, IGNITER	点火索	0066	P
809	CORN OIL	玉米油
B
810	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	腐蚀性液体，酸性的，无机的，未另列明的	3264	P
811	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另列明的	3265	P
812	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	腐蚀性液体，碱性的，无机的，未另列明的	3266	P
813	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	腐蚀性液体，碱性的，有机的，未另列明的	3267	P
814	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	腐蚀性液体，易燃的，未另列明的	2920	P
815	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	腐蚀性液体，未另列明的	1760	P
816	CORROSIVE LIQUID, OXIDZING, N.O.S.	腐蚀性液体，氧化性，未另列明的	3093	P
817	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.	腐蚀性液体，自热的，未另列明的	3301	P
818	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	腐蚀性液体，有毒的，未另列明的	2922	P
819	CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	腐蚀性液体，遇水反应，未另列明的	3094	P
820	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	腐蚀性固体，遇水反应，未另列明的	3096	P
821	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	腐蚀性固体，酸性的，无机的，未另列明的	3260	P
822	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	腐蚀性固体，酸性的，有机的，未另列明的	3261	P
823	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	腐蚀性固体，碱性的，无机的，未另列明的	3262	P
824	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	腐蚀性固体，碱性的，有机的，未另列明的	3263	P
825	CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	腐蚀性固体，易燃的，未另列明的	2921	P
826	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	腐蚀性固体，未另列明的	1759	P
827	CORROSIVE SOLID, OXIDZING, N.O.S.	腐蚀性固体，氧化性的，未另列明的	3084	P
828	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	腐蚀性固体，自热的，未另列明的	3095	P
829	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	腐蚀性固体，有毒的，未另列明的	2923	P
830	COTOLITE(OCTOL)dry or wetted with less than 15% water, by mass	奥克托利特炸药（奥可托尔炸药），干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0266	P
831	COTONAL	奥克托钠炸药（奥梯铝炸药）	0496	P
832	COTTON SEED OIL	棉籽油
B
833	COTTON WASTE, OILY	废棉，含油的	1364	P
834	COTTON, WET	棉花，湿的	1365	P
835	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	香豆素衍生物农药，液体的，有毒的	3026	P
836	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flashpoint less than 23℃	香豆素衍生物农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	3024	P
837	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint less than 23℃	香豆素衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点小于23℃	3025	P
838	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	香豆素衍生物农药，固体的，有毒的	3027	P
839	CRACKED	裂化轻柴油
B
840	CREOSOTE (COAL TAR)	杂酚油（煤焦油）
B
841	CREOSOTE (coal tar)	杂酚油
B
842	CREOSOTE (COAL TAR) (C8-C22, MW 116-278)	杂酚油（煤焦油）（C8-C22, 分子量116-278）
B
843	CRESOL/PHENOL/XYLENOL MIXTURE	甲酚/苯酚/二甲苯酚混合物
B
844	CRESOLS (all isomers)	甲酚（所有异构体）
B
845	CRESOLS, ANHYDROUS, STABILIZED	氯醛，无水的，稳定的	2075	P
846	CRESOLS, LIQUID	甲酚类，液体的	2076	P
847	CRESOLS, SOLID	甲酚类，固体的	3455	P
848	CRESYLIC ACID	甲苯基酸	2022	P
849	CRESYLIC ACID, DEPHENOLIZED	甲酚酸，己脱酚
B
850	CRESYLIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	甲酚酸，钠盐溶液
B
851	CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED	巴豆醛或巴豆醛，稳定的	1143	B,P
852	CROTONIC ACID	丁烯酸，固体的	2823	P
853	CROTONIC ACID, LIQUID	丁烯酸，液体的	3472	P
854	CROTONYLENE	巴豆炔	1144	P
855	CRUDE OIL	原油
B
856	CUMYL HYDROPEROXIDE	枯基过氧化氢（浓度90%-98%）	3107	P
857	CUMYL HYDROPEROXIDE	枯基过氧化氢（浓度≤90%）	3109	P
858	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸枯酯（浓度≤77%）	3115	P
859	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸枯酯（浓度≤87%）	3115	P
860	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸枯酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
861	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	过氧新庚酸枯酯（浓度≤77%）	3115	P
862	CUMYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸枯酯（浓度≤77%）	3115	P
863	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	铜乙二胺溶液	1761	P
864	CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE	爆炸性电缆切割器	0070	P
865	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	氰化物溶液，未另列明的	1935	P
866	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	氰化物，无机的，固体的，未另列明的	1588	P
867	CYANOGEN	氰	1026	P
868	CYANOGEN BROMIDE	溴化氰	1889	P
869	CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED	氯化氰，稳定的	1589	P
870	CYANURIC CHLORIDE	氰脲酰氯	2670	P
871	CYCLOBUTANE	环丁烷	2601	P
872	CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE	氯甲酸环丁酯	2744	P
873	CYCLOHEPTANE	环庚烷	2241	B,P
874	CYCLOHEPTATRIENE	环庚三烯	2603	P
875	CYCLOHEPTENE	环庚烯	2242	P
876	CYCLOHEXANE	环己烷	1145	B,P
877	CYCLOHEXANE OXIDATION PRODUCTS, SODIUM SALTS SOLUTION	环己烷氧化产物，钠盐溶液
B
878	CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ACID, DIISONONYL ESTER	环己烷-1,2-二羧酸，二异壬酯
B
879	CYCLOHEXANETHIOL(CYCLOHEXYL MERCAPTAN)	环己硫醇	3054	P
880	CYCLOHEXANOL	环己醇
B
881	CYCLOHEXANONE	环己酮	1915	B,P
882	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	过氧化环己酮（浓度≤91%）	3104	P
883	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	过氧化环己酮（浓度≤72%）	3105	P
884	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	过氧化环己酮（浓度≤72%糊状）	3106	P
885	CYCLOHEXANONE, CYCLOHEXANOL MIXTURE	环己酮，环己醇混合物
B
886	CYCLOHEXENE	环己烯	2256	P
887	CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE	环己烯基三氯硅烷	1762	P
888	CYCLOHEXYL ACETATE	乙酸环己酯	2243	B,P
889	CYCLOHEXYL ISOCYANATE	异氰酸环己酯	2488	P
890	CYCLOHEXYLAMINE	环己胺	2357	B,P
891	CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE	环己基三氯硅烷	1763	P
892	CYCLOOCTATETRAENE	环辛四烯	2358	P
893	1,3-CYCLOPENTADIENE DIMER (molten)	1,3-环戊二烯二聚物（熔融的）
B
894	CYCLOPENTANE	环戊烷	1146	B,P
895	CYCLOPENTANL	环戊醇	2244	P
896	CYCLOPENTANONE	环戊酮	2245	P
897	CYCLOPENTENE	环戊烯	2246	B,P
898	CYCLOPROPANE	环丙烷	1027	P
899	CYCLOTETRAMETHYLENETETRA-NITRAMINE(HMX;OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass	环四亚甲基四硝胺（奥克托金炸药）(HMX)，湿的，按质量计，含水不小于15%	0226	P
900	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED,	环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)，退敏的	0483	P
901	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE;HEXOGEN;RDX), AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE(HMX; OCTOGEN)MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(CYCLONITE; HEXOGEN; RDX)AND CYCLOTETRAMETHYLENETE	环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)和环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)的混合物，湿的，按质量计，含水不小于15%或环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)和环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)的混合物，退敏的，按质量计，含减敏剂不小于10%	0391	P
902	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE(OCTOGEN;HMX), DEXENSITIXED	环四亚甲基四硝胺（奥克托金）(HMX)，退敏的	0484	P
903	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE, (CYCLONITE), (ROX), (HEXOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass	环三亚甲基三硝胺（黑索金）（旋风炸药）(RDX)，湿的，按质量计，含水不小于15%	0072	P
904	1,5,9-CYLODODECATRIENE	1,5,9-环十二碳三烯	2518	B,P
905	CYLOOCTADIENES	环辛二烯类	2520	P
906	p-CYMENE	对伞花烃
B
907	CYMENES	伞花烃类	2046	P
908	DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS	机器中的危险货物或仪器中的危险货物	3363	P
909	DECABORANE	癸硼烷	1868	P
910	([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR)]-DECAHYDRO-10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)	[3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR)]-十氢-10-甲氧基-3,6,9-三甲基-3,12-环氧-12H-吡喃酮[4,3-j]-1,2-苯并二氧杂环庚三烯（浓度≤100%）	3106	P
911	DECAHYDRONAPHTHALENES	十氢化萘	1147	B,P
912	n-DECANE	正癸烷	2247	P
913	DECANOIC ACID	癸酸
B
914	DECENE	癸烯
B
915	DECYL ACRYLATE	丙烯酸癸酯
B
916	DECYL ALCOHOL (all isomers)	癸醇（所有异构体）
B
917	DECYL/DODECYL/TETRADECYL ALCOHOL MIXTURE	癸醇/十二烷基醇/十四烷基醇混合物
B
918	DECYLOXYTETRAHYDROTHIOPHENE DIOXIDE	癸基氧化四氢噻吩二氧化物
B
919	DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, N.O.S.	芳香族硝基衍生物的爆燃金属盐类，未另列明的	0132	P
920	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	退敏爆炸品，液体的，未另列明的	3379	P
921	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S	退敏爆炸品，固体的，未另列明的	3380	P
922	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting	非电引爆雷管组件，爆破用	0360
0361
0500	P
923	DETONATORS FOR AMMUNITION	弹药用雷管（军用雷管）	0073
0364
0365
0366	P
924	DETONATORS, ELECTRIC for blasting	电引爆雷管，爆破用	0030
0255
0456	P
925	DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	非电引爆雷管，爆破用	0029
0267
0455	P
926	DEUTERIUM, COMPRESSED	氘，压缩的	1957	P
927	DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device	装置，小型的，以烃类气体为动力的或给小型装置补充烃类气体的充气罐，带有释放装置	3150	P
928	DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)PEROXIDE	过氧化二-(1-羟基环己基)（浓度≤100%）	3106	P
929	DI-(2-ETHOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二(2-乙氧基乙基)酯（浓度≤52%）	3115	P
930	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	二-(2-乙基己基)乙二酸酯
B
931	DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID	二-(2-乙基己基)磷酸
B
932	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二(2-乙基己基)酯（浓度77%-100%）	3113	P
933	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二-(2-乙基己基)酯（浓度≤77%）	3115	P
934	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	二-(2-乙基己基)过氧重碳酸酯（浓度≤62%水中稳定分散体）	3119	P
935	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE	二-(2-乙基己基)过氧重碳酸酯（浓度≤52%水中稳定分散体（冷冻））	3120	P
936	DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	过氧化二-(2-甲基苯甲酰)（浓度≤87%）	3112	P
937	DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)-BENZENE	二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯（浓度≤52%）	3115	P
938	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	过氧化二碳酸二(2-苯氧基乙基)酯（浓度85%-100%）	3102	P
939	DI-(2-PHENOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二(2-苯氧乙基)酯（浓度≤85%）	3106	P
940	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	过氧化二-(3,5,5-三甲基己酰)（浓度52%-82%）	3115	P
941	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度＞38% - 52%水中稳定分散体）	3119	P
942	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度≤38%）	3119	P
943	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
944	DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二-(3-甲氧基丁基)酯（浓度≤52%）	3115	P
945	DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二-(3-甲基苯甲酰)+过氧化苯甲酰(3-甲基苯甲酰)+过氧化二苯甲酰（浓度≤20% + ≤18% + ≤4%）	3115	P
946	2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL)-PROPANE	2,2-二[4,4-二(叔丁基过氧)环己基]丙烷（浓度≤42%）	3106	P
947	2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL)-PROPANE	2,2-二(4,4-二(叔丁基过氧)环己烷)丙烷（浓度≤22%）	3107	P
948	DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	过氧化二-(4-甲基苯甲酰)（浓度≤52%糊状含硅油）	3106	P
949	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONATE	二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯（浓度≤100%）	3114	P
950	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)PEROXYDICARBONATE	二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	3119	P
951	1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE	1,2-二(二甲基氨基)乙烷	2372	P
952	2,2-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTANE	2,2-二(叔戊基过氧)丁烷（浓度≤57%）	3105	P
953	1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔戊基过氧)环己烷（浓度≤82%）	3103	P
954	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度90%-100%）	3101	P
955	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤77%）	3103	P
956	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤90%）	3103	P
957	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度57%-90%）	3103	P
958	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤32%）	3107	P
959	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷（浓度≤57%）	3107
3110	P
960	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	2,2-二(叔丁基过氧)丁烷（浓度≤52%）	3103	P
961	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度80%-100%）	3101	P
962	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤72%）	3103	P
963	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度52%-80%）	3103	P
964	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度42%-52%）	3105	P
965	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤27%）	3107	P
966	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤13%）	3109	P
967	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷（浓度≤42%）	3106
3109	P
968	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE + tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	1,1-二(叔丁基过氧)环己烷+过氧-2-乙基己酸叔丁酯（浓度≤43%+ ≤16%）	3105	P
969	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度42%-52%）	3105	P
970	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度≤52%糊状）	3106	P
971	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯（浓度≤42%）	3107	P
972	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	2,2-二(叔丁基过氧)丙烷（浓度≤52%）	3105	P
973	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	2,2-二(叔丁基过氧)丙烷（浓度≤42%）	3106	P
974	1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-HEXANE	1,6-二(过氧化叔丁基羰基氧)己烷（浓度≤72%）	3103	P
975	DI-(tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S)	二-(2-叔丁基过氧异丙基)苯（浓度42%-100%）	3106	P
976	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	过氧化二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤77%）	3102	P
977	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	过氧化二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤52%糊状含硅油）	3106	P
978	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	过氧二-2,4-二氯苯甲酰（浓度≤52%糊状）	3118	P
979	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	过氧化二-4-氯苯甲酰（浓度≤77%）	3102	P
980	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	过氧化二-4-氯苯甲酰（浓度≤52%糊状）	3106	P
981	DIACETONE ALCOHOL	双丙酮醇（二丙酮醇）	1148	B,P
982	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	过氧化二丙酮醇（浓度≤57%）	3115	P
983	DIACETYL PEROXIDE	过氧化二乙酰（浓度≤27%）	3115	P
984	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	二烃基（C7-C13）邻苯二甲酸酯
B
985	DIALKYL (C8-C9) DIPHENYLAMINES	二烷基（C8-C9）二苯胺
B
986	DIALKYL (C9-C10) PHTHALATES	二烃基（C9-C10）邻苯二甲酸酯
B
987	DIALKYL THIOPHOSPHATES SODIUM SALTS SOLUTION	二烷基硫代磷酸钠溶液
B
988	DIALLYL ETHER	二烯丙基醚	2360	P
989	DIALLYLAMINE	二烯丙基胺	2359	P
990	4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE	4,4'-二氨基二苯基甲烷	2651	P
991	2,6-DIAMINOHEXANOIC ACID PHOSPHONATE MIXED SALTS SOLUTION	2,6-二氨基己酸膦酸酯混合盐溶液
B
992	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL CHLORIDE	2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯（浓度100%）	3222	P
993	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL CHLORIDE	2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯（浓度100%）	3222	P
994	2-DIAZO-1-NAPHTHOLSULPHONIC ACID ESTER MIXTURE TYPE D	2-重氮-1-萘酚磺酸酯混合物D型（浓度<100%）	3226	P
995	DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water or mixture of alcohol and water, by mass	二硝基重氮苯酚，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于40%	0074	P
996	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度51%-100%）	3102	P
997	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度57%-86%）	3102	P
998	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度≤77%）	3104	P
999	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度≤62%）	3106	P
1000	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度35%-52%）	3106	P
1001	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度52%-62%糊状）	3106	P
1002	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度36%-42%）	3107	P
1003	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度≤52%糊状）	3108	P
1004	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度≤56.5%糊状）	3108	P
1005	DIBENZOYL PEROXIDE	过氧化二苯甲酰（浓度≤42%水中稳定分散体）	3109	P
1006	DIBENZYLDICHLOROSILANE	二苄基二氯硅烷	2434	P
1007	DIBORANE	乙硼烷	1911	P
1008	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE	1,2-二溴-3-丁酮	2648	P
1009	DIBROMOCHLOROPROPANES	二溴氯丙烷类	2872	P
1010	DIBROMODIFLUOROMETHANE	二溴二氟甲烷	1941	P
1011	DIBROMOMETHANE	二溴甲烷	2664	B,P
1012	2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BENZENEDIAZONIUM TETRACHLOROZINCATE(2:1)	2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)重氮苯四氯锌酸盐(2:1)（浓度100%）	3228	P
1013	DIBUTYL ETHERS	二丁醚类	1149	P
1014	DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHONATE	二丁基磷酸氢酯
B
1015	DIBUTYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二丁酯
B
1016	DIBUTYL TEREPHTHALATE	对苯二甲酸二丁酯
B
1017	DIBUTYLAMINE	二丁胺
B
1018	DICETYL PEROXYDICARBONATE	联十六烷基过氧重碳酸酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	3119	P
1019	DICETYLPEROXYDICARBONATE	联十六烷基过氧重碳酸酯（浓度≤100%）	3120	P
1020	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114)	1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷（制冷气体，R114）	1958	P
1021	3,4-DICHLORO-1-BUTENE	3,4-二氯-1-丁烯
B
1022	1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE	1,1-二氯-1-硝基乙烷	2650	P
1023	DICHLOROACETIC ACID	二氯乙酸	1764	P
1024	1,3-DICHLOROACETONE	1,3-二氯丙酮	2649	P
1025	DICHLOROACETYL CHLORIDE	二氯乙酰氯	1765	P
1026	DICHLOROANILINES, LIQUID	二氯苯胺类，液体的	1590	P
1027	DICHLOROANILINES, SOLID	二氯苯胺类，固体的	3442	P
1028	o-DICHLOROBENZENE	邻二氯苯	1591	P
1029	DICHLOROBENZENE (all isomers)	二氯苯（所有异构体）
B
1030	2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER(DICHLOROETHYL ETHER)	2,2'-二氯二乙醚（二氯乙醚）	1916	B,P
1031	DICHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R12)	二氯二氟甲烷（制冷气体，R12）	1028	P
1032	DICHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R21)	二氯一氟甲烷（制冷气体，R21）	1029	P
1033	DICHLORODIFLUORORMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethame(REFRIGERANT GAS R 500)	二氯二氟甲烷和二氟乙烷共沸混合物（制冷气体，R500），含二氯二氟甲烷约74%	2602	P
1034	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL	二氯二甲醚，对称的	2249	P
1035	1,1-DICHLOROETHANE	1,1-二氯乙烷	2362	B,P
1036	1,2-DICHLOROETHYLENE	1,2-二氯乙烯	1150	P
1037	1,6-DICHLOROHEXANE	1,6-二氯己烷
B
1038	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID, SALTS	二氯异氰脲酸，干的或二异氰脲酸盐类	2465	P
1039	DICHLOROISOPROPYL ETHER(2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER )	二氯异丙醚（2,2′-二氯异丙醚）	2490	B,P
1040	DICHLOROMETHANE	二氯甲烷	1593	B,P
1041	DICHLOROPENTANES	二氯戊烷类	1152	P
1042	2,4-DICHLOROPHENOL	2,4-二氯苯酚	2021	B
1043	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIETHANOLAMINE SALT SOLUTION	2,4-二氯苯氧基乙酸，二乙醇胺盐溶液
B
1044	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION (70% or less)	2,4-二氯苯氧基乙酸，二甲基胺盐溶液（70%或以下）
B
1045	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT SOLUTION	2,4-二氯苯氧基乙酸，三异丙醇胺盐溶液
B
1046	DICHLOROPHENYL ISOCYANATES	异氰酸二氯苯酯类	2250	P
1047	DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE	二氯苯基三氯硅烷	1766	P
1048	1,2-DICHLOROPROPANE	1,2-二氯丙烷	1279	B,P
1049	1,1-DICHLOROPROPANE	1,1-二氯丙烷
B
1050	1,3-DICHLOROPROPANOL-2	1,3-二氯-2-丙醇	2750	P
1051	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-二氯丙烯	2047	B
1052	DICHLOROPROPENE/DICHLOROPROPANE MIXTURES	二氯丙烯/二氯丙烷混合物
B
1053	DICHLOROPROPENES	二氯丙烯类	2047	P
1054	2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID	2,2-二氯丙酸
B
1055	DICHLOROSILANE	二氯硅烷	2189	P
1056	DICUMYL PEROXIDE	二枯基过氧化物（浓度52%-100%）	3110	P
1057	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二环己酯（浓度91%-100%）	3112	P
1058	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二环己酯（浓度≤91%）	3114	P
1059	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二环己酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	3119	P
1060	DICYCLOHXYLAMINE	二环己胺	2565	P
1061	DICYCLOPENTADIENE	二聚环戊二烯（双茂）	2048	P
1062	DICYCLOPENTADIENE, RESIN GRADE, 81-89%	二环戊二烯，树脂级，81-89%
B
1063	DICYLOHEXYLAMMONIUM NITRITE	亚硝酸二环己铵	2687	P
1064	DIDECANOYL PEROXIDE	过氧化二癸酰（浓度≤100%）	3114	P
1065	DIDYMIUM NITRATE	硝酸钕镨	1465	P
1066	DIESEL OIL	柴油
B
1067	DIETHANOLAMINE	二乙醇胺
B
1068	2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BENZENEDIAZONIUM SULPHATE	2,5-二乙氧基-4-(4-吗啉基) 重氮苯硫酸盐（浓度100%）	3226	P
1069	2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2,5-二乙氧基-4-苯磺酰重氮苯氯化锌盐（浓度67%）	3236	P
1070	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZENE-DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯四氟硼酸盐（浓度100%）	3236	P
1071	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯氯化锌盐（浓度66%）	3236	P
1072	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯氯化锌盐（浓度67-100%）	3236	P
1073	DIETHOXYMETHANE	二乙氧基甲烷	2373	P
1074	3,3-DIETHOXYPROPENE	3,3-二乙氧基丙烯	2374	P
1075	3-DIETHYAMINOPROPYLAMINE	3-二乙氨基丙胺	2684	P
1076	DIETHYL CARBONATE	碳酸二乙酯	2366	P
1077	DIETHYL ETHER(ETHYL ETHER)	二乙醚（乙醚）	1155	B,P
1078	DIETHYL KETONE	二乙酮	1156	P
1079	DIETHYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二乙酯
B
1080	DIETHYL SULPHATE	硫酸二乙酯	1594	B,P
1081	DIETHYL SULPHIDE	二乙硫	2375	P
1082	DIETHYLAMINE	二乙胺	1154	B,P
1083	2-DIETHYLAMINOETHANOL(DIETHYLAMINOETHANOL)	2-二乙氨基乙醇（二乙胺基乙醇）	2686	B,P
1084	2,6-DIETHYLANILINE	2,6-二乙胺
B
1085	N,N-DIETHYLANLINE	N,N-二乙基苯胺	2432	P
1086	DIETHYLBENZENES	二乙基苯类	2049	B,P
1087	DIETHYLDICHLOROSILANE	二乙基二氯硅烷	1767	P
1088	DIETHYLENE GLYCOL	二甘醇
B
1089	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	二甘醇二丁醚
B
1090	DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	二甘醇二乙醚
B
1091	DIETHYLENE GLYCOL PHTHALATE	邻苯二甲酸二甘醇酯
B
1092	DIETHYLENEGLYCOL BIS(ALLYLCARBONATE) + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	二甘醇（碳酸烯丙酯）+ 过氧重氮酸二异丙酯（浓度≥88%+ 浓度≤12%）	3237	P
1093	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	二甘醇二硝酸酯，减敏的，按质量计，含不挥发、不溶于水的减敏剂不小于25%	0075	P
1094	DIETHYLENETRIAMINE	二亚乙基三胺	2079	B,P
1095	DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETIC ACID, PENTAPOTASSIUM SALT (40% solution)	二乙烯三胺五醋酸，五钾盐（40%溶液）
B
1096	DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION	二乙烯三胺五甲叉膦酸，五钠盐溶液
B
1097	DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION	二亚乙基三胺五乙酸，五钠盐溶液
B
1098	N,N-DIETHYLETHYLENDIAMINE	N,N-二乙基乙撑二胺	2685	P
1099	DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE	二乙基硫代磷酰氯	2751	P
1100	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	1,1-二氟乙烷（制冷气体，R152a）	1030	P
1101	1,1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a)	1,1-二氟乙烯（制冷气体，R1132a）	1959	P
1102	DIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 32)	二氟甲烷（制冷气体，R32）	3252	P
1103	DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	二氟磷酸，无水的	1768	P
1104	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A	双酚A二环氧甘油醚
B
1105	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL F	双酚F二环氧甘油醚
B
1106	DIHEPTYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二庚酯
B
1107	DIHEXYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二己酯
B
1108	2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	2,2-二氢过氧丙烷（浓度≤27%）	3102	P
1109	2,3-DIHYDROPYRAN	2,3-二氢吡喃	2376	P
1110	DIISOBUTYL KETONE	二异丁基（甲）酮	1157	B,P
1111	DIISOBUTYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二异丁酯
B
1112	DIISOBUTYLAMINE	二异丁胺	2361	B,P
1113	DIISOBUTYLENES, ISOMERIC COMPOUNDS	二异丁烯类，异构化合物	2050	B,P
1114	DIISOBUTYRYL PEROXIDE	过氧化二异丁酰（浓度32%-52%）	3111	P
1115	DIISOBUTYRYL PEROXIDE	过氧化二异丁酰（浓度≤32%）	3115	P
1116	DIISONONYL ADIPATE	己二酸二异壬酯
B
1117	DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE	酸式磷酸二异辛酯	1902	P
1118	DIISOOCTYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二异辛酯
B
1119	DIISOPROPANOLAMINE	二异丙醇胺
B
1120	DIISOPROPYL ETHER(ISOPROPYL ETHER)	二异丙基醚（异丙醚）	1159	B,P
1121	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二异丙酯（浓度52%-100%）	3112	P
1122	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤32%）	3115	P
1123	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤52%）	3115	P
1124	DIISOPROPYLAMINE	二异丙胺	1158	B,P
1125	DIISOPROPYLBENZENE (all isomers)	二异丙苯（所有异构体）
B
1126	DIISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	二过氧化氢二异丙苯（浓度≤82%）	3106	P
1127	DIISOPROPYLNAPHTHALENE	二异丙基萘
B
1128	DIKETENE, STABILIZED	双烯酮，稳定的	2521	P
1129	DILAUROYL PEROXIDE	过氧化二月桂酰（浓度≤100%）	3106	P
1130	DILAUROYL PEROXIDE	过氧化二月桂酰（浓度≤42%水中稳定分散体）	3109	P
1131	2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYLPHENYL-SULPHONYL)BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2,5-二甲氧基-4-(4-甲苯磺酰)重氮苯氯化锌盐（浓度79%）	3236	P
1132	1,2-DIMETHOXYETHANE	1,2-二甲氧基乙烷	2252	P
1133	1,1-DIMETHOXYETHANE	1,1-二甲氧基乙烷	2377	P
1134	DIMETHYL ADIPATE	二甲基己二酸酯
B
1135	DIMETHYL CARBONATE	碳酸二甲酯	1161	P
1136	DIMETHYL DISULPHIDE	二甲二硫（二甲基二硫化物）	2381	B,P
1137	DIMETHYL ETHER	二甲醚	1033	B,P
1138	DIMETHYL GLUTARATE	戊二酸二甲酯
B
1139	DIMETHYL HYDROGEN PHOSPHITE	亚磷酸二甲酯
B
1140	DIMETHYL OCTANOIC ACID	二甲基辛酸
B
1141	DIMETHYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二甲酯
B
1142	DIMETHYL SUCCINATE	二甲基琥珀酸酯
B
1143	DIMETHYL SULPHATE	硫酸二甲酯	1595	P
1144	DIMETHYL SULPHIDE	二甲硫	1164	P
1145	DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	二甲基硫代磷酰氯	2267	P
1146	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(2-乙基己酰过氧)己烷（浓度≤100%）	3113	P
1147	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYL-HEXANOYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(3,5,5-三甲基己酰过氧)己烷（浓度≤77%）	3105	P
1148	2,5-DIMETHYL-2,5-DI(BENZOYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(苯甲酰过氧)己烷（浓度≤82%）	3104
3106	P
1149	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(苯甲酰过氧)己烷（浓度82%-100%）	3102	P
1150	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度90%-100%）	3103	P
1151	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度52%–90%）	3105	P
1152	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤47%糊状）	3108	P
1153	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤77%）	3108	P
1154	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（浓度≤52%）	3109	P
1155	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度86%-100%）	3101	P
1156	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度52%-86%）	3103	P
1157	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXYNE-3	2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔（浓度≤52%）	3106	P
1158	2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE	2,5-二甲基-2,5-二氢过氧己烷（浓度≤82%）	3104	P
1159	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXY-NEOHEPTANOATE	过氧新庚酸-1,1-二甲基-3-羟基丁基酯（浓度≤52%）	3117	P
1160	N,N-DIMETHYLACETAMIDE	N,N-二甲基乙酰胺
B
1161	N,N-DIMETHYLACETAMIDE SOLUTION (40% or less)	N,N-二甲基乙酰胺溶液（40%或以下）
B
1162	DIMETHYLAMINE SOLUTION (greater than 55% but not greater than 65%)	二甲胺溶液（55%以上但不超过65%）	1160	B
1163	DIMETHYLAMINE SOLUTION (45% or less)	二甲胺溶液（45%或以下）	1160	B
1164	DIMETHYLAMINE SOLUTION (greater than 45% but not greater than 55%)	二甲胺溶液（45%以上但不超过55%）	1160	B
1165	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	二甲胺（二甲基氨），无水的	1032	B,P
1166	DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	二甲胺，水溶液	1160	P
1167	4-(DIMETHYLAMINO)BENZENEDIAZONIUM TRICHLOROZINCATE(–1)	4-二甲氨基重氮苯三氯酸锌盐（浓度100%）	3228	P
1168	4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYLAMINO-ETHOXY)TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	4-二甲氨基-6-(2-二甲氨基乙氧基)-2-重氮甲苯氯化锌盐（浓度100%）	3236	P
1169	2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE	2-二甲氨基乙腈	2378	P
1170	2-DIMETHYLAMINOETHANOL(DIMETHYLETHANOLAMINE)	2-二甲基氨基乙醇（二甲基乙醇胺）	2051	B,P
1171	2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE	2-二甲氨基丙烯酸乙酯	3302	P
1172	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE	2-甲基丙烯酸二甲氨基乙酯	2522	P
1173	N,N-DIMETHYLANILINE	N,N-二甲基苯胺	2253	P
1174	2,3-DIMETHYLBUTANE	2,3-二甲基丁烷	2457	P
1175	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	1,3-二甲基丁胺	2379	P
1176	DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE	二甲基氨基甲酰氯	2262	P
1177	DIMETHYLCOYCLOHEXANES	二甲基环己烷类	2263	P
1178	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	N,N-二甲基环己胺	2264	B,P
1179	DIMETHYLDICHLOROSILANE	二甲基二氯硅烷	1162	P
1180	DIMETHYLDIETHOXYSILANE	二甲基二乙氧基硅烷	2380	P
1181	DIMETHYLDIOXANES	二甲基二恶烷类	2707	P
1182	N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE	N,N-二甲基十二烷基胺
B
1183	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	N,N-二甲基甲酰胺	2265	P
1184	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL	二甲基肼，对称的	2382	P
1185	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL	二甲肼，不对称	1163	P
1186	DIMETHYLPOLYSILOXANE	二甲基聚硅氧烷
B
1187	2,2-DIMETHYLPROPANE	2,2-二甲基丙烷	2044	P
1188	2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL (molten or solution)	2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇（熔融的或溶液）
B
1189	N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE	N,N-二甲基丙胺	2266	P
1190	DIMITROGLYCOLURIL(DINGU)	二硝基甘脲(DINGU)	0489	P
1191	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二肉豆蔻酯（浓度≤100%）	3116	P
1192	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二肉豆蔻酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
1193	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二正丁酯（浓度27%-52%）	3115	P
1194	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二正丁酯（浓度≤27%）	3117	P
1195	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二正丁酯（浓度≤42%水中稳定分散体）	3118	P
1196	DI-n-BUTYLAMINE	二正丁胺	2248	P
1197	N,N-DI-n-BUTYLAMINOETHANOL	二正丁氨基乙醇	2873	P
1198	DI-n-HEXYL ADIPATE	二正己基己二酸酯
B
1199	DINITROANILINES	二硝基苯胺类	1596	P
1200	DINITROBENAENES, LIQUID	二硝基苯类，液体的	1597	P
1201	DINITROBENZENES, SOLID	二硝基苯类，固体的	3443	P
1202	DINITROGEN TETROXIDE(NIROGEN DIOXIDE)	四氧化二氮（二氧化氮）	1067	P
1203	DINITRO-o-CRESOL(DNOC)	二硝基邻甲酚	1598	P
1204	DINITROPHENOL dry or wetted with less than 15% water, by mass	二硝基苯酚，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0076	P
1205	DINITROPHENOL SOLUTION	二硝基苯酚溶液	1599	P
1206	DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	二硝基苯酚，湿的，按质量计，含水不小于15%	1320	P
1207	DINITROPHENOLATES alkali metals, dry or wetted with less than 15% eater, by mass	二硝基苯酚盐类，碱金属，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0077	P
1208	DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass	二硝基苯酚盐类，湿的，按质量计，含水不小于15%	1321	P
1209	DINITRORESORCINOL dry or wetted with less than 15% water, by mass	二硝基苯二酚，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0078	P
1210	DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	二硝基间苯二酚，湿的，按质量计，含水不小于15%	1322	P
1211	DINITROSOBENZENE	二亚硝基苯	0406	P
1212	N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETHYL-TEREPHTHALAMIDE, as a paste	N,N'-二亚硝基-N,N'-二甲基对苯二甲酰胺，糊状（浓度72%）	3224	P
1213	N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENETETRAMINE	N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺（浓度82%）	3224	P
1214	DINITROTOLUENES, LIQUID	二硝基甲苯类，液体的	2038	P
1215	DINITROTOLUENES, MOLTEN	二硝基甲苯类，熔融的	1600	B,P
1216	DINITROTOLUENES, SOLID	二硝基甲苯类，固体的	3454	P
1217	DI-n-NONANOYL PEROXIDE	过氧化二正壬酰（浓度≤100%）	3116	P
1218	DI-n-OCTANOYL PEROXIDE	过氧化二正辛酰（浓度≤100%）	3114	P
1219	DINONYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二壬酯
B
1220	DI-n-PROPYL ETHER	二正丙醚	2384	P
1221	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二正丙酯（浓度≤100%）	3113	P
1222	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二正丙酯（浓度≤77%）	3113	P
1223	DIOCTYL PHTHALATE	邻苯二甲酸二辛酯
B
1224	DIOXANE(1,4-DIOXANE )	二噁烷（1,4-二噁烷）	1165	B,P
1225	DIOXOLANE	二氧戊环	1166	P
1226	DIPENTENE	二聚戊烯	2052	B,P
1227	DIPHENYL	联苯
B
1228	DIPHENYL ETHER	二苯醚
B
1229	DIPHENYL ETHER/DIPHENYL PHENYL ETHER MIXTURE	二苯醚/二苯基二苯醚混合物
B
1230	DIPHENYL/DIPHENYL ETHER MIXTURES	联苯/二苯醚混合物
B
1231	DIPHENYLAMINE (molten)	二苯胺（熔融的）
B
1232	DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE	二苯胺氯胂	1698	P
1233	DIPHENYLAMINE, REACTION PRODUCT WITH 2,2,4-TRIMETHYLPENTENE	二苯胺，与2,2,4-三甲基戊烯的反应物
B
1234	DIPHENYLAMINES, ALKYLATED	烷基化二苯胺
B
1235	DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID	二苯氯胂，液体的	1699	P
1236	DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID	二苯氯胂，固体的	3450	P
1237	DIPHENYLDICHLOROSILANE	二苯基二氯硅烷	1769	P
1238	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	二苯甲烷二异氰酸酯	2489	B
1239	DIPHENYLMETHYL BROMIDE	二苯甲基溴	1770	P
1240	DIPHENYLOL PROPANE-EPICHLOROHYDRIN RESINS	二苯丙烷-表氯醇树脂
B
1241	DIPHENYLOXIDE-4,4'-DISULPHONYL HYDRAZIDE	二苯氧基-4,4’-二磺酰肼（浓度100%）	3226	P
1242	DIPICRYL SULPHIDE dry or wetted with less than 10% water, by mass	二苦硫，干的或湿的，按质量计，含水小于10%	0401	P
1243	DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass	二苦硫，湿的，按质量计，含水不小于10%	2852	P
1244	DIPROPIONYL PEROXIDE	过氧化二丙酰（浓度≤27%）	3117	P
1245	DIPROPYL KETONE	二丙基（甲）酮	2710	P
1246	DIPROPYLAMINE(DI-N-PROPYLAMINE)	二丙胺（二正丙胺）	2383	B,P
1247	4-DIPROPYLAMINOBENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	氯化锌-4-二丙氨基重氮苯（浓度100%）	3226	P
1248	DIPROPYLENE GLYCOL	二丙基二醇
B
1249	DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE	二苯甲酸二丙二醇酯
B
1250	DIRECT REDUCED IRON, (A) Briquettes, hot-moulded	直接还原铁(A)块状，热铸的
B
1251	DIRECT REDUCED IRON, (B) lumps, pellets, cold-moulded briquettes	直接还原铁(B)块、颗粒和冷模砖
B
1252	DIRECT REDUCED IRON, (C) By-product fines	直接还原铁(C)产生的粉末
B
1253	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二仲丁酯（浓度52%-100%）	3113	P
1254	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸二仲丁酯（浓度≤52%）	3115	P
1255	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	消毒剂（或杀菌剂），液体的，有毒的，未另列明的	3142	P
1256	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	消毒剂（或杀菌剂），液体的，腐蚀性的，未另列明的	1903	P
1257	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	消毒剂（或杀菌剂），固体的，有毒的，未另列明的	1601	P
1258	DISODIUM TRIOXOSILICATE	三氧硅酸二钠	3253	P
1259	DISUCCINIC ACID PEROXIDE	过氧化二琥珀酸（浓度72%-100%）	3102	P
1260	DISUCCINIC ACID PEROXIDE	过氧化二琥珀酸（浓度≤72%）	3116	P
1261	DI-tert-AMYL PEROXIDE	二-叔戊基过氧化物（浓度≤100%）	3107	P
1262	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	过氧化二叔丁基（浓度52%-100%）	3107	P
1263	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	过氧化二叔丁基（浓度≤52%）	3109	P
1264	DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE	过氧壬二酸二叔丁基酯（浓度≤52%）	3105	P
1265	2,6-DI-tert-BUTYLPHENOL	2,6-二叔丁基苯酚
B
1266	DITHIOCARBAMATE ESTER (C7-C35)	二硫代氨基甲酸酯（C7-C35）
B
1267	DITRIDECYL ADIPATE	双十三烷基己二酸酯
B
1268	DITRIDECYL PHTHALATE	邻苯二甲酸（二）十三烷基酯
B
1269	DIUNDECYL PHTHALATE	邻苯二甲酸（二）十一烷基酯
B
1270	DIVINYL ETHER, STABILIZED	二乙烯基醚，稳定的	1167	P
1271	DL-n-AMYLAMINE	二正戊胺	2841	P
1272	DODECANE (all isomers)	十二烷（所有异构体）
B
1273	tert-DODECANETHIOL	叔十二烷硫醇
B
1274	1-DODECENE	1-十二烯
B
1275	DODECENE (all isomers)	十二烯（所有异构体）
B
1276	DODECYL ALCOHOL	十二烷基醇
B
1277	DODECYL DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION	十二烷基联苯醚二磺酸酯溶液
B
1278	DODECYL HYDROXYPROPYL SULPHIDE	十二烷基羟基丙基硫化物
B
1279	n-DODECYL MERCAPTAN	正十二烷基硫醇
B
1280	DODECYL METHACRYLATE	甲基丙烯酸十二烷基酯
B
1281	DODECYL PHENOL	十二烷基苯酚
B
1282	DODECYL XYLENE	十二烷基二甲苯
B
1283	DODECYL/OCTADECYL METHACRYLATE MIXTURE	甲基丙烯酸十二烷基酯/十八烷基酯混合物
B
1284	DODECYL/PENTADECYL METHACRYLATE MIXTURE	甲基丙烯酸十二烷基酯/十五烷基酯混合物
B
1285	DODECYLAMINE/TETRADECYLAMINE MIXTURE	十二烷基胺/十四烷基胺混合物
B
1286	DODECYLBENZENE	十二烷基苯
B
1287	DODECYLTRICHLOROSILANE	十二烷基三氯硅烷	1771	P
1288	DRILLING BRINES (CONTAINING CALCIUM BROMIDE)	钻井盐水（含有溴化钙）
B
1289	DRILLING BRINES (CONTAINING ZINC CHLORIDE)	钻井盐水（含有氯化锌）
B
1290	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	染料，液体的，腐蚀性的，未另列明的或染料中间体，液体的，腐蚀性的，未另列明的	2801	P
1291	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	染料，液体的，有毒的，未另列明的或染料中间体，液体的，有毒的，未另列明的	1602	P
1292	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	染料，固体的，腐蚀的，未另列明的或染料中间体，固体的，腐蚀的，未另列明的	3147	P
1293	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S	染料，固体的，有毒的，未另列明的或染料中间体，固体的，有毒的，未另列明的	3143	P
1294	ELEVATDE TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flashpoint above 60℃, at or above its flashpoint	加温液体，易燃的，未另列明的，闪点高于60℃，等于或高于其闪点	3256	P
1295	ELEVATDE TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100℃ and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)	加温液体，未另列明的，等于或高于100℃并小于其闪点（包括熔融金属，熔融盐类等）	3257	P
1296	ELEVATDE TEMPERATURE SOLID, N.O.S. at or above 240℃	加温固体，未另列明的，等于或高于240℃	3258	P
1297	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION	内燃发动机或内燃机器	3530	P
1298	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED	内燃发动机，易燃气体驱动 或燃料电池发动机，易燃气体驱动 或内燃机器，易燃气体驱动或燃料电池机器，易燃气体驱动	3529	P
1299	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	内燃发动机，易燃液体驱动 或燃料电池发动机，易燃液体驱动 或内燃机器，易燃液体驱动或燃料电池机器，易燃液体驱动	3528	P
1300	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	对环境有害的物质，液体的，未另列明的	3082	P
1301	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	对环境有害的物质，固体的，未另列明的	3077	P
1302	EPIBROMOHYDRIN	表溴醇	2558	P
1303	EPICHLOROHYDRIN	表氯醇	2023	B,P
1304	1,2-EPOXY-3-ETHOXY-PROPANE	1,2-环氧-3-乙氧基丙烷	2752	P
1305	ESTERS, N.O.S.	酯类，未另列明的	3272	P
1306	ETHANE	乙烷	1035	P
1307	ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	乙烷，冷冻液体	1961	B,P
1308	ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol	乙醇和汽油混合物，含乙醇10%以上	3475	P
1309	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	乙醇胺或乙醇胺溶液	2491	B,P
1310	ETHERS, N.O.S.	醚类，未另列明的	3271	P
1311	2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2-(N,N-乙氧基羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基-N-环己基氨基)重氮苯氯化锌盐（浓度62%）	3236	P
1312	2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2-(N,N-乙氧基羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基-N-环己基氨基)重氮苯氯化锌盐（浓度63%-92%）	3236	P
1313	2-ETHOXYETHYL ACETATE	2-乙氧基乙酸乙酯	1172	B
1314	ETHOXYLATED LONG CHAIN (C16+) ALKYLOXYALKYLAMINE	乙氧基化长链（C16+）烷氧基烷基胺
B
1315	ETHOXYLATED TALLOW AMINE (> 95%)	乙氧基化动物脂胺（>95%）
B
1316	ETHYENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE. REFRIGERATD LIQUID containing at least 71.5% ethylene, with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene	乙烯、乙炔和丙烯混合物，冷冻液体，含乙烯至少71.5%，含乙炔不大于22.5%，含丙烯不大于6%	3138	P
1317	ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE	2-氯丙酸乙酯	2935	P
1318	ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE	3,3-二(叔戊基过氧)丁酸乙酯（浓度≤67%）	3105	P
1319	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度77%-100%）	3103	P
1320	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度≤77%）	3105	P
1321	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	3,3-二(叔丁基过氧)丁酸乙酯（浓度≤52%）	3106	P
1322	ETHYL ACETATE	乙酸乙酯	1173	B,P
1323	ETHYL ACETOACETATE	乙酰乙酸乙酯
B
1324	ETHYL ACPYLATE, STABILIZED	丙烯酸乙酯，稳定的	1917	B,P
1325	ETHYL ALCOHOL	乙醇	1170	B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1326	ETHYL AMYL KETONES	乙基戊基酮类（乙戊酮）	2271	B,P
1327	ETHYL BORATE	硼酸乙酯	1176	P
1328	ETHYL BROMIDE	乙基溴	1891	P
1329	ETHYL BROMOACETATE	溴乙酸乙酯	1603	P
1330	ETHYL BUTYL ETHER	乙基丁基醚	1179	P
1331	ETHYL BUTYRATE	丁酸乙酯	1180	B,P
1332	ETHYL CHLORIDE	乙基氯（氯乙烷）	1037	B,P
1333	ETHYL CHLOROACETATE	氯乙酸乙酯	1181	P
1334	ETHYL CHLOROFORMATE	氯甲酸乙酯	1182	P
1335	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE	氯硫代甲酸乙酯	2826	P
1336	ETHYL CROTONAE	丁烯酸乙酯	1862	P
1337	S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE	S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯
B
1338	ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161)	乙基氟（制冷气体，R161）	2453	P
1339	ETHYL FORMATE	甲酸乙酯	1190	P
1340	ETHYL ISOBUTYRATE	异丁酸乙酯	2385	P
1341	ETHYL ISOCYANATE	异氰酸乙脂	2481	P
1342	ETHYL LACTATE	乳酸乙酯	1192	P
1343	ETHYL MERCAPTAN	乙硫醇	2363	P
1344	ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	甲基丙烯酸乙酯，稳定的	2277	B,P
1345	ETHYL METHYL ETHER	甲基乙基醚	1039	P
1346	ETHYL METHYL KETONE(METHYL ETHYL KETONE)	乙基甲基（甲）酮（甲乙酮）	1193	P
1347	ETHYL NITRITE, SOLUTION	亚硝酸乙酯溶液	1194	P
1348	ETHYL ORTHOFORMATE	原甲酸乙酯	2524	P
1349	ETHYL OXALATE	草酸乙酯	2525	P
1350	ETHYL PROPIONATE	丙酸乙酯	1195	B,P
1351	ETHYL PROPYL ETHERS	乙基丙基醚	2615	P
1352	ETHYL TERT-BUTYL ETHER	乙基叔丁基醚
B
1353	ETHYL tert-BUTYL ETHER	乙基叔丁基醚
B
1354	ETHYL TOLUENE	乙基甲苯
B
1355	2-ETHYL-2-(HYDROXYMETHYL) PROPANE-1,3-DIOL (C8-C10) ESTER	2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇，C8-C10酯
B
1356	ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE	乙基-3-乙氧基丙酸酯
B
1357	2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN	2-乙基-3-丙基丙烯醛
B
1358	ETHYLACETYLENE, STABILIZED	乙基乙炔，稳定的	2452	P
1359	ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% or less)	乙胺溶液（72%或以下）
B
1360	ETHYLAMINE(MONOETHYLAMINE)	乙胺	1036	B,P
1361	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine	乙胺，水溶液，含乙胺不小于50%，但不大于70%	2270	P
1362	N-ETHYLANILINE	N-乙基苯胺	2272	P
1363	2-ETHYLANILINE	2-乙基苯胺	2273	P
1364	ETHYLBENZENE	乙苯	1175	B,P
1365	N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID	N-乙基苄基甲苯胺类，固体的	3460	P
1366	2-ETHYLBUTANOL	2-乙基丁醇	2275	P
1367	2-ETHYLBUTRALDEHYDE	2-乙基丁醛	1178	P
1368	2-ETHYLBUTYL ACETATE	乙酸-2-乙基丁酯	1177	P
1369	ETHYLCYCLOHEXANE	乙基环己烷
B
1370	N-ETHYLCYCLOHEXYLAMINE	N-乙基环己胺
B
1371	ETHYLDICHLOROARSINE	乙基二氯胂	1892	P
1372	ETHYLDICHLOROSIANE	乙基二氯硅烷	1183	P
1373	ETHYLENE	乙烯	1962	B,P
1374	ETHYLENE CARBONATE	碳酸乙烯酯
B
1375	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	氯乙醇	1135	B,P
1376	ETHYLENE CYANOHYDRIN	氰乙醇
B
1377	ETHYLENE DIBROMIDE	二溴化乙烯	1605	B,P
1378	ETHYLENE DICHLORIDE	二氯化乙烯	1184	B,P
1379	ETHYLENE GLYCOL	乙二醇
B
1380	ETHYLENE GLYCOL (>75%)/SODIUM ALKYL CARBOXYLATES/BORAX MIXTURE	乙二醇（>75%）/烷基羧酸钠 /硼砂混合物
B
1381	ETHYLENE GLYCOL (>85%)/SODIUM ALKYL CARBOXYLATES MIXTURE	乙二醇（>85%）/烷基羧酸钠混合物
B
1382	ETHYLENE GLYCOL ACETATE	乙二醇乙酸酯
B
1383	ETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ACETATE	乙二醇丁醚乙酸酯
B
1384	ETHYLENE GLYCOL DIACETATE	乙二醇二乙酸酯
B
1385	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	乙二醇二乙醚	1153	P
1386	ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE	乙二醇甲醚乙酸酯
B
1387	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	乙二醇单烷基醚
B
1388	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	乙二醇一乙醚	1171	P
1389	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHERACETATE	乙酸乙二醇一乙醚酯	1172	P
1390	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	乙二醇一甲醚	1188	P
1391	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE	乙酸乙二醇一甲醚酯	1189	P
1392	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	乙二醇苯基醚
B
1393	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER/DIETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER MIXTURE	乙二醇苯基醚/二乙二醇苯基醚混合物
B
1394	ETHYLENE OXIDE	环氧乙烷	1040	B
1395	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide	环氧乙烷和二氧化碳的混合物，含有环氧乙烷大于9%，但不大于87%	1041	P
1396	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more 87% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和二氧化碳混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）大于87%	3300	P
1397	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide	二氧化碳和环氧乙烷的混合物，含环氧乙烷不大于9%	1952	P
1398	ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE, with not more 8.8% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和氯四氟乙烷混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）不大于8.8%	3297	P
1399	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORO-DIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和二氯二氟甲烷混合物，含环氧乙烷（氧化乙烯）不大于12.5%	3070	P
1400	ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more 7.9% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和五氟乙烷混合物，含环氧乙烷不大于7.9%	3298	P
1401	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE with not more than 30% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和氧化丙烯混合物，环氧乙烷（氧化乙烯）不大于30%	2983	B,P
1402	ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more 5.6% ethylene oxide	环氧乙烷（氧化乙烯）和四氟乙烷混合物，含环氧乙烷不大于5.6%	3299	P
1403	ETHYLENE OXIDE or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50℃	环氧乙烷，或含有氮的环氧乙烷，在50℃时最高总压力为1MPa(10 bar)	1040	P
1404	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	乙烯，冷冻液体	1038	P
1405	ETHYLENEDIAMINE	乙二胺	1604	B,P
1406	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION	乙二胺四乙酸，四钠盐溶液
B
1407	ETHYLENEIMINE, STABILIZED	乙撑亚胺，稳定的	1185	P
1408	ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER (emulsion)	乙烯乙酸乙烯酯共聚物（乳剂）
B
1409	2-ETHYLHEXANOIC ACID	2-乙基己酸
B
1410	1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	1-(2-过氧乙基己醇)-1,3-过氧新戊酸二甲基丁酯（浓度≤52%）	3115	P
1411	2-ETHYLHEXYL ACRYLATE	丙烯酸-2-乙基己酯
B
1412	2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE	氯甲酸-2-乙基己酯	2748	P
1413	2-ETHYLHEXYLAMINE	2-乙基己胺	2276	B,P
1414	ETHYLIDENE NORBORNENE	亚乙基降冰片烯
B
1415	N-ETHYLMETHYLALLYLAMINE	N-乙基甲基烯丙胺
B
1416	N-ETHYL-N-BENZYLANILINE	N-乙基-N-苄基苯胺	2274	P
1417	N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINES, LIQUID	N-乙基苄基甲苯胺类，液体的	2753	P
1418	ETHYLPHEYL-DICHLOROSILANE	乙基苯基二氯硅烷	2435	P
1419	1-ETHYLPIPERIDINE	1-乙基哌啶	2386	P
1420	N-ETHYLTOLUIDINES	N-乙基甲苯胺类	2754	P
1421	ETHYLTRICHLOROSILANE	乙基三氯硅烷	1196	P
1422	ETTHANOL(ETHYL ALCOHOL)or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	乙醇或乙醇溶液	1170	P
1423	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A	爆破炸药，A型	0081	P
1424	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B（AGENT, BLASTING, TYPE B）	爆破炸药，B型	0082
0331	P
1425	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C	爆破炸药，C型	0083	P
1426	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D	爆破炸药，D型	0084	P
1427	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E（AGENT, BLASTING, TYPE E）	爆破炸药，E型	0241
0332	P
1428	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID	萃取香料，液体的	1169	P
1429	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	萃取调味品，液体的	1197	P
1430	FATTY ACID (SATURATED C13+)	脂肪酸（饱和的C13+)
B
1431	FATTY ACID METHYL ESTERS	脂肪酸甲酯
B
1432	FATTY ACIDS, (C16+)	脂肪酸，(C16+)
B
1433	FATTY ACIDS, (C12+)	脂肪酸，(C12+)
B
1434	FATTY ACIDS, （C8-C10）	脂肪酸，(C8-C10)
B
1435	FATTY ACIDS, ESSENTIALLY LINEAR (C6-C18) 2-ETHYLHEXYL ESTER	脂肪酸，主要直链的（C6-C18）2-乙基己基酯
B
1436	FERRIC ARSENATE	砷酸铁	1606	P
1437	FERRIC ARSENTE	亚砷酸铁	1607	P
1438	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	氯化铁，无水的	1773	P
1439	FERRIC CHLORIDE, SOLUTION	氯化铁溶液	2582	B,P
1440	FERRIC NITRATE	硝酸铁	1466	P
1441	FERRIC NITRATE/NITRIC ACID SOLUTION	硝酸铁/硝酸溶液
B
1442	FERRO SILICON with 30% or more but less than 90% silicon	硅铁，含硅不小于30%，但小于90%	1408	B,P
1443	FERROCERIUM	铁铈齐	1323	P
1444	FERROPHOSPHORUS	磷铁合金
B	磷铁合金锭
1445	FERROUS ARSENATE	砷酸亚铁	1608	P
1446	FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS, or CUTTINGS in a form liable to self-heating	有色金属钻、刨、旋或切的屑，易自热的	2793	B,P	铁屑；钢屑；细铁屑
1447	FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia	含氨肥料溶液，含有游离氨	1043	P
1448	FIBRES ANIMAL or FIBRES VEGETABLE burnt, wet or damp	动物纤维或植物纤维，焦的、湿的或潮的	1372	P
1449	FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC N.O.S.with oil	动物或植物或合成的纤维或纤维制品，未另列明的，含油的	1373	P
1450	FIBRES WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.	纤维或纤维织品，浸过轻度硝化的硝化纤维素，未另列明的	1353	P
1451	FIBRES, VEGETABLE, DRY	纤维，植物的，干的	3360	P
1452	FILMS, NITROCELLULOSE BASE gelatin coated, except scrap	胶片，以硝化纤维素为基料，涂有明胶的，碎胶片除外	1324	P
1453	FIRE EXTINGUISHER CHARGES corrosive liquid	灭火器起动剂，腐蚀性液体	1774	P
1454	FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas	灭火器，含有压缩或液化气体	1044	P
1455	FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid	点火剂，固体的，含有易燃液体的	2623	P
1456	FIREWORKS	烟花	0333
0334
0335
0336
0337	P
1457	FISH OIL	鱼油
B
1458	FISH PROTEIN CONCENTRATE (CONTAINING 4% OR LESS FORMIC ACID)	浓缩鱼蛋白（含有4%或以下的甲酸）
B
1459	FISH SILAGE (containing 3% or less formic acid with antioxidant)	鱼贮饲料（含有3%或以下含抗氧化剂的甲酸）
B
1460	FISH SILAGE PROTEIN CONCENTRATE(CONTAINING 4% OR LESS FORMIC ACID)	浓缩鱼饲料蛋白（含有4%或以下的甲酸）
B
1461	FISHMEAL, UNSTABILIZED FISHSCRAP, UNSTABILIZED High hazard Unrestricted moisture content, Unrestricted fat content in excess of 12% by mass; unrestricted fat content in excess of 15% by mass, in the case of anti-oxidant treated fishmeal or fishscrap	鱼粉，未稳定的或鱼渣，未稳定的，高度危险的，水份含量不限，按质量计，脂肪含量应大于12%；经抗氧剂处理的鱼粉或鱼渣，按质量计，脂肪含量应大于15%	1374	P
1462	FISHSMEAL(FISHSCRAP), STABILIZED Anti-oxidant treated. Moisture content greater than 5% but not exceeding 12% by mass. Fat content not more than 15%	鱼粉（鱼渣），稳定的，经抗氧剂处理的，按质量计，水份含量大于5%，但不大于12%，按质量计，脂肪含量不大于15%	2216	B,P
1463	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	易燃液体，腐蚀性的，未另列明的	2924	P
1464	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	易燃液体，未另列明的	1993	P
1465	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	易燃液体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	3286	P
1466	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	易燃液体，有毒的，未另列明的	1992	P
1467	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC	易燃固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	3180	P
1468	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC. N.O.S.	易燃固体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	2925	P
1469	FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.	易燃固体，无机的，未另列明的	3178	P
1470	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.	易燃固体，有机的，熔融的，未另列明的	3176	P
1471	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	易燃固体，有机的，未另列明的	1325	P
1472	FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	易燃固体，氧化性，未另列明的	3097	P
1473	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	易燃固体，有毒的，无机的，未另列明的	3179	P
1474	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	易燃固体，有毒的，有机的，未另列明的	2926	P
1475	FLARES, AERIAL	空投照明弹	0093
0403
0404
0420
0421	P
1476	FLARES, SURFACE	地面照明弹	0092
0418
0419	P
1477	FLASH POWDER	闪光粉	0094
0305	P
1478	FLASHED FEED STOCKS	闪蒸原料油
B
1479	FLUORING, COMPRESSED	氟，压缩的	1045	P
1480	FLUOROACETIC ACID	氟乙酸	2642	P
1481	FLUOROANILINES	氟苯胺类	2941	P
1482	FLUOROBENZENE	氟苯	2387	P
1483	FLUOROBORIC ACID	氟硼酸	1775	P
1484	FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	氟磷酸，无水的	1776	P
1485	FLUOROSILICATES, N.O.S.	氟硅酸盐（酯）类，未另列明的	2856	P
1486	FLUOROSILICIC ACID	氟硅酸	1778	P
1487	FLUOROSILICIC ACID (20-30%) IN WATER SOLUTION	氟硅酸水溶液（20%-30%）
B
1488	FLUOROSILICIC ACID SOLUTION (20-30%)	氟硅酸溶液（20%-30%）
B
1489	FLUOROSULPHONIC ACID	氟磺酸	1777	P
1490	FLUOROTOLUENES	氟代甲苯类	2388	P
1491	FLUORSPAR	氟石
A和B	氟化钙
1492	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde	甲醛溶液，含甲醛不小于25%	2209	P
1493	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	甲醛溶液，易燃的	1198	P
1494	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% or less)	甲醛溶液（45%或以下）	1198
2209	B
1495	FORMAMIDE	甲酰胺
B
1496	FORMIC ACID MIXTURE(containing up to 18% propionic acid and up to 25% sodium formate)	甲酸混合物（含不超过18%的丙酸和不超过25%的甲酸钠）
B
1497	FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass	甲酸，按质量计，含酸不小于10%，但不大于85%	3412	P
1498	FORMIC ACID(85% or less acid)	甲酸（85%及以下）
B
1499	FORMOC ACID with more than 85% acid by mass	甲酸，按质量计，含酸大于85%（甲酸（85%以上））	1779	B,P
1500	N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE)-1,3-PERHYDROTHIAZINE	N-甲酰基-2-(硝亚甲基)-1,3-氢化噻嗪（浓度100%）	3236	P
1501	FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE for oil wells, without detonator	爆炸式压裂装置，油井用，不带雷管	0099	P
1502	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES
CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQIUPMENT, containing hydrogen in metal hydride	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，在金属氢化物内含有氢	3479	P
1503	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing flammable liquids	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有易燃液体	3473	P
1504	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒同设备包装在一起的燃料电池筒，含有腐蚀性物质	3477	P
1505	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas	燃料电池筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有液化的易燃气体	3478	P
1506	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances	燃料电筒或装在设备中的燃料电池筒或同设备包装在一起的燃料电池筒，含有遇水反应物质	3476	P
1507	FUEL OIL NO.1(KEROSENE)	1号燃料油（煤油）
B
1508	FUEL OIL NO.1-D	1-D燃料油
B
1509	FUEL OIL NO.2	2号燃料油
B
1510	FUEL OIL NO.2-D	2-D燃料油
B
1511	FUEL OIL NO.4	4号燃料油
B
1512	FUEL OIL NO.5	5号燃料油
B
1513	FUEL OIL NO.6	6号燃料油
B
1514	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	航空燃料，涡轮发动机用	1863	P
1515	FUMARYL CHLORIDE	反丁烯二酰氯	1780	P
1516	FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT	熏蒸的货物运输组件	3359	P
1517	FURALDEHYDES(FURFURAL)	糠醛	1199	B,P
1518	FURAN	呋喃	2389	P
1519	FURFURYL ALCOHOL	糠醇	2874	B,P
1520	FURFURYLAMINE	糠胺	2526	P
1521	FUSE, IGNITER tubular, metal-clad	点火索，管状，包金属的	0103	P
1522	FUSE, NON-DETONATING	导火索，非起爆的	0101	P
1523	FUSE, SAFETY	安全导火索	0105	P
1524	FUSEL OIL	杂醇油	1201	P
1525	FUZES, DETONATING	起爆引信	0106
0107
0257
0367	P
1526	FUZES, IGNITING	点火引信	0316
0317
0368	P
1527	FUZEZ, DETONATING with protective features	起爆引信，带有保险装置	0408
0409
0410	P
1528	GALLIUM	镓	2803	P
1529	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL LIGHT	瓦斯油或柴油或燃料油，轻的	1202	P
1530	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZD, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	气体样品，不加压的，易燃的，未另列明的，非冷冻液体	3167	P
1531	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	气体样品，不加压的，有毒的，易燃的，未另列明的，非冷冻液体	3168	P
1532	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S. not refrigerated liquid	气体样品，不加压的，有毒的，未另列明的，非冷冻液体	3169	P
1533	GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.	气体，冷冻液体，未另列明的	3158	P
1534	GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	气体，冷冻液体，易燃的，未另列明的	3312	P
1535	GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	气体，冷冻液体，氧化性的，未另列明的	3311	P
1536	GENETICALLY MODIFIED MICRO-ORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	基因改变的微生物或基因改变的生物	3245	P
1537	GERMANE	锗烷	2192	P
1538	GERMANE, ADSORBED	锗烷，吸附性的	3523	P
1539	GLUCITOL/GLYCEROL BLEND PROPOXYLATED (containing less than 10% amines)	山梨醇/甘油共混丙氧基酯（含10%或以上的胺）
B
1540	GLUTARALDEHYDE SOLUTIONS (50% or less)	戊二醛溶液（50%或以下）
B
1541	GLYCERINE	甘油
B
1542	GLYCEROL MONOOLEATE	甘油单油酸酯
B
1543	GLYCEROL PROPOXYLATED	甘油丙氧基酯
B
1544	GLYCEROL, PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED	甘油丙氧基酯和乙氧基酯
B
1545	GLYCEROL/SUCROSE BLEND PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED	甘油/蔗糖混合丙氧基酯和乙氧基酯
B
1546	GLYCEROL-alpha- MONOCHLOROHYDRIN	α-氯代丙三醇（3-氯-1,2-丙三醇）	2689	P
1547	GLYCERYL TRIACETATE	甘油三乙酸酯
B
1548	GLYCIDALDEHYDE	缩水甘油醛	2622	P
1549	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID	C10三烷基乙酸缩水甘油酯
B
1550	GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION	甘氨酸，钠盐溶液
B
1551	GLYCOLIC ACID SOLUTION (70% or less)	乙醇酸溶液（70%或以下）
B
1552	GLYOXAL SOLUTION (40% or less)	乙二醛溶液（40%或以下）
B
1553	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % or less)	乙醛酸溶液（50%或以下）
B
1554	GLYPHOSATE SOLUTION (not containing surfactant)	草甘膦溶液（不含表面活性剂）
B
1555	GRANULATED MATTE (LESS THAN 2 MOISTURE CONCENT)	粒状镍硫（含水量低于2%）
B
1556	GRAPE SEED OIL	葡萄籽油
B
1557	GRENADES hand or rifle, with bursting charge	手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药	0284
0285
0292
0293	P
1558	GRENADES, PRACTICE hand or rifle	手榴弹或枪榴弹，练习用	0110
0318
0372
0452	P
1559	GROUNDNUT OIL	花生油
B
1560	GUANIDINE NITRATE	硝酸胍	1467	P
1561	GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass	脒基·亚硝氨基脒基肼，湿的，按质量计，含水不小于30%	0113	P
1562	GUANYL NITROSAMINOGUANYLTETRAZENE(TETRAZENE), WETTED with not less than 30% water or mixture of alcohol and water, by mass	脒基·亚硝胺基脒基四氮烯（四氮烯），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于30%	0114	P
1563	HAFNIUM POWDER, DRY	铪粉，干的	2545	P
1564	HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present) (a)mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b)chemically produced, particle size less than 840 microns	铪粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看的出来）(a)机械方式生产的，粒径小于53毫米；或(b)化学方式生产的，粒径小于840毫米	1326	P
1565	HAY, STRAW or BHUSA	干草	1327	P
1566	HEARTCUT DISTILLATE OIL	窄馏分油
B
1567	HELIUM, COMPRESSED	氦，压缩的	1046	P
1568	HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	氦，冷冻液体	1963	P
1569	HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R227)	七氟丙烷（制冷气体，R227）	3296	P
1570	n-HEPTALDEHYDE	正庚醛	3056	P
1571	HEPTANES(HEPTANE (all isomers))	庚烷类（庚烷（所有异构体））	1206	B,P
1572	n-HEPTANOIC ACID	正庚酸
B
1573	HEPTANOL (all isomers)	庚醇（所有异构体）
B
1574	n-HEPTENE	正庚烯	2278	P
1575	HEPTENE (all isomers)	庚烯（所有异构体）
B
1576	HEPTYL ACETATE	乙酸庚酯
B
1577	HEXACHLOROACETONE	六氯丙酮	2661	P
1578	HEXACHLOROBENZENE	六氯苯	2729	P
1579	HEXACHLOROBUTADIENE	六氯丁二烯	2279	P
1580	HEXACHLOROCYCLOPENRADIENE	六氯环戊二烯	2646	P
1581	HEXACHLOROPHENE	六氯酚	2875	P
1582	1-HEXADECYLNAPHTHALENE / 1,4-BIS(HEXADECYL)NAPHTHALENE MIXTURE	1-十六烷基萘/1,4-二(十六烷基)萘混合物
B
1583	HEXADECYLTRICHLOROSILANE	十六烷基三氯硅烷	1781	P
1584	HEXADIENES	己二烯类	2458	P
1585	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE	四磷酸六乙酯	1611	P
1586	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE	四磷酸六乙酯和压缩气体混合物	1612	P
1587	HEXAFLUOROACETONE	六氟丙酮	2420	P
1588	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID	六氟丙酮水合物，液体的	2552	P
1589	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID	水合六氟丙酮，固体的	3436	P
1590	HEXAFLUOROETHANE, (REFRIGERANT GAS R 116)	六氟乙烷（制冷气体，R116）	2193	P
1591	HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID	六氟磷酸	1782	P
1592	HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216)	六氟丙烯（制冷气体，R1216）	1858	P
1593	HEXAHYDRO-1,3,5-TRIMETHYL-1,3,5-TRIAZINE SOLUTION (45% or less)	1,3,5-三甲基-六氢-1,3,5-三嗪（45%或以下）
B
1594	1,3,5-HEXAHYDROTRIETHANOL-1,3,5-TRIAZINE	1,3,5-六氢三乙醇基-1,3,5-三嗪
B
1595	HEXALDEHYDE	己醛	1207	P
1596	HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	1,6-己二异氰酸酯（六亚甲基二异氰酸酯）	2281	B,P
1597	HEXAMETHYLENE GLYCOL	己二醇
B
1598	HEXAMETHYLENEDIAMIN, SOLID	六亚甲基二胺，固体的	2280	P
1599	HEXAMETHYLENEDIAMINE ADIPATE (50% in water)	六亚甲基二胺己二酸酯（50%在水中）
B
1600	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	六亚甲基二胺溶液	1783	B,P
1601	HEXAMETHYLENEDIAMINE, MOLTEN	六亚甲基二胺（熔融的）	2280	B,P
1602	HEXAMETHYLENEIMINE	六亚甲基亚胺	2493	B,P
1603	HEXAMETHYLENETETRAMINE	环六亚甲基四胺	1328	P
1604	HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS	乌洛托品溶液
B
1605	1,6-HEXANEDIOL, DISTILLATION OVERHEADS	1,6-己二醇，蒸馏塔顶馏分
B
1606	HEXANES(HEXANE (all isomers))	己烷类（己烷（所有异构体））	1208	B,P
1607	HEXANITRODIPHENYLAMINE(DIPICRYLAMINE), (HEXYL)	六硝基苯二胺(二苦胺)(六硝炸药)	0079	P
1608	HEXANITROSTILBENE	六硝基芪	0392	P
1609	HEXANOL	己醇	2282	B
1610	HEXANOLS	己醇类	2282	P
1611	1-HEXENE	1-己烯	2370	P
1612	HEXENE (all isomers)	己烯（所有异构体）
B
1613	HEXOLITE(HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass	黑克索利特炸药（黑梯炸药），干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0118	P
1614	HEXOTONAL	黑沙托纳炸药	0393	P
1615	HEXYL ACETATE	乙酸己酯
B
1616	tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸叔己酯（浓度≤71%）	3115	P
1617	tert-HEXYL PEROXYPIVALATE	过氧新戊酸叔己酯（浓度≤72%）	3115	P
1618	HEXYLENE GLYCOL	己二醇（2-甲基-2,4-戊二醇）
B
1619	HEXYLTRICHLOROSILANE	己基三氯硅烷	1784	P
1620	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass	肼水合溶液，易燃的，按质量计，含肼大于37%	3484	P
1621	HYDRAZINE, ANHYDROUS	肼，无水的	2029	P
1622	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass	肼，水溶液，按质量计，含肼量大于37%	2030	P
1623	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more 37% hydrazine, by mass	肼，水溶液，按质量计，含肼不大于37%	3293	P
1624	HYDRIODIC ACID	氢碘酸	1787	P
1625	HYDROBROMI ACID	氢溴酸	1788	P
1626	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.	烃类气体混合物，压缩的，未另列明的	1964	P
1627	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.	烃类气体混合物，液化的，未另列明的	1965	P
1628	HYDROCARBON WAX	碳氢蜡
B
1629	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	烃类，液体的，未另列明的	3295	P
1630	HYDROCHLORIC ACID	氢氯酸（盐酸）	1789	B,P
1631	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide	氰氢酸，水溶液（氰化氢水溶液），含氰化氢不大于20%	1613	P
1632	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE	氢氟酸和硫酸混合物	1786	P
1633	HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED	氢气和甲烷混合物，压缩的	2034	P
1634	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	溴化氢，无水的	1048	P
1635	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	氯化氢，无水的	1050	P
1636	HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID	氯化氢，冷冻液体	2186	P
1637	HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL, with not more 45% hydrogen cyanide	氰化氢酒精溶液，含氰化氢不大于45%	3294	P
1638	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water	氰化氢，稳定的，含水小于3%	1051	P
1639	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material	氰化氢，稳定的，含水量小于3%，并被多孔惰性材料吸收	1614	P
1640	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	氟化氢，无水的	1052	P
1641	HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM	金属贮氢系统中的氢或包含在设备中或安装在设备中的金属贮氢系统中的氢	3468	P
1642	HYDROGEN IODODE, ANHYDROUS	碘化氢，无水的	2197	P
1643	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED	过氧化氢和过氧乙酸混合物，稳定的，含酸类、水及不大于5%的过氧乙酸	3149	P
1644	HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS (over 60% but not over 70% by mass)	过氧化氢溶液（按质量计60%以上但不超过70%）	2015	B
1645	HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS (over 8% but not over 60% by mass)	过氧化氢溶液（按质量计8%以上但不超过60%）
B
1646	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)	过氧化氢水溶液，含过氧化氢不小于20%，但不大于60%（必要时加稳定剂）	2014	P
1647	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)	过氧化氢水溶液，含过氧化氢不小于8%，但小于20%（必要时加稳定剂）	2984	P
1648	HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide	过氧化氢，稳定的，或过氧化氢水溶液，稳定的，含过氧化氢大于60%	2015	P
1649	HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED	硒化氢，吸附性的	3526	P
1650	HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS	硒化氢，无水的	2202	P
1651	HYDROGEN SULPHIDE	硫化氢	1053	P
1652	HYDROGEN, COMPRESSED	氢气，压缩的	1049	P
1653	HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	氢气，冷冻液体	1966	P
1654	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	二氟化氢溶液，未另列明的	3471	P
1655	HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S.	二氟氢化物类，固体的，未另列明的	1740	P
1656	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁酯（浓度≤77%）	3115	P
1657	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	过氧-3-羟基-1,1-新癸酸二甲基丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
1658	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXY-NEODECANOATE	过氧新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁基酯（浓度≤52%）	3117	P
1659	2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)BUTANOIC ACID	2-羟基-4-(甲硫基)丁酸
B
1660	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE	1-羟基苯并三唑一水合物	3474	P
1661	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass	1-羟基苯并三唑，无水的，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0508	P
1662	2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENZENE-4-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	2-(2-羟乙氧基)-1-(1-吡咯烷基)-4-重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	3236	P
1663	3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	3-(2-羟乙氧基)-4-(1-吡咯烷基)重氮苯氯化锌盐（浓度100%）	3236	P
1664	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	2-羟乙基丙烯酸酯
B
1665	N-(HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINETRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	N-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液
B
1666	HYDROXYLAMINE SULPHATE	硫酸胲	2865	P
1667	HYEROFLUORIC ACID solution, with more than 60% hydrofluoric acid	氢氟酸，溶液，含氟化氢不大于60%	1790	P
1668	HYPOCHLORITE SOLUTION	次氯酸盐溶液	1791	P
1669	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	次氯酸盐类，无机的，未另列明的	3212	P
1670	IGNITERS	点火器	0121
0314
0315
0325
0454	P
1671	ILLIPE OIL	雾冰草脂油
B
1672	IMIDAZOLIUM COMPOUNDS, 1-BENZYL-4,5-DIHYDRO-1-(HYDROXYETHYL)-2-NORCOCO ALKYL, CHLORIDES	氯化（1-苄基-4,5-二氢-1-（羟乙基）-2-椰油烷基）咪唑鎓
B
1673	3,3'-IMINODIPROPYLAMINE	3,3'-亚氨基二丙胺	2269	P
1674	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only	感染性物质，只对动物感染	2900	P
1675	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	感染性物质，对人感染	2814	P
1676	INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	气体杀虫剂，易燃的，未另列明的	3354	P
1677	INSECTICIDE GAS, N.O.S.	气体杀虫剂，未另列明的	1968	P
1678	INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	气体杀虫剂，有毒的，易燃的，未另列明的	3355	P
1679	INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.	气体杀虫剂，有毒的，未另列明的	1967	P
1680	IODINE	碘	3495	P
1681	IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID	一氯化碘，液体的	3498	P
1682	IODINE MONOCHLORIDE, SOLID	一氯化碘，固体	1792	P
1683	IODINE PENTAFLUORIDE	五氟化碘	2495	P
1684	2-IODOBUTANE	2-碘丁烷	2390	P
1685	IODOMETHYLPROPANES	碘甲基丙烷类	2391	P
1686	IODOPROPANES	碘丙烷类	2392	P
1687	IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification	氧化铁，废的或海绵状铁，废的，从提纯煤气中取得	1376	B,P
1688	IRON PENTACARBONYL	五羰基铁	1994	P
1689	ISO- AND CYCLO-ALKANES (C10-C11)	异烷烃类与环烷类（C10-C11）
B
1690	ISO- AND CYCLO-ALKANES (C12+)	异烷烃类与环烷类（C12+）
B
1691	ISOALKANES (C16-C18)	异烷烃 (C16-C18)
B
1692	ISOAMYL ALCOHOL	异戊醇
B
1693	sec-AMYL ALCOHOL	仲戊醇
B
1694	ISOBUTANE	异丁烷	1969	P
1695	ISOBUTANOL(ISOBUTYL ALCOHOL)	异丁醇	1212	B,P
1696	ISOBUTYL ACETATE	乙酸异丁醇	1213	P
1697	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	丙烯酸异丁酯，稳定的	2527	P
1698	ISOBUTYL FORMATE	甲酸异丁酯	2393	B,P
1699	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	异丁酸异丁酯	2528	P
1700	ISOBUTYL ISOCYANATE	异氰酸异丁酯	2486	P
1701	ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	甲基丙烯酸异丁酯，稳定的	2283	B,P
1702	ISOBUTYL PROPIONATE	丙酸异丁酯	2394	P
1703	ISOBUTYLALDEHYDE(ISOBUTYRALSEHYDE)	异丁醛	2045	P
1704	ISOBUTYLAMINE	异丁胺	1214	P
1705	ISOBUTYLENE	异丁烯	1055	P
1706	ISOBUTYRIC ACID	异丁酸	2529	P
1707	ISOBUTYRONITRILE	异丁腈	2284	P
1708	ISOBUTYRYL CHLORIDE	异丁酰氯	2395	P
1709	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	异氰酸酯类，有毒的，易燃的，未另列明的或异氰酸酯溶液，有毒的，易燃的，未另列明的	3080	P
1710	ISOCYANATES, TOXIS, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	异氰酸酯类，有毒的，未另列明的或异氰酸酯溶液，有毒的，未另列明的	2206	P
1711	ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES	异氰酸三氟甲基苯酯类	2285	P
1712	ISOCYANTES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANTES SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	异氰酸酯类，易燃的，有毒的，未另列明的或异氰酸酯溶液，易燃的，有毒的，未另列明的	2478	P
1713	ISOHEPTENES	异庚烯类	2287	P
1714	ISOHEXENES	异己烯类	2288	P
1715	ISOOCTENES	异辛烯类	1216	P
1716	ISOPENTENES	异戊烯类	2371	P
1717	ISOPHORONE	异佛尔酮
B
1718	ISOPHORONE DIISOCYANATE	二异氰酸异佛尔酮酯（异佛尔酮二异氰酸酯）	2290	B,P
1719	ISOPHORONEDIAMINE	异佛尔酮二胺	2289	B,P
1720	ISOPRENE (PART REFINED )	异戊二烯（部分精制）
B
1721	ISOPRENE (part refined)	异戊二烯（部分精制）
B
1722	ISOPRENE, STABILIZED	异戊二烯（异戊间二烯），稳定的	1218	B,P
1723	ISOPROPANOL(ISOPROPYL ALCOHOL)	异丙醇	1219	B,P	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1724	ISOPROPANOLAMINE	异丙醇胺
B
1725	ISOPROPENYL ACETATE	乙酸异丙烯酯	2403	P
1726	ISOPROPENYLBENZENE(alpha-METHYLSTYRENE )	异丙烯基苯（α-甲基苯乙烯）	2303	B,P
1727	ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE	2-氯丙酸异丙酯	2934	P
1728	ISOPROPYL ACETATE	乙酸异丙酯	1220	B,P
1729	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	酸式磷酸异丙脂	1793	P
1730	ISOPROPYL BUTYRATE	丁酸异丙酯	2405	P
1731	ISOPROPYL CHLOROACETATE	氯乙酸异丙酯	2947	P
1732	ISOPROPYL CHLOROFORMATE	氯甲酸异丙酯	2407	P
1733	ISOPROPYL ISOBUTYRATE	异丁酸异丙酯	2406	P
1734	ISOPROPYL ISOCYANATE	异氰酸异丙酯	2483	P
1735	ISOPROPYL NITRATE	硝酸异丙酯	1222	P
1736	ISOPROPYL PROPIONATE	丙酸异丙酯	2409	P
1737	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸异丙基仲丁酯+ 过氧重碳酸二仲丁酯+ 过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤52%+ ≤28%+ ≤22%）	3111	P
1738	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	过氧重碳酸异丙仲丁酯+ 过氧重碳酸二仲丁酯+ 过氧重碳酸二异丙酯（浓度≤32% + ≤15%-18% + ≤12%-15%）	3115	P
1739	ISOPROPYLAMINE	异丙胺	1221	B,P
1740	ISOPROPYLAMINE (70% or less) SOLUTION	异丙胺（70%或以下）溶液
B
1741	ISOPROPYLBEZENE	异丙基苯	1918	P
1742	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	异丙基枯基过氧化氢（异丙基异丙苯基过氧化氢）（浓度≤72%）	3109	P
1743	ISOPROPYLCYCLOHEXANE	异丙基环己烷
B
1744	ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch, or calcium hydrogen phosphate	异山梨醇二硝酸酯混合物，含有不小于60%的乳糖、甘露糖、淀粉或磷酸氢钙	2907	P
1745	ISOSORBIDE-5-MONONITRATE	异山梨醇-5-单硝酸酯	3251	P
1746	JATROPHA OIL	麻疯树油
B
1747	JET PERFORATING GUARGED oil well, without detonator	装药的喷射式钻孔枪，油井用，不带雷管	0124
0494	P
1748	JP-1(KEROSENE)	JP-1（煤油）喷气燃料
B
1749	JP-3	JP-3喷气燃料
B
1750	JP-4	JP-4喷气燃料
B
1751	JP-5(KEROSENE, HEAVY)	JP-5（煤油，重质）
B
1752	KEROSENE	煤油	1223	B,P
1753	KETONES, LIQUID, N.O.S.	酮类，液体的，未另列明的	1224	P
1754	KRILL MEAL	磷虾粉	3497	P
1755	KRYPTON, COMPRESSED	氪，压缩的	1056	P
1756	KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	氪，冷冻液体	1970	P
1757	LACTIC ACID	乳酸
B
1758	LACTONITRILE SOLUTION (80% or less)	乳腈溶液（80%或以下）
B
1759	LARD	猪油
B
1760	LATEX, AMMONIA (1% or less) INHIBITED	乳胶，氨（1%或以下）抑制的
B
1761	LATEX: CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE COPOLYMER; STYRENE-BUTADIENE RUBBER	乳胶：羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物；苯乙烯-丁二烯橡胶
B
1762	LAURIC ACID	十二烷酸
B
1763	LEAD ACETATE	乙酸铅	1616	P
1764	LEAD ARSENIATES	砷酸铅	1617	P
1765	LEAD ARSENITES	亚砷酸铅	1618	P
1766	LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	叠氮化铅，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	0129	P
1767	LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.	铅化合物，可溶的，未另列明的	2291	P
1768	LEAD CYANIDE	氰化铅	1620	P
1769	LEAD DIOXIDE	二氧化铅	1872	P
1770	LEAD NITRATE	硝酸铅	1469	B,P
1771	LEAD PERCHLORATE SOLUTION	高氯酸铅溶液	3408	P
1772	LEAD PERCHLORATE, SOLID	高氯酸铅，固体的	1470	P
1773	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	亚磷酸二氢铅（二盐基亚磷酸铅）	2989	P
1774	LEAD STRPHNATE(LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	收敛酸铅（三硝基间苯二酚铅），湿的，按质量计，含水和水和酒精的混合物不小于20%	0130	P
1775	LEAD SULPHATE with more than 3% free acid	硫酸铅，含游离酸大于3%	1794	P
1776	LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING	救生设备，自动膨胀式	2990	P
1777	LIFE-SAVING APPLIANCES, NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment	救生设备，非自动膨胀式，装备中含有危险物品	3072	P
1778	LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas	打火机或打火机充气筒，含有易燃气体	1057	P
1779	LIGHTERS, FUSE	点火器，导火索用	0131	P
1780	LIGNINSULPHONIC ACID, MAGNESIUM SALT SOLUTION	木质素磺酸，镁盐溶液
B
1781	LIGNINSULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	木质素磺酸，钠盐溶液	3806	B
1782	LIHIUM METAL BATTERIES(including lithium alloy batteries)	锂金属蓄电池（包含锂合金蓄电池）	3090	P
1783	LIME (UNSLAKED)	石灰（未熟化的）
B	氧化钙；镁石灰;生石灰
1784	LINSEED OIL	亚麻籽油
B
1785	LINTED COTTON SEED	软绒棉花籽
B
1786	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	液化气体，易燃的，未另列明的	3161	P
1787	LIQUEFIED GAS, N.O.S.	液化气体，未另列明的	3163	P
1788	LIQUEFIED GAS, OXIDZING, N.O.S.	液化气体，氧化性，未另列明的	3157	P
1789	LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	液化气体，有毒的，腐蚀性的，未另列明的	3308	P
1790	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	液化气体，有毒的，易燃的，腐蚀性的，未另列明的	3309	P
1791	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	液化气体，有毒的，易燃的，未另列明的	3160	P
1792	LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.	液化气体，有毒的，未另列明的	3162	P
1793	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	液化气体，有毒的，氧化性的，腐蚀性的，未另列明的	3310	P
1794	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	液化气体，有毒的，氧化性的，未另列明的	3307	P
1795	LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air	液化气体，非易燃的，充有氮气、二氧化碳或空气	1058	P
1796	LIQUID CHEMICAL WASTES	液体化学废弃物
B
1797	LITHIUM	锂	1415	P
1798	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	氢化铝锂的醚溶液	1411	P
1799	LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE	氢化铝锂	1410	P
1800	LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries	安装在货物运输组件中的锂电池组，锂离子电池组或锂金属电池组	3536	P
1801	LITHIUM BOROHYDRIDE	硼氢化锂	1413	P
1802	LITHIUM FERROSILICON	锂硅铁	2830	P
1803	LITHIUM HYDRIDE	氢化锂	1414	P
1804	LITHIUM HYDRIDE. FUSED SOLID	氢化锂，熔凝固态	2805	P
1805	LITHIUM HYDROXIDE	氢氧化锂	2680	P
1806	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTON	氢氧化锂溶液	2679	P
1807	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE	次氯酸锂，干的或次氯酸锂混合物	1471	P
1808	LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries)	锂离子蓄电池（包括锂离子聚合物蓄电池）	3480	P
1809	LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT(including lithium ion polymer batteries)	装在设备中的锂离子蓄电池或同设备包装在一起的锂离子蓄电池（包括锂离子聚合物蓄电池）	3481	P
1810	LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT(including lithium alloy batteries)	装在设备中的锂金属蓄电池或同设备包装在一起的锂金属蓄电池（包含锂合金蓄电池）	3091	P
1811	LITHIUM NITRATE	硝酸锂	2722	P
1812	LITHIUM NITRIDE	氮化锂	2806	P
1813	LITHIUM PEROXIDE	过氧化锂	1472	P
1814	LITHIUM SILICON	硅锂	1417	P
1815	LONDON PURPLE	伦敦紫	1621	P
1816	LONG-CHAIN ALKARYL POLYETHER (C11-C20)	长链烷芳基聚醚（C11-C20）
B
1817	LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONIC ACID (C16-C60)	长链烷芳基磺酸（C16-C60）
B
1818	LONG-CHAIN ALKYLPHENATE/PHENOL SULPHIDE MIXTURE	长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物
B
1819	LONG-CHAIN ALKYLPHENOL (C14-C18)	长链烷基酚（C14-C18）
B
1820	LONG-CHAIN ALKYLPHENOL (C18-C30)	长链烷基酚（C18-C30）
B
1821	LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS	润滑油和调合油料
B
1822	L-LYSINE SOLUTION (60% or less)	L-赖氨酸溶液（60%或以下）
B
1823	MAGNESIA (UNSLAKED)	氧化镁（未熟化的）
B	氧化镁矿，轻烧的；氧化镁矿，煅烧的；氧化镁矿，碱性煅烧的
1824	MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	磷化铝镁	1419	P
1825	MAGNESIUM ARSENATE	砷酸镁	1622	P
1826	MAGNESIUM BROMATE	溴酸镁	1473	P
1827	MAGNESIUM CHLORATE	氯酸镁	2723	P
1828	MAGNESIUM CHLORIDE SOLUTION	氯化镁溶液
B
1829	MAGNESIUM DIAMIDE	二氨基镁	2004	P
1830	MAGNESIUM FLUOROSILICATE	氟硅酸镁	2853	P
1831	MAGNESIUM GRANULES, COATED particle size not less than 149 microns	镁粒，经涂层的，粒径不小于149微米	2950	P
1832	MAGNESIUM HYDRIDE	氢化镁	2010	P
1833	MAGNESIUM HYDROXIDE SLURRY	氢氧化镁浆
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
1834	MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONATE (C11-C50)	长链烷芳基磺酸镁（C11-C50）
B
1835	MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C11+)	长链烷基水杨酸镁（C11+）
B
1836	MAGNESIUM NITRATE	硝酸镁	1474	B,P
1837	MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	镁或镁合金，含镁大于50%，丸状，车削片或条状的	1869	P
1838	MAGNESIUM PERCHLORATE	高氯酸镁	1475	P
1839	MAGNESIUM PEROXIDE	过氧化镁	1476	P
1840	MAGNESIUM PHOSPHIDE	磷化镁	2011	P
1841	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	镁粉或镁合金粉	1418	P
1842	MAGNESIUM SILICIDE	硅化镁	2624	P
1843	MALEIC ACID/ALLYL SULPHONIC ACID COPOLYMER WITH PHOSPHONATE GROUPS,PARTIAL SODIUM SALT (AQUEOUS SOLUTION)	带有膦酸基团的马来酸/烯丙基磺酸共聚物，部分钠盐（水溶液）
B
1844	MALEIC ANHYDRIDE	马来酐（顺丁烯二酐）	2215	B,P
1845	MALEIC ANHYDRIDE-SODIUM ALLYLSULFONATE COPOLYMER SOLUTION	顺丁烯二酸酐（马来酸酐）-烯丙基磺酸钠的共聚物溶液
B
1846	MALONITRILE	丙二腈	2647	P
1847	MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb	代森锰或代森锰制品，含代森锰不小于60%	2210	P
1848	MANEB, STABILZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating	代森锰，稳定的或代森锰制品，稳定的，防自热的	2968	P
1849	MANGANESE NITRATE	硝酸锰	2724	P
1850	MANGANESE RESINATE	树脂酸锰	1330	P
1851	MANGO KERNEL OIL	芒果核油
B
1852	MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	甘露糖醇六硝酸酯（硝化甘露醇），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于40%	0133	P
1853	MATCHES, "STRIKE ANYWHERE"	火柴，“随处划燃的”	1331	P
1854	MATCHES, FUSEE	火柴，耐风的	2254	P
1855	MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)	火柴，安全型的（纸板式，卡式或盒式的）	1944	P
1856	MATCHES, WAX'VESTA'	火柴，涂蜡的	1945	P
1857	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S	医药，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的	3248	P
1858	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	医药，液体的，有毒的，未另列明的	1851	P
1859	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S	医药，固体的，有毒的，未另列明的	3249	P
1860	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	萜烷过氧化氢（浓度72%-100%）	3105	P
1861	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	对孟基过氧化氢（浓度≤72%）	3109	P
1862	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	硫醇类，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的或硫醇类混合物，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的	1228	P
1863	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	硫醇类，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的或硫醇混合物，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的	3071	P
1864	MERCAPTNS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	硫醇类，液体的，易燃的，未另列明的或硫醇混合物，液体的，易燃的，未另列明的	3336	P
1865	MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	巯基苯并噻唑，钠盐溶液
B
1866	2-MERCAPTOETHANOL	2-巯基乙醇
B
1867	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID	5-巯基四唑-1-乙酸	0448	P
1868	MERCURIC ARSENATE	砷酸汞	1623	P
1869	MERCURIC CHLORIDE	氯化汞	1624	P
1870	MERCURIC NITRATE	硝酸汞	1625	P
1871	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	氰化汞钾	1626	P
1872	MERCUROUS NITRATE	硝酸亚汞	1627	P
1873	MERCURY	汞	2809	P
1874	MERCURY ACETATE	乙酸汞	1629	P
1875	MERCURY AMMONIUM CHLORIDE	氯化汞铵	1630	P
1876	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	汞基农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2778	P
1877	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	汞基农药，固体的，有毒的	2777	P
1878	MERCURY BENZOATE	苯甲酸汞	1631	P
1879	MERCURY BROMIDES	溴化汞类	1634	P
1880	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	汞化合物，液体的，未另列明的	2024	P
1881	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	汞化合物，固体的，未另列明的	2025	P
1882	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES	人造物品中包含的汞	3506	P
1883	MERCURY CYANIDE	氰化汞	1636	P
1884	MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	雷酸汞，湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	0135	P
1885	MERCURY GLUCONATE	葡萄糖酸汞	1637	P
1886	MERCURY IODIDE	碘化汞	1638	P
1887	MERCURY NUCLEATE	核酸汞	1639	P
1888	MERCURY OLEATE	油酸汞	1640	P
1889	MERCURY OXIDE(MERCURIC OXIDE )	氧化汞	1641	P
1890	MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED	氰氧化汞，退敏的	1642	P
1891	MERCURY POTASSIUM IODIDE	碘化汞钾	1643	P
1892	MERCURY SALICYLATE	水杨酸汞	1644	P
1893	MERCURY SULPHATE	硫酸汞	1645	P
1894	MERCURY THIOCYANATE	硫氰酸汞	1646	P
1895	MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	汞基农药，液体的，有毒的	3012	P
1896	MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	汞基农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3011	P
1897	MESITYL OXIDE	异亚丙基丙酮（莱基化氧）	1229	B,P
1898	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	羰基金属，液体的，未另列明的	3281	P
1899	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	羰基金属，固体的，未另列明的	3466	P
1900	METAL CATALYST, DRY	金属催化剂，干的	2881	P
1901	METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid	金属催化剂，湿的，含有可见的过量液体	1378	P
1902	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	金属氢化物，易燃的，未另列明的	3182	P
1903	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	金属氢化物，遇水反应的，未另列明的	1409	P
1904	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	金属粉，易燃的，未另列明的	3089	P
1905	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	金属粉，自热的，未另列明的	3189	P
1906	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	有机化合物的金属盐，易燃的，未另列明的	3181	P
1907	METAL SULPHIDE CONCENTRATES	硫化金属精矿
A和B	硫化精矿
1908	METALDEHYDE	聚乙醛	1332	P
1909	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.	金属物质，遇水反应的，自热的，未另列明的	3209	P
1910	METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	金属物质，遇水反应的，未另列明的	3208	P
1911	METAM SODIUM SOLUTION	变位钠溶液
B
1912	METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED	甲基丙烯醛，稳定的	2396	P
1913	METHACRYLIC ACID - ALKOXYPOLY (ALKYLENE OXIDE) METHACRYLATE COPOLYMER, SODIUM SALTAQUEOUS SOLUTION (45% or less)	甲基丙烯酸-烷氧基聚（氧化烯）甲基丙烯酯共聚物 ，钠盐水溶液（45%或以下）
B
1914	METHACRYLIC ACID, STABILIZED	甲基丙烯酸，稳定的	2531	B,P
1915	METHACRYLIC RESIN IN ETHYLENE DICHLORIDE	二氯乙烯中的甲基甲烯酸树脂
B
1916	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	甲基丙烯腈，稳定的	3079	B,P
1917	METHALLYL ALCOHOL	甲代烯丙基醇	2614	P
1918	METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content	甲烷，压缩的或天然气，压缩的，甲烷含量高的	1971	P
1919	METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content	甲烷，冷冻液体或天然气，冷冻液体，甲烷含量高的	1972	B,P
1920	METHANESULPHONYL CHLORIDE	甲磺酰氯	3246	P
1921	METHANOL(METHYL ALCOHOL)	甲醇	1230	B,P
1922	3-METHOXY-1-BUTANOL	3-甲氧基-1-丁醇
B
1923	N-(2-METHOXY-1-METHYL ETHYL)-2-ETHYL-6-METHYL CHLOROACETANILIDE	N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺
B
1924	1-METHOXY-2-PROPANOL	1-甲氧基-2-丙醇	3092	P
1925	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE	4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮	2293	P
1926	3-METHOXYBUTYL ACETATE	乙酸-3-甲氧基丁酯
B
1927	METHOXYMETHYL ISOCYANATE	异氰酸甲氧基甲酯	2605	P
1928	METHYL 2-CHLOROPROPIONATE	2-氯丙酸甲酯	2933	P
1929	METHYL ACETATE	乙酸甲酯	1231	B,P
1930	METHYL ACETOACETATE	乙酰乙酸甲酯
B
1931	METHYL ACRYLATE	丙烯酸甲酯
B
1932	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	丙烯酸甲酯，稳定的	1919	B,P
1933	METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID	溴甲烷和二溴化乙烯混合物，液体的	1647	P
1934	METHYL BROMIDE with not more than 2.0% chloropicrin	甲基溴（溴甲烷），含三氯硝基甲烷不大于2.0%	1062	B,P
1935	METHYL BROMOACETATE	溴乙酸甲酯	2643	P
1936	METHYL BUTYL KETONE	甲基丁基酮	1224	B
1937	METHYL BUTYRATE	丁酸甲酯	1237	B,P
1938	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	甲基氯和二氯甲烷混合物	1912	P
1939	METHYL CHLORIDE(REFRIGERANT GAS R 40)	甲基氯（制冷气体，R40）（氯甲烷）	1063	B,P
1940	METHYL CHLOROACETATE	氯乙酸甲酯	2295	P
1941	METHYL CHLOROFORMATE	氯甲酸甲酯	1238	P
1942	METHYL CHLOROMETHYL ETHER	甲基氯甲基醚	1239	P
1943	METHYL DICHLOROACETATE	二氯乙酸甲酯	2299	P
1944	METHYL DIETHANOLAMINE	甲基二乙醇胺
B
1945	METHYL ETHYL KETONE	甲基乙基酮
B
1946	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量＞10%且≤10.7%）	3101	P
1947	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量≤10%）	3105	P
1948	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基乙基酮（有水或无水情况下有效含氧量≤8.2%）	3107	P
1949	METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41)	甲基氟(制冷气体，R41)	2454	P
1950	METHYL FORMATE	甲酸甲酯	1243	B,P
1951	METHYL IODIDE	甲基碘	2644	P
1952	METHYL ISOBUTYL KETONE	甲基异丁基（甲）酮	1245	B,P
1953	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基异丁基酮（浓度≤62%）	3105	P
1954	METHYL ISOCYANATE	异氰酸甲脂	2480	P
1955	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	甲基异丙烯基(甲)酮，稳定的	1246	P
1956	METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基异丙酮（有水或无水情况下有效含氧量≤8.2%）	3109	P
1957	METHYL ISOTHIOCYANATE	异硫氰酸甲脂	2477	P
1958	METHYL ISOVALERATE	异戊酸甲酯	2400	P
1959	METHYL MERCAPTAN	甲硫醇	1064	P
1960	METHYL METHACRYLATE	甲基丙烯酸甲酯
B
1961	METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILIZED	甲基丙烯酸甲酯，单体，稳定的	1247	B,P
1962	METHYL NAPHTHALENE(molten)	甲基萘（熔融的）
B
1963	METHYL NITRITE	亚硝酸甲酯	2455	P
1964	METHYL ORTHOSILICATE	原硅酸甲酯	2606	P
1965	METHYL PROPIONATE	丙酸甲酯	1248	P
1966	METHYL PROPYL ETHER	甲基丙基醚	2612	P
1967	METHYL PROPYL KETONE	甲基丙酮	1249	B,P
1968	METHYL SALICYLATE	水杨酸甲酯
B
1969	METHYL tert-BUTYL ETHER	甲基叔丁基醚	2398	B,P
1970	METHYL TRICHLOROACETATE	三氯乙酸甲酯	2533	P
1971	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED	甲基乙烯基甲酮，稳定的	1251	P
1972	2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL	2-甲基-1,3-丙二醇
B
1973	2-METHYL-1-BUTENE	2-甲基-1-丁烯	2459	P
1974	3-METHYL-1-BUTENE	3-甲基-1-丁烯	2561	P
1975	2-METHYL-2-BUTENE	2-甲基-2-丁烯	2460	P
1976	2-METHYL-2-HEPTANETHIOL	2-甲基-2-庚硫醇	3023	P
1977	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	2-甲基-2-羟基-3-丁炔
B
1978	N-METHYL-2-PYRROLIDONE	N-甲基-2-吡咯烷酮
B
1979	3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL	3-甲基-3-甲氧基丁醇
B
1980	3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	3-甲基-4-(1-吡咯烷基)重氮苯四氟硼酸盐（浓度95%）	3234	P
1981	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE	2-甲基-5-乙基吡啶	2300	B,P
1982	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE	2-甲基-6-乙基苯胺
B
1983	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	甲基乙炔和丙二烯混合物，稳定的	1060	B,P
1984	METHYLAL	甲醛缩二甲醇	1234	P
1985	METHYLALLYL CHLORIDE	甲基烯丙基氯	2554	P
1986	METHYLAMINE SOLUTIONS (42% or less)	甲胺溶液（42%或以下）	1235	B
1987	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	甲胺，水溶液	1235	P
1988	2-(N,N-METHYLAMINOETHYLCARBONYL)-4-(3,4-DIMETHYLPHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM HYDROGEN SULPHATE	2-(N,N-甲氨基乙羰基)-4-(3,4-二甲苯磺酰)重氮苯硫酸氢盐（浓度96%）	3236	P
1989	METHYLAMME, ANHYDROUS	甲胺，无水的	1061	P
1990	METHYLAMYL ACETATE	乙酸甲基戊酯	1233	B,P
1991	METHYLAMYL ALCOHOL	甲基戊基醇
B
1992	N-METHYLANILINE	N-甲基苯胺	2294	B,P
1993	4-METHYLBENZENESULPHONYLHYDRAZIDE	4-甲基苯磺酰肼（浓度100%）	3226	P
1994	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL WITH ACETOPHENONE (15% or less)	α-甲基苄基醇，含15%或以下的苯乙酮
B
1995	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID	α-甲基苄基醇，液体的	2937	P
1996	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID	α-甲基苄基醇，固体的	3438	P
1997	3-METHYLBUTAN-2-ONE	3-甲基-2-丁酮	2397	P
1998	2-METHYLBUTANAL	2-甲基丁醛	3371	P
1999	METHYLBUTENOL	甲基丁烯醇
B
2000	N-METHYLBUTYLAMINE	N-甲基丁胺	2945	P
2001	METHYLBUTYNOL	甲基丁炔醇
B
2002	METHYLCHLOROSILANE	甲基氯硅烷	2534	P
2003	METHYLCYCLOHEXANE	甲基环己烷	2296	B,P
2004	METHYLCYCLOHEXANOLS flammable	甲基环己醇类，易燃的	2617	P
2005	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	过氧化甲基环己酮（浓度≤67%）	3115	P
2006	METHYLCYCLOHEXANONES	甲基环己酮	2297	P
2007	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER	甲基环戊二烯二聚物
B
2008	METHYLCYCLOPENTADIENYL MANGANESE TRICARBONYL	甲基环戊二烯基三羰基锰
B
2009	METHYLCYCLOPENTANE	甲基环戊烷	2298	P
2010	METHYLDICHLOROSILANE	甲基二氯硅烷	1242	P
2011	2-METHYLFURAN	2-甲基呋喃	2301	P
2012	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70% or less)	N-甲基葡萄糖胺溶液（70%或以下）
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2013	2-METHYLGLUTARONITRILE WITH 2-ETHYLSUCCINONITRILE (12% or less)	2-甲基戊二腈，含2-乙基丁二腈（12%或以下）
B
2014	5-METHYLHEXAN-2-ONE	5-甲基-2-己酮	2302	P
2015	METHYLHYDRAZINE	甲基肼	1244	P
2016	METHYLISOBUTYL CARBINOL	甲基异丁基甲醇	2053	P
2017	METHYLMAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	溴化钾基镁的乙醚溶液	1928	P
2018	4-METHYLMORPHOLINE(N-METHYLMORPHOLINE)	4-甲基吗啉（N-甲基吗啉）	2535	P
2019	METHYLPENTADIENES	甲基戊二烯类	2461	P
2020	2-METHYLPENTAN-2-OL	2-甲基-2-戊醇	2560	P
2021	METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE	甲基苯基二氯硅烷	2437	P
2022	1-METHYLPIPERIDINE	1-甲基哌啶	2399	P
2023	3-(METHYLTHIO)PROPIONALDEHYDE	3-(甲硫基)丙醛
B
2024	METHYLTRICHLOROSILANE	甲基三氯硅烷	1250	P
2025	alpha-METHYLVALERALDEHYDE	α-甲基戊醛	2367	P
2026	METHYTETRAHYDROFURAN	甲基四氢呋喃	2536	P
2027	MINERAL OIL	矿物油
B
2028	MINERAL SPIRIT	矿物油溶剂
B
2029	MINES with bursting charge	地（水）雷，带有爆炸装药	0136
0137
0138
0294	P
2030	MIXED C4 CARGOES	混合C4货物
B
2031	MIXED C4 CARGOES	混合C4货物
B
2032	MIXTURES CONTAINING CRUDE OIL	含有原油的混合物
B
2033	MOLYBDENUM PENTACHLORIDE	五氯化钼	2508	P
2034	MOLYBDENUM POLYSULFIDE LONG CHAIN ALKYL DITHIOCARBAMIDE COMPLEX	聚硫化钼长链烷基二硫代氨基甲酸酯复合物
B
2035	MONOAMMONIUM PHOSPHATE(M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING	磷酸一铵（M.A.P.），富矿涂层
B
2036	MONOCALCIUMPHOSPHATE (MCP)	磷酸一钙（MCP）
A和B
2037	MORPHOLINE	吗啉	2054	B,P
2038	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE	发动机燃料抗爆混合物（内燃机燃料抗爆化合物（含烷基铅））	1649	B,P
2039	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE	汽油抗震混合物，易燃的	3483	P
2040	MOTOR OIL	马达油
B
2041	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	车用汽油或汽油	1203	P
2042	MYRCENE	月桂烯
B
2043	NAPHTHALENE CRUDE (MOLTEN)	萘原油（熔融的）
B
2044	NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	萘，粗制的或萘，精制的	1334	P
2045	NAPHTHALENE, MOLTEN	萘，熔融的	2304	B,P
2046	NAPHTHALENESULPHONIC ACID-FORMALDEHYDE COPOLYMER, SODIUM SALT SOLUTION	萘磺酸-甲醛共聚物， 钠盐溶液
B
2047	alpha-NAPHTHYLAMINE	α-萘胺	2077	P
2048	beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION	β-萘胺溶液	3411	P
2049	beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID	β-奈胺，固体的	1650	P
2050	NAPHTHYLTHIOUREA	萘硫脲	1651	P
2051	NAPHTHYLUREA	萘脲	1652	P
2052	NEODECANOIC ACID	新癸酸
B
2053	NEON, COMPRESSED	氖，压缩的	1065	P
2054	NEON, REFRIGERATED LIQUID	氖，冰冻液体	1913	P
2055	NICKEL CARBONYL	羰基镍	1259	P
2056	NICKEL CYANIDE	氰化镍	1653	P
2057	NICKEL NITRATE	硝酸镍	2725	P
2058	NICKEL NITRITE	亚硝酸镍	2726	P
2059	NICOTINE	烟碱（尼古丁）	1654	P
2060	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTNE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	烟碱化合物，液体的，未另列明的或烟碱制剂，液体的，未另列明的	3144	P
2061	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NNICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.	烟碱化合物，固体的，未另列明的或烟碱制剂，固体的，未另列明的	1655	P
2062	NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION	烟碱盐酸盐，液体的或溶液	1656	P
2063	NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID	烟碱盐酸盐，固体的	3444	P
2064	NICOTINE SALICYLATE	水杨酸烟碱	1657	P
2065	NICOTINE SULPHATE, SOLID	硫酸烟碱盐，固体的	3445	P
2066	NICOTINE SULPHATE, SOLUTION	硫酸烟碱溶液	1658	P
2067	NICOTINE TARTRATE	酒石酸烟碱	1659	P
2068	NIROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID	硝基三氟甲苯，固体的	3431	P
2069	NIROUS OXIDE	一氧化二氮	1070	P
2070	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	硝酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3218	P
2071	NITRATING ACID (mixture of sulphuric and nitric acids)	硝化酸（硫酸和硝酸混合物）
B
2072	NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid	硝化酸混合物，含硝酸大于50%	1796	P
2073	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with more than 50% nitric acid	硝化酸混合物，用过的，含硝酸大于50%	1826	P
2074	NITRIC ACID (70% and over)	硝酸（70%及以上）	2031	B
2075	NITRIC ACID (less than 70%)	硝酸（70%以下）
B
2076	NITRIC ACID other than red fuming, with at least 65% but not more than 70% nitric acid	硝酸，含硝酸大于65%，但不大于70%，发红烟的除外	2031	P
2077	NITRIC ACID other than red fuming, with less than 65% nitric acid.	硝酸，含硝酸小于65%，发红烟的除外	2031	P
2078	NITRIC ACID other than red fuming, with more than 70% nitric acid	硝酸，含硝酸大于70%，发红烟的除外	2031	P
2079	NITRIC ACID, RED FUMING	硝酸，发红烟的	2032	P
2080	NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE, MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)	一氧化氮和四氧化二氮混合物(一氧化氮和二氧化氮混合物)	1975	P
2081	NITRIC OXIDE, COMPRESSED	一氧化氮，压缩的	1660	P
2082	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	腈类，易燃的，有毒的，未另列明的	3273	P
2083	NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	腈类，液体的，有毒的，未另列明的	3276	P
2084	NITRILES, TOXIC, FLMMABLE, N.O.S	腈类，有毒的，易燃的，未另列明的	3275	P
2085	NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S.	腈类，固体的，有毒的，未另列明的	3439	P
2086	NITRILOTRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	氨三乙酸，三钠盐溶液
B
2087	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	硝酸盐类，无机的，未另列明的	1477	P
2088	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	亚硝酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3219	P
2089	NITRITES, INORGANIC, N.O.S	亚硝酸盐类，无机的，未另列明的	2627	P
2090	NITRO UREA	硝基脲	0147	P
2091	3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE	3-硝基-4-氯三氟甲苯	2307	P
2092	NITROANILINES (o-, m-, p-)	硝基苯胺类，（邻-、间-、对-）	1661	P
2093	NITROANISOLES, LIQUID	硝酸茴香醚类，液体的	2730	P
2094	NITROANISOLES, SOLID	硝基茴香醚类，固体的	3458	P
2095	NITROBENZENE	硝基苯	1662	B,P
2096	NITROBENZENESULPHONIC ACID	硝基苯磺酸	2305	P
2097	5-NITROBENZOTRIAZOL	5-硝基苯丙三唑	0385	P
2098	NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUOD	硝基三氟甲苯类，液体的	2306	P
2099	NITROBROMOBENZENES, LIQUID	硝基溴苯类，液体的	2732	P
2100	NITROBROMOBENZENES, SOLID	硝基溴苯类，固体的	3459	P
2101	NITROCELLULOSE dry or wetted with less than 25% water(or alcohol), by mass	硝化纤维素（硝化棉），干的或湿的，按质量计，含水或酒精小于25%	0340	P
2102	NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS with not more than 12.6% nitrogen, by mass	硝化纤维素膜过滤器，按干重计，含氮不大于12.6%	3270	P
2103	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose	硝化纤维素溶液，易燃的，按干重计，含氮不大于12.6%，且含的硝化纤维素不大于55%	2059	P
2104	NITROCELLULOSE unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass	硝化纤维素（硝化棉），非改性的或增塑的，按质量计，含增塑剂小于18%	0341	P
2105	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL(not less than 25% alcohol, by mass, and not 12.6% nitrogen, by mass)	含乙醇的硝化纤维素 按质量计，含乙醇不小于25%，且按干重计，含氮不大于12.6%	2556	P
2106	NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass. MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT	硝化纤维素，按干重计，含氮不大于12.6%，含或不含增塑剂，含或不含颜料	2557	P
2107	NITROCELLULOSE WITH WATER(not less than 25% water, by mass)	含水的硝化纤维素 按质量计，含水不小于25%	2555	P
2108	NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass	硝化纤维素（硝化棉），增塑的，按质量计，含增塑剂不小于18%	0343	P
2109	NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass	硝化纤维素（硝化棉），湿的，按质量计，含酒精不小于25%	0342	P
2110	NITROCRESOLS, LIQUID	硝基甲（苯）酚类，液体的	3434	P
2111	NITROCRESOLS, SOLID	硝基甲酚类，固体的	2446	P
2112	NITROETHANE(80%)/ NITROPROPANE(20%)	硝基乙烷（80%）/硝基丙烷（20%）
B
2113	NITROETHANE, 1-NITROPROPANE (each 15% or more) MIXTURE	硝基乙烷，1-硝基丙烷（各15%或以上）混合物
B
2114	NITROGEN	氮	2040	B
2115	NITROGEN COMPREDDED	氮气，压缩的	1066	P
2116	NITROGEN TRIFLUORIDE	三氟化氮	2451	P
2117	NITROGEN TRIOXIDE	三氧化二氮	2421	P
2118	NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	氮气，冷冻液体	1977	P
2119	NITROGL YCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	硝化甘油，退敏的，按质量计，含不挥发、不溶于水的减敏剂不小于40%	0143	P
2120	NITROGL YCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油大于1%但不大于10%	0144	P
2121	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass	硝化甘油混合物，退敏的，液体的，易燃的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油不大于30%	3343	P
2122	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass	硝化甘油混合物，退敏的，液体的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油不大于30%	3357	P
2123	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	硝化甘油混合物，退敏的，固体的，未另列明的，按质量计，含硝化甘油大于2%，但不大于10%	3319	P
2124	NITROGLYCERIN SOLUION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油大于1%，但不大于5%	3064	P
2125	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin	硝化甘油酒精溶液，含硝化甘油不大于1%	1204	P
2126	NITROGUANIDINE(PICRITE), WETTED with not less than 20% water, by mass	硝基胍（橄苦岩），湿的，按质量计，含水不小于20%	1336	P
2127	NITROGUANIDINE(PICRITE)dry or wetted with less than 20% water, by mass	硝基胍（橄苦岩），干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0282	P
2128	NITROHYDROCHLORIC ACID	王水	1798	P
2129	NITROMETHANE	硝基甲烷	1261	P
2130	NITRONAPHTHALENE	硝基萘	2538	P
2131	o-NITROPHENOL(molten)	邻硝基苯酚（熔融的）	1663	B
2132	NITROPHENOLS (o-, m-, p-)	硝基苯酚类，（邻-、间-、对-）	1663	P
2133	4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass	4-硝基苯肼，按质量计，含水不小于30%	3376	P
2134	NITROPROPANE (60%)/NITROETHANE (40%) MIXTURE	硝基丙烷（60%）/硝基乙烷（40%）混合物
B
2135	NITROPROPANES(1- or 2-NITROPROPANE)	硝基丙烷类（1-或2-硝基丙烷）	2608	B,P
2136	p-NITROSODIMETHYLANILINE	对亚硝基二甲基苯胺	1369	P
2137	4-NITROSOPHENOL	4-亚硝基苯酚（浓度100%）	3236	P
2138	NITROSTARCH dry or wetted, with less than 20% water, by mass	硝化淀粉，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0146	P
2139	NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass	硝化淀粉，湿的，按质量计，含水不小于20%	1337	P
2140	NITROSYL CHLORIDE	氯化亚硝酰	1069	P
2141	NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID	亚硝基硫酸，液体的	2308	P
2142	NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID	亚硝基硫酸，固体的	3456	P
2143	o- or p-NITROTOLUENES	邻或对硝基甲苯	1664	B
2144	NITROTOLUENES, LIQUID	硝基甲苯类，液体的	1664	P
2145	NITROTOLUENES, SOLID	硝基甲苯类，固体的	3446	P
2146	NITROTOLUIDINES(MONO)	硝基甲苯胺类(MONO)	2660	P
2147	NITROTRIAZOLONE(NTO)	硝基三唑酮(NTO)	0490	P
2148	NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID	一氧化亚氮，冷冻液体	2201	P
2149	NITROXYLENES, LIQUID	硝基二甲苯类，液体的	1665	P
2150	NITROXYLENES, SOLID	硝基二甲苯类，固体的	3447	P
2151	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION(70% or less)	N-甲氨基甲酸甲酯溶液（70%或以下）
B
2152	NONANES(NONANE (all isomers))	壬烷类（壬烷（所有异构体））	1920	B,P
2153	NONANOIC ACID (all isomers)	壬酸（所有异构体）
B
2154	NON-EDIBLE INDUSTRIAL GRADE PALM OIL	非食用工业级棕榈油
B
2155	NONENE (all isomers)	壬烯（所有异构体）
B
2156	NONYL ALCOHOL (all isomers)	壬醇（所有异构体）
B
2157	NONYL METHACRYLATE MONOMER	甲基丙烯酸壬基酯单体
B
2158	NONYLPHENOL	壬基酚
B
2159	NONYLPHENOL POLY(4+)ETHOXYLATE	壬基酚聚（4+）乙氧醚
B
2160	NONYLTRICHLOROSILANE	壬基三氯硅烷	1799	P
2161	NOXIOUS LIQUID, (11) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) CAT. Z	有毒液体，（11）未另列明的（商品名称…，含…）Z类
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2162	NOXIOUS LIQUID, F, (10) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Z	有毒液体，易燃的，（10）未另列明的（商品名称...，含...）3型船，Z类
B
2163	NOXIOUS LIQUID, F, (2) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST1, CAT. X	有毒液体，易燃的，（2）未另列明的（商品名称...，含...）1型船，X类
B
2164	NOXIOUS LIQUID, F, (4) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. X	有毒液体，易燃的，（4）未另列明的（商品名称...，含...）2型船，X类
B
2165	NOXIOUS LIQUID, F, (6) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. Y	有毒液体，易燃的，（6）未另列明的（商品名称....，含...）2型船，Y类
B
2166	NOXIOUS LIQUID, F, (8) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Y	有毒液体，易燃，（8）未另列明的（运输名称...，含...）3型船， Y类
B
2167	NOXIOUS LIQUID, NF, (1) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST1, CAT. X	有毒液体，不易燃的，（1）未另列明的（商品名称...，含...）1型船，X类
B
2168	NOXIOUS LIQUID, NF, (3) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. X	有毒液体，不易燃的，（3）未另列明的（商品名称...，含...）2型船，X类
B
2169	NOXIOUS LIQUID, NF, (5) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST2, CAT. Y	有毒液体，不易燃的，（5）未另列明的（商品名称...，含...）2型船， Y类
B
2170	NOXIOUS LIQUID, NF, (7) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Y	有毒液体，不易燃的，（7）未另列明的（商品名称...，含...）3型船， Y类
B
2171	NOXIOUS LIQUID, NF, (9) N.O.S. (TRADE NAME ...., CONTAINS ....) ST3, CAT. Z	有毒液体，不易燃的，（9）未另列明的（商品名称...，含...）3型船，Z类
B
2172	NTROETHANE	硝基乙烷	2842	B,P
2173	OCTADECYLTRICHLOROSILANE	十八烷基三氯硅烷	1800	P
2174	OCTADIENE	辛二烯	2309	P
2175	OCTAFLUOROBUT-2-ENE(REFRIGERANT GAS R 1318)	八氟-2-丁烯（制冷气体，R1318）	2422	P
2176	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318)	八氟环丁烷（制冷气体，RC318）	1976	P
2177	OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 218)	八氟丙烷（制冷气体，R218）	2424	P
2178	OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE	八甲基环四硅氧烷
B
2179	OCTANES(OCTANE (all isomers))	辛烷类（辛烷（所有异构体））	1262	B,P
2180	OCTANOIC ACID (all isomers)	辛酸（所有异构体）
B
2181	OCTANOL (all isomers)	辛醇（所有异构体）
B
2182	OCTENE (all isomers)	辛烯（所有异构体）
B
2183	n-OCTYL ACETATE	乙酸正辛酯
B
2184	OCTYL ALDEHYDES	辛醛类	1191	B,P
2185	OCTYL DECYL ADIPATE	己二酸辛基癸基酯
B
2186	n-OCTYL MERCAPTAN	正辛基硫醇
B
2187	OCTYLTRICHLOROSILANE	辛基三氯硅烷	1801	P
2188	OFFSHORE CONTAMINATED BULK LIQUID P	海洋污染散装液体，污染危害
B
2189	OFFSHORE CONTAMINATED BULK LIQUID S	海洋污染散装液体，安全危害
B
2190	OIL GAS, COMPRESSED	油气，压缩的	1071	P
2191	OLEFIN MIXTURE (C7-C9) C8 RICH, STABILISED	烯烃混合物（C7-C9）富含C8，稳定的
B
2192	OLEFIN MIXTURES (C5-C15)	烯烃混合物（C5-C15）
B
2193	OLEFIN MIXTURES (C5-C7)	烯烃混合物（C5-C7）
B
2194	OLEFIN-ALKYL ESTER COPOLYMER (molecular weight 2000+)	烯烃-烷基酯共聚物（分子量2000+）
B
2195	OLEFINS (C13+, all isomers)	烯烃（C13+，所有异构体）
B
2196	alpha-OLEFINS (C6-C18) MIXTURES	α-烯烃（C6-C18）混合物
B
2197	OLEIC ACID	油酸
B
2198	OLEYLAMINE	油酰胺
B
2199	OLIVE OIL	橄榄油
B
2200	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID	B型有机过氧化物，液体的	3101	P
2201	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	B型有机过氧化物，液体的，控温的	3111	P
2202	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID	B型有机过氧化物，固体的	3102	P
2203	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	B型有机过氧化物，固体的，控温的	3112	P
2204	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID	C型有机过氧化物，液体的	3103	P
2205	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	C型有机过氧化物，液体的，控温的	3113	P
2206	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID	C型有机过氧化物，固体的	3104	P
2207	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTRCLLED	C型有机过氧化物，固体的，控温的	3114	P
2208	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID	D型有机过氧化物，液体的	3105	P
2209	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	D型有机过氧化物，液体的，控温的	3115	P
2210	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID	D型有机过氧化物，固体的	3106	P
2211	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	D型有机过氧化物，固体的，控温的	3116	P
2212	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIOUID, TEMPERATURE CONTROLLED	E型有机过氧化物，液体的，控温的	3117	P
2213	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID	E型有机过氧化物，液体的	3107	P
2214	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID	E型有机过氧化物，固体的	3108	P
2215	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATRE CONTROLLED	E型有机过氧化物，固体的，控温的	3118	P
2216	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	F型有机过氧化物，液体的	3109	P
2217	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATRE CONTROLLED	F型有机过氧化物，液体的，控温的	3119	P
2218	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID	F型有机过氧化物，固体的	3110	P
2219	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATRE CONTROLLED	F型有机过氧化物，固体的，控温的	3120	P
2220	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE	有机过氧化物，液体，样品	3103	P
2221	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	有机过氧化物，液体的，样品，控温的	3113	P
2222	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE	有机过氧化物，固体，样品	3104	P
2223	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	有机过氧化物，固体的，样品，控温的	3114	P
2224	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	有机颜料，自热的	3313	P
2225	ORGANMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	有机金属物质，固体的，自热性的	3400	P
2226	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	有机砷化合物，液体的，未另列明的	3280	P
2227	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	有机砷化合物，固体的，未另列明的	3465	P
2228	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	有机氯农药，液体的，有毒的	2996	P
2229	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	有机氯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	2995	P
2230	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	有机氯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2762	P
2231	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	有机氯农药，固体的，有毒的	2761	P
2232	ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S., LIQUID	有机金属化合物，液体的，有毒的，未另列明的	3282	P
2233	ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	有机金属化合物，固体的，有毒的，未另列明的	3467	P
2234	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	有机金属物质，液体的，引火的	3392	P
2235	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	有机金属物质，遇水反应，液体的，引火的	3394	P
2236	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	有机金属物质，液体的，遇水反应	3398	P
2237	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	有机金属物质，遇水反应，易燃的	3399	P
2238	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	有机金属物质，固体的，引火的	3391	P
2239	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	有机金属物质，固体的，引火的，遇水反应的	3393	P
2240	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	有机金属物质，固体的，遇水反应	3395	P
2241	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	有机金属物质，固体的，遇水反应，易燃的	3396	P
2242	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	有机金属物质，固体的，遇水反应，自热性	3397	P
2243	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	有机磷化合物，液体的，有毒的，未另列明的	3278	P
2244	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE N.O.S.	有机磷化合物，有毒的，易燃的，未另列明的	3279	P
2245	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	有机磷化合物，固体的，有毒的，未另列明的	3464	P
2246	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	有机磷农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2784	P
2247	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	有机磷农药，液体的，有毒的	3018	P
2248	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	有机磷农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3017	P
2249	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	有机磷农药，固体的，有毒的	2783	P
2250	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	有机锡化合物，固体的，未另列明的	3146	P
2251	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	有机锡化合物，液体的，未另列明的	2788	P
2252	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	有机锡农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2787	P
2253	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	有机锡农药，液体的，有毒的	3020	P
2254	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	有机锡农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3019	P
2255	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	有机锡农药，固体的，有毒的	2786	P
2256	OSMIUM TETROXIDE	四氧化锇	2471	P
2257	o-TOLUIDINE	邻甲苯胺	1708	B
2258	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	氧化性液体，未另列明的	3139	P
2259	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	氧化性液体，有毒的，未另列明的	3099	P
2260	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	氧化性固体，腐蚀性的，未另列明的	3085	P
2261	OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	氧化性固体，易燃的，未另列明的	3137	P
2262	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	氧化性固体，未另列明的	1479	P
2263	OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	氧化性固体，自热的，未另列明的	3100	P
2264	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	氧化性固体，有毒的，未另列明的	3087	P
2265	OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	氧化性固体，遇水反应，未另列明的	3121	P
2266	OXIDZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	氧化性液体，腐蚀性，未另列明的	3098	P
2267	OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED	二氟化氧，压缩的	2190	P
2268	OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL	化学氧气发生器	3356	P
2269	OXYGEN, COMPRESSED	氧气，压缩的	1072	P
2270	OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID	氧气，冷冻液体	1073	P
2271	OXYGENATED ALIPHATIC HYDROCARBON MIXTURE	氧化脂肪族烃混合物
B
2272	PACKAGING DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED	废弃包装，空的，未清洁的	3509	P
2273	PAINT(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)or PAINT RELATED MATERIAL(including paint thinning or reducing compound)	涂料（包括油漆、真漆、瓷漆、着色剂、紫胶、清漆、虫胶清漆、液体填料和液体真漆基料）或涂料相关材料（包括涂料稀释剂或调稀剂）	1263
3066	P
2274	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE(including pain thinning or reducing compound)	涂料，腐蚀的，易燃的（包括油漆、真漆、瓷漆、着色漆、紫胶溶液、清漆、虫胶清漆和液体真漆基料）或涂料相关材料，腐蚀的，易燃的（包括涂料稀释剂和调稀剂）	3470	P
2275	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE(including pain thinning or reducing compound)	涂料，易燃的，腐蚀的（包括油漆、真漆、瓷漆、着色漆、紫胶溶液、清漆、虫胶清漆和液体真漆基料）或涂料相关材料，易燃的，腐蚀的（包括涂料稀释剂和调稀剂）	3469	P
2276	PALM ACID OIL	棕榈酸油
B
2277	PALM FATTY ACID DISTILLATE	棕榈脂肪酸馏出物
B
2278	PALM KERNEL ACID OIL	棕榈仁酸油
B
2279	PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE	棕榈仁脂肪酸馏出物
B
2280	PALM KERNEL OIL	棕榈仁油
B
2281	PALM KERNEL OLEIN	棕榈仁油脂
B
2282	PALM KERNEL STEARIN	棕榈仁硬脂精
B
2283	PALM MID-FRACTION	棕榈中间馏出物
B
2284	PALM OIL	棕榈油
B
2285	PALM OIL FATTY ACID METHYL ESTER	棕榈油脂肪酸甲酯
B
2286	PALM OLEIN	棕榈油精
B
2287	PALM STEARIN	棕榈硬脂精
B
2288	PAPER, UNSATURATED OIL TREATED incompletely dried(including carbon paper)	纸，经不饱和油处理的，未干透的（包括复写纸）	1379	P
2289	PARAFFIN WAX, HIGHLY-REFINED	石蜡，高精制的
B
2290	PARAFFIN WAX, SEMI-REFINED	石蜡，半精制的
B
2291	PARAFORMALDEHYDE	仲甲醛	2213	P
2292	PARALDEHYDE	仲乙醛（三聚乙醛）	1264	B,P
2293	PARALDEHYDE-AMMONIA REACTION PRODUCT	三聚乙醛-氨反应产物
B
2294	PEAT MOSS	草泥
A和B
2295	PENETRATING OIL	渗透润滑油
B
2296	PENTABORANE	戊硼烷	1380	P
2297	PENTACHLOROETHANE	五氯乙烷	1669	B,P
2298	PENTACHLOROPHENOL	五氯酚	3155	P
2299	1,3-PENTADIENE	1,3-戊二烯
B
2300	1,3-PENTADIENE (greater than 50%), CYCLOPENTENE AND ISOMERS, MIXTURES	1,3-戊二烯（50%以上）和环戊烯及其异构体的混合物
B
2301	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE), (PETN)with not less than 7% wax, by mass	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药），按质量计，含蜡不小于7%	0411	P
2302	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE(PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE;PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass or PENTAERYTHRITE TETRA NIRATE(PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE;PETN), DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药，PETN），湿的，按质量计，含水不小于25%，或季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药，PETN）退敏的，按质量计，含减敏剂不小于15%	0150	P
2303	PENTAETHYLENEHEXAMINE	五亚乙基六甲胺
B
2304	PENTAFLUOROETHANE (PEFRIGERANT GAS R 125)	五氟乙烷（制冷气体，R125）	3220	P
2305	3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPANE	3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-环二醚（浓度≤100%）	3107	P
2306	PENTAMETHYLHEPTANE	五甲基庚烷	2286	P
2307	PENTANE (all isomers)	戊烷（所有异构体）
B
2308	PENTANE-2,4-DIONE	2,4-戊二酮	2310	P
2309	PENTANES, liquid	戊烷类，液体的	1265	P
2310	PENTANOIC ACID	戊酸
B
2311	n-PENTANOIC ACID (64%)/2-METHYL BUTYRIC ACID (36%) MIXTURE	正戊酸(64%)/2-甲基丁酸(36%)混合物
B
2312	PENTANOLS	戊醇类	1105	P
2313	PENTENE (ALL ISOMERS)	戊烯（所有异构体）	1108	B
2314	1-PENTENE (n-AMYLENE)	1-戊烯（正戊烯）	1108	P
2315	1-PENTOL	1-戊醇	2705	P
2316	PENTOLITE dry or wetted with less than 15% water, by mass	太梯（喷妥）炸药，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0151	P
2317	n-PENTYL PROPIONATE	丙酸正戊酯
B
2318	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	高氯酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3211	P
2319	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	高氯酸盐类，无机的，未另列明的	1481	P
2320	PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass	高氯酸，按质量计，含酸大于50%，但不大于72%	1873	P
2321	PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass	高氯酸，按质量计，含酸不大于50%	1802	P
2322	PERCHLOROMETHYS MERCAPTAN	全氯甲硫醇	1670	P
2323	PERCHLORYL FLUORIDE	氟化高氯酰（高氯酰氟)	3083	P
2324	PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER)	全氟（乙基乙烯基醚）	3154	P
2325	PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER)	全氟（甲基乙烯基醚）	3153	P
2326	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents	香料制品，含有易燃溶剂	1266	P
2327	PERMAGNATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	高锰酸盐类，无机的，水溶液，未另列明的	3214	P
2328	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.	高锰酸盐类，无机的，未另列明的	1482	P
2329	PEROXIDES INORGANIC, N.O.S.	过氧化物，无机的，未另列明的	1483	P
2330	PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	过氧乙酸，D型，稳定的（浓度≤43%）	3105	P
2331	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	过氧乙酸，E型，稳定的（浓度≤43%）	3107	P
2332	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	过氧乙酸，F型，稳定的（浓度≤17%）	3109	P
2333	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	过氧乙酸，F型，稳定的（浓度≤43%）	3109	P
2334	PEROXYLAURIC ACID	过氧月桂酸（浓度≤100%）	3118	P
2335	PERSULPHATES, INOGANIC, N.O.S.	过硫酸盐类，无机的，未另列明的	3215	P
2336	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS, SOLUTION, N.O.S.	过硫酸盐类,无机的，水溶液，未另列明的	3216	P
2337	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. flashpoint less than 23℃	农药，液体的，易燃的，有毒的，未另列明的，闪点小于23℃	3021	P
2338	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. flashpoint not less than 23℃	农药，液体的，有毒的，易燃的，未另列明的，闪点不小于23℃	2903	P
2339	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	农药，液体的，有毒的，未另列明的	2902	P
2340	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	农药，固体的，有毒的，未另列明的	2588	P
2341	PETAERYTHRITE TETRANITRATE (PETAERYTHRITOL TETRANITRATE; PENT)MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	季戊四醇四硝酸酯（泰安炸药，季戊炸药，PETN）混合物，退敏的，固体的，未另列明的，按质量计，含季戊四醇四硝酸酯大于10%，但不大于20%	3344	P
2342	PETROLEUM	石油
B
2343	PETROLEUM COKE (calcined)	石油焦炭（煅烧的）
B
2344	PETROLEUM COKE (uncalcined)	石油焦炭（未煅烧的）
B
2345	PETROLEUM CRUDE OIL	石油原油	1267	P
2346	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	石油馏出物，未另列明的或石油产品，未另列明的	1268	P
2347	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	石油气，液化的	1075	P
2348	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	高硫原油，易燃的，有毒的	3494	P
2349	PHENACYL BROIMIDE	苯甲酰甲基溴	2645	P
2350	PHENETIDINES	氢基苯乙醚类	2311	P
2351	PHENOL SOLUTION	苯酚溶液	2821	P
2352	PHENOL, MOLTEN	苯酚，熔融的	2312	B,P
2353	PHENOL, SOLID	苯酚，固体的	1671	P
2354	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	苯酚磺酸，液体的	1803	P
2355	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点小于23℃	3346	P
2356	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的	3348	P
2357	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	苯氧基乙酸衍生物农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3347	P
2358	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	苯氧基乙酸衍生物农药，固体的，有毒的	3345	P
2359	PHENYL CHLOROFORMATE	氯甲酸苯酯	2746	P
2360	PHENYL ISOCYANATE	异氰酸苯酯	2487	P
2361	PHENYL MERCAPTAN	苯硫酚	2337	P
2362	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE	1-苯基-1-二甲苯基乙烷
B
2363	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	苯基乙腈，液体的	2470	P
2364	PHENYLACETYL CHLORIDE	苯乙酰氯	2577	P
2365	PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE	苯胩化二氯	1672	P
2366	PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-)	苯二胺类，（邻-、间-、对-）	1673	P
2367	PHENYLHYDRAZINE	苯肼	2572	P
2368	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	苯汞化合物，未另列明的	2026	P
2369	PHENYLMERCURIC HYDROXIDE	氢氧化苯汞	1894	P
2370	PHENYLMERCURIC NITRATE	硝酸苯汞	1895	P
2371	PHENYLMERCURY ACETATE (PHENYLMERCURIC ACETATE)	乙酸苯汞	1674	P
2372	PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE	苯基二氯化磷	2798	P
2373	PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE	苯基硫代磷酰二氯	2799	P
2374	PHENYLTRICHLOROSILANE	苯基三氯硅烷	1804	P
2375	PHOSGENE	光气	1076	P
2376	9-PHOSPHABICYCLONONANES(CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES)	9-磷杂二环壬烷类（环辛二烯膦类）	2940	P
2377	PHOSPHATE ESTERS, ALKYL (C12-C14) AMINE	烷基（C12-C14）胺磷酸酯
B
2378	PHOSPHINE	磷化氢	2199	P
2379	PHOSPHINE, ADSORBED	磷化氢，吸附性的	3525	P
2380	[[(PHOSPHONOMETHYL)IMINO]BIS[ETHYLENENITRILOBIS(METHYLENE)]]TETRAKISPHOSPHONIC ACID, AMMONIUMSALT SOLUTION (60% or less)	亚氨基膦乙二胺四甲叉膦酸，铵盐溶液（60%以下）
B
2381	PHOSPHORIC ACID SOLUTION	磷酸溶液	1805	B,P
2382	PHOSPHORIC ACID, SOLID	磷酸，固体的	3453	P
2383	PHOSPHOROUS ACID	亚磷酸	2834	P
2384	PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE free from yellow or white phosphorus	七硫化四磷，不含黄磷或白磷	1339	P
2385	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN	三溴氧化磷，熔融的	2576	P
2386	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, SOLID	三溴氧化磷	1939	P
2387	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	三氯氧化磷	1810	P
2388	PHOSPHORUS PENTABROMIDE	五溴化磷	2691	P
2389	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	五氯化磷	1806	P
2390	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE	五氟化磷	2198	P
2391	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED	五氟化磷，吸附性的	3524	P
2392	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE free from yellow or white phosphorus	五硫化二磷，不含黄磷或白磷	1340	P
2393	PHOSPHORUS PETOXIDE	五氧化二磷	1807	P
2394	PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE free from yellow or white phosphorus	三硫化四磷，不含黄磷或白磷	1341	P
2395	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	三溴化磷	1808	P
2396	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	三氯化磷	1809	P
2397	PHOSPHORUS TRIOXIDE	三氧化二磷	2578	P
2398	PHOSPHORUS TRISULPHIDE free from yellow or white phosphorus	三硫化二磷，不含黄磷或白磷	1343	P
2399	PHOSPHORUS, AMORPHOUS	磷，无定形的	1338	P
2400	PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION	磷，白色的或黄色的，干的或浸在水中或溶液中	1381	P
2401	PHOSPHORUS, YELLOW OR WHITE	磷，黄的或白的	1381
2447	B
2402	PHOSPRUS, WHITE, MOLTEN	白磷，熔融的	2447	P
2403	PHTHALIC ANHYDRIDE (molten)	邻苯二甲酸酐（熔融的）
B
2404	PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride	邻苯二甲酸酐，含马来酐大于0.05%	2214	P
2405	PICOLINES	皮考吡类（2-甲基吡啶，3-甲基吡啶，4-甲基吡啶）	2313	B,P
2406	PINANYL HYDROPEROXIDE	过氧化氢蒎烷（浓度56%-100%）	3105	P
2407	PINANYL HYDROPEROXIDE	过氧化氢蒎烷（浓度≤56%）	3109	P
2408	PINE OIL	松油	1272	B,P
2409	alpha-PINENE	α-蒎烯	2368	B,P
2410	beta-PINENE	β-蒎烯
B
2411	PIPERAZINE	哌嗪	2579	P
2412	PIPERAZINE, 68% SOLUTION	哌嗪，68%溶液
B
2413	PIPERIDINE	哌啶	2401	P
2414	PITCH PRILL	沥青球
B	沥青条，球状煤焦油
2415	PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form, evolving flammable vapour	塑料模料，呈柔软块团，薄片状或被挤压成丝状，放出易燃蒸气	3314	P
2416	PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELFHEATING, N.O.S.	塑料，以硝化纤维为基质的，自热的，未另列明的	2006	P
2417	POLY(2+)CYCLIC AROMATICS	聚（2+）环芳香族化合物
B
2418	POLY(20)OXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE	聚（20）氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯
B
2419	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	聚（2-8）亚烷基乙二醇单烷基醚（C1-C6）乙酸酯
B
2420	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	聚（2-8）亚烷基乙二醇单烷基醚（C1-C6）
B
2421	POLY(4+)ISOBUTYLENE	聚（4+）异丁烯
B
2422	POLY(4+)ISOBUTYLENE (MW>224)	聚（4+）异丁烯（分子量>224）
B
2423	POLY(5+)PROPYLENE	聚（5+）丙烯
B
2424	POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYLBUTENYL ETHER (MW>1000)	聚（乙二醇）甲基丁烯基醚（分子量>1000）
B
2425	POLY(IMINOETHYLENE)-GRAFT-N-POLY(ETHYLENEOXY) SOLUTION (90% or less)	聚(亚氨基乙烯)-接枝-N-聚(氧化乙烯)溶液（90%或以下）
B
2426	POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-(NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXY-,PHOSPHATE	聚（氧代-1,2-亚乙基），α-（壬基苯基）-Ω-羟基-磷酸酯
B
2427	POLYACRYLIC ACID SOLUTION (40% or less)	聚丙烯酸溶液（40%或以下）
B
2428	POLYALKENE SULPHONIC ACID (C16-C18), SODIUM SALT SOLUTION	聚烯烃磺酸（C16-C18），钠盐溶液
B
2429	POLYALKENE SULPHONIC ACID (C20-C28), SODIUM SALT	聚烯烃磺酸，钠盐
B
2430	POLYALKYL (C10-C18) METHACRYLATE/ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER MIXTURE	聚烷（C10-C18）甲基丙烯酸酯/乙烯-丙烯共聚物混合物
B
2431	POLYALKYL (C10-C20) METHACRYLATE	聚烷（C10-C20）甲基丙烯酸酯
B
2432	POLYALKYL (C18-C22) ACRYLATE IN XYLENE	二甲苯中聚烷（C18-C22）丙烯酸酯
B
2433	POLYALKYLALKENAMINESUCCINIMIDE, MOLYBDENUM OXYSULPHIDE	聚烷烯烃琥珀酰亚胺，硫氧化钼
B
2434	POLYALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION	聚氯化铝溶液
B
2435	POLYBUTENE	聚丁烯
B
2436	POLYBUTENYL SUCCINIMIDE	聚丁烯琥珀酰亚胺
B
2437	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID	多氯联苯类，液体的	2315	P
2438	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID	多氯联苯类，固体的	3432	P
2439	POLYESTER RESIN KIT, liquid base material	聚酯树脂器材，液体基本材料	3269	P
2440	POLYESTER RESIN KIT, solid base material	聚酯树脂箱，固体基本材料	3527	P
2441	POLYETHER (molecular weight 1350+)	聚醚（分子量1350+）
B
2442	POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXY-CARBONATE	聚醚-叔丁基过氧碳酸酯（浓度≤52%）	3107	P
2443	POLYETHER, BORATED	聚醚，硼酸化的
B
2444	POLYETHYLENE GLYCOL	聚乙二醇
B
2445	POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER	聚乙二醇二甲醚
B
2446	POLYETHYLENE POLYAMINES	聚乙烯聚胺
B
2447	POLYETHYLENE POLYAMINES (more than 50% C5 -C20 paraffin oil)	聚乙烯聚胺（C5-C20石蜡50%以上）
B
2448	POLYFERRIC SULPHATE SOLUTION	聚硫酸铁溶液
B
2449	POLYGLYCERIN, SODIUM SALT SOLUTION (containing less than 3% sodium hydroxide)	聚甘油，钠盐溶液（氢氧化钠3%以下）
B
2450	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	多卤联苯类，液体的或卤代甲基苯烷类，液体的或多卤三联苯类，液体的	3151	P
2451	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or POLYFLkLOGENATED TERPHENYLS, SOLID	多卤联苯类，固体的或卤代甲基苯烷类，固体的或多卤三联苯类，固体的	3152	P
2452	POLYISOBUTENAMINE IN ALIPHATIC (C10-C14) SOLVENT	脂肪族（C10-C14）溶剂中的聚异丁烯胺
B
2453	(POLYISOBUTENE) AMINO PRODUCTS IN ALIPHATIC HYDROCARBONS	（聚异丁烯）氨基产品，在脂肪烃中
B
2454	POLYISOBUTENYL ANHYDRIDE ADDUCT	聚异丁烯基酐加合物
B
2455	POLYISOBUTYLENE (MW≤224)	聚异丁烯（分子量不超过224）
B
2456	POLYMER-FUEL	聚合燃料
B
2457	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE evolving flammable vapour	聚合物珠体，可发的，放出易燃蒸气	2211	P
2458	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.	聚合物质，液体的，稳定的，未另列明的	3532	P
2459	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	聚合物质，液体的，控温的，未另列明的	3534	P
2460	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED N.O.S.	聚合物质，固体的，稳定的，未另列明的	3531	P
2461	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	聚合物质，固体的，控温的，未另列明的	3533	P
2462	POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE	聚亚甲基聚苯基异氰酸酯
B
2463	POLYOLEFIN (molecular weight 300+)	聚烯烃（分子量300+）
B
2464	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE (C17+)	聚烯烃酰胺烯烃胺（C17+）
B
2465	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE BORATE (C28-C250)	聚烯烃酰胺烯烃胺硼酸酯（C28-C250）
B
2466	POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE POLYOL	聚烯烃酰胺烯烃胺多元醇
B
2467	POLYOLEFIN AMINOESTER SALTS (molecular weight 2000+)	聚烯烃氨基酯盐（分子量2000+）
B
2468	POLYOLEFIN ANHYDRIDE	聚烯烃酐
B
2469	POLYOLEFIN ESTER (C28-C250)	聚烯烃酯（C28-C250）
B
2470	POLYOLEFIN PHENOLIC AMINE (C28-C250)	聚烯烃苯酚胺（C28-C250）
B
2471	POLYOLEFIN PHOSPHOROSULPHIDE, BARIUM DERIVATIVE (C28-C250)	聚烯烃硫化磷，钡衍生物（C28-C250）
B
2472	POLYOLEFINAMINE (C28-C250)	聚烯烃胺（C28-C250）
B
2473	POLYOLEFINAMINE IN ALKYL (C2-C4) BENZENES	烷基（C2-C4）苯中的聚烯烃胺
B
2474	POLYOLEFINAMINE IN AROMATIC SOLVENT	芳香族溶剂中的聚烯烃胺
B
2475	POLYPROPYLENE GLYCOL	聚丙二醇
B
2476	POLYSILOXANE	聚硅氧烷
B
2477	POTASSIUM	钾	2257	P
2478	POTASSIUM ARSENATE	砷酸钾	1677	P
2479	POTASSIUM ARSENITE	亚砷酸钾	1678	P
2480	POTASSIUM BOROHYDRIDE	氢硼化钾	1870	P
2481	POTASSIUM BROMATE	溴酸钾	1484	P
2482	POTASSIUM CARBONATE SOLUTION	碳酸钾溶液
B
2483	POTASSIUM CHLORATE	氯酸钾	1485	P
2484	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	氯酸钾，水溶液	2427	P
2485	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION	氯化钾溶液
B
2486	POTASSIUM CUPROCYANIDE	氰亚铜酸钾	1679	P
2487	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	氰化钾溶液	3413	P
2488	POTASSIUM CYZANIDE, SOLID	氰化钾，固体的	1680	P
2489	POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE)	连二亚硫酸钾（亚硫酸氢钾）	1929	P
2490	POTASSIUM FLUORIDE, SOLID	氟化钾，固体的	1812	P
2491	POTASSIUM FLUOROACETATE	氟乙酸钾	2628	P
2492	POTASSIUM FLUOROSILICATE	氟硅酸钾	2655	P
2493	POTASSIUM FORMATE SOLUTIONS	甲酸钾溶液
B
2494	POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION	二氟化氢钾溶液	3421	P
2495	POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE	硫酸氢钾	2509	P
2496	POTASSIUM HYDROGENEIFLUORIDE, SOLID	二氟化氢钾，固体的	1811	P
2497	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	氢氧化钾溶液	1814	B,P
2498	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	氢氧化钾，固体的	1813	P
2499	POTASSIUM IODIDE	碘化钾
B
2500	POTASSIUM METAL ALLOYS	钾金属合金，液体的	1420	P
2501	POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID	钾金属合金类，固体的	3403	P
2502	POTASSIUM METAVANADATE	偏钒酸钾	2864	P
2503	POTASSIUM MONOXIDE	氧化钾	2033	P
2504	POTASSIUM NITRATE	硝酸钾	1486	B,P	硝石
2505	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE	硝酸钾和亚硝酸钠的混合物	1487	P
2506	POTASSIUM NITRITE	亚硝酸钾	1488	P
2507	POTASSIUM OLEATE	油酸钾
B
2508	POTASSIUM PERCHLORATE	高氯酸钾	1489	P
2509	POTASSIUM PERMANGANATE	高锰酸钾	1490	P
2510	POTASSIUM PEROXIDE	过氧化钾	1491	P
2511	POTASSIUM PERSULPHATE	过硫酸钾	1492	P
2512	POTASSIUM PHOSPHIDE	磷化钾	2012	P
2513	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID	钾钠合金，液体的	1422	P
2514	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID	钾钠合金，固体的	3404	P
2515	POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIE with less than 30% water of crystallization	硫化钾，无水的或硫化钾，含结晶水小于30%	1382	P
2516	POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization	硫化钾，水合的，含结晶水不小于30%	1847	P
2517	POTASSIUM SUPEROXIDE	超氧化钾	2466	P
2518	POTASSIUM THIOSULPHATE(50% or less)	硫代硫酸钾（50%或以下）
B
2519	POTASSIUN FLUORIDE SOLUTION	氟化钾溶液	3422	P
2520	POWDER CAKE(POWDER PASTE), WETTED with not less than 17% alcohol, by mass)	块状火药（糊状火药），湿的，按质量计，含酒精不小于17%	0433	P
2521	POWDER CAKE(POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass)	块状火药（糊状火药），湿的，按质量计，含水不小于25%	0159	P
2522	POWDER, SMOKELESS	火药，无烟的（无烟火药）	0160
0161
0509	P
2523	PRIMERS, CAP TYPE	起爆器，帽状	0044
0377
0378	P
2524	PRIMERS, TUBULAR	起爆器，管状	0319
0320
0376	P
2525	PRINTING INK flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL(including printing ink thinning or reducing compound), flammable	印刷油墨，易燃的或印刷油墨相关材料（包括印刷油墨稀释剂或调稀剂），易燃的	1210	P
2526	PROJECTILES inert, with tracer	射弹，惰性的，带曳光剂	0345
0424
0425	P
2527	PROJECTILES with burster or expelling charge	射弹，带起爆装置或发射剂	0346
0347
0426
0427
0434
0435	P
2528	PROJECTILES with bursting charge	射弹，带有爆炸装药	0167
0168
0169
0324
0344	P
2529	PROPADIENE, STABILIZED	丙二烯，稳定的	2200	P
2530	PROPANE	丙烷	1978	B,P
2531	PROPANETHIOLS	丙硫醇类	2402	P
2532	n-PROPANOL(PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	正丙醇	1274	B,P
2533	n-PROPANOLAMINE	正丙醇胺
B
2534	PROPELLANT, LIQUD	推进剂，液体的	0495
0497	P
2535	PROPELLANT, SOLID	推进剂，固体的	0498
0499
0501	P
2536	2-PROPENE-1-AMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-, CHLORIDE, HOMOPOLYMER SOLUTION	2-丙烯-1-氨，N,N-二甲基-N-2 -丙烯基-，氯化的，均聚物溶液
B
2537	2-PROPENOIC ACID POLYMER WITH 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENOL, FORMALDEHYDE, 2,5-FURANDIONE, 2-METHYLOXIRANE AND OXIRANE (65% IN NAPHTHA/XYLENE)	含（4-(1,1-二甲基乙基)苯酚，甲醛，2,5-呋喃二酮，2-甲基环氧乙烷和环氧乙烷）的2-丙烯酸聚合物（65%在石脑油/二甲苯中）
B
2538	beta-PROPIOLACTONE	β-丙内脂
B
2539	PROPIONALDEHYDE	丙醛	1275	B,P
2540	PROPIONIC ACID	丙酸
B
2541	PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% water of crystallization	丙酸，按质量计，含酸不小于10%，但小于90%	1848	P
2542	PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass	丙酸，按质量计，含酸不小于90%	3463	P
2543	PROPIONIC ANHYDRIDE	丙酸酐	2496	B,P
2544	PROPIONITRILE	丙腈	2404	B,P
2545	PROPIONYL CHLORIDE	丙酰氯	1815	P
2546	n-PROPYL ACETATE	乙酸正丙酯	1276	B,P
2547	n-PROPYL CHLOROFORMATE	氯甲酸正丙脂	2740	P
2548	PROPYL FORMATES	甲酸丙酯类	1281	P
2549	n-PROPYL ISOCYANATE	异氰酸正丙酯	2482	P
2550	n-PROPYL NITRATE	硝酸正丙酯	1865	P
2551	n-PROPYLBENZENE	正丙基苯	2364	P
2552	PROPYLBENZENE (all isomers)	丙苯（所有异构体）
B
2553	PROPYLENE	丙烯	1077	B,P
2554	PROPYLENE CARBONATE	碳酸丙烯
B
2555	PROPYLENE CHLOROHYDRIN	丙氯醇	2611	P
2556	PROPYLENE GLYCOL	丙二醇
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2557	PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE	丙二醇甲基醚乙酸酯
B
2558	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	丙二醇单烷基醚
B
2559	PROPYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	丙二醇苯基醚
B
2560	PROPYLENE OXIDE	环氧丙烷（氧化丙烯）	1280	B,P
2561	PROPYLENE TETRAMER	四聚丙烯	2850	B,P
2562	1,2-PROPYLENEDIAMINES	1,2-二氨基丙烷	2258	P
2563	PROPYLENEIMINS, STABILIZED	丙烯亚胺，稳定的	1921	P
2564	PROPYLTRICHLOROSILANE	丙基三氯硅烷	1816	P
2565	PRORYLAMINE(n-PROPYLAMINE)	丙胺（正丙胺）	1277	B,P
2566	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	拟除虫菊酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	3350	P
2567	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	拟除虫菊酯农药，液体的，有毒的	3352	P
2568	PYREHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	拟除虫菊酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3351	P
2569	PYREHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	拟除虫菊酯农药，固体的，有毒的	3349	P
2570	PYRIDINE	吡啶	1282	B,P
2571	PYRIDINIUM, 1-(PHENYLMETHYL)-, ETHYL METHYL DERIVS., CHLORIDES	氯化（1-(苯基甲基)-，乙基甲基衍生物）吡啶鎓
B
2572	PYRITES, CALCINED	黄铁矿，煅烧的
B	煅烧黄铁矿；黄铁矿灰
2573	PYROLYSIS GASOLINE(containing benzene)	裂解汽油（含苯）
B
2574	PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	引火液体，无机的，未另列明的	3194	P
2575	PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	引火液体，有机的，未另列明的	2845	P
2576	PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.	引火金属，未另列明的或引火合金，未另列明的	1383	P
2577	PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	引火固体，无机的，未另列明的	3200	P
2578	PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	引火固体，有机的，未另列明的	2846	P
2579	PYROSULPHURYL CHLORIDE	焦硫酰氯	1817	P
2580	PYRROLIDINE	吡咯烷	1922	P
2581	QUINOLINE	喹啉	2656	P
2582	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM	放射性物质，例外包件-由天然铀、贫化铀或天然钍制成的物品	2909	P
2583	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- EMPTY PACKAGING	放射性物质，例外包件-空包件	2908	P
2584	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE- LIMTED QUANTITY OF MATERUAL	放射性物质，例外包件-限量物质	2910	P
2585	RADIOACTIVE MATERIAL, EXPECTED PACKAGE-INSTRUMENTS or ARTICLES	放射性物质，例外包件-仪器或物品	2911	P
2586	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅱ), FISSILE	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅱ)，可裂变的	3324	P
2587	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅱ), non fissile or fissile-excepted	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅱ)，非裂变或例外裂变的	3321	P
2588	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅲ), FISSILE	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅲ)，可裂变的	3325	P
2589	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅲ), non fissile or fissile-excepted	放射性材料，低比活度(LSA-Ⅲ)，非裂变或例外裂变的	3322	P
2590	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY(LSA-Ⅰ) non fissile or fissile-expected	放射性物质，低比活度(LSA-Ⅰ)，非裂变的或例外可裂变的	2912	B,P
2591	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ or SCO-Ⅱ), FISSLE	放射性材料，表面污染物(SCO-Ⅰ或SCO-Ⅱ)，可裂变的	3326	P
2592	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ)	放射性物质，表面被污染物体(SCO-Ⅰ)	2913	B
2593	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE COTAMINATED OBJECT(SCO-Ⅰor SCO-Ⅱ), non fissile or fissile-excepted	放射性物质，表面污染物体(SCO-Ⅰ或SCO-Ⅱ)，非裂变或例外裂变的	2913	P
2594	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT non fissile or fissile-excepted	放射性物质，按特殊安排运输，非裂变或例外裂变的	2919	P
2595	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE non-special form	放射性材料，A型包件，非特殊形式	3327	P
2596	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non special form, non fissile or fissile excepted	放射性物质，A型包件，非特殊形式，非裂变或例外裂变的	2915	P
2597	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE non fissile or fissile excepted	放射性物质，B(M)型包件，非裂变或例外裂变的	2917	P
2598	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE	放射性材料，B(M)型包件，可裂变的	3329	P
2599	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE non fissile or fissile excepted	放射性物质，B(U)型包件，非裂变或例外的可裂变	2916	P
2600	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE	放射性材料，B(U)型包件，可裂变的	3328	P
2601	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE non fissile or fissile-excepted	放射性材料，C型包件，非裂变或例外裂变的	3323	P
2602	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE	放射性材料，C型包件，可裂变的	3330	P
2603	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE	放射性物质，六氟化铀，可裂变的	2977	P
2604	RADIOACTIVE MATERIVL, URANIUM HEXAFLUORIDE non fissile or fissile-excepted	放射性物质，六氟化铀，非裂变或例外裂变的	2978	P
2605	RADIOACTIVEMATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE	放射性材料，按照特殊安排运输的，可裂变的	3331	P
2606	RADIOACTIVEMATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM non fissile-excepted	放射性材料，A型包件，特殊形式，非裂变或例外裂变的	3332	P
2607	RADIOACTIVEMATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE	放射性材料，A型包件，特殊形式，可裂变的	3333	P
2608	RAGS, OILY	破布，粘渍油的	1856	P
2609	RAPE SEED OIL FATTY ACID METHYL ESTERS	菜籽油脂肪酸甲醚
B
2610	RAPESEED OIL	菜籽油
B
2611	RAPESEED OIL (low erucic acid containing less than 4% free fatty acids)	菜籽油（低芥酸含4%以下的游离脂肪酸）
B
2612	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS(GAS CATRIDGES) without a release device, non refillable	容器，小型的，装有气体的（气筒），不带释放装置，不能再充气的	2037	P
2613	REFORMATES	重整产品
B
2614	REFRIGERANT GAS R 404A	制冷气体，R404A	3337	P
2615	REFRIGERANT GAS R 407A	制冷气体，R407A	3338	P
2616	REFRIGERANT GAS R 407B	制冷气体，R407B	3339	P
2617	REFRIGERANT GAS R 407C	制冷气体，R407C	3340	P
2618	REFRIGERANT GAS, N.O.S.	制冷气体，未另列明的	1078	P
2619	REFRIGERANT GASES	致冷的气体
B
2620	REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas	制冷机，含有易燃的、无毒的液化气体	3358	P
2621	REFRIGERATING MACHINES containing non- flammable, non-toxic gas or ammonia solution(UN 2672)	制冷机，含有非易燃、无毒气体或氨类溶液（UN 2672）	2857	P
2622	RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE	爆炸式脱离装置	0173	P
2623	RESIDUAL FUEL OIL	残油燃料油
B
2624	RESIN OIL, DISTILLED	树脂油，提炼的
B
2625	RESIN SOLUTION flammable	树脂溶液，易燃的	1866	P
2626	RESORCINOL	间苯二酚	2876	P
2627	RICE BRAN OIL	米糠油
B
2628	RIVETS, EXPLOSIVE	爆炸式铆钉	0174	P
2629	ROAD OIL	铺路沥青
B
2630	ROCKET MOTORS	火箭发动机	0186
0280
0281
0510	P
2631	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDES with or without an expelling charge	火箭发动机，带有双组分液体燃料，带或不带发射剂	0250
0322	P
2632	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	火箭发动机，液体燃料	0395
0396	P
2633	ROCKETS with bursting charge	火箭，带有爆炸装药	0180
0181
0182
0295	P
2634	ROCKETS with expelling charge	火箭，带发射剂	0436
0437
0438	P
2635	ROCKETS with inert head	火箭，带惰性弹头	0183
0502	P
2636	ROCKETS, LINE-THROWING	火箭，抛绳用	0238
0240
0453	P
2637	ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge	火箭，液体燃料，带有爆炸装药	0397
0398	P
2638	ROOFERS FLUX	屋顶用柏油
B
2639	ROSIN	松香
B
2640	ROSIN OIL	松香油	1286	P
2641	RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45% or RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 860 microns and rubber content exceeding 45%	废橡胶，粉状或颗粒状，不大于840微米，橡胶含量大于45%，或劣质橡胶，粉状或颗粒状，不大于840毫微米，橡胶含量大于45%	1345	P
2642	RUBBER SOLUTION	橡胶溶液	1287	P
2643	RUBIDIUM	铷	1423	P
2644	RUBIDIUM HYDROXIDE, SOLID	氢氧化铷	2678	P
2645	RUBIDIUM HYDRROXIDE, SOLUTION	氢氧化铷溶液	2677	P
2646	SAFETY DEVICES, electrically initiated	安全装置，电激发的	3268	P
2647	SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC	安全装置，烟火的	0503	P
2648	SAFFLOWER OIL	红花油
B
2649	SAMPLES, EXPLOSIVE other than initiating explosive	爆炸性物质样品，起爆药除外	0190	P
2650	SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I)	砂，精矿，放射性物质，低比活度（LSA-I）
B
2651	SAWDUST	锯屑
B
2652	SEED CAKE, containing vegetable oil(a)mechanically expelled seeds,containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	种子饼，含植物油的,（a）经机械压榨的种子，含油量在10%以上或油和水份含量合计超过20%	1386	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
2653	SEED CAKE,containing vegetable oil(b)mechanically expelled seeds,containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	种子饼，含植物油的，(b)经溶剂萃取和压榨的种子，含油量不大于10%且当水份含量高于10%时，油和水份含量不大于20%	1386	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
2654	SEED CAKE，with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	种子饼，含油量低于1.5%，且水分含量不超过11%	2217	B,P	焙烤物质；麦芽颗粒；甜菜,渣；甜菜，榨取的；谷糠颗粒；酒糟颗粒；芥菜籽颗粒；柠檬粕颗粒；椰子；椰子仁，渣；椰子仁，榨取的；谷蛋白玉米；棉籽；油粕；谷蛋白玉米颗粒；花生，粕；玉米糁；亚麻籽，渣；亚麻籽，榨取的；玉米，渣；玉米，榨取的；饼，含油的；谷粕颗粒；尼日尔草籽，渣；尼日尔草籽，榨取的；油饼；棕榈仁粕，渣；棕榈仁粕，榨取的；花生，渣；花生，榨取的；颗粒状物，谷物制品；细麸皮颗粒；油菜籽，渣；油菜籽，榨取的；碎米；米糠；红花籽，渣；红花籽，榨取的；种子饼渣，含油的；大豆，渣；大豆，压榨的；斯特拉瑟颗粒；向日葵籽，渣；向日葵籽，压榨的；烤制粕
2655	SELENATES or SELENITES	硒酸盐类或亚硒酸盐类	2630	P
2656	SELENIC ACID	硒酸	1905	P
2657	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	硒化合物，液体的，未另列明的	3440	P
2658	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	硒化合物，固体的，未另列明的	3283	P
2659	SELENIUM DISULPHIDE	二硫化硒	2657	P
2660	SELENIUM HEXAFLUORIDE	六氟化硒	2194	P
2661	SELENIUM OXYCHLORIDE	二氯氧化硒	2879	P
2662	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	自热液体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	3188	P
2663	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	自热液体，无机的，未另列明的	3186	P
2664	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	自热液体，有毒的，无机的，未另列明的	3187	P
2665	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	自热液体，有机的，未另列明的	3183	P
2666	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	自热液体，有毒的，有机的，未另列明的	3184	P
2667	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	自热固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	3192	P
2668	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	自热固体，腐蚀性，有机的，未另列明的	3126	P
2669	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	自热固体，无机的，未另列明的	3190	P
2670	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	自热固体，有机的，未另列明的	3088	P
2671	SELF-HEATING SOLID, OXIDZING, N.O.S.	自热固体，氧化性，未另列明的	3127	P
2672	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	自热固体，有毒的，无机的，未另列明的	3191	P
2673	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	自热固体，有毒的，有机的，未另列明的	3128	P
2674	SELF-HEATNG LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC. N.O.S.	自热液体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	3185	P
2675	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	B型自反应液体	3221	P
2676	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B TEMPERATURE CONTROLLED	B型自反应液体，控温的	3231	P
2677	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C	C型自反应液体	3223	P
2678	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C TEMPERATURE CONTROLLED	C型自反应液体，控温的	3233	P
2679	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D	D型自反应液体	3225	P
2680	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D TEMPERATURE CONTROLLED	D型自反应液体，控温的	3235	P
2681	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E	E型自反应液体	3227	P
2682	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	E型自反应液体，控温的	3237	P
2683	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F	F型自反应液体	3229	P
2684	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F TEMPERAURE CONTROLLED	F型自反应液体，控温的	3239	P
2685	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE	自反应液体，样品	3223	P
2686	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	自反应液体，样品，控温的	3233	P
2687	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B	B型自反应固体	3222	P
2688	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B TEMPERATURE CONTROLLED	B型自反应固体，控温的	3232	P
2689	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C	C型自反应固体	3224	P
2690	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C TEMPERATURE CONTROLLED	C型自反应固体，控温的	3234	P
2691	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D	D型自反应固体	3226	P
2692	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D TEMPERATURE CONTROLLED	D型自反应固体，控温的	3236	P
2693	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E	E型自反应固体	3228	P
2694	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E TEMPERAURE CONTROLLED	E型自反应固体，控温的	3238	P
2695	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F	F型自反应固体	3230	P
2696	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F TEMPERAURE CONTROLLED	F型自反应固体，控温的	3240	P
2697	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE	自反应固体，样品	3224	P
2698	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE,TEMPERATURE CONTROLLED	自反应固体，样品，控温的	3234	P
2699	SHALE OIL	页岩油	1288	P
2700	SHEA BUTTER	牛油果油
B
2701	SIGNAL DEVICES, HAND	信号装置，手持的	0191
0373	P
2702	SIGNALS, DISTRESS ship	信号器，遇险呼救用，船舶的	0194
0195
0505
0506	P
2703	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	信号器，铁路轨道用，爆炸性的	0192
0193
0492
0493	P
2704	SIGNALS, SMOKE	信号器，发烟的	0196
0197
0313
0487
0507	P
2705	SILANE	硅烷	2203	P
2706	SILICOMANGANESE（low carbon）	硅锰合金（低碳的）
B
2707	SILICON POWDER, AMORPHOUS	硅粉，无定形的	1346	P
2708	SILICON TETRACHLORIDE	四氯化硅	1818	P
2709	SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED	四氟化硅，吸附性的	3521	P
2710	SILICON TETRAFLUORIDE, COMPESSED	四氟化硅	1859	P
2711	SILVER ARSENITE	亚砷酸银	1683	P
2712	SILVER CYANIDE	氰化银	1684	P
2713	SILVER NITRATE	硝酸银	1493	P
2714	SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass	苦味酸银，湿的，按质量计，含水不小于30%	1347	P
2715	SLUDGE ACID	淤渣硫酸	1906	P
2716	SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide	碱石灰，含氢氧化钠大于4%	1907	P
2717	SODIUM	钠	1428	P
2718	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONATE	2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠（浓度100%）	3226	P
2719	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠（浓度100%）	3226	P
2720	SODIUM ACETATE SOLUTIONS	乙酸钠溶液
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2721	SODIUM ALKYL (C14-C17) SULPHONATES (60-65% solution)	烷基（C14-C17）磺酸钠（60-65% 溶液）
B
2722	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	铝酸钠溶液	1819	P
2723	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	铝酸钠溶液
B
2724	SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	氢化铝钠	2835	P
2725	SODIUM ALUMINOSILICATE SLURRY	铝硅酸钠浆
B
2726	SODIUM AMMONIUM VANADATE	钒酸铵钠	2863	P
2727	SODIUM ARSANILATE	氨基苯胂酸钠	2473	P
2728	SODIUM ARSENATE	砷酸钠	1685	P
2729	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION	亚砷酸钠，水溶液	1686	P
2730	SODIUM ARSENITE, SOLID	亚砷酸钠，固体的	2027	P
2731	SODIUM AZIDE	叠氮化钠	1687	P
2732	SODIUM BENZOATE	苯甲酸钠
B
2733	SODIUM BOROHYDRIDE	氢硼化钠	1426	P
2734	SODIUM BOROHYDRIDE (15% or less)/SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	硼氢化钠（15%或以下）/氢氧化钠溶液
B
2735	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass	硼氢化钠和氢氧化钠溶液，按质量计，含硼氢化钠不大于12%，含氢氧化钠不大于40%	3320	P
2736	SODIUM BROMATE	溴酸钠	1494	P
2737	SODIUM BROMIDE SOLUTION (less than 50%)	溴化钠溶液（50%以下）
B
2738	SODIUM CACODYLATE	二甲胂酸钠（卡可酸钠）	1688	P
2739	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	过氧碳酸钠水合物	3378	P
2740	SODIUM CARBONATE SOLUTION	碳酸钠溶液
B
2741	SODIUM CHLORATE	氯酸钠	1495	P
2742	SODIUM CHLORATE SOLUTION (50% or less)	氯酸钠溶液（50%以下）
B
2743	SODIUM CHLORATE SOLUTION(50% or less)	氯酸钠溶液（50%或以下）	2428	B
2744	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	氯酸钠，水溶液	2428	P
2745	SODIUM CHLORIDE SOLUTION (less than
30%)	氯化钠溶液（30%以下）
B
2746	SODIUM CHLORITE	亚氯酸钠	1496	P
2747	SODIUM CHLOROACETATE	氯乙酸钠	2659	P
2748	SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION	氰亚铜酸钠溶液	2317	P
2749	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	氰亚铜酸钠，固体的	2316	P
2750	SODIUM CYANIDE SOLUTION	氰化钠溶液	3414	P
2751	SODIUM CYANIDE, SOLID	氰化钠，固体的	1689	P
2752	SODIUM DICHROMATE SOLUTION(70% or less)	重铬酸钠溶液（70%或以下）
B
2753	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass	二硝基邻甲酚钠，湿的，按质量计，含水不小于15%	1348	P
2754	SODIUM DINITRO-ortho-CRESOL-ATE dry or wetted with less than 15% water, by mass	二硝基邻甲酚钠，干的或湿的，按质量计，含水小于15%	0234	P
2755	SODIUM DINITRPO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量计，含水不小于10%	3369	P
2756	SODIUM DITHIONITE(SODIUM HYDROSULPHITE)	连二亚硫酸钠（低亚硫酸钠）	1384	P
2757	SODIUM DODECYLPOLY(OXYETHYLENE)SULPHATE SOLUTION	十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠溶液
B
2758	SODIUM FLUORIDE SOLUTION	氟化钠溶液	3415	P
2759	SODIUM FLUORIDE, SOLID	氟化钠，固体的	1690	P
2760	SODIUM FLUOROACETATE	氟乙酸钠	2629	P
2761	SODIUM FLUOROSILICATE	氟硅酸钠	2674	P
2762	SODIUM HYDRIDE	氢化钠	1427	P
2763	SODIUM HYDROGEN SULPHIDE (6% or less)/SODIUM CARBONATE (3% or less) SOLUTION	硫氢化钠（6%或以下）/碳酸钠（3%或以下）溶液
B
2764	SODIUM HYDROGEN SULPHITE SOLUTION (45% or less)	亚硫酸氢钠溶液（45%或以下）
B
2765	SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE	二氟化氢钠	2439	P
2766	SODIUM HYDROSULPHIDE SOLUTION (45% or less)	硫氢化钠溶液（45%或以下）
B
2767	SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25% water of crystallization	氢硫化钠，含结晶水小于25%	2318	P
2768	SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED, with not less than 25% water of crystallization	氢硫化钠，含结晶水不小于25%	2949	P
2769	SODIUM HYDROSULPHIDE/AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	硫氢化钠/硫化胺溶液
B
2770	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	氢氧化钠溶液	1824	B,P
2771	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	氢氧化钠，固体的	1823	P
2772	SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% or less)	次氯酸钠溶液（15%或以下）
B
2773	SODIUM METHYLATE	甲醇钠	1431	B,P
2774	SODIUM METHYLATE 21-30% IN METHANOL	甲醇中的甲醇钠（21-30%）
B
2775	SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol	甲醇钠的酒精溶液	1289	P
2776	SODIUM MONOXIDE	氧化钠	1825	P
2777	SODIUM NITRATE	硝酸钠	1498	B,P	智利硝石；智利天然硝石
2778	SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE	硝酸钠和硝酸钾混合物	1499	B,P	智利天然钾硝石
2779	SODIUM NITRITE	亚硝酸钠	1500	P
2780	SODIUM NITRITE SOLUTION	亚硝酸钠溶液
B
2781	SODIUM PENTACHLOROPHENATE	五氯苯酚钠	2567	P
2782	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	过硼酸钠一水合物	3377	P
2783	SODIUM PERCHLORATE	高氯酸钠	1502	P
2784	SODIUM PERMANGANATE	高锰酸钠	1503	P
2785	SODIUM PEROXIDE	过氧化钠	1504	P
2786	SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS	过氧硼酸钠，无水的	3247	P
2787	SODIUM PERSULPHATE	过硫酸钠	1505	P
2788	SODIUM PETROLEUM SULPHONATE	石油磺酸钠
B
2789	SODIUM PHOSPHIDE	磷化钠	1432	P
2790	SODIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass	苦氨酸钠，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0235	P
2791	SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	苦氨酸钠，湿的，按质量计，含水不小于20%	1349	P
2792	SODIUM POLY(4+)ACRYLATE SOLUTIONS	聚（4+）丙烯酸钠溶液
B
2793	SODIUM SILICATE SOLUTION	硅酸钠溶液
B
2794	SODIUM SULPHATE SOLUTIONS	硫酸钠溶液
B
2795	SODIUM SULPHIDE SOLUTION (15% or less)	硫化钠溶液（15%或以下）
B
2796	SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization	硫化钠，无水的或硫化钠，含结晶水小于30%	1385	P
2797	SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water	硫化钠，水合的，含水不小于30%	1849	P
2798	SODIUM SULPHITE SOLUTION (25% or less)	亚硫酸钠溶液（25%或以下）
B
2799	SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% or less)	硫氰酸钠溶液（56%或以下）
B
2800	SOLIDIFIED FUELS RECYCLED FROM PAPER AND PLASTICS	从纸和塑料回收的固态燃料
B
2801	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	含易燃液体的固体，未另列明的	3175	P
2802	SOLIDS CONTAINING CORROSIVE SOLID, N.O.S.	含腐蚀性液体的固体，未另列明的	3244	P
2803	SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.	含有毒液体的固体，未另列明的	3243	P
2804	SOLVENT	溶剂
B
2805	SOUDIUM SUPEROXIDE	超氧化钠	2547	P
2806	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	声测装置，爆炸性的	0204
0296
0374
0375	P
2807	SOYABEAN OIL	大豆油
B
2808	SOYBEAN OIL FATTY ACID METHYL ESTER	大豆油脂肪酸甲酯
B
2809	SPINDLE OIL	锭子油
B
2810	SREA NITRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	硝酸脲，湿的，按质量计，含水不小于10%	3370	P
2811	STANNIC CHLORIDE PENTAHYDATE	（四）氯化锡五水合物	2440	P
2812	STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS	四氯化锡，无水的	1827	P
2813	STANNIC PHOSPHIDE	磷化锡	1433	P
2814	STIBINE	锑化（三）氢	2676	P
2815	STRAIGHT RUN	直镏汽油（直馏油）
B
2816	STRAIGHT RUN RESIDUE	直馏渣油
B
2817	STRONTIUM ARSENITE	亚砷酸锶	1691	P
2818	STRONTIUM CHLORATE	氯酸锶	1506	P
2819	STRONTIUM NITRATE	硝酸锶	1507	P
2820	STRONTIUM PEROXIDE	过氧化锶	1509	P
2821	STRONTIUM PHOSPHIDE	磷化锶	2013	P
2822	STRONTIUM RERCHLORATE	高氯酸锶	1508	P
2823	STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS	马钱子碱或马钱子碱盐类	1692	P
2824	STYRENE MONOMER, STABILIZED	苯乙烯单体，稳定的	2055	B,P
2825	SUBSTANCES, EXPLOSIVE N.O.S.	爆炸性物质，未另列明的	0357
0358
0359
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0485	P
2826	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.	爆炸性物质，不敏感的，未另列明的	0482	P
2827	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	取代硝基苯酚农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2780	P
2828	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	取代硝基苯酚农药，液体的，有毒的	3014	P
2829	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	取代硝基苯酚农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3013	P
2830	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	取代硝基苯酚农药，固体的，有毒的	2779	P
2831	SUGARCANE BIOMASS PELLETS	甘蔗生物质颗粒
B
2832	SULOPHURYL FLUORIDE	硫酰氟	2191	P
2833	SULPHAMIC ACID	氨基磺酸	2967	P
2834	SULPHIRIC ACID with not than 51% acid or BATTERY FLUID, ACID	硫酸，含酸不大于51%或电池液，酸性的	2796	P
2835	SULPHOHYDROCARBON (C3-C88)	硫烃（C3-C88）
B
2836	SULPHOLANE	环丁砜
B
2837	SULPHONATED POLYACRYLATE SOLUTION	磺化聚丙烯酸酯溶液
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2838	SULPHUR	硫	1350	P
2839	SULPHUR (crushed lump and coarse grained)	硫磺（碎块和粗粒）	1350	B
2840	SULPHUR CHLORIDES	氯化硫类	1828	P
2841	SULPHUR DIOXIDE	二氧化硫	1079	B,P
2842	SULPHUR HEXAFLUORIDE	六氟化硫	1080	P
2843	SULPHUR TETRAFLUORIDE	四氟化硫	2418	P
2844	SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED	三氧化硫，稳定的	1829	P
2845	SULPHUR, MOLTEN	硫，熔融的	2448	B,P
2846	SULPHURIC ACID	硫酸	1830	B
2847	SULPHURIC ACID with more than 51% acid	硫酸，含酸大于51%	1830	P
2848	SULPHURIC ACID, FUMING(OLEUM)	硫酸，发烟的	1831	B,P
2849	SULPHURIC ACID, SPENT	硫酸，用过的	1832	B,P
2850	SULPHURIZED FAT (C14-C20)	硫化脂肪（C14-C20）
B
2851	SULPHURIZED POLYOLEFINAMIDE ALKENE (C28-C250) AMINE	硫化聚烯烃酰胺烯烃（C28-C250）胺
B
2852	SULPHUROUS ACID	亚硫酸	1833	P
2853	SULPHURYL CHLORIDE	硫酰氯	1834	P
2854	SUNFLOWER SEED OIL	葵花籽油
B
2855	TALL OIL ACIDS REACTION PRODUCTS WITH DIETHYLENETRIAMINE AND ACRYLIC ACID IN ETHYLENE GLYCOL	妥尔油酸与二亚乙基三胺和丙烯酸在乙二醇中反应产物
B
2856	TALL OIL ACIDS/LINOLEIC ACIDDIMER/POLYALKYLENEPOLYAMINES/DODECYLBENZENESULPHONIC ACID COMPLEXES IN NAPHTHA/ISOPROPANOL	石脑油/异丙醇中的（妥尔油酸/亚油酸二聚体/多亚烷基聚胺/十二烷基苯磺酸） 混合物
B
2857	TALL OIL FATTY ACID(resin acids less than 20%)	妥尔油脂肪酸（树脂酸20%以下）
B
2858	TALL OIL FATTY ACIDS REACTION PRODUCTS WITH 2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHANOL, DI-ETHYL SULPHATE QUATERNIZED	妥尔油脂肪酸与硫酸(羟乙基乙二胺)二乙基季铵盐的反应产物
B
2859	TALL OIL FATTY ACIDS REACTION PRODUCTS WITH TRIETHANOLAMINE	妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的反应产物
B
2860	TALL OIL PITCH	妥尔油沥青
B
2861	TALL OIL SOAP, CRUDE	妥尔油皂，粗的
B
2862	TALL OIL, CRUDE	妥尔油，粗制的
B
2863	TALL OIL, DISTILLED	妥尔油，提炼的
B
2864	TALLOW	动物脂
B
2865	TALLOW FATTY ACID	动物脂肪酸
B
2866	TANKAGE	动物下脚肥料（或饲料）
B	粗制含氨动物肥料
2867	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens	焦油类，液体的，包括筑路柏油和稀释沥青	1999	P
2868	TEAR GAS CANDLES	催泪性毒气筒	1700	P
2869	TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	催泪性毒气物质，液体的，未另列明的	1693	P
2870	TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	催泪性物质，固体的，未另列明的	3448	P
2871	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	碲化合物，未另列明的	3284	P
2872	TELLURIUM HEXAFLUORIDE	六氟化碲	2195	P
2873	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	萜烯烃类，未另列明的	2319	P
2874	TERPINOLENE	萜品油烯	2541	P
2875	TETRABROMOETHANE	四溴乙烷	2504	P
2876	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1,1,2,2-四氯乙烷	1702	B,P
2877	TETRACHLOROETHYLENE	四氯乙烯	1897	B,P
2878	TETRAETHYL SILICATE	硅酸四乙酯	1292	P
2879	TETRAETHYL SILICATE MONOMER/OLIGOMER (20% in ethanol)	四乙基硅酸单体/低聚体（乙醇中占20%）
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
2880	TETRAETHYLENE GLYCOL	四甘醇
B
2881	TETRAETHYLENEPENTAMINE	四亚乙基五胺	2320	B,P
2882	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 134a)	1,1,1,2-四氟乙烷（制冷气体，R134）	3159	P
2883	TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED	四氟乙烯，稳定的	1081	P
2884	TETRAFLUOROMETHANE, COMPRESSED (REFRIGERANT GAS R 14, COMPRESSED)	四氟甲烷（制冷气体，R14）	1982	P
2885	1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE	1,2,3,6-四氢化苯甲醛	2498	P
2886	TETRAHYDROFURAN	四氢呋喃	2056	B,P
2887	TETRAHYDROFURFURYLAMINE	四氢化糠胺	2943	P
2888	TETRAHYDRONAPHTHALENE	四氢化萘
B
2889	TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% maleic anhydride	四氢化邻苯二甲酸酐，含马来酐大于0.05%	2698	P
2890	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE	1,2,3,6-四氢吡啶	2410	P
2891	TETRAHYDROTHIOPHENE	四氢噻吩	2412	P
2892	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION	氢氧化四甲铵溶液	1835	P
2893	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID	氢氧化四甲铵，固体的	3423	P
2894	TETRAMETHYLBENZENE (all isomers)	四甲苯（所有异构体）
B
2895	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	1,1,3,3-四甲基丁基过氧化氢（浓度≤100%）	3105	P
2896	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	1,1,3,3-四甲基过氧-2-乙基己酸丁酯（浓度≤100%）	3115	P
2897	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	1,1,3,3-四甲基过氧新癸酸丁酯（浓度≤52%水中稳定分散体）	3119	P
2898	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-NEODECANOATE	1,1,3,3-四甲基过氧新癸酸丁酯（浓度≤72%）	3115	P
2899	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	1,1,3,3-过氧新成酸癸丁酯（浓度≤77%）	3115	P
2900	TETRAMETHYLSILANE	四甲基硅烷	2749	P
2901	TETRAMINEPALLADIUM(II) NITRATE	四氨基硝酸钯(Ⅱ)（浓度100%）	3234	P
2902	TETRANITROANILINE	四硝基苯胺	0207	P
2903	TETRANITROMETHANE	四硝基甲烷	1510	P
2904	TETRAPROPYL ORTHOTITANATE	原钛酸四丙酯	2413	P
2905	TETRAZOL-1-ACETIC ACID	四唑-1-乙酸	0407	P
2906	1H-TETRAZOLE	1H-四唑	0504	P
2907	TETRETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE	二硫代焦磷酸四乙酯	1704	P
2908	TEXTILE WASTE, WET	废纺织品，湿的	1857	P
2909	THALLIUM CHLORATE	氯酸铊	2573	P
2910	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.	铊化合物，未另列明的	1707	P
2911	THALLIUM NITRITE	硝酸铊	2727	P
2912	4-THIAPENTANAL	4-硫杂戊醛	2785	P
2913	THIOACETIC ACID	硫代乙酸	2436	P
2914	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2772	P
2915	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的	3006	P
2916	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23℃	硫代氨基甲酸酯农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	3005	P
2917	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	硫代氨基甲酸酯农药，固体的，有毒的	2771	P
2918	THIOGLYCOL	硫甘醇	2966	P
2919	THIOGLYCOLIC ACID	巯基乙酸	1940	B,P
2920	THIOLACTIC ACID	硫羟乳酸	2936	P
2921	THIONYL CHLORIDE	亚硫酰（二）氯	1836	P
2922	THIOPHENE	噻吩	2414	P
2923	THIOPHOSGENE	硫光气	2474	P
2924	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	硫代磷酰氯	1837	P
2925	THIOUREA DIOXIDE	二氧化硫脲	3341	P
2926	TINCTUES, MEDICINAL	酊剂，医药用	1293	P
2927	TITANIUM DIOXIDE SLURRY	二氧化钛浆
B
2928	TITANIUM DISULPHIDE	二硫化钛	3174	P
2929	TITANIUM HYDRIDE	氢化钛	1871	P
2930	TITANIUM POWDER, DRY	钛粉，干的	2546	P
2931	TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present) (a)mechanically produced, having a particle size less than 53 microns; (b)chemically produced, having a particle size less than 840 microns.	钛粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看得出来）(a)机械方法生产的粒径小于53微米；(b)化学方法生产的，粒径小于840微米	1352	P
2932	TITANIUM TETRACHLORIDE	四氯化钛	1838	P
2933	TITANIUM TRICHLORIDE MXTURE	三氯化钛混合物	2869	P
2934	TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC	三氯化钛，引火的或三氯化钛混合物，引火的	2441	P
2935	TITANIUM, SPONGE GRANULES or TITANIUM, SPONGE POWDERS	海绵颗粒状钛或海绵粉末状钛	2878	P
2936	TOLUENE	甲苯	1294	B,P
2937	TOLUENE DIISOCYANAE	甲苯二异氰酸酯	2078	B,P
2938	TOLUENEDIAMINE	甲苯二胺
B
2939	TOLUIDINES, LIQUID	甲苯胺类，液体的	1708	P
2940	TOLUIDINES, SOLID	甲苯胺类，固体的	3451	P
2941	2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION	2,4-甲苯二胺溶液	3418	P
2942	2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID	2,4-甲苯二胺，固体的	1709	P
2943	TORPEDOES with bursting charge	鱼雷，带有爆炸装药	0329
0330
0451	P
2944	TORPEDOES, LIQUID-FUELLED with inert head	鱼雷，液体燃料，带惰性弹头	0450	P
2945	TORPEDOES, LIQUID-FUELLED with or without bursting charge	鱼雷，液体燃料，带或不带爆炸装药	0449	P
2946	TOXIC BY INHALATION LIQUID,
N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入毒性液体，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	3382	P
2947	TOXIC BY INHALATION LIQUID,
N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入毒性液体，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50	3381	P
2948	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	3390	P
2949	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	3389	P
2950	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入性有毒液体，易燃的，腐蚀性的，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于10 LC50	3489	P
2951	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入性有毒液体，易燃的，腐蚀性的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于500 LC50	3488	P
2952	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE. with an an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入毒性液体，易燃，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	3384	P
2953	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE. with an LC50 lower than or equal to 200ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入毒性液体，易燃，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	3383	P
2954	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入毒性液体，氧化性的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	3387	P
2955	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower then or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入毒性液体，氧化性，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	3388	P
2956	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入性有毒液体，与水反应，易燃的，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于10 LC50	3491	P
2957	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入性有毒液体，与水反应，易燃的，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸汽浓度大于或等于500 LC50	3490	P
2958	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，LC50小于或等于200 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于500 LC50	3385	P
2959	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，LC50小于或等于1000 mL/m3，且饱和蒸气浓度大于或等于10 LC50	3386	P
2960	TOXIC EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	毒素，从生物源中提取的，固体的，未另列明的	3462	P
2961	TOXIC LIOUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	有毒液体，易燃的，有机的，未另列明的	2929	P
2962	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	有毒液体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	3289	P
2963	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	有毒液体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	2927	P
2964	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	有毒液体，无机的，未另列明的	3287	P
2965	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	有毒液体，有机的，未另列明的	2810	P
2966	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	有毒液体，氧化性，未另列明的	3122	P
2967	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	有毒液体，遇水反应，未另列明的	3123	P
2968	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	有毒固体，腐蚀性的，无机的，未另列明的	3290	P
2969	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	有毒固体，腐蚀性的，有机的，未另列明的	2928	P
2970	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	有毒固体，易燃的，有机的，未另列明的	2930	P
2971	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.	有毒固体，易燃的，无机的，未另列明的	3535	P
2972	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	有毒固体，无机的，未另列明的	3288	P
2973	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	有毒固体，有机的，未另列明的	2811	P
2974	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	有毒固体，氧化性的，未另列明的	3086	P
2975	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	有毒固体，自然的，未另列明的	3124	P
2976	TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	有毒固体，遇水反应，未另列明的	3125	P
2977	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	毒素，从生物源中提取的，液体的，未另列明的	3172	P
2978	TRACERS FOR AMMUNITION	弹药曳光剂	0212
0306	P
2979	TRANSFORMER OIL	变压器油
B
2980	TRIALLY BORATE	硼酸三烯丙酯	2609	P
2981	TRIALLYLAMINE	三烯丙基胺	2610	P
2982	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC flashpoint less than 23℃	三嗪农药，液体的，易燃的，有毒的，闪点小于23℃	2764	P
2983	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	三嗪农药，液体的，有毒的	2998	P
2984	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint not less than 23℃	三嗪农药，液体的，有毒的，易燃的，闪点不小于23℃	2997	P
2985	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	三嗪农药，固体的，有毒的	2763	P
2986	TRIBUTYL PHOSPHATE	磷酸三丁脂
B
2987	TRIBUTYLAMINE	三丁胺	2542	P
2988	TRIBUTYLPHOSPHANE	三丁基磷烷	3254	P
2989	1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷
B
2990	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	三氯乙酸溶液	2564	P
2991	TRICHLOROACETIC ACID(TCA), SOLID	三氯乙酸，固体的	1839	P
2992	TRICHLOROACETYL CHLORIDE	三氯乙酰氯	2442	P
2993	1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1,2,4-三氯苯	2321	B
2994	1,2,3-TRICHLOROBENZENE (molten)	1,2,3-三氯苯（熔融的）
B
2995	TRICHLOROBENZENES, LIQUID	三氯苯类，液体的	2321	P
2996	TRICHLOROBUTENE	三氯丁烯	2322	P
2997	1,1,1-TRICHLOROETHANE	1,1,1-三氯乙烷	2831	B,P
2998	1,1,2-TRICHLOROETHANE	1,1,2-三氯乙烷
B
2999	TRICHLOROETHYLENE	三氯乙烯	1710	B,P
3000	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY	三氯异氰脲酸，干的	2468	P
3001	1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1,2,3-三氯丙烷
B
3002	TRICHLOROSILANE	三氯硅烷	1295	P
3003	TRICRESYL PHOSPHATE (containing 1% or more ortho-isomer)	磷酸三甲苯脂（邻位异构体1%或以上）
B
3004	TRICRESYL PHOSPHATE (containing less than 1% ortho-isomer)	磷酸三甲苯脂（邻位异构体1%以下）
B
3005	TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho-isomer	磷酸三甲苯酯，含邻位异构体大于3%	2574	P
3006	TRICYANOHEXANE	己烷三腈
B
3007	TRIDECANE	十三烷
B
3008	TRIDECANOIC ACID	十三酸
B
3009	TRIDECYL ACETATE	十三烷基乙酸酯
B
3010	TRIETHANOLAMINE	三乙醇胺
B
3011	3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE	3-(三乙氧基硅烷)丙胺
B
3012	TRIETHYL PHOSPHATE	磷酸三乙脂
B
3013	TRIETHYL PHOSPHITE	亚磷酸三乙酯	2323	B,P
3014	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE	3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷（浓度≤42%）	3105	P
3015	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE	3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷（浓度≤17%）	3110	P
3016	TRIETHYLAMINE	三乙胺	1296	B,P
3017	TRIETHYLBENZENE	三乙基苯
B
3018	TRIETHYLENE GLYCOL	三乙二醇
B	货品不在《IBC code》的范围内，但主管机关仍须规定一些适合的安全要求
3019	TRIETHYLENETETRAMINE	三亚乙基四胺	2259	B,P
3020	TRIFLUOROACETIC ACID	三氟乙酸	2699	P
3021	TRIFLUOROACETYL CHLORIDE	三氟乙酰氯	3057	P
3022	TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R 1113)	三氟氯乙烯，稳定的（制冷气体 R1113）	1082	P
3023	1,1,1-TRIFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 143a)	1,1,1-三氟乙烷（制冷气体，R143a）	2035	P
3024	TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23)	三氟甲烷（制冷气体，R23）	1984	P
3025	TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	三氟甲烷，冷冻液体	3136	P
3026	2-TRIFLUOROMETHYLANILINE	2-三氟甲基苯胺	2942	P
3027	3-TRIFLUOROMETHYLANILINE	3-三氟甲基苯胺	2948	P
3028	TRIISOBUTYLENE	三聚异丁烯	2324	P
3029	TRIISOPROPANOLAMINE	三异丙醇胺
B
3030	TRIISOPROPYL BORATE	硼酸三异丙酯	2616	P
3031	TRIISOPROPYLATED PHENYL PHOSPHATES	三异丙基磷酸苯酯
B
3032	TRIMETHYL BORATE	硼酸三甲酯	2416	P
3033	TRIMETHYL PHOSPHITE	亚磷酸三甲酯	2329	P
3034	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯
B
3035	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL-1-ISOBUTYRATE	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇-1-异丁酸酯
B
3036	TRIMETHYLACETIC ACID	三甲基乙酸
B
3037	TRIMETHYLACETYL CHLORIDE	三甲基乙酰氯	2438	P
3038	TRIMETHYLAMINE SOLUTION (30% or less)	三甲胺溶液（30%或以下）	1297	B
3039	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	三甲胺，无水的	1083	P
3040	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION not more than 50% trimethylamine, by mass	三甲胺，水溶液，按质量计，含三甲胺不大于50%	1297	P
3041	TRIMETHYLBENZENE (all isomers)	三甲苯（所有异构体）
B
3042	TRIMETHYLCHLOROSILANE	三甲基氯硅烷	1298	P
3043	TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	三甲基环己胺	2326	P
3044	TRIMETHYLHEXAMETYLENE DIISOCYANATE	三甲基六亚甲基二异氰酸酯	2328	P
3045	TRIMETHYLHEXAMETYLENEDIAMINES	三甲基六亚甲基二胺类	2327	P
3046	TRIMETHYLOL PROPANE PROPOXYLATED	丙氧化三羟甲基丙烷
B
3047	1,3,5-TRIMETYLBENZENE	1,3,5-三甲苯	2325	P
3048	TRINITROANILINE(PICRAMIDE)	三硝基苯胺（苦基胺）	0153	P
3049	TRINITROANISOLE	三硝基苯甲醚	0213	P
3050	TRINITROBENZENE dry or wetted with less than 30% water, by mass	三硝基苯，干的或湿的，按质量计，含水小于30%	0214	P
3051	TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 10% water, by mass	三硝基苯，湿的，按质量计，含水不小于10%	3367	P
3052	TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	三硝基苯，湿的，按质量计，含水不小于30%	1354	P
3053	TRINITROBENZENESULPHONIC ACID	三硝基苯磺酸	0386	P
3054	TRINITROBENZOIC ACID dry or wetted with less than 30% water, by mass	三硝基苯甲酸，干的或湿的，按质量计，含水小于30%	0215	P
3055	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 10% water, by mass	三硝基苯甲酸，湿的，按质量计，含水不小于10%	3368	P
3056	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by masss	三硝基苯甲酸，湿的，按质量计，含水不小于30%	1355	P
3057	TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE)	三硝基氯苯（苦基氯）	0155	P
3058	TRINITROFLUORENONE	三硝基芴酮	0387	P
3059	TRINITRO-m-CRESOL	三硝基间甲苯酚	0216	P
3060	TRINITRONAPHTHALENE	三硝基萘	0217	P
3061	TRINITROPHENETOLE	三硝基苯乙醚	0218	P
3062	TRINITROPHENOL (PICRICACID) dry or wetted with less than 30% water, by mass)	三硝基苯酚（苦味酸），干的或湿的，按质量计，含水小于30%	0154	P
3063	TRINITROPHENOL(PICRIC ACID), WETTED with not less than 10% water, by mass	三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量计，含水不小于10%	3364	P
3064	TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30% water, by mass	三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量计，含水不小于30%	1344	P
3065	TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE(TETRYL)	三硝基苯基甲硝胺（特屈儿炸药）	0208	P
3066	TRINITRORESORCINOL(STRPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	三硝基间苯二酚（收敛酸），湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物不小于20%	0394	P
3067	TRINITRORESORCINOL(STYPHINIC ACID) dry or wetted with less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass	三硝基间苯二酚（收敛酸），干的或湿的，按质量计，含水或水和酒精的混合物小于20%	0219	P
3068	TRINITROTOLUENE(TNT), WETTED with not less than 10% water, by mass	三硝基甲苯（TNT），湿的，按质量计，含水不小于10%	3366	P
3069	TRINITROTOLUENE(TNT), WETTED with not less than 30% water, by mass	三硝基甲苯（TNT），湿的，按质量计，含水不小于30%	1356	P
3070	TRINITROTOLUENE(TNT)AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE(TNT)AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE	三硝基甲苯（TNT）和三硝基苯的混合物或三硝基甲苯（TNT）和六硝基芪的混合物	0388	P
3071	TRINITROTOLUENE(TNT)dry or wetted with less than 30% water, by mass)	三硝基甲苯（TNT），干的或湿的，按质量计，含水小于30%	0209	P
3072	TRINITROTOLUENE(TNT)MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE	含三硝基苯和六硝基芪的三硝基甲苯（TNT）混合物	0389	P
3073	TRINTROCHLOROBENZENE(PICRYL CHLORIDE), WETTED with not less than 10% water by mass	三硝基氯苯（苦基氯），湿的，按质量计，含水不小于10%	3365	P
3074	1,3,5-TRIOXANE	1,3,5-三恶烷
B
3075	TRIPROPYLAMINE	三丙胺	2260	P
3076	TRIPROPYLENE	三聚丙烯	2057	B,P
3077	TRIPROPYLENE GLYCOL	三聚丙二醇
B
3078	TRIS-(1-AZIRIDINYL)PHOSPHINE OXIDE SOLUTION	三-(1-丫丙啶基)氧化膦溶液	2501	P
3079	TRITONAL	特里托钠尔炸药（梯铝炸药）	0390	P
3080	TRIXYLYL PHOSPHATE	磷酸（三）二甲苯酯
B
3081	TUNG OIL	桐油
B
3082	TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	六氟化钨	2196	P
3083	TURBINE OIL	透平油
B
3084	TURBO FUEL	燃气轮机燃料
B
3085	TURPENTINE	松节油	1299	B,P
3086	TURPENTINE SUBSTITUTE	松节油代用品	1300	P
3087	UNDECANE	十一烷	2330	P
3088	UNDECANOIC ACID	十一烷酸
B
3089	1-UNDECENE	1-十一碳烯
B
3090	UNDECYL ALCOHOL	十一醇
B
3091	URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted	六氟化铀，放射性物质，例外包件，每个包装小于0.1 kg，非裂变的或例外的可裂变	3507	P
3092	UREA HYDROGEN PEROXIDE	过氧化氢脲	1511	P
3093	UREA NITRATE dry or wetted, with less than 20% water, by mass	硝酸脲，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0220	P
3094	UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	硝酸脲，湿的，按质量计，含水不小于20%	1357	P
3095	UREA SOLUTION	尿素溶液
B
3096	UREA/AMMONIUM NITRATE SOLUTION	尿素/硝酸铵溶液
B
3097	UREA/AMMONIUM PHOSPHATE SOLUTION	尿素/磷酸铵溶液
B
3098	USED COOKING OIL	餐厨废油
B
3099	USED COOKING OIL (Triglycerides, C16-C18 and C18 unsaturated)	餐厨废油（甘油三酯，C16-C18和C18非饱和的）
B
3100	VALERALDEHYDE (all isomers)	戊醛（所有异构体）	2058	B,P
3101	VALERYL CHLORIDE	正戊酰氯	2502	P
3102	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.	钒化合物，未另列明的	3285	P
3103	VANADIUM ORE	钒矿
B
3104	VANADIUM OXYTRICHLORIDE	三氯氧化钒	2443	P
3105	VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form	五氧化二钒，非熔凝状态的	2862	P
3106	VANADIUM TETRACHLORIDE	四氯化钒	2444	P
3107	VANADIUM TRICHLORIDE	三氯化钒	2475	P
3108	VANADYL SULPHATE	硫酸氧钒	2931	P
3109	VEGETABLE ACID OILS	植物酸油
B
3110	VEGETABLE FATTY ACID DISTILLATES	植物脂肪酸馏出物
B
3111	VEGETABLE OIL MIXTURES, CONTAINING LESSTHAN 15% FREE FATTY ACID	植物油混合物，含有少于15%的游离脂肪酸
B
3112	VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED orVEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	车辆，易燃气体驱动的或车辆，易燃液体驱动的或燃料电池车辆，易燃气体驱动的或燃料电池车辆，易燃液体驱动的	3166	P
3113	VINYL ACETATE, STABILIZED	乙酸乙烯酯，稳定的	1301	B,P
3114	VINYL BROMIDE, STABILIZED	乙烯基溴，稳定的	1085	P
3115	VINYL BUTYRATE, STABILIZED	丁酸乙烯酯，稳定的	2838	P
3116	VINYL CHLORIDE, STABILIZED	乙烯基氯（氯乙烯），稳定的	1086	B,P
3117	VINYL CHLOROACETATE	氯乙酸乙烯酯	2589	P
3118	VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED	乙烯基乙基醚，稳定的	1302	B,P
3119	VINYL FLUORIDE, STABILIZED	乙烯基氟，稳定的	1860	P
3120	VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED	乙烯基异丁基醚，稳定的	1304	P
3121	VINYL METHYL ETHER, STABILIZED	乙烯基甲基醚，稳定的	1087	P
3122	VINYL NEODECANOATE	新癸酸乙烯酯
B
3123	VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED	乙烯叉二氯（二氯乙烯（偏二氯乙烯）），稳定的	1303	B,P
3124	VINYLPYRIDINES, STABILIZED	乙烯基吡啶类，稳定的	3073	P
3125	VINYLTOLUENES, STABILIZED	乙烯基甲苯类，稳定的	2618	B,P
3126	VINYLTRICHLOROSILANE	乙烯基三氯硅烷	1305	P
3127	WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge	火箭弹头，带起爆装置或发射剂	0370
0371	P
3128	WARHEADS, ROCKET with bursting charge	火箭弹头，带有爆炸装药	0286
0287
0369	P
3129	WARHEADS, TORPEDO with bursting charge	鱼雷弹头，带有爆炸装药	0221	P
3130	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSRIVE, N.O.S.	遇水反应液体，腐蚀性，未另列明的	3129	P
3131	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	遇水反应液体，未另列明的	3148	P
3132	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	遇水反应液体，有毒的，未另列明的	3130	P
3133	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	遇水反应固体，腐蚀性，未另列明的	3131	P
3134	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	遇水反应固体，易燃的，未另列明的	3132	P
3135	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	遇水反应固体，未另列明的	2813	P
3136	WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	遇水反应固体，氧化的，未另列明的	3133	P
3137	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	遇水反应固体，自热的，未另列明的	3135	P
3138	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	遇水反应固体，有毒的，未另列明的	3134	P
3139	WHITE SPIRIT, low (15-20%) aromatic	石油溶剂，低（15-20%）芳香族化合物
B
3140	WOOD LIGNIN WITH SODIUM ACETATE/OXALATE	含乙酸钠/草酸钠的木质素
B
3141	WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS	木球团，含有添加剂和/或粘合剂
B
3142	WOOD PELLETS NOT CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS	木球团，不含有任何添加剂和/或粘合剂
B
3143	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	木材防腐剂，液体的	1306	P
3144	WOOD PRODUCT-GENERAL	木制品-通用
B	纸浆材；圆材；锯材级原木；木材
3145	WOOD TORREFIED	烘焙木材
B
3146	WOODCHIPS	木片
B
3147	WOOL WASTE, WET	废羊毛，湿的	1387	P
3148	XANTHATES	黄原酸盐类	3342	P
3149	XENON, COMPRESSED	氙	2036	P
3150	XENON, REFRIGERATED LIQUID	氙，冷冻液体	2591	P
3151	XYLENES	二甲苯类	1307	B,P
3152	XYLENES/ETHYLBENZENE (10% or more) MIXTURE	二甲苯/乙苯（10%或以上）混合物
B
3153	XYLENOL	二甲苯酚
B
3154	XYLENOLS, LIQUID	二甲苯酚类，液体的	3430	P
3155	XYLENOLS, SOLID	二甲基苯酚类，固体的	2261	P
3156	XYLIDINES, LIQUID	二甲基苯胺类，液体的	1711	P
3157	XYLIDINES, SOLID	二甲基苯胺类，固体的	3452	P
3158	XYLYL BROMIDE, LIQUID	甲苄基溴，液体的	1701	P
3159	XYLYL BROMIDE, SOLID	甲苄基溴，固体的	3417	P
3160	ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE (C7-C16)	烷芳基二硫代磷酸锌（C7-C16）
B
3161	ZINC ALKENYL CARBOXAMIDE	烯基碳酰胺锌
B
3162	ZINC ALKYL DITHIOPHOSPHATE (C3-C14)	烷基二硫代磷酸锌（C3-C14）
B
3163	ZINC ARSENATE or ZINC ARSENATE or ZINC ARSENATE, ZINC ARSENATE MIXTURE	砷酸锌、亚砷酸锌或砷酸锌和亚砷酸锌的混合物	1712	P
3164	ZINC ASHES	锌灰	1435	B,P	锌，熔渣、废渣或浮渣
3165	ZINC BROMATE	溴酸锌	2469	P
3166	ZINC CHLORATE	氯酸锌	1513	P
3167	ZINC CHLORIDE SOLUTION	氯化锌溶液	1840	P
3168	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS	氯化锌，无水的	2331	P
3169	ZINC CYANIDE	氰化锌	1713	P
3170	ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)	连二亚硫酸锌（亚硫酸氢锌）	1931	P
3171	ZINC FLUOROSILICATE	氟硅酸锌	2855	P
3172	ZINC NIRATE	硝酸锌	1514	P
3173	ZINC PERMANGANATE	高锰酸锌	1515	P
3174	ZINC PEROXIDE	过氧化锌	1516	P
3175	ZINC PHOSPHIDE	磷化锌	1714	P
3176	ZINC POWDER or ZINC DUST	锌粉或锌粉尘	1436	P
3177	ZINC RESINATE	树脂酸锌	2714	P
3178	ZINCONIUM HYDRIDE	氢化锆	1437	P
3179	ZINE AMMONIUM NITRITE	亚硝酸铵锌	1512	P
3180	ZIRCONIUM NITRITE	硝酸锆	2728	P
3181	ZIRCONIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass	苦氨酸锆，干的或湿的，按质量计，含水小于20%	0236	P
3182	ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	苦氨酸锆，湿的，按质量计，含水不小于20%	1517	P
3183	ZIRCONIUM POWDER, DRY	锆粉，干的	2008	P
3184	ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present)(a)mechanically produced, particle size less than 53 microns;(b)chemically produced, particle size less than 840 microns	锆粉，湿的，含水不小于25%（所含过量的水必须看得出来）：(a)机械方法生产的粒径小于53微米；或(b)化学方法生产的，粒径小于840微米	1358	P
3185	ZIRCONIUM TETRACHLORIDE	四氯化锆	2503	P
3186	ZIRCONIUM, DRY coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)	金属锆，干的，精制的薄片、条或盘丝（厚度小于254微米，但大于18微米）	2858	P
3187	ZIRCONIUM, DRY finished sheets, strip or coiled wire	锆，干的，精制的薄片、条或盘丝	2009	P
3188	ZIRCONIUM, SCRAP	锆，碎屑	1932	P
3189	ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	金属锆，悬浮在易燃液体中	1308	P