《关于在天津港大沽口港区水域新设1座灯浮标和1座AIS实体航标的通告》的附件：

航标参数：

一、灯浮标参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| 1 | 天津海上浮标综合观监测系统4号灯浮 | 38°50′25.1″N | 莫（0）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢质浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
| 117°52′41.9″E |

二、AIS实体航标参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 英文 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途 | 播发 | 播发 | 附记 |
| 名称 | 种类 | 模式 | 周期 |
| 1 | 天津海上浮标综合观监测系统4号灯浮实体AIS航标 | TIANJIN OBV NO4 | 38°50′25.1″N | 994121088 | 专用标志 | 自主连续 | 180s | 新设 |
| 117°52′41.9″E |